{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie 4","zadanie nr 5 ","zadanie nr 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 -stentgraft I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","• Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG\n• Markery cieniujące znajdują się:\n1. wokół proksymalnego pierścienia\n2. wzdłuż bocznego prostego szwu\n3. na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej\n4. na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej\n5. na okrągłym dystalnym końcu\n• Unikalny system mocowania części proksymalnej z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n• Zbrojony na całej długości\n• Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n\n",null,null,"szt.",5]
["cd.1","\n• Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n• Średnica „main body” od 24 do 31mm\n• Długość „main body” od 96 do 142mm\n• Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n• Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n• Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n• System wprowadzający 22F\n• System części kontralateralnej 20F\n• Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej\n• Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni\nSpecjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n• Dostarczany w zestawie z 2koszulami, 2 prowadnikami o najwyższym stopniu sztywności, 1balonem do doprężenia\n\n"]
["2.","System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych EN SNARE \n• Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik \n• Rozmiar 6F - 7F\n• Zakres pracy: 6 – 45 mm\n• Długość pętli 120 cm\n• Długość cewnika 100 cm\n• System składający się z trzech pętli nitinolowych\n• System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej\n• Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1\n• Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii\nCewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[10,0,10,8],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["                                                           Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - stentgraft II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft do aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce :-  posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego lub nitinolowego  Z-stentu   dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. Posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu   wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. - System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej   .",null,null,"szt.",5]
["cd1","z okluderem (wersja uni-iliac) , branchowej z odnogami na tętnice biodrową wewnętrzną .\n- Każdorazowo stentgraft dostarczany wraz z kompletnym zestawem do implantacji : balonem poliuretanowym typu „CODA” o rozmiarach dopasowanych do rozmiaru stentgraftu 32 mm lub 40 mm , prowadnikami typu  LUNDERQUIST ekstra stif „LES”   i AMPLATZ ultra stif Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce: \n- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .\n- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej . \n- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi \n- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy \n- długości jednego elementu 75 do 225 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm\n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie  . \n"]
["2.","Cewniki znakowane:                                                                              1. Średnica 5 F \n2. Typ  :  , Pigtail \n3. Cieniujące 1 cm odcinki o kontrastującej przezierności , znaczniki na dł. 20 cm  \n4. Cewnik o litej strukturze zewnętrznej , nie posiada zewnętrznych znaczników lub opasek.\n5. Końcówka cewnika wyraźnie widoczna w skopii \n6. Długości  , 110 cm \n7. Akceptuje prowadnik ,035’\n",null,null,"szt.",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["                                                          Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed. \nmiary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                     ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","System do zamykania  dużych otworów do 24F  z użyciem 4 nitynolowych igieł i nici poliestrowych. Koszulka z pokryciem hydrofilnym kompatybilny z prowadnikiem 0,038”",null,null,"szt.",8]
["2.","Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej\n- stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” \n- możliewość zastosowania introducera 6F i  cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów\n- długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm\n- dostępne średnice od 5 do 10mm\n- dostepne dlugości od 20 do 100mm\n- mechanizm uwalniania stentu  mozliwy  do obsługi jedna ręką\n",null,null,"szt.",15]
["3."," Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich                        i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["                                                                  Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie 4 - stentgraft"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                    ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Parametry podstawowe\n1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n5. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej 23-31 mm i części                                                                                                             biodrowej 10-20 mm\n6. dobra widoczność w RTG\n7. cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie\n8. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające                                                                                                     dopasowanie systemu do anatomii pacjenta \n9. możliwość implantacji w pękających tętniakach. Informacje dodatkowe:\n1. budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n2. konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n3. elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość                                                                                                pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych\n4. możliwość zamiany na stentgraft jednostronny (uniilliac) \n5. możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach:\n- wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n- bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n- długość stentgraftu 10-20 cm\n- średnice stentgraftu  21-45 mm / dla aorty 16-42 mm/\n- system wprowadzający 20,22,24F\n- optymalna grubość szkieletu stentgraftu - nie zapada się pod wpływem wysokiego \n ciśnienia krwi\n- sinusoidalna konstrukcja szkieletu stentgraftu  -  zastosowanie u pacjentów z ostrym\n łukiem aorty zapewniające idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty \n- zestaw: jeden stentgraft z systemem wprowadzającym\n",null,null,"szt.",5]
["2.","Urządzenie do podawania kontrastu\n\n- umożliwia ręczne podanie kontrastu \n- objętość podawanego kontrastu od 0,1 do 32 ml\n- ciśnienie kontrastu 6 razy większe niż przy użyciu standardowej strzykawki\n- łatwe napełnianie urządzenia\n- sterylne opakowanie\n",null,null,"szt.",5]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 5 ","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2011"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["                                                              Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 - Stenty samorozprężalne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","• Stent samorozprężalny wykonany z nitynolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby\n• Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej\n• Średnice stentu: 5 -14 mm\n• Długości stentu: 20 – 120 mm\n• Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”\n• Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów\n• Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru \n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 11/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6.  Stentgrafty aortalny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","\nStentgraft aortalny:\n- stent rozwidlony z fiksacją nadnerkową\n- budowa złożona wielomodułowa\n - wykonany z nitynolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane oraz kloszowate\n- optymalna widoczność systemu w obrazie RTG , obecność markerów na brzegach pokrycia, w\n   rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek\n- część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość\n- bezpieczny system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający kontrolę\n  szybkości uwalniania oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu \n  dokładnego pozycjonowania\n- zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej na \n  wyskość 15 mm powyżej brzegu tkaniny, z dodatkowymi elementami mocującymi (igły)\n- minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, maksymalny kąt podnerkowy - 75°;\n   potwierdzone w instrukcji użytkowania",null,null,"szt.",4]
[null,"w modelach standardowych: średnica części aortalnej 23 – 36 mm, średnica części biodrowej\n  10-28 mm; całkowita długość pokrycia stentgraftu 120, 145, 170 mm z możliwością\n   przedłużenia; długość nogawki kontralateralnej: 80, 95, 120 mm\n- w standardzie dostępne rurki brzuszne o średnicy 23-36mm i  długości 70mm\n- średnica systemu wprowadzającego 18-20 FR – część główna; system części kontralateralnej\n  14-16 FR \n\n"]
[null,"w standardzie dostępny system artalno – jednobiodrowy, o śr. 23-36mm i długości porycia 155– \n195mm z możliwością przedłużenia oraz poduszki zamykające o śr. 8-24mm i długości 31-35mm\n- balon do modelowania stentgraftu w zestawie\nW tej samej cenie możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: stengraft do tetniaków aorty piersiowej wieloczęściowej.\n- stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej\n- budowa złożona wielomodułowa\n- wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą\n   metalowymi elementami,                                          w standardzie dostępne modele proste i zwężające się oraz różne typy zakończeń:"]
[null," \n a. stentgraft umożliwiający mocowanie bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub\n    szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitinolowej nie pokrytej \n    tkaniną;\n b. podobne zakończenie końca dalszego umożliwia mocowanie nad odejściem pnia trzewnego;\n c. całkowicie pokryty tkaniną koniec bliższy i dalszy (średnica 22-46mm) – szczególnie istotny\n     w leczeniu rozwarstwień\n- średnica stentgraftu 22-46 mm ( części proste); 26-46mm ( części zwężające się); długość 100 –\n   212mm z możliwością przedłużenia\n- optymalna widoczność w obrazie RTG\n- obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu\n- system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający bezpieczne dostarczanie\n  stentgraftu do worka tętniaka oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu, średnica systemu \n  wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich modeli stentgraftu\n- system wprowadzający umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego\n  stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania\n- możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu – w zależności od sytuacji\n- balon niskociśnieniowy w zestawie\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]