{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["załącznik 1 "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"załącznik 1 ","index":0,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,7,70,10],[8,0,8,8],[11,0,11,8],[65,1,65,7],[69,7,69,10],[14,0,14,1],[29,0,29,1],[45,0,45,1],[55,0,55,1],[10,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/54/2011"]
[]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto","Stawka VAT[ %]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
["zabudowa  1"]
[1,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",3]
[2,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",1]
[3,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 2012x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",1]
[4,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",3]
[5,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",1]
[6,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x600x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",2]
[7,"Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki,",null,null,"szt.",3]
[8,"Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki , ",null,null,"szt.",2]
[9,"Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",null,null,"szt.",2]
[10,"Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki,",null,null,"szt.",1]
[11,"Szafka 300 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, ",null,null,"szt.",1]
[12,"Nadstawka ścienna kpl. 1200mm",null,null,"szt.",6]
[13,"Szafka 600 wisząca",null,null,"szt.",2]
[14,"Półka kpl. laminowana do nadstawki 1200",null,null,"szt.",10]
["zabudowa  2"]
[1,"Przystawka wyspowa o szerokości 1200, stojąca samodzielnie na podłożu, wykonana z profili aluminiowych oraz elementów stalowych, montowanych bez użycia śrub, malowanych farbami epoksydowymi, bez mediów, 2 x 3 gniazda 230 V w wymiennych panelach montowanych bez śrub w prostokątnych kolumnach pionowych. Półki montowane w sposób pozwalający na zmianę wysokości ich zawieszenia, wzmocnione stalową belką z uchwytem na lampę",null,null,"szt.",2]
[2,"Półka kpl. laminowana wyspowa 1200x275",null,null,"szt.",8]
[3,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",4]
[4,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",4]
[5,"Szafka 600 bez blatu, na butlę gazową, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",null,null,"szt.",1]
[6,"Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki,",null,null,"szt.",1]
[7,"Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki,",null,null,"szt.",2]
[8,"Osłona tylna do stołu do pracy stojącej o szerokości 1200",null,null,"szt.",4]
[9,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1650x750 mm, z jedną komorą z lewej strony o wymiarach 470x380x250 mm i umywalką z prawej strony  - kamionka w płycie  POLODROM",null,null,"szt.",1]
[10,"Stół zamykający stanowisko wyspowe, o gabarytach 1650x750x860 mm - pod zlewozmywak dwukomorowy, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną, z osłoną czołową",null,null,"szt.",1]
[11,"Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki,",null,null,"szt.",1]
[12,"Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, ",null,null,"szt.",1]
[13,"Osłona boczna do stołu 150x736",null,null,"szt.",2]
[14,"Osłona czołowa ",null,null,"szt.",1]
[15,"Ociekacz",null,null,"szt.",1]
["zabudowa 3",null,null,null,"szt."]
[1,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",2]
[2,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",2]
[3,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",1]
[4,"Stół pod aparaturę - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, dodatkowo wzmocniony poprzeczką,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części półka laminowana",null,null,"szt.",1]
[5,"Stół pod aparaturę - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, dodatkowo wzmocniony poprzeczką,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części półka laminowana",null,null,"szt.",1]
[6,"Stół pod aparaturę - stelaż C - kształtny o gabarytach 1500x600x860 mm, dodatkowo wzmocniony poprzeczką,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części półka laminowana",null,null,"szt.",1]
[7,"Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, ",null,null,"szt.",1]
[8,"Nadstawka ścienna kpl. 1200mm",null,null,"szt.",5]
[9,"Półka kpl. laminowana do nadstawki 1200",null,null,"szt.",10]
["zabudowa 4"]
[1,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x600x730 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną, półka pod klawiaturę",null,null,"szt.",2]
[2,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",2]
[3,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1780x600 mm, z laminatu, z obrzeżem prostym",null,null,"szt.",1]
[4,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 900x600x730 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",1]
[5,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 850x600x730 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną",null,null,"szt.",1]
[6,"Szafka 300 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana - do stołu do  pracy siedzącej, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (oprócz pleców szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 2/3 szerokości szafki, wyposażona w system jezdny z kółkami gumowymi, pierwsza para posiada hamulec",null,null,"szt.",4]
[7,"Krzesło laboratoryjne PU",null,null,"szt.",2]
[8,"Taboret laboratoryjny PU",null,null,"szt.",4]
[9,"Fotel laboratoryjnty tapicerowanyy",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"Uwaga: "]
[null," 1.Przed przystapieniem do realizacji zadania niezbędne jest ponowne dokonanie pomiarów  przez Wykonawcę u Zamawiającego"]
[null,"2. Kolorystykę przedmiotu zamówienia Zamawiający ustali z wyłonionym Wykonawcą"]
[{"$nulls":7},"......................................................."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczatka Wykonawcy"]