{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zad1-angiograf","zad2blok operacyjny","zad3stomatolog","Zad4Apteka","zad5-szafy ","Zad6 5-cio szufl","Zad7-Regał na nóżkach"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1-angiograf","index":0,"n_rows":235,"n_cols":11,"rows_kept":235,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[137,4,137,7],[135,8,135,10],[215,8,215,10],[172,8,172,10],[173,8,173,10],[174,8,174,10],[154,8,154,10],[149,8,149,10],[150,8,150,10],[146,8,146,10],[140,8,140,10],[138,4,138,7],[220,8,220,10],[212,0,212,10],[213,1,213,3],[215,1,215,3],[217,1,217,3],[213,4,213,7],[215,4,215,7],[213,8,213,10],[217,8,217,10],[140,1,140,3],[141,1,141,3],[142,1,142,3],[140,4,140,7],[141,4,141,7],[142,4,142,7],[143,4,143,7],[170,4,170,7],[220,1,220,3],[220,4,220,7],[146,1,146,3],[146,4,146,7],[174,1,174,3],[174,4,174,7],[177,1,177,3],[178,1,178,3],[173,1,173,3],[169,4,169,7],[139,0,139,10],[143,8,143,10],[136,1,136,3],[137,1,137,3],[137,8,137,10],[136,8,136,10],[138,8,138,10],[141,8,141,10],[142,8,142,10],[136,4,136,7],[171,4,171,7],[173,4,173,7],[172,4,172,7],[169,1,169,3],[170,1,170,3],[172,1,172,3],[171,8,171,10],[70,0,70,7],[89,0,89,7],[119,0,119,10],[127,0,127,10],[129,8,129,10],[130,8,130,10],[131,8,131,10],[120,4,120,7],[138,1,138,3],[135,4,135,7],[168,0,168,10],[134,0,134,10],[135,1,135,3],[155,1,155,3],[155,4,155,7],[155,8,155,10],[154,1,154,3],[154,4,154,7],[156,1,156,3],[133,8,133,10],[121,0,121,10],[132,8,132,10],[128,8,128,10],[132,1,132,3],[133,1,133,3],[133,4,133,7],[132,4,132,7],[131,4,131,7],[129,1,129,3],[130,1,130,3],[131,1,131,3],[120,1,120,3],[125,1,125,3],[126,1,126,3],[128,1,128,3],[122,1,122,3],[123,1,123,3],[124,1,124,3],[130,4,130,7],[129,4,129,7],[118,4,118,7],[125,4,125,7],[126,4,126,7],[122,4,122,7],[123,4,123,7],[124,4,124,7],[128,4,128,7],[118,8,118,10],[125,8,125,10],[126,8,126,10],[120,8,120,10],[122,8,122,10],[123,8,123,10],[124,8,124,10],[118,1,118,3],[108,8,108,10],[109,8,109,10],[108,1,108,3],[109,1,109,3],[108,4,108,7],[109,4,109,7],[110,1,110,3],[114,1,114,3],[111,1,111,3],[25,0,25,5],[38,0,38,7],[107,4,107,7],[107,8,107,10],[107,1,107,3],[90,0,90,7],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[103,1,103,3],[103,4,103,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[112,1,112,3],[103,8,103,10],[106,1,106,3],[106,4,106,7],[106,8,106,10],[104,0,104,1],[105,0,105,1],[116,8,116,10],[117,8,117,10],[110,4,110,7],[110,8,110,10],[114,4,114,7],[114,8,114,10],[111,4,111,7],[111,8,111,10],[233,8,233,10],[234,8,234,10],[10,0,10,10],[19,0,19,5],[227,1,227,3],[227,4,227,7],[227,8,227,10],[232,8,232,10],[158,1,158,3],[117,1,117,3],[226,8,226,10],[223,1,223,3],[224,1,224,3],[223,8,223,10],[226,1,226,3],[223,4,223,7],[224,4,224,7],[225,4,225,7],[226,4,226,7],[222,1,222,3],[158,4,158,7],[158,8,158,10],[222,8,222,10],[221,0,221,10],[159,0,159,10],[160,4,160,7],[161,4,161,7],[162,4,162,7],[163,4,163,7],[29,0,29,7],[225,8,225,10],[222,4,222,7],[225,1,225,3],[112,4,112,7],[112,8,112,10],[113,1,113,3],[113,4,113,7],[113,8,113,10],[224,8,224,10],[40,0,40,7],[153,1,153,3],[153,4,153,7],[153,8,153,10],[152,0,152,10],[42,0,42,7],[115,1,115,3],[115,4,115,7],[117,4,117,7],[115,8,115,10],[156,4,156,7],[156,8,156,10],[157,1,157,3],[157,4,157,7],[157,8,157,10],[151,8,151,10],[144,0,144,10],[145,1,145,3],[147,1,147,3],[148,1,148,3],[145,8,145,10],[147,8,147,10],[148,8,148,10],[150,1,150,3],[151,1,151,3],[150,4,150,7],[151,4,151,7],[61,0,61,7],[63,0,63,7],[65,0,65,7],[149,1,149,3],[149,4,149,7],[145,4,145,7],[147,4,147,7],[148,4,148,7],[116,1,116,3],[116,4,116,7],[164,4,164,7],[165,4,165,7],[160,1,160,3],[161,1,161,3],[162,1,162,3],[163,1,163,3],[164,1,164,3],[165,1,165,3],[164,8,164,10],[165,8,165,10],[166,8,166,10],[167,8,167,10],[160,8,160,10],[161,8,161,10],[162,8,162,10],[163,8,163,10],[166,1,166,3],[167,1,167,3],[175,0,175,10],[176,8,176,10],[176,1,176,3],[166,4,166,7],[167,4,167,7],[171,1,171,3],[169,8,169,10],[170,8,170,10],[183,8,183,10],[182,8,182,10],[181,8,181,10],[180,8,180,10],[179,8,179,10],[178,8,178,10],[177,8,177,10],[176,4,176,7],[177,4,177,7],[178,4,178,7],[181,4,181,7],[179,4,179,7],[181,1,181,3],[182,1,182,3],[182,4,182,7],[179,1,179,3],[180,4,180,7],[180,1,180,3],[183,4,183,7],[183,1,183,3],[187,8,187,10],[186,8,186,10],[186,4,186,7],[186,1,186,3],[184,0,184,10],[185,8,185,10],[185,4,185,7],[185,1,185,3],[189,8,189,10],[188,8,188,10],[190,8,190,10],[190,4,190,7],[188,4,188,7],[188,1,188,3],[187,4,187,7],[187,1,187,3],[189,4,189,7],[189,1,189,3],[193,1,193,3],[193,4,193,7],[190,1,190,3],[193,8,193,10],[191,4,191,7],[191,1,191,3],[191,8,191,10],[192,0,192,10],[199,1,199,3],[194,8,194,10],[195,8,195,10],[196,8,196,10],[197,8,197,10],[198,1,198,3],[196,1,196,3],[197,1,197,3],[194,1,194,3],[195,1,195,3],[200,1,200,3],[201,1,201,3],[202,0,202,10],[194,4,194,7],[195,4,195,7],[196,4,196,7],[197,4,197,7],[198,4,198,7],[199,4,199,7],[200,4,200,7],[201,4,201,7],[198,8,198,10],[199,8,199,10],[200,8,200,10],[201,8,201,10],[203,1,203,3],[203,4,203,7],[203,8,203,10],[204,1,204,3],[204,4,204,7],[204,8,204,10],[205,1,205,3],[205,4,205,7],[205,8,205,10],[206,1,206,3],[206,4,206,7],[206,8,206,10],[207,1,207,3],[207,4,207,7],[207,8,207,10],[208,1,208,3],[208,4,208,7],[208,8,208,10],[211,1,211,3],[211,4,211,7],[211,8,211,10],[209,1,209,3],[209,4,209,7],[209,8,209,10],[210,1,210,3],[210,4,210,7],[210,8,210,10],[214,1,214,3],[214,4,214,7],[214,8,214,10],[218,1,218,3],[217,4,217,7],[216,0,216,10],[219,1,219,3],[218,4,218,7],[219,4,219,7],[219,8,219,10],[218,8,218,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["Sala przygotowania pacjneta"]
[1,"Szafka pod umywalkę, jednodrzwiowa,drzwi lewe, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[2,"Szafka 5 szufladowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",2]
[3,"Szafka podblatowa jednodrzwiowa, drzwi prawe, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[4,"Półka (szer. 552mm x gł. 510mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[5,"Blat z tworzywa mineralnego na powyższe szafki z wmontowaną umywalką jednokomorową wpuszczona w blat, z baterią nablatową ( szer. 3900mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[6,"Szafka wisząca jednodrzwiowa,[drzwi lewe- 2 szt. i drzwi prawe - 2 szt.], konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 380 mm x wys. 750mm)",null,null,"szt.",4]
[7,"Półka (szer. 552mm x gł. 220mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",8]
[8,"Krzesło obrotowe z regulacją wysokości",null,null,"szt.",4]
["Sala wybudzeniowa (zabudowa 1)"]
[1,"Szafa z wbudowaną chłodziarką (wyposażenie: 3 szuflady o wys. frontów 200mm, 1 wysuwana półka, 1 szafka jednodrzwiowa o wys. 400 mm,  drzwi lewe, 1 zabudowana lodówka o wys. 700mm z zamkiem). Wymiary szafy: szer. 600mm x gł. 580mm x wys. 2100mm",null,null,"szt.",1]
[2,"Szafka 4 szufladowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[3,"Blat na powyższą półkę (szer. 600mm x gł.600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[4,"Szafka wisząca jednodrzwiowa, drzwi prawe, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 380 mm x wys. 750mm)",null,null,"szt.",1]
[5,"Półka (szer. 552mm x gł. 220mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",2]
["Sala wybudzeniowa (zabudowa 2)"]
[1,"Szafka 3 szufladowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[2,"Szafka pod umywalkę, jednodrzwiowa,drzwi prawe, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 600mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[3,"Blat z tworzywa mineralnego na powyższe szafki z wmontowaną umywalką jednokomorową wpuszczoną w blat, z baterią nablatową ( szer. 1600mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
["Myjnia"]
[1,"Szafka pod umywalkę, dwudrzwiowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 900mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[2,"Szafka stojąca dwuszufladowa, dwudrzwiowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo (szer. 900mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[3,"Półka (szer. 852mm x gł. 510mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[4,"Szafka 3 szufladowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo (szer. 450mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[5,"Szafka stojąca dwuszufladowa, dwudrzwiowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo (szer. 900mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[6,"Półka (szer. 852mm x gł. 510mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[7,"Blat z tworzywa mineralnego na powyższe szafki ze zlewem jednokomorową wpuszczanym w blat i z baterią nablatową ( szer. 3450mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[8,"Półka naścienna wykonana ze stali kwasoodpornej (szer.  3000mm x gł. 300mm)",null,null,"szt.",1]
["Regał z drzwiami przesuwnymi"]
[1,"Regał  z drzwiami przesuwnymi",null,null,"szt.",1]
["Szafa archiwizacyjna"]
[1,"Szafa archiwizacyjna",null,null,"szt.",1]
["Magazyn"]
[1,"Szafka stojąca dwuszufladowa, dwudrzwiowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana (szer. 900mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",2]
[2,"Półka (szer. 852mm x gł. 510mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",2]
[3,"Szafka 3 szufladowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 450mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[4,"Szafka stojąca dwuszufladowa, dwudrzwiowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo (szer. 900mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[5,"Półka (szer. 852mm x gł. 510mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[6,"Blat z tworzywa mineralnego na powyższe szafki ze zlewem jednokomorową wpuszczanym w blat i z baterią nablatową ( szer. 3360mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[7,"Maskownica (szer. 210mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[8,"Szafka wisząca dwudrzwiowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 900mm x gł. 300 mm x wys. 600mm)",null,null,"szt.",2]
[9,"Półka (szer. 852mm x gł. 220mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",2]
[10,"Szafka wisząca jednodrzwiowa, drzwi prawe, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 450mm x gł. 300 mm x wys. 600mm)",null,null,"szt.",1]
[11,"Półka (szer. 852mm x gł. 220mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[12,"Szafka wisząca dwudrzwiowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 900mm x gł. 300 mm x wys. 600mm)",null,null,"szt.",1]
[13,"Półka (szer. 852mm x gł. 220mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[14,"Maskownica (szer. 210mm x gł. 300mm x wys. 600mm)",null,null,"szt.",1]
[15,"Regał magazynowy mobilny",null,null,"szt.",3]
[16,"Szafa do zawieszania cewników wyposażona w półkę i wieszaki na cewniki (szer 800mm x gł 420mm x wys 1980mm)",null,null,"szt.",2]
[17,"Regał jezdny,metalowy, chromowany",null,null,"szt.",1]
[18,"Wieszak na fartuchy ołowiane",null,null,"szt.",1]
["Regał przejezdny na obuwie"]
[1,"Regał przejezdny na obuwie",null,null,"szt.",1]
["Wieszak ścienny na obuwie"]
[1,"Wieszak ścienny na obuwie",null,null,"szt.",1]
["Szafy szatniowe"]
[1,"Szafa ubraniowa trzysegmentowa",null,null,"szt.",1]
[2,"Szafa 10 - schowkowa",null,null,"szt.",1]
[3,"Szfa ubraniowa typu L czterosegmentowa",null,null,"szt.",4]
[4,"Szfa ubraniowa typu L dwusegmentowa",null,null,"szt.",1]
["Sala angiografii"]
[1,"Szafka dwudrzwiowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 1200mm x gł. 580 mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[2,"Półka (szer. 1152mm x gł. 520mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",2]
[3,"Blat na powyższą szafkę ze stali kwasoodpornej z galeryjką 50mm z dwóch stron (po lewej i z tyłu blatu)  (szer. 1210mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[4,"Szafka wisząca dwudrzwiowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 1200mm x gł. 380 mm x wys. 750mm)",null,null,"szt.",1]
[5,"Półka (szer. 1152mm x gł. 300mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",2]
[6,"Szafka stojąca dwudrzwiowa, konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo (szer. 900mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[7,"Półka (szer. 852mm x gł. 520mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",2]
[8,"Blat na powyższą szafkę z tworzywa mineralnego ( szr. 900mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[9,"Szafka wisząca dwudrzwiowa,konstrukcja dwuścienna metalowa lakierowana proszkowo  (szer. 900mm x gł. 380 mm x wys. 750mm)",null,null,"szt.",1]
[10,"Półka (szer. 852mm x gł. 300mm x wys. 18mm)",null,null,"szt.",1]
[11,"Wieszak na fartuchy ołowiane",null,null,"szt.",1]
[12,"Podest na buty , konstrukcja stal kwasoodporna",null,null,"szt.",1]
[13,"Podest na komputer mobilny, konstrukcja płyta meblowa",null,null,"szt.",1]
[14,"Szafka podblatowa dwudrzwiowa, wewnątrz półka, na nóżkach, konstrukcja płyta meblowa ( szer. 700mm x gł. 500mm x wys. 720mm)",null,null,"szt.",1]
[15,"Szafka wisząca z podziałem poziomym, dwudrzwiowa, dolna część wewnątrz 2 półki wys. 600mm, część górna jedna półka wys. 500mm, konstrukcja płyta meblowa (szer. 1140mm x gł. 400mm x wys. 1100mm)",null,null,"szt.",1]
[16,"Szafka zlewozmywakowa, dwudrzwiowa, konstrukcja metalowa dwuścienna lakierowana proszkowo (szer. 900mm x gł. 580mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",1]
[17,"Blat na powyższą szafkę z tworzywa mineralnego ze zlewem jednokomorowym, ( szr. 910mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[18,"Regał ze stali kwasoodpornej pięciopółkowy (szer. 450mm x gł. 350mm x wys. 2000mm)",null,null,"szt.",1]
[]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
["Meble medyczne:                                                                                                                                                                                                                Sala przygotowania pacjenta (poz. 1 - 7)                                                                                                                                                                           Sala wybudzeniowa - zabudowa 1 - ( poz. 1 - 5)                                                                                                                                                                                      Sala wybudzeniowa - zabudowa 2 - (poz. 1 - 3)                                                                                                                                                                Myjnia (poz. 1 - 7)                                                                                                                                                                                                      Magazyn (poz. 1 - 6 i poz. 8 - 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "]
["Sala Angiografii (poz. 1 -10 i poz. 13 - 17)"]
[1,"Konstrukcja - korpus                                                                                                                                                                                                 Wykonane z podwójnej,wypełnionej izolacją blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez galwanizację i pokrycie lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi."]
[2,"Konstrukcja - cokół                                                                                                                                                                                                Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wysokość 10 cm. Po montażu wszelkie szczeliny pomiędzy cokołem, a podłogą i ścianami szczelnie silikonowane. "]
[3,"Drzwi i fronty szuflad                                                                                                                                                                                                   Drzwi montowane tylko na dwóch zawiasach tak by zawias nie powodował przerw w uszczelce, wykonane z podwójnej blachy stalowej z lekkim wypełnieniem zapewniającym sztywność, wygłuszenie zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizację i pokrycie lakierem proszkowym. Krawędzie, narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewnić: szczelne i ciche zamykanie (bez \"metalicznego\" odgłosu); samodomykanie się drzwi i szuflady (magnesy w narożniku frontów mogą być dodatkowym elementem domykającym, ale nie jedynym)"]
[4,"Uszczelnienie                                                                                                                                                                                                                Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo) wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych."]
[5,"Blat roboczy                                                                                                                                                                                                           Blat z tworzywa mineralnego o grubości 38 mm wyposażony w wpuszczane nierdzewne umywalki wraz z bateriami nadblatowymi"]
[6,"Szuflady                                                                                                                                                                                                         Osadzone na prowadnicach kulkowych z mechanizmem domykającym  i ogranicznikiem wysuwu, zapewniającymi wysoką nośność szuflad, pojemniki szuflad wykonane z blachy lakierowanej proszkowo."]
[7,"Zawiasy                                                                                                                                                                                                           Tworzące jedną płaszczyznę z frontem drzwi, prostej konstrukcji, dużej wytrzymałości, łatwe do utrzymania czystości, samodomykające się.                                                                                                                                            Wykonane ze stopów nierdzewnych, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt 220º. Drzwi montowane tylko na dwóch sztukach zawiasu."]
[8,"Uchwyty                                                                                                                                                                                                          Wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie uchwytu.."]
[9,"Kolory                                                                                                                                                                                                                  Gama kolorów wg palety RAL umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli: korpus, cokół, drzwi, szuflady, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń."]
[10,"Ściany wewnętrzne                                                                                                                                                                                                   Wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości montowanych wewnątrz elementów co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia.                                                            "]
[11,"Wyposażenie opcjonalne:                                                                                                                                                                                                          Półki                                                                                                                                                                                                                      - półki z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, z krawędziami oklejonymi listwą PCV o grubości 2 mm. Wsporniki półki wytłaczane z nirdzewnej blachy o grubości 1 mm, elementy podtrzymujące półkę wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wysuwaniem."]
[10,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
[11,"Certyfikat ISO producenta dotyczący produkcji systemów medycznych.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
["Magazyn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Maskownica (poz. 7 i 14): - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Maskownica - element maskujący wykonany ze stali kwasoodpornej do zabudowy szafek stojącychna długości jednej ściany"]
["Magazyn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Regał magazynowy (poz.15)    - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Regał jezdny metalowy, chromowany"]
[2,"Regał zawierający 5 ażurowych półek"]
[3,"Możliwość ustawienia półek w regale regulowana w odstępach co 25mm"]
[4,"Szerokość 533mm, głębokość 914mm, wysokość 1850mm"]
[5,"Regał posiadający 4 obrotowe kółka o średnicy 150mm, 2 z nich przewodzące, 2 z blokadą"]
["Magazyn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Szafa do zawieszania cewników (poz.16)    - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja stal lakierowana proszkowo"]
[2,"Drzwi żaluzjowe otwierane poziomo, całkowicie chowane w korpusie szafy"]
[3,"Żaluzje składające się z jednolitych elastycznych mat z tworzywa sztucznego z wklęsłym uchwytem"]
[4,"Wyposażenie wnętrza:                                                                                                                                                                                                               - półka przestawna co 15 mm o nośności min 50 kg                                                                                                                                                                  - 10 wieszaków na cewniki z możliwością skokowej regulacji wysokości na tylnej ściance rastrowej                                "]
[5,"Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami"]
[6,"Szerokość 1000mm, głębokość 420mm, wysokość 1980mm"]
["Magazyn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Regał jezdny,metalowy, chromowany (poz.17)    - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Dwu półkowy z trójstronnym zabezpieczeniem na całej wysokości i z podziałem na pięć pionowych sektorów"]
[2,"Możliwość regulacji wszystkich poziomych elementów regału - w odstępach co 25mm"]
[3,"Wymiary: (szer. 533mm x gł 914mm x wys. 1850mm)"]
[4,"Regał posiadający 4 obrotowe kółka o średnicy 150mm, 2 z nich przewodzące, dwa z blokadą"]
["Magazyn (poz. 18) i Sala angiografii (poz. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wieszak na fartuchy  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja wieszaka wykonana ze stali kwasoodpornej"]
[2,"Dwie podpory przymocowane do podłogi"]
[3,"Długość wieszaka: 1950mm"]
[4,"Wysokość wieszaka: 1700mm"]
["Regał z drzwiami przesuwnymi (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Regał na środki jednorazowego użytku z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szer 950mm x gł 300/500 mm x wys 2500mm) "]
[2,"Regał zawiera 6 półek"]
[3,"Konstrukcja - korpus                                                                                                                                                                                                 Stelaż aluminiowy - kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Wypełnienie boczne i tylne oraz drzwi: płyta dwustronnie laminowana. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV. "]
[4,"Kolory                                                                                                                                                                                                                  Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza -uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy."]
[5,"Uchwyty                                                                                                                                                                                                          Uchwyty metalowe w kształcie litery C."]
[6,"Zamki                                                                                                                                                                                                          Zamki patentowe i centralne w całości metalowe."]
[7,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
["Szafa archiwizacyjna (poz. 1)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja stal lakierowana proszkowo"]
[2,"Drzwi żaluzjowe otwierane poziomo, całkowicie chowane w korpusie szafy"]
[3,"Żaluzje składające się z jednolitych elastycznych mat z tworzywa sztucznego z wklęsłym uchwytem"]
[4,"Wyposażenie wnętrza:                                                                                                                                                                                                               - cztery półki przestawne co 15 mm o nośności min 50 kg                                                                                                                                                                                                  "]
[5,"Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami"]
[6,"Szerokość 1200mm, głębokość 420mm, wysokość 1980mm"]
["Regał przejezdny na obuwie (poz. 1)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Regał na obuwie ze stali kwasoodpornej"]
[2,"Regał posiadający 6 półek mieszczących 24 pary obuwia wszystkich rozmiarów"]
[3,"Regał na 4 antystatycznych kółkach odpornych na ścieranie i korozje"]
[4,"Kółka ośrednicy 75mm"]
[5,"Kółka nierysujące podłogi, dwa z hamulcem"]
[6,"Wymiary wózka: 944mm x 550mm x 1600mm"]
[7,"Ciężar regału 26 kg"]
[8,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
["Wieszak ścienny na obuwie (poz. 1)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wieszak ścienny na obuwie wykonany ze stali kwasoodpornej"]
[2,"Wieszak posiadający 7 półek mieszczących 30 pary obuwia wszystkich rozmiarów"]
[3,"Konstrukcja ramowa, spawana bezspoinowo"]
[4,"Wymiary wieszaka: 894mm x 345mm x 1445mm"]
[5,"Ciężar wieszaka 24 kg"]
[6,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
["Szafa szatniowa  (poz. 1)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja stal lakierowana proszkowo"]
[2,"Szafa na cokole o wysokości 100mm, wykonana z blachy ocynkowanej"]
[3,"Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą."]
[4,"Trzy segmenty o wysokości 1700 mm i szerokości 300mm zawierające każdy: metalową półkę u góry i drążek z 3 przesuwnymi haczykami"]
[5,"Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w jednym punkcie, wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem"]
[6,"Wymiary szafy: szer. 900mm x gł. 500 mm x wys. 1800 mm"]
[7,"Kolor frontu szafy: ciemnożółty, kolor korpusu: jasnoszary"]
[8,"Certyfikat zgodności z normami PN-F-06009:2001 i PN-F-06010-05:1990",null,null,"TAK, kopię załączyć do oferty"]
["Szafa szatniowa  (poz. 2)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja stal lakierowana proszkowo"]
[2,"Szafa na cokole o wysokości 100mm, wykonana z blachy ocynkowanej"]
[3,"Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. "]
[4,"Pięć schowków w dwóch segmentach (łącznie 10 segmentów w szafie), wymiary pojedynczego schowka: 295 x 230 x 465mm (wys x szer x gł)"]
[5,"Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami"]
[6,"Wymiary szafy: szer. 610mm x gł. 500 mm x wys. 1800 mm"]
[7,"Kolor frontu szafy: ciemnożółty, kolor korpusu: jasnoszary"]
["Szafa szatniowa  (poz. 3)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Trwała konstrukcja stalowa"]
[2,"Szafa na cokole o wyskości 100mm w kolorze korpusu i z 10mm regulacją wysokości"]
[3,"Stabilne drzwi w kształcie litery \"L\", brak możliwości zderzenia drzwi dzięki odpowiedniemu umieszczeniu zamka"]
[4,"Cztery segmenty o wysokości 1225mm, szer. 350mm i 160mm (w części zwężonej) i gł 480mm. Wysokość szerszej części segmentu: 340mm"]
[5,"Wewnątrz każdego segmentu drążek z przesuwnymi haczykami"]
[6,"Otwory wentylacyjne w ściance tylnej w odstępach 10mm"]
[7,"Każde drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami"]
[8,"Wymiary szafy: szer. 820mm x gł. 510 mm x wys. 1820 mm"]
[9,"Kolor frontu szafy: ciemnożółty, kolor korpusu: jasnoszary"]
["Szafa szatniowa  (poz. 4)  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Trwała konstrukcja stalowa"]
[2,"Szafa na cokole o wyskości 100mm w kolorze korpusu i z 10mm regulacją wysokości"]
[3,"Stabilne drzwi w kształcie litery \"L\", brak możliwości zderzenia drzwi dzięki odpowiedniemu umieszczeniu zamka"]
[4,"Dwa segmenty o wysokości 1225mm, szer. 350mm i 160mm (w części zwężonej) i gł 480mm. Wysokość szerszej części segmentu: 340mm"]
[5,"Wewnątrz każdego segmentu drążek z przesuwnymi haczykami"]
[6,"Otwory wentylacyjne w ściance tylnej w odstępach 10mm"]
[7,"Każde drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczykami"]
[8,"Wymiary szafy: szer. 420mm x gł. 510 mm x wys. 1820 mm"]
[9,"Kolor frontu szafy: ciemnożółty, kolor korpusu: jasnoszary"]
["Sala Angiografii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Podest na buty (poz. 12) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej"]
[2,"Skośna półka na buty przelotowa"]
[3,"Wymiary: (dł 1400 mm x gł 400 mm x wys 250 mm)"]
["Sala Angiografii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Regał ze stali kwasoodpornej (poz. 18) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary: (szer 450 mm x gł 350mm x wys 2000mm)"]
[2,"Konstrukcja stal kwasoodporna"]
[3,"Ilość półek: 5"]
[4,"Półki wykonane z blachy kwasoodpornej o gr min 1mm"]
["Sala przygotowania pacjenta:                                                                                                                                                                                                                                                                   Krzesło obrotowe (poz. 8), - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Siedzisko oraz oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym"]
[2,"Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 450 - 580 mm"]
[3,"Pięcioramienna chromowana podstawa z kółkami"]
[5,"Wysokość podłokietników: 210mm"]
[6,"Średnica podstawy 645 mm"]
[7,"Całkowita wysokość: 990 - 1180mm"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2blok operacyjny","index":1,"n_rows":270,"n_cols":11,"rows_kept":270,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,1,90,3],[90,4,90,7],[86,8,86,10],[87,8,87,10],[88,8,88,10],[89,8,89,10],[90,8,90,10],[88,4,88,7],[88,1,88,3],[89,1,89,3],[153,1,153,3],[153,4,153,7],[153,8,153,10],[151,1,151,3],[151,4,151,7],[89,4,89,7],[267,8,267,10],[268,8,268,10],[269,8,269,10],[241,8,241,10],[177,4,177,7],[151,8,151,10],[166,8,166,10],[168,4,168,7],[156,4,156,7],[242,1,242,3],[242,4,242,7],[242,8,242,10],[217,1,217,3],[217,4,217,7],[217,8,217,10],[222,1,222,3],[223,1,223,3],[224,1,224,3],[225,1,225,3],[177,1,177,3],[179,1,179,3],[208,8,208,10],[189,1,189,3],[207,8,207,10],[179,4,179,7],[180,4,180,7],[181,4,181,7],[178,0,178,10],[180,1,180,3],[176,1,176,3],[176,4,176,7],[176,8,176,10],[185,8,185,10],[184,8,184,10],[177,8,177,10],[183,1,183,3],[182,4,182,7],[181,1,181,3],[182,1,182,3],[149,1,149,3],[149,4,149,7],[149,8,149,10],[150,1,150,3],[150,4,150,7],[150,8,150,10],[146,1,146,3],[146,4,146,7],[146,8,146,10],[148,1,148,3],[148,4,148,7],[148,8,148,10],[144,4,144,7],[144,8,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,7],[145,8,145,10],[142,8,142,10],[143,1,143,3],[143,4,143,7],[143,8,143,10],[139,8,139,10],[140,1,140,3],[140,4,140,7],[140,8,140,10],[141,8,141,10],[185,1,185,3],[185,4,185,7],[163,4,163,7],[164,4,164,7],[165,4,165,7],[166,4,166,7],[167,4,167,7],[142,1,142,3],[142,4,142,7],[157,4,157,7],[158,4,158,7],[159,4,159,7],[136,1,136,3],[136,4,136,7],[141,1,141,3],[141,4,141,7],[139,1,139,3],[139,4,139,7],[144,1,144,3],[136,8,136,10],[138,1,138,3],[138,4,138,7],[138,8,138,10],[134,1,134,3],[134,4,134,7],[134,8,134,10],[135,1,135,3],[135,4,135,7],[135,8,135,10],[132,1,132,3],[132,4,132,7],[132,8,132,10],[133,1,133,3],[133,4,133,7],[133,8,133,10],[130,4,130,7],[130,8,130,10],[131,1,131,3],[131,4,131,7],[131,8,131,10],[125,1,125,3],[125,4,125,7],[125,8,125,10],[155,4,155,7],[127,1,127,3],[127,4,127,7],[127,8,127,10],[128,1,128,3],[128,4,128,7],[128,8,128,10],[119,1,119,3],[119,4,119,7],[119,8,119,10],[120,1,120,3],[120,4,120,7],[120,8,120,10],[116,1,116,3],[116,4,116,7],[116,8,116,10],[154,4,154,7],[117,1,117,3],[117,4,117,7],[117,8,117,10],[118,1,118,3],[118,4,118,7],[118,8,118,10],[109,1,109,3],[109,4,109,7],[109,8,109,10],[114,1,114,3],[114,4,114,7],[114,8,114,10],[110,1,110,3],[111,1,111,3],[112,1,112,3],[110,4,110,7],[107,1,107,3],[107,4,107,7],[107,8,107,10],[108,1,108,3],[108,4,108,7],[108,8,108,10],[105,1,105,3],[105,4,105,7],[105,8,105,10],[106,1,106,3],[106,4,106,7],[106,8,106,10],[103,1,103,3],[103,4,103,7],[103,8,103,10],[104,0,104,10],[101,1,101,3],[101,4,101,7],[101,8,101,10],[102,1,102,3],[102,4,102,7],[102,8,102,10],[99,1,99,3],[99,4,99,7],[99,8,99,10],[100,1,100,3],[100,4,100,7],[100,8,100,10],[97,1,97,3],[97,4,97,7],[97,8,97,10],[98,1,98,3],[98,4,98,7],[98,8,98,10],[95,1,95,3],[95,4,95,7],[95,8,95,10],[96,1,96,3],[96,4,96,7],[96,8,96,10],[94,1,94,3],[94,4,94,7],[94,8,94,10],[93,0,93,10],[92,1,92,3],[92,4,92,7],[92,8,92,10],[85,1,85,3],[85,4,85,7],[85,8,85,10],[91,1,91,3],[91,4,91,7],[91,8,91,10],[86,1,86,3],[87,1,87,3],[86,4,86,7],[87,4,87,7],[83,1,83,3],[83,4,83,7],[83,8,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,7],[84,8,84,10],[81,1,81,3],[81,4,81,7],[81,8,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,7],[82,8,82,10],[79,1,79,3],[79,4,79,7],[79,8,79,10],[80,0,80,10],[77,1,77,3],[77,4,77,7],[77,8,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,7],[78,8,78,10],[75,1,75,3],[75,4,75,7],[75,8,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,7],[76,8,76,10],[73,1,73,3],[73,4,73,7],[73,8,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,7],[74,8,74,10],[71,1,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,7],[72,8,72,10],[68,8,68,10],[70,1,70,3],[70,4,70,7],[70,8,70,10],[69,0,69,255],[30,0,30,7],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[68,1,68,3],[68,4,68,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[111,4,111,7],[112,4,112,7],[110,8,110,10],[111,8,111,10],[112,8,112,10],[113,1,113,3],[113,4,113,7],[113,8,113,10],[115,0,115,10],[121,1,121,3],[122,1,122,3],[123,1,123,3],[124,1,124,3],[121,4,121,7],[122,4,122,7],[123,4,123,7],[124,4,124,7],[121,8,121,10],[122,8,122,10],[123,8,123,10],[124,8,124,10],[184,1,184,3],[184,4,184,7],[126,0,126,10],[137,0,137,10],[147,0,147,10],[152,0,152,10],[129,1,129,3],[129,4,129,7],[129,8,129,10],[130,1,130,3],[158,8,158,10],[159,8,159,10],[160,8,160,10],[169,4,169,7],[160,4,160,7],[161,4,161,7],[161,8,161,10],[163,8,163,10],[164,8,164,10],[165,8,165,10],[154,8,154,10],[155,8,155,10],[156,8,156,10],[157,8,157,10],[167,8,167,10],[168,8,168,10],[169,8,169,10],[170,8,170,10],[172,8,172,10],[173,8,173,10],[174,8,174,10],[183,4,183,7],[183,8,183,10],[182,8,182,10],[181,8,181,10],[180,8,180,10],[179,8,179,10],[173,4,173,7],[175,8,175,10],[154,1,154,3],[155,1,155,3],[156,1,156,3],[157,1,157,3],[158,1,158,3],[159,1,159,3],[160,1,160,3],[161,1,161,3],[166,1,166,3],[175,4,175,7],[170,4,170,7],[174,1,174,3],[175,1,175,3],[173,1,173,3],[174,4,174,7],[172,4,172,7],[162,0,162,10],[171,0,171,10],[170,1,170,3],[172,1,172,3],[163,1,163,3],[164,1,164,3],[165,1,165,3],[167,1,167,3],[168,1,168,3],[169,1,169,3],[190,1,190,3],[190,4,190,7],[191,1,191,3],[191,4,191,7],[198,4,198,7],[192,1,192,3],[192,4,192,7],[193,1,193,3],[193,4,193,7],[198,1,198,3],[206,8,206,10],[201,4,201,7],[200,4,200,7],[199,4,199,7],[202,4,202,7],[197,8,197,10],[196,8,196,10],[194,8,194,10],[195,0,195,10],[196,1,196,3],[196,4,196,7],[197,1,197,3],[197,4,197,7],[194,1,194,3],[194,4,194,7],[193,8,193,10],[192,8,192,10],[191,8,191,10],[190,8,190,10],[189,8,189,10],[188,8,188,10],[186,8,186,10],[187,0,187,10],[189,4,189,7],[186,1,186,3],[186,4,186,7],[188,1,188,3],[188,4,188,7],[199,1,199,3],[200,1,200,3],[201,1,201,3],[202,1,202,3],[203,1,203,3],[204,1,204,3],[205,0,205,10],[203,4,203,7],[206,1,206,3],[207,1,207,3],[208,1,208,3],[209,1,209,3],[210,1,210,3],[211,1,211,3],[212,1,212,3],[213,1,213,3],[214,1,214,3],[215,1,215,3],[216,1,216,3],[198,8,198,10],[199,8,199,10],[200,8,200,10],[201,8,201,10],[202,8,202,10],[203,8,203,10],[204,8,204,10],[209,8,209,10],[210,8,210,10],[211,8,211,10],[212,8,212,10],[213,8,213,10],[214,8,214,10],[215,8,215,10],[216,8,216,10],[216,4,216,7],[215,4,215,7],[214,4,214,7],[213,4,213,7],[212,4,212,7],[211,4,211,7],[210,4,210,7],[209,4,209,7],[208,4,208,7],[207,4,207,7],[206,4,206,7],[204,4,204,7],[230,1,230,3],[232,1,232,3],[233,1,233,3],[226,1,226,3],[227,1,227,3],[228,1,228,3],[229,1,229,3],[234,1,234,3],[235,1,235,3],[236,1,236,3],[237,1,237,3],[236,4,236,7],[237,4,237,7],[238,1,238,3],[239,1,239,3],[238,4,238,7],[239,4,239,7],[219,8,219,10],[220,8,220,10],[221,8,221,10],[218,0,218,10],[219,1,219,3],[220,1,220,3],[221,1,221,3],[219,4,219,7],[220,4,220,7],[221,4,221,7],[234,4,234,7],[235,4,235,7],[222,8,222,10],[223,8,223,10],[224,8,224,10],[225,8,225,10],[227,4,227,7],[228,4,228,7],[229,4,229,7],[230,4,230,7],[225,4,225,7],[226,4,226,7],[236,8,236,10],[237,8,237,10],[230,8,230,10],[232,8,232,10],[233,8,233,10],[231,0,231,10],[232,4,232,7],[233,4,233,7],[235,8,235,10],[226,8,226,10],[227,8,227,10],[228,8,228,10],[229,8,229,10],[222,4,222,7],[244,1,244,3],[245,1,245,3],[246,1,246,3],[241,1,241,3],[241,4,241,7],[243,0,243,10],[223,4,223,7],[224,4,224,7],[234,8,234,10],[238,8,238,10],[239,8,239,10],[240,8,240,10],[240,1,240,3],[240,4,240,7],[247,1,247,3],[248,1,248,3],[249,1,249,3],[250,1,250,3],[252,4,252,7],[253,4,253,7],[262,1,262,3],[256,1,256,3],[257,1,257,3],[258,1,258,3],[260,1,260,3],[261,1,261,3],[261,4,261,7],[262,4,262,7],[251,1,251,3],[252,1,252,3],[253,1,253,3],[254,1,254,3],[248,4,248,7],[249,4,249,7],[250,4,250,7],[251,4,251,7],[244,4,244,7],[245,4,245,7],[246,4,246,7],[247,4,247,7],[256,4,256,7],[257,4,257,7],[258,4,258,7],[259,4,259,7],[249,8,249,10],[250,8,250,10],[244,8,244,10],[245,8,245,10],[246,8,246,10],[247,8,247,10],[248,8,248,10],[261,8,261,10],[262,8,262,10],[256,8,256,10],[257,8,257,10],[258,8,258,10],[255,0,255,10],[259,8,259,10],[260,8,260,10],[251,8,251,10],[252,8,252,10],[253,8,253,10],[254,8,254,10],[260,4,260,7],[254,4,254,7],[259,1,259,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stolik typu Mayo",null,null,"szt.",3]
[2,"Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych",null,null,"szt.",1]
[3,"Stolik opatrunkowy",null,null,"szt.",1]
[4,"Stolik opatrunkowy",null,null,"szt.",1]
[5,"Stolik opatrunkowy",null,null,"szt.",1]
[6,"Stolik opatrunkowy",null,null,"szt.",1]
[7,"Szafka anestezjologiczna ",null,null,"szt.",1]
[8,"Kuweta",null,null,"szt.",1]
[9,"Szafka anestezjologiczna ",null,null,"szt.",2]
[10,"Stojak z misą podgrzewaną",null,null,"szt.",1]
[11,"Podest jednostopniowy",null,null,"szt.",1]
[12,"Wózek do worków foliowych",null,null,"szt.",6]
[13,"Wózek do worków foliowych",null,null,"szt.",3]
[14,"Szafka anestezjologiczna ",null,null,"szt.",1]
[15,"Szafa medyczna jednoskrzydłowa",null,null,"szt.",2]
[16,"Szafa medyczna jednoskrzydłowa, z podziałem",null,null,"szt.",1]
[17,"Szafa medyczna dwuskrzydłowa",null,null,"szt.",1]
[18,"Szafa medyczna dwuskrzydłowa",null,null,"szt.",1]
[19,"Wózek transportowy",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
["Stolik typu Mayo (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Blat podnoszony hydraulicznie przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej"]
[3,"Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm"]
[4,"Wszystkie kółka wyposażone w blokadę"]
[5,"Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia"]
[6,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża"]
[7,"Blat obracany w poziomie o 360 stopni"]
[8,"Wymiary blatu: 740 x 490 mm (± 20 mm)",null,null,"TAK,podać"]
[9,"Zakres regulacji wysokości: 960/1370 mm (± 20 mm)",null,null,"TAK,podać"]
[10,"Dopuszczalne obciążenie: minimum 15 kg",null,null,"TAK,podać"]
["Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z dwoma pojemnikami (większy z pokrywą)"]
[2,"Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[3,"Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku"]
[4,"W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki (większy z pokrywą) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18n9 (pokrywa z uszczelką)"]
[5,"Wymiary zewnętrzne pojemników (dł x szer x gł) w mm: większy - 530 x 325 x 200, mniejszy - 325 x 176 x 200. Wymiary wewnętrzne pojemników (dł. x szr x gł) w mm: większy - 500 x 300 x 200, mniejszy - 300 x 150 x 200 "]
[6,"Blat górny - zagłębiona taca wyjmowana, dolny montowany na stałe"]
[7,"Odległość między blatami wynosi 620 mm"]
[8,"Blat dolny umieszczony na wysokości 150 mm od podłoża"]
[9,"Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego"]
[10,"Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne"]
[11,"Wymiary (dł x szer x gł) w mm: 860 x 440 x 850"]
[12,"Atest PZH"]
["Stolik opatrunkowy (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Stolik wyposażony w dwa blaty, montowane na stałe (fartuch z trzech stron - blat i półka)"]
[3,"Wymiary blatów (dł x szer) w mm: 850 x 550"]
[4,"Stolik na kółkach fi 100 mm (minimum dwa z blokadą)"]
[5,"Odległość między blatami wynosi 445 mm"]
[6,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża"]
[7,"Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia"]
[8,"Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego"]
[9,"Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku"]
[10,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 965 x 620 x 880 (± 10 mm)"]
["Stolik opatrunkowy (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe"]
[3,"Wymiary blatów (dł x szer) w mm: 750 x 650"]
[4,"Stolik na kółkach fi 100 mm (minimum dwa z blokadą)"]
[5,"Odległość między blatami wynosi 445 mm"]
[6,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża"]
[7,"Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia"]
[8,"Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego"]
[9,"Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku"]
[10,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 865 x 720 x 880 (± 10 mm)"]
["Stolik opatrunkowy (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe"]
[3,"Wymiary blatów (dł x szer) w mm: 1200 x 650"]
[4,"Stolik na kółkach fi 100 mm (minimum dwa z blokadą)"]
[5,"Odległość między blatami wynosi 445 mm"]
[6,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża"]
[7,"Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia"]
[8,"Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego"]
[9,"Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku"]
[10,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 1315 x 720 x 880 (± 10 mm)"]
["Stolik opatrunkowy (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe"]
[3,"Wymiary blatów (dł x szer) w mm: 650 x 400"]
[4,"Stolik na kółkach fi 100 mm (minimum dwa z blokadą)"]
[5,"Odległość między blatami wynosi 445 mm"]
[6,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża"]
[7,"Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia"]
[8,"Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego"]
[9,"Stolik wyposażony w dwie rączki do prowadzenia umieszczone przy krótszych bokach (rączki skierowane do góry, pod kątem 90 stopni w stosunku do blatu)"]
[10,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 720 x 470 x 880 (± 10 mm)"]
["Szafka anestezjologiczna (poz.7) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Pod blatem znajduje się jedna duża szuflada (na całej długości blatu), poniżej z lewej strony szafka z pojedynczymi drzwiami (wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie), Po prawej umieszczone trzy szuflady (jedna pod drugą)."]
[3,"Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych."]
[4,"Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka"]
[5,"Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych śianek z wypełnieniem"]
[6,"Stolik na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą)"]
[7,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego."]
[8,"Wymiary blatu : 650 x 600 mm"]
[9,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 720 x 715 x 985 (± 10 mm)",null,null,"TAK,podać"]
["Kuweta (poz. 8) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kuweta wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Kuweta wykonana z pełnej blachy o grubości 1,5 mm"]
[3,"Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne"]
[4,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 400 x 300 x 80"]
["Szafka anestezjologiczna (poz. 9) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Szafka z dwoma szufladami umieszczonymi pod blatem (jedna szuflada obok drugiej). Poniżej szafka z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo (wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie)"]
[3,"Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych."]
[4,"Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka"]
[5,"Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych śianek z wypełnieniem"]
[6,"Szafka na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą)"]
[7,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego."]
[8,"Wymiary blatu: 650 x 600 mm"]
[9,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 720 x 715 x 985 (± 10 mm)",null,null,"TAK, podać"]
["Stojak z misą podgrzewaną (poz. 10) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stojak z misą podgrzewaną"]
[2,"W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa)"]
[3,"Termoregulator nagrzewania płyty w zakresie 0 - 120ºC. Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70ºC."]
[4,"Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą)"]
[5,"Przewód o długości 3 mb. Zasilanie - 230V/600W."]
[6,"Regulacja wysokości w zakresie 1000 - 1140 (± 10 mm) za pomocą hydraulicznej pompy nożnej",null,null,"TAK, podać"]
[7,"Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne"]
[8,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 560 x 560 x 1000/1140 (± 10 mm)",null,null,"TAK, podać"]
["Podest jednostopniowy (poz. 11) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Podest jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Podest jednostopniowy "]
[3,"Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu)"]
[4,"Na powierzchni podestu paski antypoślizgowe"]
[5,"Wymiary podestu (dł x szer x wys) w mm: 300 x 500 x 250 (± 10 mm)",null,null,"TAK, podać"]
[6,"Atest PZH"]
["Wózek do worków foliowych (poz. 12) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wózek do worków foliowych 60l - pojedynczy, bez pokrywy"]
[2,"Wózek z uchwytem okrągłym do worków foliowyh 60l"]
[3,"W wyposażeniu miska 6l o średnicy 300 mm (dno o średnicy 210 mm) nakładana na okrągły uchwyt"]
[4,"Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża."]
[5,"Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne"]
[6,"Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[7,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 380 x 440 x 710 (± 10 mm)",null,null,"TAK, podać"]
[8,"Atest PZH"]
["Wózek do worków foliowych (poz. 13) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, bez pokrywy"]
[2,"Wózek z uchwytem okrągłym do worków foliowyh 120l"]
[3,"Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża."]
[4,"Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne"]
[5,"Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[6,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 415 x 440 x 1050 (± 10 mm)"]
[7,"Atest PZH"]
["Szafka anestezjologiczna (poz. 14) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 wyposażona w 7 szuflad"]
[2,"Pod blatem znajduje się jedna duża szuflada (na całej długości blatu), poniżej 6 szuflad w dwóch pionowych rzędach (po trzy szuflady w każdym rzędzie)."]
[3,"Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych."]
[4,"Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka"]
[5,"Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych śianek z wypełnieniem"]
[6,"Szafka na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą)"]
[7,"Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego."]
[8,"Wymiary blatu: 650 x 600 mm"]
[9,"Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 720 x 715 x 985 (± 10 mm)",null,null,"TAK, podać"]
["Szafa medyczna jednoskrzydłowa (poz. 15) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Szafa jednoskrzydłowa, drzwi pełne"]
[3,"Szafa z uchwytem w kształcie litery C"]
[4,"Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione \"plastrem miodu\", uszczelnione. Uszczelka montowana na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejana)"]
[5,"Zawiasy w drzwiach samodomykowe, wykonane ze stali nierdzewnej"]
[6,"Zawiasy z możliwością otwarcia skrzydła drzwiowego do kąta 170 stopni"]
[7,"Możliwość regulacji ustawienia drzwi na zawiasach"]
[8,"Wewnątrz szafy 5 półek czyli 6 przestrzeni"]
[9,"Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[10,"Szafa na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)"]
[11,"Wymiary zewnętrzne szafy (dł x szer x wys) w mm: 500 x 580 x 2000 (± 20 mm)",null,null,"TAK, podać"]
[12,"Atest PZH"]
["Szafa medyczna jednoskrzydłowa, z podziałem (poz. 16) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Szafa z podziałem, drzwi pełne"]
[3,"Szafa z uchwytem w kształcie litery C"]
[4,"Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione \"plastrem miodu\", uszczelnione. Uszczelka montowana na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejana)"]
[5,"Zawiasy w drzwiach samodomykowe, wykonane ze stali nierdzewnej"]
[6,"Zawiasy z możliwością otwarcia skrzydła drzwiowego do kąta 170 stopni"]
[7,"Możliwość regulacji ustawienia drzwi na zawiasach"]
[8,"W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie."]
[9,"Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[10,"Szafa na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)"]
[11,"Wymiary zewnętrzne szafy (dł x szer x wys) w mm: 500 x 580 x 2000 (± 20 mm)",null,null,"TAK, podać"]
[12,"Atest PZH"]
["Szafa medyczna dwuskrzydłowa (poz. 17) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Szafa dwuskrzydłowa, drzwi pełne otwierane skrzydłowo"]
[3,"Szafa z uchwytem w kształcie litery C"]
[4,"Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione \"plastrem miodu\", uszczelnione. Uszczelka montowana na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejana)"]
[5,"Zawiasy w drzwiach samodomykowe, wykonane ze stali nierdzewnej"]
[6,"Zawiasy z możliwością otwarcia skrzydła drzwiowego do kąta 170 stopni"]
[7,"Możliwość regulacji ustawienia drzwi na zawiasach"]
[8,"Wewnątrz szafy jedna półka czyli dwie przestrzenie"]
[9,"Szafa na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)"]
[10,"Wymiary zewnętrzne szafy (dł x szer x wys) w mm: 800 x 600 x 850 (± 20 mm)",null,null,"TAK, podać"]
[11,"Atest PZH"]
["Szafa medyczna dwuskrzydłowa (poz. 18) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Szafa dwuskrzydłowa, drzwi pełne otwierane skrzydłowo"]
[3,"Szafa z uchwytem w kształcie litery C"]
[4,"Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione \"plastrem miodu\", uszczelnione. Uszczelka montowana na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejana)"]
[5,"Zawiasy w drzwiach samodomykowe, wykonane ze stali nierdzewnej"]
[6,"Zawiasy z możliwością otwarcia skrzydła drzwiowego do kąta 170 stopni"]
[7,"Możliwość regulacji ustawienia drzwi na zawiasach"]
[8,"Wewnątrz szafy 5 półek czyli 6 przestrzeni"]
[9,"Szafa na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)"]
[10,"Wymiary zewnętrzne szafy (dł x szer x wys) w mm: 1200 x 580 x 2000 (± 20 mm)",null,null,"TAK, podać"]
[11,"Atest PZH"]
["Wózek transportowy (poz. 19) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wózek transportowy typu platforma wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9"]
[2,"Wyrób wyposażony w uchwyt do prowadzenia"]
[3,"Wózek wykonany z profili 20 x 20 x 1,5 oraz 50 x 30 x 1,5mm, podstawa blachy 1,5 mm"]
[4,"Ładowność wózka 50 kg"]
[5,"Wózek na kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża"]
[6,"Wymiary zewnętrzne  (dł x szer x wys) w mm: 1000 x 600 x 850"]
[7,"Atest PZH"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3stomatolog","index":2,"n_rows":78,"n_cols":11,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,0,64,0],[63,4,64,7],[63,8,64,10],[75,8,75,10],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[76,8,76,10],[77,8,77,10],[67,1,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[63,1,63,3],[64,1,64,3],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[16,0,16,7],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szafa wnękowa z drzwiami przesuwnymi, z podziałem pionowym na dwie sekcje: lewa część wyposażona w półki,część prawa w wysuwane kosze, konstrukcja: profil aluminiowy, wypełnienie z płyty meblowej (szer. 1650mm x gł. 650 mm x wys. 2100mm)",null,null,"szt.",1]
[2,"Nadstawka do szafy z drzwiami przesuwnymi, wewnątrz 2 półki, konstrukcja: profil aluminiowy wypełnienie z płyty meblowej ( szer. 1650mm x gł. 650mmx wys. 880mm)",null,null,"szt.",1]
[3,"Szafka podblatowa 5-cio szufladowa z zamkiem centralnym, konstrukcja: profil aluminiowy wypełnienie z płyty meblowej (szer. 400 mm x gł. 480mm x wys. 850mm)",null,null,"szt.",2]
[4,"Blat na szafki (szer. 660mm x gł. 600mm x wys. 38mm)",null,null,"szt.",1]
[5,"Szafka wisząca dwudrzwiowa wewnątrz półka, konstrukcja: profil aluminiowy wypełnienie z płyty meblowej (szer. 800mm x gł. 300mm x wys. 450mm)",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
[1,"Konstrukcja - korpus                                                                                                Wszystkie meble medyczne wykonane w oparciu o steleż aluminiowy - kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienie boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV."]
[2,"Blat roboczy                                                                                                                                                                                                           Blaty o gr. 38 mm postforming ćwierćwałek okleinowane laminatem, z rowkiem antyzaciekowym o bardzo dużej odporności na barwniki."]
[3,"Kolory                                                                                                                                                                                                                           Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza."]
[4,"Zawiasy                                                                                                                                                                                                                       Zawiasy ze stali nierdzewnej, puszkowe, samodomykające z dożywotnią gwarancją, z pełną regulacją w trakcie eksploatacji, umożliwiające kąt otwarcia drzwi 90º."]
[5,"Uchwyty                                                                                                                                                                                                          Uchwyty metalowe w kształcie litery C."]
[6,"Szuflady                                                                                                                                                                                                               Szuflady w systemie TANDEMBOX, fronty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej obrzeża okleinowane PCV."]
[7,"Zamki                                                                                                                                                                                                              Zamki patentowe i centralne w całości metalowe."]
[8,"Szafa z drzwiami przesuwnymi                                                                                                                                                                                                        Szkielet wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową zabezpieczoną przez anodowanie, łączoną za pomocą złączek w dowolne konfiguracje użytkowe.                                                                                                                                                                                                                            Moduły posadowione na nóżkach z regulacją wysokości. Skrajne pionowe elementy konstrukcyjne półokrągłe.                                                                                                                Drzwi rozsuwane wielosekcyjnie wykonane z płyty laminowanej dwustronnie z obrzeżem z PCV, zamocowane na prowadnicach.                                                                                                     "]
[null,"Wypełnienie boczne, tylne i dolne: płyta dwustronnie laminowana z obrzeżem z PCV.                                                                                                            Wnętrze szafy z podziałem pionowym, lewa część wyposażona w pięć półek, prawa w pięć wysuwanych koszy.                                                                                                         Nadstawka so szafy z drzwiami przesuwnymi, wyposażona w dwie półki."]
[9,"Szafka wisząca                                                                                                                                                                                           Zbudowana w oparciu o konstrukcję aluminiową zabezpieczoną przez anodowanie, połączone za pomocą złączek ABS.                                                                                                                                                       Wypełnienie drzwi i półki: płyta dwustronnie laminowana                                                                                                                                                Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Półka okleinowana PCV                                                                                                                                                                                       Zawiasy z funkcją samodomykania i blokady skrajnej, umożliwiające kąt otwarcia drzwi 90º."]
[10,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
[11,"Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa konstrukcji nośnej mebla oraz kartę charakterystyki produktu dotyczącą złączy korpusu.",null,null,"Tak, kopię załączyć do oferty"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad4Apteka","index":3,"n_rows":153,"n_cols":11,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[131,0,131,10],[137,0,137,10],[110,4,110,7],[110,8,110,10],[111,4,111,7],[111,8,111,10],[111,1,111,3],[114,1,114,3],[114,8,114,10],[122,4,122,7],[106,4,106,7],[106,8,106,10],[104,0,104,10],[121,0,121,10],[109,4,109,7],[109,8,109,10],[108,4,108,7],[108,8,108,10],[107,4,107,7],[107,8,107,10],[102,4,102,7],[102,8,102,10],[103,4,103,7],[103,8,103,10],[105,4,105,7],[105,8,105,10],[105,1,105,3],[98,4,98,7],[98,8,98,10],[99,4,99,7],[99,8,99,10],[103,1,103,3],[98,1,98,3],[100,1,100,3],[101,4,101,7],[101,8,101,10],[73,8,73,10],[72,4,72,7],[85,8,85,10],[86,4,86,7],[86,8,86,10],[96,8,96,10],[87,4,87,7],[95,8,95,10],[75,1,75,3],[75,4,75,7],[75,8,75,10],[74,1,74,3],[74,4,74,7],[74,8,74,10],[80,4,80,7],[77,8,77,10],[78,8,78,10],[79,0,79,10],[80,1,80,3],[66,8,66,10],[71,8,71,10],[69,4,69,7],[70,8,70,10],[69,8,69,10],[70,4,70,7],[67,8,67,10],[85,4,85,7],[101,1,101,3],[97,0,97,10],[94,8,94,10],[95,4,95,7],[96,4,96,7],[94,4,94,7],[94,1,94,3],[95,1,95,3],[96,1,96,3],[88,4,88,7],[100,4,100,7],[88,8,88,10],[100,8,100,10],[93,8,93,10],[91,4,91,7],[92,4,92,7],[91,8,91,10],[92,8,92,10],[81,8,81,10],[89,8,89,10],[91,1,91,3],[82,1,82,3],[90,1,90,3],[89,4,89,7],[82,8,82,10],[83,4,83,7],[83,8,83,10],[86,1,86,3],[81,1,81,3],[76,4,76,7],[76,8,76,10],[77,1,77,3],[78,1,78,3],[77,4,77,7],[80,8,80,10],[78,4,78,7],[76,1,76,3],[81,4,81,7],[72,8,72,10],[71,4,71,7],[72,1,72,3],[68,1,68,3],[70,1,70,3],[71,1,71,3],[69,1,69,3],[68,8,68,10],[73,4,73,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[67,4,67,7],[68,4,68,7],[66,4,66,7],[73,1,73,3],[60,8,60,10],[63,8,63,10],[63,4,63,7],[63,1,63,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[61,0,61,10],[64,8,64,10],[65,8,65,10],[18,0,18,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,3,2,6],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[62,1,62,3],[65,1,65,3],[66,1,66,3],[67,1,67,3],[64,1,64,3],[82,4,82,7],[102,1,102,3],[99,1,99,3],[114,4,114,7],[112,4,112,7],[90,4,90,7],[92,1,92,3],[87,1,87,3],[106,1,106,3],[84,4,84,7],[93,1,93,3],[93,4,93,7],[83,1,83,3],[90,8,90,10],[84,8,84,10],[88,1,88,3],[89,1,89,3],[84,1,84,3],[85,1,85,3],[87,8,87,10],[122,8,122,10],[107,1,107,3],[120,1,120,3],[108,1,108,3],[109,1,109,3],[110,1,110,3],[112,1,112,3],[112,8,112,10],[113,1,113,3],[113,4,113,7],[113,8,113,10],[117,8,117,10],[118,4,118,7],[118,8,118,10],[115,1,115,3],[116,1,116,3],[115,4,115,7],[115,8,115,10],[116,4,116,7],[116,8,116,10],[123,1,123,3],[123,4,123,7],[117,1,117,3],[118,1,118,3],[117,4,117,7],[123,8,123,10],[124,4,124,7],[124,8,124,10],[119,1,119,3],[119,4,119,7],[119,8,119,10],[120,4,120,7],[120,8,120,10],[124,1,124,3],[122,1,122,3],[125,8,125,10],[126,4,126,7],[126,8,126,10],[127,8,127,10],[125,1,125,3],[126,1,126,3],[127,1,127,3],[127,4,127,7],[125,4,125,7],[130,8,130,10],[129,4,129,7],[129,8,129,10],[128,8,128,10],[128,1,128,3],[129,1,129,3],[130,1,130,3],[128,4,128,7],[130,4,130,7],[132,1,132,3],[133,1,133,3],[132,4,132,7],[132,8,132,10],[133,4,133,7],[133,8,133,10],[135,1,135,3],[134,4,134,7],[134,8,134,10],[135,4,135,7],[135,8,135,10],[134,1,134,3],[138,1,138,3],[136,1,136,3],[136,4,136,7],[136,8,136,10],[138,4,138,7],[138,8,138,10],[139,1,139,3],[140,1,140,3],[140,4,140,7],[140,8,140,10],[139,4,139,7],[139,8,139,10],[151,8,151,10],[150,8,150,10],[152,8,152,10],[141,1,141,3],[142,1,142,3],[141,4,141,7],[141,8,141,10],[142,4,142,7],[142,8,142,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Suszarka do butelek, poj. 210 l (szer./głęb./wys.)   754/720/910",null,null,"szt.",1]
[2,"Dygestorium - podstawa na nogach, blat monolityczny ceramiczny, 2 x gniazda elektryczne, 1 x punkt świetlny, pod blatem szafka szer. 400 mm, wewnątrz 2 półki  (szer./głęb./wys.)   900/850/2350",null,null,"szt.",1]
[3,"Blat ceramiczny monolityczny (szer./głęb./wys.)   1350/600/18",null,null,"szt.",1]
[4,"Stół laboratoryjny - kontener, szafka, dwie szafki wiszące, 6 x gniazd elektrycznych po trzy na kolumnę  (szer./głęb./wys.)   1550/600/2100",null,null,"szt.",1]
[5,"Stół PTB (ekspedycyjny - 2 blatowy) z szufladą lakierowaną szer. 500 mm, prowadnice system Tandembox.  (szer./głęb./wys.)   1000/500/800",null,null,"szt.",3]
[6,"Szafa wnękowa z czterema drzwiami przesuwnymi, wewnątrz cztery sektory, w każdym pięć ruchomych półek, konstrukcja : płyta meblowa, okucia aluminiowe np. typu Laguna                                         (szer./głęb./wys.)   2770/500/2500",null,null,"szt.",1]
[7,"Szafa wnękowa z dwoma drzwiami przesuwnymi, wewnątrz dwa sektory, w każdym pięć ruchomych półek, konstrukcja : płyta meblowa, okucia aluminiowe np. typu Laguna                                                     (szer./głęb./wys.)   1600/600/2500",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":20}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89./2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
["Suszarka do butelek (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"System grzania: płaszcz powietrzny z wymuszonym obiegiem"]
[2,"Pojemność komory: ok. 220 l +/- 5%"]
[3,"Zakres temperatury pracy: min od Tot+20ºC do +250ºC"]
[4,"Dokładność odczytu i regulacji temperatury: min 1ºC"]
[5,"Sterowanie mikroprocesorowe z wbudowanym timerem sterującym, czytelny cyfrowy wyświetlacz parametrów rzeczywistych / zadanych typu LED"]
[6,"Stabilność czasowa temperatury: min 0,5ºC"]
[7,"Jednorodność przestrzenna temperatury: max 4,0ºC"]
[8,"Zasilanie 230V / 50Hz"]
[9,"Pobór energii: max 2.32 kW"]
[10,"Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej 1.4301"]
[11,"Możliwość ustawiania jedna na drugiej"]
[12,"Wymiar podstawy (szer. x gł.): max 76 x 72 cm"]
[13,"Minimum 2 półki"]
[14,"Zabezpieczenie nadtemperaturowe"]
[15,"Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów"]
[16,"Przyłącze komputerowe RS 232 "]
[17,"Certyfikaty:\n- bezpieczeństwa (znak CE)\n- producenta i serwisu (ISO 9001)",null,null,"Tak, kopie załączyć do oferty"]
["Dygestorium (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych z dodatkiem ceramiki polipropylenu i szkła, bez użycia materiałów drewnopochodnych"]
[2,"Blat z ceramiki monolitycznej bez podniesionego obrzeża. Nie dopuszcza się wykładania komory roboczej płytkami."]
[3,"Blaty z ceramiki monolitycznej muszą zapewniać najwyższą odporność chemiczną i termiczną. W celu potwierdzenia właściwości oferowanego materiału do oferty należy załączyć protokoły z badań (wydane przez niezależną jednostkę badawczą) potwierdzających zgodność z następującymi normami: EN ISO 10545-14 - odporność na zabrudzenie; ISO 10545-13 - określenie odporności chemicznej płytek glazurowanych; ISO 10545-5 - odporność na uderzenia; ISO 10545-4 - oznaczenie współczynnika pęknięcia; EN 101 - określenie twardości powierzchni; ISO 10545-12 - określenie mrozoodporności; ISO 10545-8 - oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej; ISO 10545-3 - oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej ",null,null,"Tak, kopie dołączyć do oferty"]
[4,"Konstrukcja dygestorium metalowa C kształtna malowana proszkowo farbami epoksydowymi"]
[5,"Komora górna z blachy stalowej malowanej farbami epoksydowymi, ściany boczne przeszklone"]
[6,"Sterowanie mediami z listwy armaturowej w panelu przednim pod blatem"]
[7,"Wyposażenie: - gniazdo elektryczne 230 V - 2 szt., - włącznik oświetlenia - 1 szt., - lampa oświetleniowa"]
[8,"Szafka dygestoryjna metalowa podwieszana o szer. 400 mm wyposażona w zawiasy chemoodporne - 1 szt."]
[9,"Okna ze szkła bezpiecznego osadzone w ramie okiennej"]
[10,"Średnica krućca wentylacji fi200"]
[11,"Okno frontowe sterowane elektrycznie (podnoszone i opuszczane),  z funkcją autozatrzymania przesuwu w przypadku wykrycia obiektu znajdującego się  na torze przesuwu okna. Blokada okna na wysokości 50 cm zgodnie z normą PN-EN 14175"]
[12,"Na tylnej ścianie komory roboczej umieszczona kratownica laboratoryjna wykonana z pręta kwasoodpornego o średnicy minimum 10 mm (co najmniej 3 pręty pionowe i 2 pręty poziome)"]
[13,"Czujnik przepływu powietrza"]
[14,"Wymiary zewnętrzne: 900 x 850 x 2350 /szer. x głęb. x wys./"]
[15,"Certyfikat ISO 9001:2008 dot. systemów zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych oraz urządzeń laboratoryjnych",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[16,"Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175 - 2 i 3  część",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[17,"Ceramika musi spełniać wymogi: z zakresu higieny radiacyjnej  oraz posiadać świadectwo jakości zdrowotnej wydane dla blatów stosowanych w przemyśle spożywczym przez uprawnioną do tego jednostkę badawczą",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
["Blat ceramiczny monolityczny (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Blat ceramiczny monolityczny o wymiarach 1350 x 600 mm, grubość blatu min. 18 mm. Blat będzie zamontowany na istniejących meblach"]
[2,"Blaty z ceramiki monolitycznej muszą zapewniać najwyższą odporność chemiczną i termiczną. W celu potwierdzenia właściwości oferowanego materiału do oferty należy załączyć protokoły z badań (wydane przez niezależną jednostkę badawczą) potwierdzających zgodność z następującymi normami: EN ISO 10545-14 - odporność na zabrudzenie; ISO 10545-13 - określenie odporności chemicznej płytek glazurowanych; ISO 10545-5 - odporność na uderzenia; ISO 10545-4 - oznaczenie współczynnika pęknięcia; EN 101 - określenie twardości powierzchni; ISO 10545-12 - określenie mrozoodporności; ISO 10545-8 - oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej; ISO 10545-3 - oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej ",null,null,"Tak, kopie dołączyć do oferty"]
[3,"Certyfikat ISO 9001:2008 dot. systemów zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych oraz urządzeń laboratoryjnych",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[4,"Atest Higieniczny na meble laboratoryjne i medyczne wydany przez niezależny instytut badawczy Państwowy Zakład Higieny lub równoważny",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[5,"Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów, wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz PN-EN 14727-2006 Meble laboratoryjne do przechowywania - producent winien posiadać certyfikat wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą uprawnioną w zakresie badań tego typu wyrobów",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[6,"Ceramika musi spełniać wymogi: z zakresu higieny radiacyjnej  oraz posiadać świadectwo jakości zdrowotnej wydane dla blatów stosowanych w przemyśle spożywczym przez uprawnioną do tego jednostkę badawczą",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
["Stół oraz zestaw mebli laboratoryjnych (poz. 4) - winny spełniać następujące wymagania"]
[1,"Stół przyścienny z blatem z ceramiki monolitycznej 1550 x 750 - h = 900 / 2400"]
[2,"Blaty z ceramiki monolitycznej muszą zapewniać najwyższą odporność chemiczną i termiczną. W celu potwierdzenia właściwości oferowanego materiału do oferty należy załączyć protokoły z badań (wydane przez niezależną jednostkę badawczą) potwierdzających zgodność z następującymi normami: EN ISO 10545-14 - odporność na zabrudzenie; ISO 10545-13 - określenie odporności chemicznej płytek glazurowanych; ISO 10545-5 - odporność na uderzenia; ISO 10545-4 - oznaczenie współczynnika pęknięcia; EN 101 - określenie twardości powierzchni; ISO 10545-12 - określenie mrozoodporności; ISO 10545-8 - oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej; ISO 10545-3 - oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej ",null,null,"Tak, kopie dołączyć do oferty"]
[3,"Konstrukcja stalowa C kształtna moduł 1500, wykonana z profilu zamkniętego minimum 30x60 mm"]
[4,"1 x szafka podwieszana pod blatem o szer. 600 mm z 4 szufladami, front laminowany w technologii postforming. Korpus szafki wykonany w całości (także plecy i sufit) z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 18mm. Krawędzie poziome frontów wykonane w technologii postforming (ćwierćwałek), pionowe zaś zabezpieczone doklejką PCV o grubości co najmniej 3mm. Wszystkie widoczne krawędzie korpusu szafki zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 2mm, pozostałe krawędzie korpusu zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 0,5mm"]
[5,"1 x szafka przejezdna o szer. 600 mm z 4 szufladami, front laminowany w technologii postforming"]
[6,"Uchwyty szafek monolityczne, z pręta ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, o średnicy nie mniejszej niż 10 mm, montowane poziomo; długość uchwytów na 2/3 długości szafek; z opinią na wytwarzanie biofilmu bakteryjnego na powierzchniach stalowych wydaną przez niezależne laboratorium badawcze. ",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[7,"Przystawka przyścienna z 2 szafkami górnymi laminowanymi (770 x 320 x 620)"]
[8,"2 x półka szklana"]
[9,"Przystawka wyposażona w 6 gniazd elektrycznych 230 V"]
[10,"Budowa: pionowe elementy stelaży stalowych górnych wykonanie w formie kolumn zabudowane na całej wysokości osłonami i panelami instalacyjnymi zasłaniającymi okablowanie, orurowanie oraz elementy konstrukcyjne, osłony i panele demontowalne"]
[11,"Przekrój stelaża górnego minimum 150 x 30mm. Stelaż górny poziomowany niezależnie od stelaża dolnego w zakresie ±20mm."]
[12,"Całkowita wysokość stelaży stalowych dla stołów przyściennych i wyspowych w zakresie 1200 - 1500 mm"]
[13,"Certyfikat ISO 9001:2008 dot. systemów zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych oraz urządzeń laboratoryjnych",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[14,"Atest Higieniczny na meble laboratoryjne i medyczne wydany przez niezależny instytut badawczy Państwowy Zakład Higieny lub równoważny - nie dopuszcza się atestów na poszczególne materiały",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[15,"Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów, wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz PN-EN 14727-2006 Meble laboratoryjne do przechowywania - producent winien posiadać certyfikat wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą uprawnioną w zakresie badań tego typu wyrobów",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[16,"Ceramika musi spełniać wymogi: z zakresu higieny radiacyjnej  oraz posiadać świadectwo jakości zdrowotnej wydane przez uprawnioną do tego jednostkę badawczą dla blatów ",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
["Stół ekspedycyjny - 2 blatowy z szufladą (poz. 5) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja ze stali nierdzewnej, solidnie spawana, podstawa z profili 40 x 40 mm;"]
[2,"Dwa dwuścienne blaty ze stali nierdzewnej o gr. min. 38 mm z wypełnieniem z płyty wiórowej;"]
[3,"Pod górnym blatem podwieszona, we wskazanym miejscu, lakierowana proszkowo szuflada o wysokości 160 mm, wyposażona w system samo domykający typu Tandembox oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi (w celu wyczyszczenia wnętrza). "]
[4,"4 stopki tworzywowe z regulacją wysokości;"]
[5,"Szerokość: 1000 mm;"]
[6,"Głębokość: 500 mm;"]
[7,"Wysokość: 800 mm; "]
[8,"Certyfikat ISO producenta dotyczący produkcji systemów medycznych;",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[9,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażania szpitali i gabinetów medycznych",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
["Szafa wnękowa czterodrzwiowa (poz. 6) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafa wnękowa z czterema drzwiami przesuwnymi, wewnątrz cztery sektory, w każdym pięć ruchomych półek, okucia aluminiowe np. typu Laguna"]
[2,"Konstrukcja - korpus; Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej - kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 2 mm. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV."]
[3,"Kolory; Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy"]
[4,"Uchwyty metalowe w kształcie litery C"]
[5,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
["Szafa wnękowa dwudrzwiowa (poz. 7) - musi  spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szafa wnękowa z dwoma drzwiami przesuwnymi, wewnątrz dwa sektory, w każdym pięć ruchomych półek, okucia aluminiowe np. typu Laguna"]
[2,"Konstrukcja - korpus; Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej - kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Krawędzie cięć okleinowane PVC 2 mm. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV."]
[3,"Kolory; Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy"]
[4,"Uchwyty metalowe w kształcie litery C"]
[5,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5-szafy ","index":4,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,7],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[1,0,1,1],[1,3,1,6],[2,0,2,1],[6,0,6,10],[35,8,35,10],[36,8,36,10],[33,8,33,10],[36,1,36,3],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[31,8,31,10],[32,0,32,10],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[34,4,34,7],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[34,8,34,10],[40,1,40,3],[39,0,39,10],[41,1,41,3],[42,1,42,3],[40,4,40,7],[41,4,41,7],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[43,4,43,7],[44,4,44,7],[48,7,48,9],[49,7,49,9],[37,8,37,10],[38,8,38,10],[40,8,40,10],[41,8,41,10],[42,8,42,10],[43,8,43,10],[44,8,44,10],[42,4,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szafa dwudrzwiowa, o wymiarach : szer. 1000mm x gł. 500mm x wys. 1900mm, wewnątrz dwie sekcje, w każdej sekcji 5 wysuwanych koszy",null,null,"szt.",2]
[2,"Szafa dwudrzwiowa, o wymiarach : szer. 800mm x gł. 500mm x wys. 1900mm, wewnątrz 5 półek,                                                                                                                                                                     z nadstawką na szafę o wymiarach: szer. 800 x gł. 500mm x wys. 800mm, wewnątrz 1 półka",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
["Szafa dwudrzwiowa  (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja - korpus                                                                                                                                                                                                                      Stelaż aluminiowy - kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Na nóżkach o wysokości 100mm z regulacją wysokości. Wypełnienie boczne i tylne oraz drzwi: płyta dwustronnie laminowana. "]
[2,"Organizacja wnętrza szafy                                                                                                                                                                                        Kosze montowane na prowadnicach rolkowych - spód kosza montowany do ramy prowadnic. Kosze wykonane z prętów stalowych, lakierowane na kolor biały."]
[3,"Kolory                                                                                                                                                                                                                           Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza- uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonanawcy."]
[4,"Uchwyty                                                                                                                                                                                                          Uchwyty metalowe w kształcie litery C."]
[5,"Zamki                                                                                                                                                                                                              Zamki patentowe i centralne w całości metalowe."]
[6,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"TAK, kopię załączyć do oferty"]
["Szafa dwudrzwiowa  (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Konstrukcja - korpus                                                                                                                                                                                                                      Stelaż aluminiowy - kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Na nóżkach o wysokości 100mm z regulacją wysokości. Wypełnienie boczne i tylne oraz drzwi: płyta dwustronnie laminowana. Półki z tego samego materiału z obrzeżem z PCV."]
[2,"Kolory                                                                                                                                                                                                                           Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy."]
[3,"Uchwyty                                                                                                                                                                                                          Uchwyty metalowe w kształcie litery C."]
[4,"Zamki                                                                                                                                                                                                              Zamki patentowe i centralne w całości metalowe."]
[5,"Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.",null,null,"TAK, kopię załączyć do oferty"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad6 5-cio szufl","index":5,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,8,52,10],[53,8,53,10],[54,8,54,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[36,8,36,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[37,0,37,10],[12,0,12,7],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89./2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szafy kartotekowe 5-cio szufladowe",null,null,"szt.",11]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
["Szafa kartotekowa, 5-cio szufladowa  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary (wys x szer x gł)w mm: 1285 x 610 x 630 "]
[2,"Wymiary wewnętrzne szuflad w mm wys x szer x gł - 150 (frontu 223) x 522 x585 "]
[3,"5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo - 2 rzędy"]
[4,"Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8mm"]
[5,"Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem"]
[6,"Centralne ryglowanie szuflad"]
[7,"Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm"]
[8,"Każda szuflada ma dodatkowo 2 przegródki ruchome typu L"]
[9,"Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad7-Regał na nóżkach","index":6,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,0,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[48,8,48,10],[49,8,49,10],[50,8,50,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - doposażenie w meble Pracowni Diagnostyki Doświadczalnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Regał na nóżkach",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/89/2011"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
["Regał na nóżkach  - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary (szer x gł x wys.)w mm: 470 x 600 x 1800 "]
[2,"Wyposażony w 3 półki"]
[3,"Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr nie mniejszej niż 18mm, obustronnie laminowanej; plecy regału mogą być wykonane z płyty wiórowej o gr co najmniej 12mm"]
[4,"Widoczne krawędzie cięcia płyt korpusu (krawędzie czołowe) zabeapieczone doklejką z PCV o gr niemniejszej niż 2mm, pozostałe krawędzie cięciapłyt korpusu, półek zabezpieczone doklejką z PCV o gr nie mnieszej niż 0,5mm w kolorze korpusu"]
[5,"Laminat wysokociśnieniowy użyty do produkcji musi posiadać atest higieniczny, kartę badania właściwości zgodności z normą ISO 4586 / EN 438 oraz certyfikat klasyfikacji ogniowej potwierdzający niezapalność, dokumenty wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą.",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]