{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":143,"n_cols":14,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[114,12,115,12],[7,1,7,7],[49,9,50,9],[103,8,104,8],[105,8,106,8],[105,9,106,9],[84,9,85,9],[86,9,87,9],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[114,7,115,7],[105,7,106,7],[103,0,104,0],[103,5,104,5],[103,6,104,6],[103,7,104,7],[9,0,9,3],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[103,9,104,9],[49,5,50,5],[44,5,45,5],[12,0,12,13],[44,6,45,6],[49,6,50,6],[103,12,104,12],[44,13,45,13],[44,12,45,12],[84,12,85,12],[86,12,87,12],[84,13,85,13],[49,12,50,12],[49,13,50,13],[86,13,87,13],[10,0,10,11],[44,0,45,0],[44,7,45,7],[44,8,45,8],[44,9,45,9],[49,0,50,0],[84,0,85,0],[84,7,85,7],[84,8,85,8],[49,7,50,7],[84,5,85,5],[84,6,85,6],[49,8,50,8],[86,7,87,7],[86,8,87,8],[86,5,87,5],[86,0,87,0],[86,6,87,6],[105,12,106,12],[105,13,106,13],[114,13,115,13],[88,0,89,0],[88,6,89,6],[88,5,89,5],[88,7,89,7],[105,0,106,0],[114,8,115,8],[114,9,115,9],[88,12,89,12],[88,13,89,13],[114,0,115,0],[114,6,115,6],[114,5,115,5],[105,6,106,6],[105,5,106,5],[88,8,89,8],[88,9,89,9],[103,13,104,13],[132,0,132,12],[136,0,136,12],[134,0,135,12],[142,7,142,12],[138,1,138,26],[137,0,137,12],[140,7,140,12],[141,7,141,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/90/2011"]
[]
[]
["………………………………………………………………………………"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,2,null,null,null,4,5,6,7,8,null,null,9,10]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Jed. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)                                                                                                                                                                                               ","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)","Wartość VAT","Wartość brutto            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Biurko z blatem w kształcie 1/4 koła z wyciętym rogiem. Wym. 100/100/75 cm. Całe z płyty 2,5 cm. Osłona wygięta od blatu do połowy wysokości. Biurko stanowi łącznik biurek 10 i 12. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[2,"Biurko w kształcie litery „L”  ramowe o wymiarach 160x120 cm, głębokość 80/60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po głębszej stronie.  ",null,null,null,"szt.",4,{"$nulls":4},0]
[3,"Biurko w całości z płyty gr. 2,5 cm, wymiary 160(50)/120(80)/75. Podstawa to dwie nogi płytowe i dwie metalowe pod boczny blat. W rogu blatu przelotka. Osłona  czołowa do podłogi. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[4,"Biurko w kształcie litery „L”  ramowe o wymiarach 160x120 cm, głębokość 80/60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na jego obrysie w odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, bez prześwitu miedzy blatem i ramą. Na łuku biurka brak ramy.  Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny demontaż montaż biurka. Blat z otworem na kable po lewej stronie.  ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[5,"Biurko proste o wymiarach 120/60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[6,"Biurko proste o wymiarach 120/80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[7,"Biurko proste o wymiarach 140/60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,null,"szt.",3,{"$nulls":4},0]
[8,"Biurko proste o wymiarach 140/80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[9,"Biurko proste o wymiarach 160/80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,null,"szt.",7,null,null,null," ",{"$error":"#VALUE!"}]
[10,"Biurko proste o wymiarach 76/70 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 18 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[11,"Biurko proste o wymiarach 80/60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa płytowa - gr. płyty 25 mm ze spinaczem z płyty 18mm. Blat z otworem na kable po jednej stronie.  ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[12,"Biurko na podstawie z płyty - blat, podstawa i półka z płyty gr. 2,5cm. Półka umieszczona w połowie wysokości i cofnięta od frontu - jej gł 35 cm. Za półką pomiędzy nią a blatem biurka - ażurowa osłona z metalu wys 40 cm od blatu. W blacie przelotka. Wym. 76/70/75 cm.",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Płyta gr. 1,8 cm wielkości ok.. 145/30 cm mocowana kątownikami do spodu blatu. Blenda musi być w świetle nóg - dlatego kątowniku muszą być wyprofilowane tak aby ominąć ramę. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Fotel : Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, klejona i łączona za pomocą wkrętów i zszywek. Szkielet siedziska wykonany z płyty pilśniowej o grubości 18 mm. gąbka siedziska T-35 wykonana z formatki o grubości 50 mm. W całości tapicerowany. WYMIARY: wysokość całkowita 770 mm, wysokość siedziska 455 mm, głębokość siedziska 500 mm, szerokość siedziska 480 mm, komfortowy fotel w całości tapicerowany. Tapicerka z wysokogatunkowej imitacji skóry(skaj). Tapicerowane podłokietniki zintegrowane z siedziskiem. ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Fotel: Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, Elementy konstrukcyjne Klejone, zszywane i skręcane wkrętami, Szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Gąbka siedziska T-35 o grubości 50 mm. Gąbka oparcia T-25 o grubości 20mm. Gąbka zastosowana po zewnętrznej stronie Siedziska: T-21 o grubości 10 m. Plastikowe stopki. Tapicerka z wysokogatunkowej imitacji skóry(skaj). WYMIARY: wysokość całkowita: 770 mm, szerokość podstawy: 1180, głębokość podstawy: 480 mm, wysokość siedziska: 465 mm, głębokość siedziska: 500 mm, szerokość siedziska: 1066 mm",null,null,null,"szt.",6,{"$nulls":4},0]
[16,"Fotel: Drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową, Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami. Szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Gąbka siedziska T-35 o grubości 50 mm. Gąbka oparcia T-25 o grubości 20mm. Gąbka zastosowana po zewnętrznej stronie siedziska: T-21 o grubości 10 mm. Plastikowe stopki. Tapicerka z wysokogatunkowej imitacji skóry(skaj). WYMIARY: wysokość całkowita: 770 mm, szerokość podstawy: 1680, głębokość podstawy: 505 mm, wysokość siedziska: 455 mm, głębokość siedziska: 490 mm, szerokość siedziska: 1570 mm.",null,null,null,"szt.",4,{"$nulls":4},0]
[17,"Fotel na podstawie z giętej drewnianej sklejki w kształcie litery U na boku z podparciem. Podłokietnik płynnie przechodzi w tylną nogę fotela a do niego na wysokości siedziska również łukowo zamocowana jest przednia noga. Chodzi o to by płoza nie przylegała płasko do podłogi. Pod siedziskiem nogi połączone dwiema listwami poprzecznie - w miejscu łączenia nogi tylnej z przednią. Szer. fotela - 65 cm, gł. - 78 , wys. - 95 cm. Obicie - zmywalne, drewno barwione do mebli w pomieszczeniu. ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[18,"Komoda: Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 72 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym.  Szafa musi posiadać 1 półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem Głębokość półki 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",3,{"$nulls":4},0]
[19,"Komoda: Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 115 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki. Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,"szt.","szt.",4,null,null,null,0,0]
[20,"Komoda: Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 72 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki -  18mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[21,"Komoda: Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki. Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa musi posiadać 2 półkI konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",13,{"$nulls":4},0]
[22,"Komoda: Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 18mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa musi posiadać 2 półkI konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[23,"Komoda: Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 82,5 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa musi posiadać 1 półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",10,{"$nulls":4},0]
[24,"Komoda: Szafka z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 82,5 cm, głębokość 44,5 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z kompletem 2 kluczy, w tym jeden łamany. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[25,"Konsola: Blat posformingowy gr 3,8 z zaobloną przednią krawędzią powinien składać się z 3 części połączonych ze sobą jak blaty kuchenne- bez wstawek ani listew. Tak połączony blat krawędź przeciwną powinien mieć dopasowaną do łukowej ściany o promieniu ok. 900 cm ",null,null,null,"szt.",1,null,null,null," ",{"$error":"#VALUE!"}]
[26,"Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43 cm, wysokość 72 cm, głębokość 60 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty o rozstawie 128mm. W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Zamek umieszczony w froncie piórnika.",null,null,"szt.","szt.",7,null,null,null,0,0]
[27,"Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43 cm, wysokość 72 cm, głębokość 80 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty o rozstawie 128mm. W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Zamek umieszczony w froncie piórnika.",null,null,"szt.","szt.",3,null,null,null,0,0]
[28,"Kontener mobilny 3-szufladowy wykonany z płyty laminowanej obustronnie. Wieniec gr. 2,5 cm. Wkłady szuflad z tworzywa. Zamek centralny. Kolor i uchwyty - odpowiadające meblom z pokoju. 43/60/60 cm",null,null,"szt.","szt.",17,null,null,null,0,0]
[29,"Krzesło o konstrukcji drewnianej - kolor mahoń- dobrany do mebli. Siedzisko i oparcie obustronnie tapicerowane tkaniną identyczną z posiadaną przez zamawiającego (harfa H-2). Przednie nogi krzesła przechodzą płynnie w podłokietnik. Wysokość 88 cm, szer 56,5 cm, głębokość 60 cm. Gatunek i kolor tkaniny dokładnie dobrany do wyposażenia",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[30,"Krzesło biurowe: Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości 7,5 mm. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Oparcie pokryte gąbką T-21 o grubości 40 mm . Siedzisko pokryte gąbką T-25 o grubości 40 mm. Podnośnik pneumatyczny z osłoną. Pięcioramienna, nylonowa podstawa o średnicy 630 mm. Samohamowne kółka o fi 50 mm do powierzchni miękkich w standardzie; możliwość zastosowania kółek o fi 65 mm – również do miękkich powierzchni. WYMIARY: Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 900-1090 mm Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 415-545 mm Szerokość siedziska:  466 mm Głębokość siedziska:  440 mm MECHANIZMY: Regulacją oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem; synchronicznym odchylaniem oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚ przy 11˚ odchylenia siedziska); możliwością blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach; funkcją Anti-Shock, zabezpieczającą przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu blokady; funkcją Up&Down umożliwiającą łatwą regulację wysokości oparcia wraz z podparciem lędźwi, ",null,null,"szt.","szt.",27,null,null,null,0,0]
[null,"dzięki systemowi zapadek; regulacja wysokości krzesła."]
[31,"Krzesło z drewnianą ramą i tapicerowanym siedziskiem i oparciem , Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości  6 mm, a szkielet oparcia ze sklejki o grubości 12 mm. Siedzisko pokryte  jest pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3. Rama w kolorze naturalnym lub bejcowana. Krzesło można składować w stos, max. 4 sztuki WYMIARY: wysokość 760 mm,  szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 545 mm,  wysokość od podłoża do siedziska 445 mm,  głębokość siedziska 475 mm,  szerokość siedziska 473 mm. ",null,null,"szt.","szt.",19,null,null,null,0,0]
[32,"Krzesło z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem imitacją skóry (skajem). Krzesło wyposażone w mechanizm z możliwością: regulacji głębokości siedziska, regulacji kąta pochylenia oparcia (od +17˚ do -6˚), blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, regulacji wysokości oparcia. Regulacja wysokości krzesła przy pomocy pneumatycznego podnośnika. Pięcioramienna stalowa, chromowana podstawa z kółkami samohamownymi. WYMIARY: Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 935-1065 mm. Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 440-570 mm. Szerokość siedziska: 460 mm. Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 425-465 mm. Osłony z tworzywa w kolorze białym.",null,null,"szt.","szt.",40,null,null,null,0,0]
[33,"Krzesło obrotowe z mechanizmem synchronicznym z regulacją głębokości siedziska. Szkielet oparcia wykonany ze sklejki bukowej lub brzozowej o grubości 9 mm z dodatkowymi nakładkami ze sklejki grubości 25 mm. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości 10 mm. Oparcie i siedzisko pokryte pianką o grubości 50 mm, tapicerowane obustronnie. Pięcioramienna, nylonowa podstawa o średnicy 685 mm. Podnośnik pneumatyczny z osłoną. WYMIARY: Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1015-1205 mm, Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-575 mm, Szerokość siedziska: 470 mm, Głębokość siedziska: 480 mm, MECHANIZMY: regulacją oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem; synchronicznym odchylaniem oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚ przy 11˚ odchylenia siedziska); możliwością blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach; funkcją Anti-Shock, zabezpieczającą przed uderzeniem po zwolnieniu blokady. ",null,null,"szt.","szt.",6,null,null,null,0,0]
[34,"Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. WYMIARY:  szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm, - wysokość siedziska 450 mm, - wysokość krzesła 850 mm, - głębność siedziska 420 mm. - całkowita szerokość krzesła 490 mm. - głębokość krzesła 563 mm. ",null,null,null,"szt.",16,{"$nulls":4},0]
[null,"410 mm, - wysokość siedziska 450 mm, - wyskość krzesła 850 mm, - głębność siedziska 420 mm,- całkowita szerokość krzesła 490 mm, - głębność krzesła 563 mm"]
[35,"Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5 cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.",null,null,"szt.","szt.",3,null,null,null,0,0]
[36,"Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 107 cm, głębokość 44,5 cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[37,"Nadstawka o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 107 cm, głębokość 44,5 cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.  Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy pod nadstawką. ",null,null,null,"szt.",7,{"$nulls":4},0]
[38,"Nadstawka z drzwiami szklanymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 107 cm, głębokość 44,5 cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - drzwi ze szkła przeźroczystego, hartowanego o grubości 6 mm , wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada amortyzatory drzwiczek zamocowane w wieńcu górnym i dolnym. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty jednopunktowe w kolorze alu.",null,null,null,"szt.",6,{"$nulls":4},0]
[39,"Nadstawka na biurko: Boki i blat nadstawki z płyty 2,5 cm Front nadstawki osłania ją do samego blatu biurka. Wymiary 160/35/35 cm.",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[40,"Nadstawka z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z kompletem 2 kluczy, w tym jeden łamany. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[41,"Nadstawka na biurko (z poz. 1). Blat i boki płyta 2,5 cm gr osłona pomiędzy blatem nadstawki i biurka z płyty gr 1,8 cm. Dł 70 gł. 30 wys 35 cm. Kształt 1/4 koła z wyciętym rogiem.",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[42,"Nadstawka na biurko z poz. 55. Blat i boki płyta 2,5 cm gr osłona pomiędzy blatem nadstawki i biurka z płyty gr 1,8 cm. Dł 70 gł. 30 wys 35 cm. ",null,null,null,"szt.",1]
[43,"Nadstawka aktowa 2-drzwiowa dostawiona do kompletu. 73,5/39/73. Kolor i konstrukcja dokładna z wyposażeniem. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[44,"Nadstawka aktowa 1-drzwiowa dostawiona do kompletu. 55/39/73. Kolor i konstrukcja dokładna z wyposażeniem. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[45,"Nadstawka aktowa 1-drzwiowa dostawiona do kompletu. 40/39/73. Kolor i konstrukcja dokładna z wyposażeniem. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[46,"Nadstawka o wymiarach szerokość 43 cm, wysokość 117 cm, głębokość 40 cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty - wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.  Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy pod nadstawką. ",null,null,null,"szt.",1,null,null,null,0,0]
[47,"Kanapa narożna z oparciami miękkimi ( nie poduszki) na obu skrzydłach. Wym ok.: 270/230 cm wysokość nie mniej niż 82 cm. Po rozłożeniu pow. spania ok. 135/185 cm. W przypadku modeli z drewnem - drewno dobrane do mebli w pokoju. Tkanina wyższej jakości niż mikrofaza do wyboru przez zamawiającego. ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[48,"Podstawka pod monitor wykonana z płyty laminowanej obustronnie gr. 2,5 cm. Podstawka z płyty 1,8 - boki połączone. 35/35/10 cm",null,null,"szt.","szt.",16,null,null,null,0,0]
[49,"Pojedyńcza półka do szafy szer 60 gł. 44,5 cm. Grupość 2,5 cm. W komplecie kołki typu Secura - dopasowane do otworów w szafie i półce - zapobiegające wypadaniu. ",null,null,"szt.","szt.",6,null,null,null,0,0]
[50,"Regał otwarty wiszący z przegrodą pionową Wym. 100/33/38 cm ",null,null,"szt.","szt.",4,null,null,null,0,0]
[51,"Półka w dwiema półkami każda po 100 cm, przesuniętymi wzgędem siebie o 30 cm w boki. Boki rozstawione od siebie o 60 cm. Bez pleców. Do powieszenia. Głębokość 30 a wysokość 40 cm. Bez pleców.",null,null,"szt.","szt.",11,null,null,null,0,0]
[52,"Szafka posiada dwie szuflady bez dna - jedynie z ramą na file. Wykonawca ma przerobić szuflady na tradycyjne z dnem i bokami - dopasowane w pełni do szafki. Szafka 80/44,5/82 - dwie szuflady przez całą szerokość. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[53,"Regał otwarty: Szafa o wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem Głębokość półki 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy z kompletu, wieniec dolny cofnięty.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[54,"Regał otwarty: Szafa o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 218 cm, głębokość 34 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy z kompletu, wieniec dolny cofnięty.Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[55,"Regał otwarty: Szafa o wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem Głębokość półki 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy z kompletu, wieniec dolny cofnięty. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[56,"Regał otwarty: Szafa o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem Głębokość półki 35 cm. Cokół wysokości 55 mm.Wieniec górny licowany z drzwiami szafy z kompletu, wieniec dolny cofnięty. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[57,"Stolik: Blat stolika w kształcie elipsy 120/60 cm gr. 2,5 cm. Blat wsparty na komplecie 4 chromowanych nóg fi 50mm  ",null,null,null,"szt.",3,{"$nulls":4},0]
[58,"Stolik: Blat stolika  50/50 cm gr. 2,5 cm. Blat wsparty na komplecie 4 chromowanych nóg fi 50mm  ",null,null,null,"szt.",1]
[59,"Stolik: Blat stolika  100/60 cm gr. 2,5 cm. Blat wsparty na komplecie 4 chromowanych nóg fi 50mm  ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[60,"Stolik: Blat stolika  60/60 cm gr. 2,5 cm. Blat wsparty na komplecie 4 chromowanych nóg fi 50mm  ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[61,"Stół ramowy o wymiarach 80x120 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na jego obrysie w odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, bez prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny demontaż montaż stołu. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[62,"Stół ramowy o wymiarach 80x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na jego obrysie w odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, bez prześwitu miedzy blatem i ramą.  Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny demontaż montaż stołu. ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[63,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 222,5 cm  głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki. Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[64,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 222,5 cm  głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki. Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[65,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm  głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, na jednych listwę przymykową, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać  półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 3 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,"szt.","szt.",4,null,null,null,0,0]
[66,"Szafa aktowa o wym. 80/39/218 z drzwiami  - 4 skrzydła - dwa na dole i dwa w górnej części. Półka środkowa - konstrukcyjna. Zamki. ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[67,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm  głębokość 44,5 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty jak boki. Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, na jednych listwę przymykową, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. ",null,null,"szt.","szt.",6,null,null,null,0,0]
[68,"Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny  ",null,null,"szt.","szt.",3,null,null,null,0,0]
[null,"chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm."]
[69,"Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać  od góry 2 półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Pod dolną półką przegroda pionowa dzieląca szafę na część ubraniową ( ok 55 cm) i węższą z półkami. Szafa powinna być wyposażona  ",null,null,"szt.","szt.",11,null,null,null,0,0]
[null,"w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod niższą półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm."]
[70,"Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać  od góry  półkę konstrukcyjną  wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Pod półką przegroda pionowa dzieląca szafę na część z półkami ( ok 1.5 szer) i ubraniową. Głębokość półki 35 cm. Szafa powinna być wyposażona ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[null,"w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną w części ubraniowej. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm."]
[71,"Szafa aktowa 1-drzwiowa dostawiona do kompletu. 40/39/164. Kolor i konstrukcja dokładna z wyposażeniem. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[72,"Szafka 1-drzwiowa z szufladką wys 12 cm pod blatem. Zamki. Wym: 40/50/75 cm",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[73,"Szafka z fornirowanym blatem i drzwiczkami. Boki melamina. Kolory i uchwyt dokładnie dobrane do wyposażenia. 40/40/70 cm. 1 skrzydło drzwi otwierane na lewo. Wieniec górny gr. 4 cm. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[74,"Szafka 2-drzwiowa w całości z płyty laminowanej zgodnej z wyposażenia w pomieszczeniu. Szer 60/gł 33 wys. 60 cm. Szafka do powieszenia nad zlewem. ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[75,"Szafka 2-drzwiowa o wym. 40/39/218 cm osobne skrzydło na każdą połowę wysokości. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[76,"Szafka 2-drzwiowa w całości z płyty laminowanej zgodnej z wyposażenia w pomieszczeniu. Szer 60/gł 60 wys. 86 cm. Zlew nakładany metalowy - matowy z jedną komorą i ociekaczem. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[77,"Szafka 2-drzwiowa w całości z płyty laminowanej zgodnej z wyposażenia w pomieszczeniu. Szer 80/gł 60 wys. 86 cm. Zlew nakładany metalowy - matowy z jedną komorą i ociekacze. ",null,null,"szt.","szt.",4,null,null,null,0,0]
[78,"Szuflada na klawiaturę, wykonana z polipropylenu w kolorze szarym, o wymiarach: szerokość 62,5 cm, głębokość 43 cm, wysokość 10 cm. Szuflada mocowana od spodniej strony blatu biurka za pomocą uchwytów z możliwością regulacji odległości od blatu. Szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe. W przedniej części szuflady, otwierany „piórniczek” na drobne akcesoria biurowe.",null,null,"szt.","szt.",15,null,null,null,0,0]
[79,"Szuflada na klawiaturę: Rodzaj skrzynki z płyty laminowanej 70/35/10 z wysuwanym blatem z możliwością zamocowania do spodu biurka.",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[80,"Taboret czworokątny. Siedzisko z tworzywa cztery metalowe nogi malowane proszkowo zakończone gumowymi stopkami zapewniajacymi stabilność. Stopki wysokości ok. 8 cm. Siedzenie - 30 / 35 cm, wysokość 50 cm, rozstaw nóg 32/38 cm",null,null,null,"szt.",26,null,null,null,0,0]
[81,"Wersalka z pojemnikiem na pościel dł. Nie mniej niż 200 cm bez boczków. Tkanina wyższej jakości niż mikrofaza do wyboru przez zamawiającego. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[82,"Wieszak do powieszenia na ścianie. Formatka z płyty laminowanej obustronnie gr. 1,8 cm wielkości 70/100 cm. W górnej części - ok.  15 cm od krawędzi - 5 haczyków na ubrania. Kolor płyty calvados - dobrany do mebli.",null,null,"szt.","szt.",3,null,null,null,0,0]
[83,"Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wymiary: szerokość 51,5 cm, głębokość 27,5 cm, wysokość 55,5 cm. Wózek powinien być wyposażony w kółka fi 40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.",null,null,"szt.","szt.",21,null,null,null,0,0]
[84,"Zestaw dwu siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach. Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Konstrukcja chromowana, z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V. Wszystkie łączenia estetyczne. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Na całej szerokości wymagane dodatkowe wzmocnienie (prócz elementu będącego przedłużeniem nogi lewej w nogę prawą) z rury fi 22x2 mm. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe. WYMIARY: - szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm, - wysokość siedziska 450 mm, - wysokość krzesła 850 mm, - głębność siedziska 420 mm. - całkowita szerokość zestawu 1020 mm. - głębokość zestawu 563 mm. - odległość między  ",null,null,"szt.","szt.",6,null,null,null,0,0]
[null,"siedziskami 120 mm."]
[85,"Zestaw trzy siedziskowy,  stacjonarny na ramie na 4 nogach. WYMIARY: szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm, wysokość siedziska 450 mm, wysokość krzesła 850 mm, głębność siedziska 420 mm. całkowita szerokość zestawu – 1550 mm. głębokość zestawu 563 mm. odległość między siedziskami 120 mm Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Konstrukcja chromowana z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V. Wszystkie łączenia estetyczne. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Na całej szerokości wymagane dodatkowe wzmocnienie (prócz elementu będącego przedłużeniem nogi lewej w nogę prawą) z rury fi 22x2 mm. ",null,null,"szt.","szt.",17,null,null,null,0,0]
[null,"Nogi wyposażone w plastikowe stopki."]
[86,"Zestaw mebli szer 120 cm. Gł. 60 i wys. 189,5 cm. Szafka dolna przykryta blatem posformingowym gr. 3,8 cm 2-drzwiowa mieszcząca lodówkę. W szafce przegroda pionowa - obie części bez pleców - jedna dostosowana do syfonu a druga z wentylacją na lodówkę. W blacie osadzony zlew jednokomorowy metalowy. Ponad blatem nadstawka z bokami zwężającymi się ku górnemu wieńcowi do 40 cm. Nadstawka zamykana żaluzją  z lameli PCV zwijanymi pod górnym wieńcem. Prowadnice w bokach nadstawki. Nadstawka z przegrodą pionową dzielącą ją na część ze zlewem i część z półką na naczynia i czajnik. Przegroda i półka- płytsza - 35 cm. Nadstawka z plecami tylko w górnej części. Blat posformingowy ma przylegać do ściany i być wykończony listwą przyścienną. Lodówka ok 60 litrów dopasowana do zestawu. cała szafka wykonana z płyty gr. 1,8 a wieniec górny 2,5 cm.",null,null,null,"szt.",1]
[87,"Zestaw mebli kuchennych ( wymiary w centymetrach) : stojąca 80cm - 1 szt, - stojąca 80 pod zlew - 2 szt, - stojąca 40 cm z 4 szufladami, - blat posforming gr 3,8 dł. 280 cm, - 1 szt, - zlew wpuszczany w blat jednokomorowy stalowy z baterią i syfonem - 2 szt, wisząca 80 cm - 2 szt, -wisząca 80 cm z ociekaczem - 1 szt, - wisząca 40 cm - 1 szt (wiszące wys. 72 cm), - cokół dł 280 i 2x60 cm, listawa przyścienna nablatowa - 280 cm. Szafki całe wykonane z płyty laminowanej - w kolorze mebli biurowych znajdujących się w pomieszczeniu. Uchwyty - dopasowane. Meble w całości z płyty gr. 1,8 cm z plecami hdf.",null,null,null,"szt.",2,null,null,null,0,0]
[88,"Łącznik stolików 1/4 koła: Blat  wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 70x70 cm, do kompletu z uchylnymi stolikami.  W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem ( 2 szt na jeden łącznik). Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński.  ",null,null,"szt.","szt.",4,null,null,null,0,0]
[89,"Krzesło: Siedzisko na bazie elastycznej gumy naciągniętej na stelaż, tapicerowane,  oparcie, wygięte w łuk, dopasowane do pleców,  wykonane ze sklejki bukowej, 8 warstwowej, całkowicie zatapicerowane, Oparcie i siedzisko niezależne, stykające się ze sobą, Siedzisko podwinięte w części frontowej, Stelaż wykonany z rur stalowych fi 22 mm, chromowanych, Podłokietnik będący przedłużeniem nogi przedniej, łączący się z oparciem, z drewnianą nakładką, klejoną do ramy, Drewniana nakładka podłokietnika zaczynająca się na pionowym elemencie nogi, na wysokości siedziska, i przegięta na element poziomy podłokietnika dochodząc do oparcia, Połączenie oparcia i podłokietników wykonane w estetyczny sposób – łączenie bez widocznych śrub, WYMIARY: Szerokość oparcia w najszerszym miejscu 475 mm , Szerokość siedziska 490 mm, Szerokość całkowita liczona w najszerszym miejscu 565 mm, Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 830 mm ,  Głębokość siedziska 430 mm , Wysokość siedziska 475 mm, Wysokość podłokietników liczona od podłogi 675 mm , Całkowita głębokość krzesła 515 mm ",null,null,"szt.","szt.",40,null,null,null,0,0]
[90,"Mobilny stół konferencyjny prostokątny z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 150x70 cm, wysokości 75 cm. Stelaż chromowany, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem. Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński. W każdym stoliku po dwa takie mocowania. ",null,null,null,"szt.",16]
[91,"Biurko owalne z zintegrowanym pomocnikiem (po prawej stronie siedzącego). Blat roboczy wykonany warstwowo: górna warstwa o grubości 18 mm z płyty DSP obustronnie melaminowanej, krawędzie zabezpieczone PCV 2mm. Blat górny składa się z czterech połączonych ze sobą elementów. Środkowy element blatu wykonany z MDF lakierowanego w technologii testurizate. Dolna warstwa wykonana z profilowanej płyty MDF o grubości 25 mm lakierowanej w technologii testurizate. Nogi gięte, klejone warstwowo o całkowitej grubości 43 mm, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, wyposażone w stopki do poziomowania. Pionowe krawędzie wykończone nakładkami z profilowanej płyty MDF, barwionej i lakierowanej w technologii testurizate o szer. 50 mm. Panel przedni wykonany z płyty o grubości 18 mm, wygiętej zgodnie z promieniem blatu biurka. wymiary: szerokość całości - 206 cm, głębokość z dostawką - 212 a blatu głównego w najszerszym miejscu - 120 cm, wysokość 75 cm.",null,null,null,"szt.",4]
[92,"Stół w kształcie elipsy. Blat górny stołu wykonany warstwowo identycznie jak blat biurka . Podstawa stołu wykonana z  płyty wiórowej  klejone warstwowo o całkowitej grubości 43 mm, wyposażone w stopki do poziomowania. Pionowe krawędzie nóg wykończone nakładkami z profilowanej płyty MDF, barwionej i lakierowanej w technologii testurizate o szer. 50 mm. Łączyna pod blatem – prosta z płyty wiórowej. Wymiary szer. 120 cm, gł. – 80 cm, wys. – 60 cm.",null,null,null,"szt.",1]
[93,"Szafy gabinetowe - zestaw.Charakterystycznym elementem są gięte łukowo drzwi bocznych części. Drzwi i górne warstwy blatów szafy są grubości 18 mm, dolne warstwy blatów są wykonane z profilowanego MDF grubości 18 mm. Korpusy szaf wykonane są, wyłącznie w płycie wiórowej melaminowanej. Pionowe krawędzie mebli wykończone są ozdobnymi listwami z lakierowanego MDF. Tylne ścianki są wykonane z płyty HDF gr. 3 mm koloru czarnego. Półki są okleinowane z 3 stron PCV gr 2 mm i posiadają regulację wysokości. Półki osadzone na metalowych podpórkach typu SECURA zapobiegających jej przypadkowemu wysunięciu. Wysokiej jakości zawiasy meblowe z puszką o średnicy 35 mm, zapewniają idealne ustawienie drzwi we wszystkich płaszczyznach. Szafa posiada specjalną regulację wysokości, montowane pod wieńcami, z możliwością regulacji od wewnątrz. Układ korpusów: część aktowa szer. 50 cm –dwa skrzydła jedno pod drugim, górne większe, część witrynowa szer.75 cm – dwa skrzydła w dolnej części – tu nie gięte oraz dwa skrzydła ponad nimi szklane, z listwami z mdf-u w pionowych krawędziach, Szkło brązowe, część ",null,null,null,"szt.",1]
[null,"ubraniowa szer. 50 cm jedno skrzydło drzwi na całości - za nim dwie półki i wieszak wysuwany. Wymiary całości: szer. 189 cm, gł. 43 cm, wys. 204 cm"]
[94,"Komoda 2-drzwiowa z 5 szufladami. Blat górny komody wykonany warstwowo identycznie jak blat biurka. Krawędzie zewnętrzne blatu wykończone PCV 2mm. Drzwi boczne gięte łukowo, z płyty wiórowej melaminowanej. Krawędzie drzwi zabezpieczone PCV 2mm. Pionowe krawędzie komody wykończone są ozdobnymi listwami z lakierowanego MDF. Korpusy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, wąskie krawędzie okleinowane PCV o grubości 2 mm. Przednia strona półki wycięta po łuku zgodnie z promieniem wygięcia drzwi. Komoda wyposażona w stopki do poziomowania. Półki osadzone na metalowych podpórkach typu SECURA zapobiegających jej przypadkowemu wysunięciu. Układ korpusów: części boczne - aktowe szerokości po  45 cm – jeno skrzydło drzwi wypukłych, część środkowa szerokości 80 cm – dwa skrzydła w dolnej części – tu nie gięte oraz dwie szuflady  ponad nimi. Zamki w szafkach. Wymiary: szer. – 189 cm, gł. – 43 cm, wys. – 95 cm.",null,null,null,"szt.",1]
[95,"Kontener jezdny wyposażony w cztery szuflady, w tym górna to piórnik. Wkłady szuflad wykonane z tworzywa PP na prowadnicach zapewniających pełny wysuw. Blat wykonany warstwowo identycznie jak blat stołu. Blat, fronty szuflad oraz tył wykonane z płyty melaminowanej. Krawędzie szuflad zabezpieczone PCV 2mm. Ścianka tylna kontenera gięta na zewnątrz. Boki kontenera wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Kontener wyposażony w stopki do poziomowania. Szuflady zamykane zamkiem centralnym (prócz piórnika). Wymiary szer. - 44 cm, gł. - 63 cm, wys. – 60 cm.",null,null,null,"szt.",1]
[96,"Fotel: Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Drewniane podłokietniki. Podstawa: stalowa z drewnianymi nakładkami. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Krzesło tapicerowane skórą licową. WYMIARY: Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1050 – 1140 mm, Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 440 - 530 mm, Szerokość siedziska: 500 mm, Głębokość siedziska: 510 mm. MECHANIZMY : regulację oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem, odchylanie się oparcia w zakresie od -2˚ do +16˚, blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Regulowana wysokość fotela.",null,null,null,"szt.",1]
[97,"Lada: Blat biurka z płyty laminowanej gr. 2,5 cm - z wyoblonymi krawędziami od strony użytkownika i petenta - równolegle. Boki biurka wykonane z płyty tej samej grubości rozmieszczone względem siebie pod kątem i połączone blendą z płyty laminowanej wyobloną sięgającą od blatu do podłogi. Dolna część blendy wykończona przy podłodze 10 cm paskiem maty aluminiowej. Wymiary 160/90/75 cm. Głębokość blatu 80 cm. ",null,null,null,"szt.",1]
[98,"Biurko do lady: Blat biurka z płyty laminowanej gr. 2,5 cm - prosty 80/80 cm. Boki biurka wykonane z płyty tej samej grubości, połączone blendą z płyty laminowanej sięgającą od blatu do podłogi. Dolna część blendy wykończona przy podłodze 10 cm paskiem maty aluminiowej. Bok prawy biurka musi licować się z biurkiem z poz. 97 a pomiędzy nogami tych biurek nie może pojawić się szczelina.  ",null,null,null,"szt.",1]
[99,"Blat dostawki kształtowy - koło z wyciętym fragmentem- z wcięciem spasowanym z rogiem lady łukowej - która wniknie w dostawkę na ok. 1/3 powierzchni. Krawędzie wcięcia idealnie spasowane z krawędziami lady. Blat wykonany z płyty 2,5 cm wsparty na 2 nogach metalowych stożkowych (fi 6 cm od góry) - zakończonych obłą stopką metalową ukrywającą w sobie regulator. Dostawka Fi 120 cm. ",null,null,null,"szt.",1]
[100,"Kontener o wymiarach szerokość 42 cm, wysokość 62 cm, głębokość 58 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach z płyty oraz szufladę piórnikową - z wkładem z tworzywa z podziałką . Zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. 2 kółka z hamulcem. Zamek umieszczony w froncie piórnika.",null,null,null,"szt.",1]
[101,"Stolik o blacie fi 60 cm gr. 2,5 cm na podstawie krzyżakowej z płyty o tej samej grubości. Stopki jak w ladzie. Wysokość stolika 60 cm.",null,null,null,"szt.",1]
[102,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 218 cm  głębokość 39 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm,  Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać  półki  z możliwością regulacji w 3 pozycjach, 3 krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa na stopkach z regulacją od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",2]
[103,"Regał: Szafa z drzwiami uchylnymi kryjącymi dwie dolne przestrzenie o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 218 cm  głębokość 39 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm,  Plecy z HDF. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać  półki  z możliwością regulacji w 3 pozycjach, 3 krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafa na stopkach z regulacją od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",1]
[104,"Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 55 cm, wysokość 218 cm, głębokość 39 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu,  3 krawędzie półki oklejone obrzeżem. Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Szafa na stopkach z regulacją od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",1]
[105,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 218 cm, głębokość 39 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu oraz 4 półki ruchome,  3 krawędzie półki oklejone obrzeżem. Szafa na stopkach z regulacją od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",1]
[106,"Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 140 cm (drzwi na bokach szafy - centralna część otwarta), wysokość 75 cm, głębokość 39 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Drzwi muszą posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło , zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półki w każdej z części po jednej,  3 krawędzie półki oklejone obrzeżem. Szafa na stopkach z regulacją od wnętrza szafy.",null,null,null,"szt.",1]
[107,"Szafka z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 62 cm, głębokość 55 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu oraz ,Drzwi mają zamykać tylko przestrzeń pod półką konstrukcyjną.   Szafa na kółkach - 2 z hamulcem. ",null,null,null,"szt.",1]
[108,"Szafka mobilna o szer. 74 cm, głębokości 60 cm i wys. 162 cm. Dolna połowa zamykana jednym skrzydłem drzwi - ok. 60 cm - z wnęką dostosowaną na umieszczenie lodówki 60 litrów (lodókę też dostarczyć). Z boku tych tej wnęki panel z cargo - chromowany koszyk. Ponad cargo i wnęką z lodówką szuflada wys ok 15 z pełnym dnem a nad nią jeszcze jedna szuflada - bez boków- sama tacka z frontem wys ok 4 cm - pełen wysów. Dolna część zwieńczona półką konstrukcyjną. Od tej półki ku górze boki szafki mają się zwężać ku górze do 40 cm - lekkim łukiem. Po wewnętrznej krawędzi boków ma przebiegać prowadnica dla rolety PCV która zamknie górną część i zwinie się pod górnym wieńcem. Pod zwijakiem rolety jadna półka na naczynia i przegroda dzieląca przestrzeń poniżej na przestrzeń dla expresu i przestrzeń z półkami na naczynia. W plecach z HDF - otwór na kable (dolna część bez pleców - wentylacja dla lodówki). Cała szafka wykonana z płyty 1,8 a wieniec górny, dolny i półka konstrukcyjna - gr. 2,5 cm. ",null,null,null,"szt.",1]
[]
["UWAGA"]
["I. Wykonawcy mają obowiązek dołączenia do oferty:"]
["1. Kart katalogowych ze zdjęciem: krzeseł z poz. 32, 33, 34, 84, 85 i 89; mebli z poz. 2, 4, 26, 27, 38, 64 i 65; stolika z poz. 90; mebli gabinetowych z poz. 91 - 95"]
[]
["2. Próbki płyty laminowanej: JASNA WIŚNIA - D9336; CALVADOS - D1792; KASZTAN CORSICO - R4118 tj. kolorów mebli, w które będą doposażane pomieszczenia"]
["II. Przed przystąpieniem do realizacji zadania niezbędne jest ponowne dokonanie pomiarów przez Wykonawcę; ustalenie kolorystyki mebli, w które będą doposażane poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie przez Wykonawcę wzornika obić (należy przedstawić wzornik z minimum 5 kolorami) "]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]