{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Część 1","Część 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część 1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/44/2019"]
[{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 1 - Protezy naczyniowe"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany - zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grubość ściany, średnica 5mm, długość 80cm",null,null,"szt.",10]
[2,"Proteza naczyniowa PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany - zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grubość ściany, średnica 6mm, długość 70cm",null,null,"szt.",10]
[3,"Proteza naczyniowa PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany - zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grubość ściany, średnica 5mm, 6mm, 7mm, 8mm długość 40cm",null,null,"szt. ",28]
["RAZEM"]
[]
[null,"………………………………………."]
[null,"data i podpis wykonawcy"]

{"sheet":"Część 2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/44/2019"]
[{"$nulls":9},"załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 2 - Prowadniki"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE\n\tŚrednice: 0,035”oraz 0,038” \n\tDługości: 75/145/180/260cm\tKońcówki \na.\tMiękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J\nb.\tProsta: 1 cm lub 3,5 cm dł",null,null,"szt.",50]
[2,"Prowadnik przeznaczony do nawigacji i przechodzenia przez trudne zmiany poniżej kolana. Końcówki prosta, zakrzywiona, kształtowalna tip load, 2,9g\nRdzeń w części proksymalnej wykonany ze stali nierdzewnej,\nKońcówka nitynolowa, liniowo zwężająca się, pokryta hydrofilnym polimerem z dodatkowo zatopionym drutem stalowym, zapewniającym utrzymanie pożądanego kształtu końcówki\nDługości  185cm, 300cm\nDający mocne podparcie cewnikom balonowym i stentom w interwencjach poniżej kolana, \nRdzeń ze stali nierdzewnej, \natraumatyczna końcówka, prosta zakrzywiona, kształtowalna, tip load 0,8g, \nspiralny oplot niepokryty polimerem na końcówce cieniującej  o długości 3 cm,\ndługości : 182, 300cm",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"……………………….………………..."]
[null,"data i podpis wykonawcy"]