{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":235,"n_cols":9,"rows_kept":235,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[226,2,226,3],[2,1,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA MEBLI LABORATORYJNYCH Z WYPOSAŻENIEM I KOMORY LAMINARNEJ DLA ZAKŁADU BIOCHEMII"]
["Zadanie nr 1"]
["L.p.","Numer katalogowy","Nazwa wyposażenia","Ilość \nsztuk/kpl.","Cena jednostkowa netto","Cena netto PLN","VAT  [%]","Cena jednostkowa brutto","Cena brutto PLN"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,null,"PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWYCH"]
[null,null,"Pozycja 1 "]
[1,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1500x600x860 mm- 1 szt.; 1200x600x860 mm - 2 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1200x770 mm - 2 szt. 1500x600 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 1 A"]
[2,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",2]
[3,null,"Szafka 30 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 2"]
[4,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, przeszklona - prawa",2]
[5,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, przeszklona - lewa",2]
[6,null,"Lampa  oświetleniowa do szafek",4]
[null,null,"Pozycja 3"]
[7,null,"Przystawka wyspowa o szerokości 1200 mm, bez mediów, 2 x 3 gniazda 220 V,  z Półką kpl. szklana przyścienna 1200x345, z Osłoną tylną do przystawki 1200",1]
[8,null,"Przystawka wyspowa o szerokości 600 mm, bez mediów, 1 x 3 gniazda 220 V z Półką kpl. szklana przyścienna 600x345, z Osłoną tylną do przystawki 600",1]
[null,null,"Pozycja 3A"]
[9,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 600x600x860 mm- 1 szt.; 1200x600x860 mm - 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyty: 1800x600 mm - 1 szt.), z Osłoną tylną do stołu (wymiary osłon: 1200 - 1 szt.; 600 - 1 szt.) ",1]
[null,null,"Pozycja 3B"]
[10,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[11,null,"Szafka 60 bez blatu, z 4 szufladami, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[null,null,"Pozycja 4"]
[12,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 900x600x860 mm- 2 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 820x600 mm - 1 szt. 920x600 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 4A"]
[13,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",2]
[14,null,"Szafka 30 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",2]
[null,null,"Pozycja 4B"]
[15,null,"Szafka 80 bez blatu, bez szuflad, stojąca, zlewozmywakowa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[16,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 4C"]
[17,null,"Nadstawka ścienna 600mm z Ociekaczem kpl. 600mm",1]
[null,null,"Pozycja 5"]
[18,null,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 750x700 mm, z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny z Szafką 60 bez blatu, bez szuflad, stojąca, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 6"]
[19,null,"Szafka 40 z blatem, z 4 szufladami, przejezdna, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",2]
[null,null,"Pozycja 7"]
[20,null,"Krzesło laboratoryjne w siedziskiem z pianki poliuretanowej, wysokie, z regulowanym metalowym podnóżkiem, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",2]
[null,null,"Pozycja 8"]
[21,null,"Taboret laboratoryjny w siedziskiem z pianki poliuretanowej, wysoki, z regulowanym metalowym podnóżkiem, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",3]
[null,null,"Pozycja 9"]
[22,null,"Stół roboczy aparaturowy - stelaż A - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną, wymiary stelaża: 600x600x400 mm z Płytą do stołu roboczego o gabarytach 700x600 mm, z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny",1]
[null,null,"Pozycja 10"]
[23,null,"Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z wyposażeniem",1]
[null,null,"ŚLUZA"]
[null,null,"Pozycja 1 "]
[24,null,"Szafa wnękowa, laminowana, pełna, z 4 półkami, o gabarytach 880x290x1980 mm ",1]
[null,null,"Pozycja 2 "]
[25,null,"Szafka wisząca, laminowana, pełna, o gabarytach 600x320x700 - prawa",1]
[26,null,"Szafka wisząca, laminowana, pełna, o gabarytach 600x320x700 - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 3"]
[27,null,"Szafka na buty, otwarta, laminowana, o gabarytach 800x400x300 mm",1]
[null,null,"Pozycja 4"]
[28,null,"Wieszak na fartuchy",1]
[null,null,"POKÓJ ASYSTENCKI"]
[null,null,"Pozycja 1 "]
[29,null,"Biurko narożne, laminowane, ze ściętym narożnikiem, z otworami na przewody, z kontenerem 40 z 4 szufladami, z zamkiem, o gabarytach 1970x650x1700x650 mm",1]
[null,null,"Pozycja 2"]
[30,null,"Regał otwarty na dokumenty, laminowany, o gabarytach 800x350x800 mm",1]
[31,null,"Szafa na dokumenty, pełna, laminowana, o gabarytach 800x350x800 mm ",1]
[null,null,"Pozycja 3"]
[32,null,"Biurko narożne, laminowane,  z otworami na przewody, z kontenerem 40 z 4 szufladami, z zamkiem, o gabarytach 1970x650x1100x650 mm, prawe",1]
[33,null,"Biurko narożne, laminowane,  z otworami na przewody, z kontenerem 40 z 4 szufladami, z zamkiem, o gabarytach 1970x650x1100x650 mm, lewe",1]
[null,null,"Pozycja 4"]
[34,null,"Krzesło komputerowe z siedziskiem tapicerowanym, niskie, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",7]
[null,null,"Pozycja 5"]
[35,null,"Regał otwarty na dokumenty, laminowany, o gabarytach 1200x350x800 mm",2]
[null,null,"Pozycja 6"]
[36,null,"Szafka pod drukarkę, laminowana, pełna, o gabarytach 1000x600x720 mm",1]
[null,null,"Pozycja 7"]
[37,null,"Płyta do stołu roboczego o gabarytach 450x600 mm, z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny z Szafką 40 bez blatu, bez szuflad, stojąca, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 7A"]
[38,null,"Szafka 80 bez blatu, bez szuflad, stojąca, zlewozmywakowa, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[null,null,"Pozycja 8"]
[39,null,"Wieszak naścienny na ubrania",1]
[null,null,"Pozycja 9"]
[40,null,"Regał na dokumenty, góra otwarta, dół pełnym, zamykany na zamek, laminowany, o gabarytach 1200x500x2050 mm",1]
[null,null,"Pozycja 10"]
[41,null,"Regał na dokumenty, góra otwarta, dół pełnym, zamykany na zamek, laminowany, o gabarytach 800x500x2050 mm",2]
[null,null,"Pozycja 11"]
[42,null,"Szafa na dokumenty, pełna, laminowana, o gabarytach 800x500x2050 mm ",1]
[null,null,"Pozycja 12"]
[43,null,"Biurko komputerowe o gabarytach 1200x600x750 mm, z półką na klawiaturę, wnęką na jednostkę centralną, z otworami na przewody, wykonane z płyty laminowanej",1]
[null,null,"Pozycja 13"]
[44,null,"Biurko komputerowe o gabarytach 1300x600x750 mm, z półką na klawiaturę, wnęką na jednostkę centralną, z otworami na przewody, wykonane z płyty laminowanej, z szafką 40 z 4 szufladami",1]
[null,null,"PRACOWNIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ II"]
[null,null,"Pozycja 1A"]
[45,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaża: 1200x600x860 mm- 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyty: 1200x600 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 1B"]
[46,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[47,null,"Szafka 60 z blatem, z 3 szufladami, przejezdna, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[null,null,"Pozycja 1C"]
[48,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaża: 1200x600x860 mm- 1 szt.) z  Umywalka osadzana w blacie z konglomeratu kwarcowo-granitowego o gabarytach 1200x600 mm",1]
[null,null,"Pozycja 1D"]
[49,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[50,null,"Szafka 60 zlewozmywakowa, bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[null,null,"Pozycja 2"]
[48,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna, o głębokości 400 mm, wysokość 650 mm - prawa",2]
[49,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna, o głębokości 400 mm, wysokość 650 mm - lewa",2]
[50,null,"Lampa  oświetleniowa do szafek",2]
[null,null,"Pozycja 3"]
[51,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaża: 1500x600x750 mm- 1 szt.) z  Płytą do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyty: 1500x600 mm - 1 szt.) z otworem na przewody komputerowe, z półką pod klawiaturę i osłoną tylną do stołu 1500",1]
[null,null,"Pozycja 3A"]
[52,null,"Szafka 30 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, otwory w ścianie tylnej na przewody komputerowe, niska - prawa",1]
[53,null,"Szafka 30 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, otwory w ścianie tylnej na przewody komputerowe, niska",1]
[null,null,"Pozycja 4"]
[54,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x600x860 mm- 1 szt.; 900x600x860 mm - 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyty: 2250 x 750 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 4A"]
[55,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki -lewa",1]
[56,null,"Szafka 60 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[57,null,"Szafka 30 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prrawa",1]
[null,null,"Pozycja 5"]
[58,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna - prawa",1]
[59,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 6"]
[60,null,"Szafa na segregatory, dół pełny z zamkiem, góra przeszklona, laminowana, o gabarytach 800x400x2000 mm",1]
[null,null,"Pozycja 7"]
[61,null,"Krzesło laboratoryjne w siedziskiem z pianki poliuretanowej, wysokie, z regulowanym metalowym podnóżkiem, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",1]
[null,null,"Pozycja 8"]
[62,null,"Krzesło komputerowe z siedziskiem tapicerowanym, niskie, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",2]
[null,null,"Pozycja 9"]
[63,null,"Szafa dwusekcyjna z półkami, korpus metalowy, zapewniający możliwość zmiany zawieszenia drzwi",1]
[null,null,"POKÓJ APARATUROWY"]
[null,null,"Pozycja 1"]
[64,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaża: 1200x600x750 mm- 1 szt., 600x600x750 mm - 1 szt.) z  Płytą do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyty: 1200x600 mm - 1 szt., 600x600 mm - 1 szt.) z otworem na przewody komputerowe, z półką pod klawiaturę i osłoną tylną do stołu 1200",1]
[null,null,"Pozycja 1A"]
[65,null,"Szafka 40 bez blatu, z 4 szufladami, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, niska",1]
[66,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, niska - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 2"]
[67,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaża: 1200x600x750 mm- 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny  z otworem na przewody komputerowe (wymiary płyty: 1200x600 mm - 1 szt.) z Półką pod klawiaturę ",1]
[null,null,"Pozycja 2A"]
[68,null,"Szafka 30 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, otwory w ścianie tylnej na przewody komputerowe, niska - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 3"]
[69,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaża: 1500x600x860 mm- 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny  z otworem na przewody komputerowe (wymiary płyty: 1500x600 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 3A"]
[70,null,"Szafka 60 bez blatu, z 4 szufladami, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[71,null,"Szafka 30 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 4"]
[72,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x750x860 mm- 1 szt.; 900x750x860 mm - 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1200x800 mm - 1 szt.; 900x800 mm - 1 szt.), z Osłoną boczną do stołu (wymiary osłon: 150x736 - 2 szt.) ",1]
[73,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[74,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 5"]
[75,null,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x600 mm, z jedną komorą o wymiarach 457x356x267 mm - żywica epoksydowa DURCON, oraz wbudowaną umywalką z baterią, wsparta przez stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x600x860 mm- 1 szt.; 9000x750x860 mm - 1 szt.)"]
[null,null,"Pozycja 5A"]
[76,null,"Szafka 60 zlewozmywakowa, bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[77,null,"Szafka 60 zlewozmywakowa, bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 6"]
[78,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x600x860 mm- 2 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1200x600 mm - 2 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 6A"]
[79,null,"Szafka 80 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki, dwudrzwiowa",3]
[null,null,"Pozycja 7"]
[80,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x600x860 mm- 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1200x600 mm - 1 szt.)",1]
[81,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[82,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 8"]
[83,null,"Krzesło komputerowe z siedziskiem tapicerowanym, niskie, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",4]
[null,null,"PRACOWNIA REOLOGII KRWINKI CZERWONEJ"]
[null,null,"Pozycja 1"]
[84,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 900x750x860 mm- 1 szt.) z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 900x800 mm - 1 szt.), z otworami na przewody komputerowe i półką na klawiaturę;  z Osłoną boczną do stołu (wymiary osłon: 150x736 - 1 szt.) ",1]
[null,null,"Pozycja 2"]
[85,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x600x860 mm- 2 szt.);  z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1350x600 mm z wycięcem- 1 szt.; 1200x600 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 2A"]
[86,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[87,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",2]
[null,null,"Pozycja 2B"]
[88,null,"Szafka 60 z blatem, z 1 szufladą, przejezdna, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 3"]
[89,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna - lewa",2]
[90,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna - prawa",2]
[91,null,"Lampa  oświetleniowa do szafek",2]
[null,null,"Pozycja 4"]
[92,null,"Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jedną komorą o wymiarach 457x356x267 mm - żywica epoksydowa DURCON, oraz wbudowaną umywalką z baterią oraz dodatkowym zaworem wody, wsparta przez stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x750x860 mm- 1 szt.)"]
[null,null,"Pozycja 4A"]
[93,null,"Szafka 60 zlewozmywakowa, bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[94,null,"Szafka 60 zlewozmywakowa, bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 5"]
[95,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1200x750x860 mm- 1 szt.; 600x750x860 mm - 1 szt.), z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1800x750 mm - 1 szt.), z otworami na przewody komputerowe i półką na klawiaturę;  z Osłoną boczną do stołu (wymiary osłon: 150x736 - 1 szt.) ",1]
[null,null,"Pozycja 5A"]
[96,null,"Szafka 60 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[97,null,"Szafka 40 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[null,null,"Pozycja 6"]
[98,null,"Nadstawka ścienna  900 mm ",1]
[99,null,"Nadstawka ścienna 1200mm",1]
[100,null,"Półka kpl. laminowana przyścienna 900x345",2]
[101,null,"Półka kpl. laminowana przyścienna 1200x345",2]
[null,null,"Pozycja 7"]
[102,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 1500x750x860 mm- 2 szt), z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1500x750 mm - 2 szt.), z otworami na przewody komputerowe i półką na klawiaturę;  z Osłoną boczną do stołu (wymiary osłon: 150x736 - 2 szt.) ",1]
[null,null,"Pozycja 7A"]
[103,null,"Szafka 30 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[104,null,"Szafka 30 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[105,null,"Szafka 60 bez blatu, z 4 szufladami, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki",1]
[106,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - lewa",1]
[107,null,"Szafka 60 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, wykonana w całości z płyty o grubości 18 mm (także plecy szafki); fronty pokryte laminatem wysokociśnieniowym o grubości minimum 0,6 mm (nie okleinowane folią), uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości szafki - prawa",1]
[null,null,"Pozycja 8"]
[108,null,"Szafa na segregatory, dół pełny z zamkiem, góra otwarta, laminowana, o gabarytach 500x400x2000 mm",1]
[null,null,"Pozycja 9"]
[109,null,"Krzesło laboratoryjne w siedziskiem z pianki poliuretanowej, wysokie, z regulowanym metalowym podnóżkiem, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",1]
[null,null,"Pozycja 10"]
[110,null,"Krzesło komputerowe z siedziskiem tapicerowanym, niskie, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",4]
[null,null,"POKÓJ ZAMRAŻAREK"]
[null,null,"Pozycja 1"]
[111,null,"Stół roboczy - stelaż C - kształtny wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: 30 x 50 mm, malowany epoksydowo, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką mosiężną (wymiary stelaży: 100x600x860 mm- 1 szt), z  Płyta do stołu roboczego  z laminatu, z obrzeżem typu postforming jednostronny (wymiary płyt: 1200x600 mm - 1 szt.)",1]
[null,null,"Pozycja 1A"]
[112,null,"Krzesło komputerowe z siedziskiem tapicerowanym, niskie, pozwalające na szybką i łatwą zmianę wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej",2]
[null,null,"POKÓJ SOCJALNY"]
[null,null,"Pozycja 1"]
[113,null,"Płyta do stołu o gabarytach 1400x600, z laminatu z obrzeżem typu postforming, z wbudownaym zlewem stalowym, 1 - komorowym z ociekaczem i baterią",1]
[null,null,"Pozycja 1A"]
[114,null,"Szafka zlewozmywakowa 40",1]
[115,null,"Szafka podblatowa 40 z 4 szufladami",1]
[116,null,"Szafka podblatowa metalowa, stojąca, izolowana, z półkami",1]
[null,null,"Pozycja 2"]
[117,null,"Szafka wisząca 80, laminowana, pełna, dwudrzwiowa",1]
[118,null,"Szafka wisząca 60, laminowana, pełna, jednodrzwiowa",1]
[null,null,"Pozycja 3"]
[119,null,"Szafa ubraniowa, laminowana, z zamkiem, z półką, o gabarytach 920x500x1800",4]
[null,null,"Pozycja 4"]
[120,null,"Stół z blatem laminowanym",2]
[null,null,"Pozycja 5"]
[121,null,"Krzesło z oparciem i siedziskiem z tworzywa sztucznego, nogi chromowane",12]
[null,null,"Pozycja 6"]
[122,null,"Stół z blatem laminowanym",1]
[null,null,"Pozycja 7"]
[123,null,"Szafa kartotekowa, 5 szufladowa, metalowa o gabarytach 775x630x1285mm, na kartoteki w formacie A5, z zamkiem blokującym wszystkie szuflady",2]
[null,null,"                                                                                                       SUMA",null,null,null,"-------------"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………….."]
[{"$nulls":6},"podpis i pieczątka imienna osoby"]
[{"$nulls":6},"upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}