{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":128,"n_cols":8,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[119,1,119,5],[119,0,120,0],[120,2,120,5],[115,1,115,5],[116,1,116,5],[117,1,117,5],[118,1,118,5],[108,1,108,5],[109,1,109,5],[113,1,113,5],[114,1,114,5],[110,1,110,5],[111,1,111,5],[112,1,112,5],[104,1,104,5],[105,1,105,5],[106,1,106,5],[107,1,107,5],[100,1,100,5],[101,1,101,5],[102,1,102,5],[103,1,103,5],[91,0,96,0],[97,1,97,5],[98,1,98,5],[99,1,99,5],[93,2,93,5],[94,2,94,5],[95,2,95,5],[96,2,96,5],[89,1,89,5],[90,1,90,5],[91,1,91,5],[92,2,92,5],[81,0,85,0],[86,1,86,5],[87,1,87,5],[88,1,88,5],[81,1,81,5],[82,2,82,5],[83,2,83,5],[84,2,84,5],[85,2,85,5],[77,0,77,7],[71,1,71,5],[72,1,72,5],[73,1,73,5],[74,1,74,5],[58,1,58,5],[60,0,65,0],[75,1,75,5],[67,1,67,5],[68,1,68,5],[59,1,59,5],[60,1,60,5],[61,2,61,5],[62,2,62,5],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[30,1,30,5],[57,1,57,5],[12,7,13,7],[18,1,18,5],[19,1,19,5],[27,1,27,5],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[22,1,22,5],[12,1,13,5],[20,1,20,5],[21,1,21,5],[12,0,13,0],[8,1,8,5],[9,0,9,7],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[14,0,17,0],[14,1,17,5],[10,0,11,0],[10,1,11,5],[12,6,13,6],[6,0,7,0],[6,1,7,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[6,6,6,7],[56,1,56,5],[35,1,35,5],[36,1,36,5],[49,1,49,5],[45,1,45,5],[42,1,42,5],[54,1,54,5],[46,1,46,5],[47,1,47,5],[43,1,43,5],[44,1,44,5],[25,0,26,0],[55,1,55,5],[31,1,31,5],[32,1,32,5],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[25,2,25,5],[26,2,26,5],[51,1,51,5],[76,1,76,5],[52,1,52,5],[53,1,53,5],[37,0,41,0],[38,2,38,5],[39,2,39,5],[40,2,40,5],[41,2,41,5],[50,1,50,5],[48,1,48,5],[3,0,3,7],[78,1,78,5],[79,1,79,5],[80,1,80,5],[63,2,63,5],[64,2,64,5],[65,2,65,5],[66,1,66,5],[69,1,69,5],[70,1,70,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 1.1"]
[null,"Przedmiot zamówienia:"]
["MEBLE LABORATORYJNE Z WYPOSAŻENIEM I KOMORA LAMINARNA DLA ZAKŁAU BIOCHEMII"]
[]
[{"$nulls":5},"                 Parametry graniczne/odcinające"]
["Lp.","Opis parametru/warunku",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru/warunku"]
[{"$nulls":6},"Tak","Nie"]
[1,2,{"$nulls":4},3,4]
["Meble Laboratoryjne"]
[1,"Meble wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości (spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości np.: PN-EN ISO 9001) w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów jakości w rozumieniu Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.  o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami). Ważny certyfikat należy dołączyć do oferty. "]
[]
[2,"Wyposażenie  wg załączonej specyfikacji asortymentowo –  wymiarowej (należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 5%)"]
[]
[3,"Stelaże stołów C-kształtne na poziomowanych nóżkach, stelaże z elementów łączonych podczas montażu, w miejscu docelowego użytkowania, bez użycia śrub, stelaże zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte na całym obwodzie. We wskazanych miejscach blaty leżące bezpośrednio na szafkach."]
[]
[]
[]
[4,"Stelaże do stołów laboratoryjnych wykonane w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach 30 x 50 mm, malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi (z Atestem Higienicznym – kopię atestu dołączyć do oferty)."]
[5,"Wszystkie stelaże muszą posiadać dwie własne nogi – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólną nogą."]
[6,"Meble muszą zapewniać możliwość łatwego i szybkiego demontażu oraz przeniesienia do innych pomieszczeń bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (np. dokupowania elementów nośnych stołów)"]
[7,"Poprzeczki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych) wyposażone muszą być w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające podwieszanie szafek. "]
[8,"Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego."]
[9,"Nogi stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych) wyposażone muszą być w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające przymocowanie do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych."]
[null,"Blaty robocze:"]
[10,null,"a)  z płyty wiórowej o grubości 28 mm, we wskazanych miejscach 18 mm (Atest Higieniczny - kopię atestu dołączyć do oferty), pokrytej       laminatem wysokociśnieniowym (Atest lub Ocena Higieniczna - kopię dołączyć do oferty) we wskazanych miejscach pokryty laminatem o  podwyższonej odporności chemicznej typu CHEMSURF. Wykończenie blatów laminowanych: z przodu typu półwałek, ćwierćwałek (postforming) lub doklejka z polipropylenu (Atest Higieniczny – kopię atestu dołączyć do oferty) – zgodnie ze specyfikacją asortymentową"]
[null,null,"b) z konglomeratu kwarcowego-granitowego z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego, około 2% żywic poliestrowych)  typu POLODROM (Atest Higieniczny i Świadectwo Jakości Zdrowotnej – kopie dołączyć do oferty), o grubości minimum 20 mm maksimum 22mm, bez płyty bazowej, wierzch i krawędzie dostępne dla personelu polerowane do połysku, jednolite w całym przekroju – zgodnie ze specyfikacją asortymentową. W wyznaczonych w specyfikacji asortymentowo-ilościowej należy zastosować „podniesione obrzeże” z materiału identycznego co blat właściwy."]
[11,"Miski zlewozmywakowe wykonane ze stali odpornej na korozję, osadzone w płytach konglomeratu lub wykonane z Żywicy epoksydowej typu DURCON, osadzone w płytach z żywicy epoksydowej (Atest Higieniczny i Świadectwo Jakości Zdrowotnej – kopie dołączyć do oferty),  we wskazach miejscach umywalki ceramiczne wbudowane w blat roboczy - zgodnie ze specyfikacją asortymentową"]
[12,"Stanowiska do mycia bez przystawki o głębokości 750 mm (we skazanych miejscach 600 mm) wyposażone w baterie chemoodporne (kopię certyfikatu ISO producenta armatury dołączyć do oferty) pokryte powłoką epoksydową, montowane w blacie"]
[13,"Pod stelażami szafki podwieszane i przejezdne – zgodnie ze specyfikacją asortymentową"]
[14,"Szafki podwieszane pod stelażami w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia, demontaż i montaż, bez konieczności demontowania pozostałych elementów stołu laboratoryjnego"]
[15,"Szafki przejezdne wyposażone we własny blat laminowany o grubości 18 mm wykonany tak jak blaty laboratoryjne z płyty laminowanej, z dokleją z polipropylenu oraz  w 4 kółka z oponami z białej gumy, przednie kółka z hamulcem"]
[16,"Głębokość szafek podwieszanych i przejezdnych  - 510 mm; prześwit (dotyczy wszystkich szafek) pomiędzy dnem szafki a podłożem nie mniejszy niż 150 mm i nie większy niż 160 mm"]
[17,"Uchwyty szafek ze stali nierdzewnej, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, prowadnice zabezpieczone farbą proszkową poliestrową, uchwyty mocowane w pozycji poziomej muszą mieć długość wynoszącą około 0,7 szerokości szafki."]
[18,"Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit"]
[19,"Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki."]
[20,"Wysokiej jakości zawiasy i prowadnice do szuflad z funkcją samodomykania."]
[21,"Szafki laminowane montowane w miejscach wskazanych w specyfikacji asortymentowo ilościowej:            "]
[null,null,"a) Korpus szafek laminowanych w całości (także plecy szafki i sufit) wykonany z płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej lub laminowanej (Atest Higieniczny i Świadectwo Jakości Zdrowotnej– kopie załączyć do oferty)."]
[null,null,"b) Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm  (Atest Higieniczny - kopię atestu dołączyć do oferty), pokrytej laminatem wysokociśnieniowym (Atest lub Ocena Higieniczna - kopię dołączyć do oferty) z wykończeniem z przodu typu, ćwierćwałek (postforming) i doklejką z polipropylenu (Atest Higieniczny – kopię atestu dołączyć do oferty)"]
[null,null,"c) Pionowe krawędzie frontów szuflad i drzwi szafek zaokrąglone (wykonane w technologii postforming – ćwierćwałek), poziome zaś zabezpieczone doklejką z polipropylenu (Ocena Higieniczna – kopię załączyć do oferty) o grubości 2 mm,"]
[null,null,"d) Widoczne krawędzie korpusów szafek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką PCV (Ocena Higieniczna – kopię załączyć do oferty) o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałe o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm."]
[22,"Nadstawki ścienne wykonane w formie ramki metalowej, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi, umożliwiające zawieszenie na nich szafek, ociekaczy lub półek z możliwością zmiany wysokości ich zawieszenia przez użytkownika. Perforacje służce do zmiany wysokości zawieszenie półki osłonięte demontowaną osłoną z PCV, dostosowaną kolorystycznie do kolorystyki pomieszczenia."]
[23,"Przystawki o konstrukcji samodzielnie stojącej na podłożu (nie na blacie lub stelażu stołu) wykonane z blach i kształtowników stalowych malowanych proszkowo farbami epoksydowymi, profil czołowy przystawki (perforowany, służący do zawieszania półek) wykonany z aluminium malowanego farbami epoksydowymi, z możliwością wykorzystania ich jako przystawki przyścienne i wyspowe."]
[24,"Przystawki wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych"]
[25,"Przystawki muszą posiadać niezależny od stołów system poziomowania względem podłoża (własne nóżki poziomowane, stojące na podłożu)"]
[26,"Wysokość przystawek  co najmniej 1900 mm, głębokość 150 mm (środnik i konstrukcja wsporcza)"]
[27,"Boki przystawek wykonane w formie kolumn o przekroju prostokątnym 150x50 mm, zabudowane na całej wysokości (tzn. od podłogi do góry przystawki) wsuwanymi osłonami metalowymi, w których osadzono osprzęt elektryczny (gniazda, wyłączniki i zabezpieczenia przeciwporażeniowe)."]
[28,"Osłony w bokach przystawek stalowe (pełne, osprzętem elektrycznym lub przepustami do rur), mocowane bez użycia śrub, z możliwością demontażu przez użytkownika, "]
[29,"W dolnej  części przystawki musi być możliwość zainstalowania w razie potrzeby specjalnych osłon w bokach z otworami do prowadzenia rur kanalizacyjnych, rur mediami oaz okablowania"]
[30,"Osprzęt elektryczny montowany od wewnętrznej strony boków przystawek w panelach instalacyjnych (osłonach z osprzętem elektrycznym) montowanych bez użycia śrub, w przypadku przystawek bez mediów, musi być możliwość zainstalowania paneli instalacyjnych z osprzętem elektrycznym. Przystawki muszą posiadać także możliwość zainstalowania osłon z ostrzem elektrycznym także od zewnętrznej strony kolumny, na całej jej wysokości."]
[31,"Perforacje służce do zmiany wysokości zawieszenia półek (w aluminiowym profilu czołowym przystawki) osłonięte demontowaną osłoną, dostosowaną kolorystycznie do kolorystyki mebli."]
[32,"Środnik przystawek (element łączący dwie kolumny przystawki) usytuowany na wysokości blatu roboczego, wykonany z żywicy epoksydowej typu DURCON. W środniku  montowane baterie do zlewów, pokryte powłoka epoksydową,  zawory gazu (zgodne z normą DIN 12918-2, kopię certyfikatu dołączyć do oferty) – według specyfikacji asortymentowej."]
[33,"Możliwość regulacji (przez użytkownika) wysokości położenia środnika przystawki – do pracy siedzącej lub stojącej."]
[34,"W przystawkach wyposażonych w zawór wody, wylewki pokryte powłoką epoksydową (ISO producenta – kopię dołączyć do oferty) umieszczone w środniku znajdującym się pomiędzy kolumnami, na wysokości blatu roboczego stołu (środnik musi posiadać możliwość zmiany wysokości zawieszenia)."]
[35," Możliwość powieszenia na przystawkach półek, szafek wiszących, ociekaczy oraz wieszaków laboratoryjnych."]
[36,"Półki na przystawkach zawieszone na profilach czołowych kolumn przystawek w sposób umożliwiający zmianę wysokości ich zawieszenia przez użytkownika co 60 mm w zakresie całej wysokości przystawki – po dwie półki z każdej strony przystawki wyspowej, dwie półki na przystawce przyściennej."]
[37," Półki wykonane ze szkła klejonego na folii matowej, podparte stalowymi wspornikami i podłużną belką stalową, która musi posiadać nierdzewne tuleje do przykręcenia lampy oświetleniowej."]
[38,"Osłony pod stołami roboczymi (jeżeli występują w specyfikacji asortymentowej) mocowane bez użycia śrub, łatwo demontowane, metalowe na całej długości stołu, także za szafką podwieszaną"]
[39,"We wskazanych miejscach oświetlenie montowane do spodu szafek wiszących"]
[40,"Szafy:"]
[null,null,"a) Korpus szaf laminowanych w całości (także plecy szafki) wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, melaminowanej, skręcony śrubami."]
[null,null,"b) Korpus szaf metalowych wykonany z blachy o grubości 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi"]
[null,null,"c) Fronty pokryte wykonane identycznie jak fronty w szafkach stołów roboczych."]
[null,null,"d) Krawędzie pionowe czół szuflad i drzwi szafek zaokrąglone (wykonane w technologii postforming - ćwierćwałek), pozostałe krawędzie zabezpieczone 2 mm doklejką PCV."]
[null,null,"e) Półki z możliwością regulacji w dolnej i górnej części szafy laboratoryjnej"]
[41,"Wszystkie elementy umeblowania wyposażone w gniazda oraz urządzenia elektryczne muszą być zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a w szczególności posiadające zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego"]
[42,"Stoły laboratoryjne zgodne z normą PN-EN 13150"]
[43,"Szafki, stelaże, stoły wagowe, przystawki muszą posiadać deklarację i znak CE"]
[44,"Parametry wymagane dla poszczególnych elementów umeblowania (stelaże, przystawki, szafki) muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz katalogu ze zdjęciami, dołączonych do oferty."]
[45," Do oferty należy dołączyć, jako próbkę, front szuflady szafki laminowanej o szerokości 30 cm"]
[46,"Taborety  i krzesła laboratoryjne na sprężynie gazowej podnóżkiem, siedzisko (w krzesłach także oparcie) wykonane z pianki poliuretanowej, łatwo zmywalnej i nienasiąkliwej."]
[47,"Krzesło komputerowe, tapicerowane wyposażone w synchroniczny system ruchowy, regulowane podłokietniki oraz samohamowne kółka"]
[48,"W przypadku krzeseł komputerowych należy dołączyć do oferty atest ścieralności na materiał stosowany do tapicerowania, atest wytrzymałości na krzesło"]
[49,"Transport, rozładunek i montaż wykonywane przez autoryzowany serwis producenta,"]
[50," Montaż ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów umeblowania będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do istniejącej w budynku instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej."]
[51,"Przy montażu mebli i produkcji  należy użyć odpowiednich silikonów oraz fug epoksydowych posiadających Atesty Higieniczne (kopie dołączyć do oferty przetargowej)"]
["Komora Laminarna II klasy bezpieczeństwa"]
[1,"Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona  do ochrony produktu, operatora, środowiska"]
[2,"Dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek ≥ 0,3um. "]
[3,"Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej)"]
[4,"Wymiary: "]
[null,null,"a) Szerokość zewnętrzna maksymalnie do 130cm "]
[null,null,"b) Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 630 mm"]
[null,null,"c)  Szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm"]
[null,null,"d) Głębokość zewnętrzna do 80 cm"]
[5,"Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi. "]
[6," Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości"]
[7,"Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). "]
[8,"Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą, na ścianie tylnej tuż nad blatem. "]
[9,"Wnętrze obszaru pracy (boki i ściana tylna)  malowane białymi, nie odblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi"]
[10,"Szyba frontowa:"]
[null,null,"a) ustawiona pod kątem/skośnie (nie więcej 80o) w stosunku do blatu roboczego"]
[null,null,"b) nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu"]
[null,null,"c) przesuwana ręczenie w kierunku góra-dół, "]
[null,null,"d) funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (poniżej poziomu blatu) umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej bez konieczności odchylania jej od poziomu"]
[null,null,"e) szyba frontowa uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia, "]
[11,"Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami"]
[12,"Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości"]
[13,"Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory"]
[14,"Oświetlenie obszaru pracy-  intensywność:  co najmniej 1200 lux"]
[15,"Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy"]
[16," Komora z własną  podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej "]
[17,"2 x Gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory"]
[18,"Zawór gazowy w ścianie bocznej - 1 szt. oraz fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania kolejnych mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory z każdej strony)"]
[19,"Na wyposażeniu komory palnik elektroniczny w obudowie ze stali kwasoodpornej"]
[20,"Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów"]
[21," Zasilanie (V) ( Hz) 230V/50Hz, Zużycie energii nie większe niż 0,8 kW"]
[22,"Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy"]
[23,"Komora wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z dedykowanego przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej"]
[24,"Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów"]
[25," Poziom głośności nie większy niż 55dB"]
[26," Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą. ( kopia za zgodność z oryginałem) Certyfikat musi być dedykowany do oferowanego modelu komory - dołączyć do oferty. "]
[27,"Nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN  12469 "]
[28,"ISO 9001 producenta  - dołączyć kopię dokumentu do oferty "]
[29,"Deklaracja zgodności CE - dołączyć kopię dokumentu do oferty"]
[30,"Wymagana jest dokumentacja producenta( oryginalny folder oraz instrukcja obsługi) potwierdzająca obecność posiadanych funkcji urządzenia.   "]
[31,"Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych (rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, test szczelności) w ramach procedury zdawczo-odbiorczej oraz przedstawi do wglądu w trakcie przeprowadzania testu dokumentu wzorcowania przyrządów pomiarowych                                        "]
[32,"Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski – dołączyć do oferty"]
[33,"Wyposażenie dodatkowe:"]
[null,null,"a) Palnik gazowy z czujnikiem na podczerwień i włącznikiem nożnym (możliwość zasilania gazem ziemnym, propan butanem z niewielkich przenośnych pojemników; programowanie czułości czujnika na podczerwień; możliwość wyboru różnych trybów pracy; regulacja czasu pracy palnika od 1s do 99min 59s; obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; odporny na UV; palnik wyposażony w wyświetlacz LED informujący o stanie urządzenia, czasie i trybie pracy)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"                                                                                          ………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"                                                                                         podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                                                                                                           do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}