{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[59,3,59,4],[61,1,61,2],[62,0,62,7],[59,5,59,7],[41,5,41,7],[47,0,47,7],[71,0,71,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,3,61,4],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[58,3,58,4],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[55,3,55,4],[54,5,54,7],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[49,3,49,4],[46,3,46,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[7,0,7,7],[41,3,41,4],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[11,0,11,7],[44,5,45,7],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[41,0,41,2],[39,3,39,7],[48,1,48,2],[44,3,45,4],[55,5,55,7],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[46,5,46,7],[48,3,48,4],[77,4,77,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[15,3,15,4],[61,5,61,7],[75,4,75,7],[76,4,76,7],[36,0,36,7],[57,1,57,2],[46,1,46,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/44/2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - Komora do odparafinowania i odsłaniania antygenów"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/44/2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie nr 1 - Komora do odparafinowania i odsłaniania antygenów"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Urzadzenie zamykane hermetycznie "]
[2,"Pojemność urządzenia dostosowana do dwóch pojemników mieszczących po 24 preparaty (łącznie 48), z możliwością odzielnego programowania dla każdego z pojemników."]
[3,"Pojemnik mieszczące preparaty o pojemności nie wieksze niż 1500 ml buforu każdy"]
[4,"4 sztuki raków po 12 uchwytów na preparaty każdy"]
[5,"Możliwość połączenia urządzenia z komputerem oraz aparatem do barwienia immunohistochemicznych"]
[6,"Temperatura wstepnego podgrzewania: 30 - 85°C"]
[7,"Temperatura docelowa pracy: 30 - 105°C"]
[8,"W komplecie pompa do opróżniania pojemników z buforów bez potrzeby ich wyjmowania"]
[9,"Wyświetlacz dotykowy LCD z podziałem na obydwie komory umożliwiajacy monitorowanie dwóch różnych procesów jednocześnie"]
[10,"Programowy czas startu  "]
[11,"Wymiary (nie większe niż): 26 x 26 x 65 cm (wysokoćś x szerokość x głębokość)"]
[12,"Waga (nie cięższy niż): 13 kg"]
[13,"Instrukcja obsługi w języku polskim"]
[14,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["II Dodatkowe wyposażenie w cenie urządzenia:"]
[1,"Komora wilgotnosciowa do dalszej obróbki preparatów immunohistochemicznych, wykonana z przeźroczystego tworzywa, odpornego na odczynniki używane w immunohistochemi"]
[2,"Dwie aluminiowe palety na szkiełka podstawowe mogące pomieścić przynajmniej 20 szkiełek "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, ( rok produkcji 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[66,1,66,2],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[80,4,80,7],[81,4,81,7],[79,4,79,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[76,0,76,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,0,46,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/44/2009",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
[" [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - Mikrotom rotacyjny, automatyczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/44/2009",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["……………….."]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zadanie nr 2 - Mikrotom rotacyjny, automatyczny"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Automatyczny mikrotom rotacyjny z elektromechanicznym przesuwem glowicy"]
[2,"Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo - liniowych)"]
[3,"Zakres oraz nastaw grubości cięcia:                                                                            Zakres 0,5 - 100 μm w krokach:                                                                                                   od 0,5 - 3 μm w krokach co 0,5 μm                                                                                                                        od 3 - 20 μm w krokach co 1μm                                                                                                      od 20 - 40 μm w krokach co 5 μm                                                                                                                                       od 40 - 100 μm w krokach co 10 μm"]
[4,"Zakres oraz nastaw grubości trymowania:                                                                            Zakres 0 - 100 μm w krokach:                                                                                                            od 0 - 10 μm w krokach co 2 μm                                                                                                                            od 10 - 25 μm w krokach co 5 μm                                                                                                                                             od 25 - 100 μm w krokach co 25 μm         "]
[5,"Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartość w zakresie od 0 - 125 μm z możliwością jej całkowitego wyłączenia:                                                                                                  od 0 - 40 μm w krokach co 5 μm                                                                                                            od 40 - 100 μm w krokach co 20 μm                                                                                                                    od 100 - 125 μm w krokach co 25 μm                  "]
[6,"Poziomy zakres ruchu głowicy minimum 30 mm"]
[7,"Pionowy zakres ruchu głowicy minimum 60 mm"]
[8,"Przycisk szybkiego przełączania między cięciem a trymowaniem"]
[9,"Panel sterujący odłączony z możliwością umieszczenia z prawej lub lewej strony mikrotomu "]
[10,"Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z minimum dwoma różnymi predkościami"]
[11,"Uchwyt do żyletek mikrotomowych"]
[12,"Oświetlacz preparatu od spodu w celu precyzyjnego ustawienia przy ostrzu"]
[13,"Uchwyt do kasetek standarowych"]
[14,"System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu"]
[15,"System szybkiej wymiany uchwytów"]
[16,"Urządzenie wyposażone w blokade ręcznego koła napędowego i włącznik nożny inicjujący cięcie"]
[17,"Funkcja pamięci pozycji preparatu z przyciskiem szybkiego powrotu do zapamietanej pozycji"]
[18,"Wyjmowana tacka na ścieki"]
[19,"Wymiary (nie większe niż): 35 x 50 x 60 cm (wysokoćś x szerokość x głębokość)"]
[20,"Waga (nie cięższy niż): 40 kg"]
[21,"Opakowanie żyletek mikrotomowych do materiałąw standardowych minimum 50 szt."]
[22,"Instrukcja obsługi w języku polskim"]
[23,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, ( rok produkcji 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]