{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":23,"sheets":["zadanie  nr 1","zadanie  nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5","zadanie nr 6","zadanie nr 7","zadanie 8","zadanie nr 9","zadanie nr 10","zadanie 11","zadanie nr 12","zadanie nr 13","zadanie nr 14","zadanie nr 15","zadanie nr 16","zadanie nr 17","zadanie nr 18","zadanie  nr 19","zadanie nr 20","zadanie nr 21","zadanie nr 22","zadanie nr 23"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":21,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie  nr 1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[29,1,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki diagnostyczne\n- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Uniselect, Berenstein, N.I.H., Vertebral,Pigtail, Universal Flush, Straight\n- cewnik zbudowany z poliuretanu \n- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika\n- cewnik zbrojony oplotem stalowym\n- możliwość wyboru pokrycia hydrofilnego\n- dobra sterowalność 1:1\n- długość 40-125 cm\n- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s\n- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s\n- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,051” i przepływie powyżej 26ml/s",null,null,"szt.",500]
[2,"Prowadniki teflonowe\n- o rdzeniu stalowym pokrytym oplotem \n- pokrycie teflonowe lub PTFE\n- zakres średnic 0,018’’-0,065’’\n- zakres długości 80-260 cm \n- końcówka prosta lub J o różnym stopniu zagięcia   \n- dostępne w wersji amplatz (sztywne)\n- dostępne w wersji zakończonej miękkką atraumatyczną końcówką z obu stron prowadnika (końcówki prosta 3cm i J 7cm)\n",null,null,"szt.",200]
[3,"Koszulki  krótkie\n- poliuretanowa kaniula  \n- pokryta wewnątrz śliską substancją ułatwiającą wprowadzanie sprzętu\n- długości koszulki: 5.5, 11,23 cm\n- zakres średnic koszulki: 4-11F\n- na końcu koszulki marker widoczny w skopii\n- mini-prowadnik w zestawie dla koszulek o długości 11cm\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym",null,null,"szt.",100]
[4,"Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail” \n\n- długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku 10 lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku\n",null,null,"szt.",60]
[5,"Koszulki  długie\n- poliuretanowa kaniula  \n- pokryta wewnątrz śliską substancją ułatwiającą wprowadzanie sprzętu\n- długości koszulki: 35, 45,55,90 cm\n- zakres średnic koszulki minimum: 5-9F dla długości 35-55cm oraz 6-8F dla długości 90cm\n- na końcu koszulki marker widoczny w skopii\n- mini-prowadnik w zestawie dla koszulek o długości 11cm\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym",null,null,"szt.",200]
[6,"Cewnik balonowy do PTA naczyń o dużej średnicy\n\n- średnice balonów 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm i 25mm\n- długości 2, 4, 6, 8cm  \n- RBP 6 atm (lub 5atm dla cewników o średnicy 25mm)\n- profil 8F do 12F\n- długość cewnika 80 cm lub 110cm\n",null,null,"szt.",5]
[7,"Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych o dużych średnicach\n- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu\n- długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm\n- średnica systemu wprowadzającego nie większa  niż 7F dla średnic 12-14mm\n- średnica kanału wewnętrznego 0,035”\n- średnice stentu 12-14mm, długość stentu 30, 40, 60, 80mm\n- precyzyjny system dostarczania umożliwiający powolne rozwijanie stentu na początku rozprężania przy użyciu pokrętła i szybsze w dalszej części przy użyciu suwaka\n- 6 markerów tantalowych na końcach stentu zapewniających doskonałą widoczność w skopii\n- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia\n- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie\n- duża siła radialna stentu \n",null,null,"szt.",5]
[8,"Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych \n\n- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu\n- długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm\n- średnica systemu wprowadzającego nie większa  niż 6F dla średnic 6-10mm\n- średnica kanału wewnętrznego 0,035”\n- średnice stentu 6-10mm, długość stentu 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm\n- precyzyjny system dostarczania umożliwiający powolne rozwijanie stentu na początku rozprężania przy użyciu pokrętła i szybsze w dalszej części przy użyciu suwaka (dla długości 20-100mm)\n- 6 markerów tantalowych na końcach stentu zapewniających doskonałą widoczność w skopii\n- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia\n- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie\n- duża siła radialna stentu \n",null,null,"szt.",20]
[9,"Cewnik balonowy niskoprofilowy \n- system działający na prowadniku 0,014” lub 0,018\"\n- zakres średnic 1,25-7 mm (dostępne co 0,5 mm w zakresie 2-6mm)\n- zakres długości 15-220mm\n-profil przejścia 0,86, profil proksymalny i dyskalny prowadnika 3,3 F dla systemu 0,014\" oraz 3,5F proksymalnie, a 3,0F dystalnie dla cewników 0,018\"\n- długości prowadnika 80, 120, 135, 142 i 150cm\n- ciśnienie rozprężania min 12 atm., możliwość wyboru cewników o ciśnieniu do 16atm\n",null,null,"szt.",50]
[10,"Zamykacz do miejsca po wkłuciu\n\n- pozwalający na zamknięcie tętnic po użyciu koszulki 5-7F\n- pozwalający na zamknięcie tętnicy bez konieczności wymiany koszulki dla koszulek o długości do 12cm\n- działający na zasadzie uwolnienia bioabsorbowalnego po 90 dniach ekstrawaskularnego korka",null,null,"szt.",50]
[11,"Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe \n- giętkie, \n- wykonane z przezroczystego poliuretanu, \n- zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, \n- końcówki typu Luer, \n- odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, \n- długości od 25cm do 120cm\n",null,null,"szt.",200]
[12,"Cewniki do powrotu do właściwego światła naczynia z przestrzeni subintymalnej\n\n- dystalny koniec cewnika wyposażony w wysuwaną mechanicznie igłę umożliwiającą powrót do światła naczynia\n- wygodna rączka z suwakiem sterującym wysuwaniem igły\n- precyzyjne i dobrze widoczne w skopii markery służące do pozycjonowania igły względem naczynia\n- długość 120cm\n- kompatybilny z koszulką 6F\n",null,null,"szt.",5]
[13,"Cewniki do przechodzenia całkowitej okluzji naczyń w świetle naczynia\n\n- dystalna końcówka ze \"szczękami\" pozwalającymi na mechaniczne rozsuwanie blaszki miażdżycowej\n- rączka wyposażona w dźwignię do sterowania \"szczęk\" na dystalnym końcu\n- długości  90 oraz 140cm\n- profil przejścia 3.1F\n- kompatybilny z koszulką 6F\n- w zestawie z mikrocewnikiem prowadzącym\n\n",null,null,"szt.",5]
[14,"Cewnik balonowy  do PTA\n\n- system  0,035” \n- profil cewnika 5F \n- długość balonu 10-100mm\n- średnica: 3-12mm\n- dostępne długości cewnika balonowego 40 cm, 80 cm, 110 cm, 120 cm, 135 cm\n- ciśnienie rozprężania ( RBP ) min 8atm, dostępne cewniki z RBP do 20atm, \n- dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu  \n- dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów\n- cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzy powietrza w układzie\n- duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice, pokrycie śliską substancją wewnątrz cewnika na całej długości shaftu oraz na zewnątrz cewnika na długości min. 30cm dystalnie\n",null,null,"szt.",50]
[15,"Stent obwodowy rozszerzany balonem niezamontowany \n· Materiał stentu- stal nierdzewna\n· Stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo) bez połączeń przy pomocy lutów lub spawów o bardzo giętkich przęsłach.\n· odporność na zgniatanie\n· Długość stentu 30.3 mm\n· Średnica stentu 3.5 mm\n· Zgodność z koszulką 12F-14F\n· Kompatybilny z balonem 0,035” \n· Możliwość rozszerzenia stentu 8-12 mm\nStent obwodowy rozszerzany balonem niezamontowany \n· Materiał stentu- stal nierdzewna\n· Stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo) bez połączeń przy pomocy lutów lub spawów o bardzo giętkich przęsłach.\n· odporność na zgniatanie\n· Długość stentu 40-50 mm\n· Średnica stentu 4.6 mm\n· Zgodność z koszulką 12F-14F\n· Kompatybilny z balonem 0,035” \n· Możliwość rozszerzenia stentu 14-25 mm\n\n\n\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie  nr 2","index":1,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[32,1,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"cewniki diagnostyczne: dostępna gama 43 krzywizn (w tym: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA);  Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże motylki  na hub z karbowaniem polepszającym podparcie. Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu ułatwiająca wejście do ostium. Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą ; Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ dla 4F-0,040\" ( w końcówce taperowanej 0,037\") dla 5F-0,047\" (w końcówce taperowanej 0,037\"), w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F-0,040\"; dla 5F-0,051\" w końcówce taperowanej 0,044\", cewniki typu Flush bez zbrojenia;Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; Długości cewników 40 cm – 125 cm; dostępna wersja do przetok o dł. 30cm                                                                                                                                   Również dostępne wersje cewników:  średnica zewnętrzna 4F; 5F; 6F, średnica wewnętrzna 0,041” dla 4F; 0,047” dla 5F; 0,051” dla 6F, wytrzymałość ciśnieniowa od 750psi do 1000psi, miękka atraumatyczna końcówka, cewnik zbrojony, Długości 65cm – 110cm, cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, Krzywizny: Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve, Simmons / Sidewinder, Straight, Hinck headhunter 1, Hinck headhunter 2, Newton technique 1, Bentson – Hanafee – Wilson 1 i 2, MANI, Vertebral, Straight Pigtail Flush, Straight Flush; oraz  (Outlook): Średnica zewnętrzna 4F, Średnica wewnętrzna 0,041”,  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", Cewnik posiadający progresywnie gęściej uplecione zbrojenie oraz zmienną sztywność materiału szaftu, zapewniające doskonałą popychalność oraz odporność na załamanie,  Cewnik o doskonałej pamięci kształtu, Wytrzymałość ciśnieniowa 1200psi, Przepływ do 15ml na sekundę, Długości cewników od 20cm do 100cm, Krzywizny: Cobra Middle, Simmons / Sidewinder 1, Simmons / Sidewinder 2, Vertebral, Vertebral Modified, Straight Pigtail, Mini – Cath",null,null,"szt.",500]
["cd  1"," Również dostępne wersje cewników:  średnica zewnętrzna 4F; 5F; 6F, średnica wewnętrzna 0,041” dla 4F; 0,047” dla 5F; 0,051” dla 6F, wytrzymałość ciśnieniowa od 750psi do 1000psi, miękka atraumatyczna końcówka, cewnik zbrojony, Długości 65cm – 110cm, cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, Krzywizny: Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve, Simmons / Sidewinder, Straight, Hinck headhunter 1, Hinck headhunter 2, Newton technique 1, Bentson – Hanafee – Wilson 1 i 2, MANI, Vertebral, Straight Pigtail Flush, Straight Flush; oraz  (Outlook): Średnica zewnętrzna 4F, Średnica wewnętrzna 0,041”,  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", "]
["cd 1","                                                                                                                                  Cewnik posiadający progresywnie gęściej uplecione zbrojenie oraz zmienną sztywność materiału szaftu, zapewniające doskonałą popychalność oraz odporność na załamanie,  Cewnik o doskonałej pamięci kształtu, Wytrzymałość ciśnieniowa 1200psi, Przepływ do 15ml na sekundę, Długości cewników od 20cm do 100cm, Krzywizny: Cobra Middle, Simmons / Sidewinder 1, Simmons / Sidewinder 2, Vertebral, Vertebral Modified, Straight Pigtail, Mini – Cath"]
[2,"Prowadniki hydrofilne 0,035: Prowadnik nitynolowy,  Średnica 0,035”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; Dostępne prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; Doskonała pamięć kształtu końcówki; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitynolowego z powłoką poliuretanową  gwarantującą zachowanie integralności prowadnika nawet po kliku zastosowaniach",null,null,"szt.",200]
[3,"Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange; Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight; Szeroka gama sztywności końcówki: standard (7cm); newton LT (13,5cm); Newton LLT (18,5cm); Newton LLLT (23,5cm); Bentson (23cm); Super Stiff ; Pokrycie PTFE;Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: Idealnie gładka powierzchnia;Brak efektu łuszczenia się pokrycia; Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; Większa trwałość pokrycia;Doskonała pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, eliminacja możliwości rozerwania się prowadnika dzięki safety ribbon.",null,null,"szt.",400]
[4,"Strzykawka wysokociśnieniowa:  Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia;korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z żebrowaniem Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny;  5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację;Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;",null,null,"szt.",300]
[5,"igły: Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G; Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm; Ergonomiczny, karbowany hub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach; kuleczka na hubie pozwalająca na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły\n• Igła 1-częściowa, podwójnie cieta w kształcie litery V\n• Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez\n• Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły\n• Bardzo ostra końcówka umożliwia łatwe przejście przez tkanki i ściany naczynia oraz precyzyjne nakłucie\n",null,null,"szt.",100]
[6,"Igła angiograficzna: igła z teflonową kaniulą umożliwiająca wprowadzanie prowadników hydrofilnych, dostępne rozmiary: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G i 24G, przezroczyste zakończenie umożliwiające obserwację wypływu krwi",null,null,"szt.",1100]
[7,"Cewniki hydrofilne: Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm), Średnice wewnętrzne: 0,041″(1,03 mm) i 0,043″(1,10 mm); Różne rodzaje długości:  40/ 65/ 70/ 80/ 100/ 110/ 120/ 150 cm; Zbrojony podwójnym, stalowym oplotem dla 4 Fr lub pojedynczym, stalowym oplotem dla 5 Fr.; W części dystalnej pokryty powłoką hydrofilną na odcinku o dł.15, 25 lub 40 cm, Akceptujące w świetle wewnętrznym prowadnik o średnicy min. 0,038\"; Pełna kontrola obrotu; Dostępne różne rodzaje krzywizn końcówki : Vertebral, COE 2, Yashiro,Hink-Headhunter, Simmons-Sidewinder 1/2/3, Multipurpose, Mani, Bentson-Hanafee-Wilson 1/2/modified,Cobra Small/Middle/Large, Straight, Straight Tapered, Non-tapered Angled, Non-tapered Angled type T90, Angled Tapered; Internal Mamary short tip, J curve large; Wytrzymujące ciśnienie: 750 psi dla 4 Fr i 1000 psi dla 5 F\n",null,null,"szt.",50]
[null,"• Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły",null,null,"szt.",null,null,null,0,0,0]
[8,"Koszulka długa zbrojona: zbrojona na całej długości, kompatybilna z prowadnikiem max. 0,038\", długości 45cm,  pokrycie hydrofilne na części dystalnej (5cm dla koszulki 45cm; 35cm dla koszulki 65cm, 15cm dla koszulki 90cm), rozmiary 5F, 6F, 7F, 8F, różne rodzaje krzywizn (prosta, MPA, RDC, LIMA, Hockey stick), widoczny w skopii złoty marker 5mm od dystalnej końcówki koszulki",null,null,"szt.",200]
[10,"koszulki z markerem na końcówce:  Zawiera introduktor i dylator, Długość 11 cm,  Średnica 4F – 8F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F), Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania;  Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację\nGładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów;  Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów;  Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; Dylator z zatrzaskiem górna część kodowana kolorami rozmiarów; Rozmiary kodowane kolorami; Duże światło wewnętrzne\n",null,null,"szt.",400]
[11,"Prowadniki hydrofilne: zbudowane z rdzenia nitynolowego, pokryte PTFE i śliską powłoką hydrofilną na całej długości, prowadniki o sztywności standardowej, dł. 260 cm o średnicach 0,018’’, 0,025’’, 0,032’’, 0,035’’, 0,038’’ ze stożkowatą końcówką długości 30 mm (0,035’’ z końcówką 10, 30, 50, 80mm; 0,038˝ z końcówką 10, 30 mm) proste i zagięte; prowadnik 0,035’’ dostępny też z podwójnym zagięciem końcówki ( typ Bolia) i stożkowaną końcówką 50 mm i 80 mm; Prowadnik sztywny 0,020’, 0,025’, 0,032’, 0,035’’, 0,038’’; dł. 260cm z końcówką stożkowaną 30 mm, z kształtem prostym lub zagiętym, J tip, ",null,null,"szt.",400]
[12,"Prowadniki hydrofilne: zbudowane z rdzenia nitynolowego, pokryte PTFE i śliską powłoką hydrofilną na całej długości, prowadniki o sztywności standardowej, dł. 50,80,120,150,180 cm o średnicach 0,018’’, 0,025’’, 0,032’’, 0,035’’, 0,038’’ ze stożkowatą końcówką długości 30 mm (0,035’’ z końcówką 10, 30, 50, 80mm; 0,038˝ z końcówką 10, 30 mm) proste i zagięte; prowadnik 0,035’’ dostępny też z podwójnym zagięciem końcówki ( typ Bolia) i stożkowaną końcówką 50 mm i 80 mm; Prowadnik półsztywny o śr. 0,035˝ i dł.: 180 cm, J tip, 30 mm stożkowana końcówka;  Prowadnik sztywny 0,020’, 0,025’, 0,032’, 0,035’’, 0,038’’; dł.80,150,180cm z końcówką stożkowaną 30 mm, z kształtem prostym lub zagiętym, J tip, dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip o śr. 0,035’’ i długości: 150, 180 cm z 30 mm stożkowaną końcówką, kształt prosty lub zagięty",null,null,"szt.",200]
[13,"Prowadniki zabiegowe 0,018\": Trzy różne stopnie sztywności końcówki (4g, 12g, 30g); Końcówka cieniująca 3cm,15 cm; Długość całkowita 180 cm, 190cm 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,018 cala; Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie;  Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, dostępna wersja taperowana śr. zewnętrzna końcówki 0,013\"",null,null,"szt.",100]
[14,"Y-konektor \n· Światło  wewnętrzne 9 F\n· Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy\n· Materiał: polikarbonat\n· Szczelna zastawka\nObrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu\n",null,null,"szt.",50]
[15,"System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych \n· Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik \n· Rozmiar 6F - 7F\n· Zakres pracy: 6 – 45 mm\n· Długość pętli 120 cm\n· Długość cewnika 100 cm\n· System składający się z trzech pętli nitinolowych\n· System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej\n· Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1\n· Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii\nCewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem",null,null,"szt.",10]
[16,"Torquer do prowadników hydrofilnych\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”-0,038”\n• Sterowalny jedną ręką\n• Stosowany do prowadników hydrofilnych jak i standartowych\n• Ułatwia sterowanie i obrót\n",null,null,"szt.",300]
[17,"Zestaw do trombolizy celowanej:\nZawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F); średnice: 4F i 5F; Długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135cm; Długość segmentu infuzyjnego: \no Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm;\no Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm;\nKompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[21,1,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Sprzęt diagnostyczny III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne\n- Materiał : nitinol\n- w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n- 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n- dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n- Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n- Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 cm\n- Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia",null,null,"szt.",200]
[{"$nulls":4},"szt."]
[2,"Koszulki diagnostyczne\nŚrednica F4; F5; F6; F7; F8; F9, F10, F11 -długość 5 cm ,6 cm, 7cm, 10cm, 16cm, 25cm, 45m, 65cm, 90cm z mini prowadnikiem,\nduża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\nzatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \nsilikonowa zastawka uszczelniająca,\nmożliwość kupna w zestawie z prowadnikiem nitinolowym i igłą 18 G 2,3/4 ‘ \nduża odporność na zagięcie,\ndilatator teleskopowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, \nmarkerR/O na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg,.\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Cewniki do zabiegów naczyniowych , \n końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna , wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze cewnikowanie tętnic\n typy ukształtowania końcówki: Renal, Newton, Multipurpose, Simmons, J-Curve, Cobra , DAV , MAN , TIPS , VSC , VS , VTK ,RIM , MIK  . Minimum 40 rodzajów specjalistycznych zakończeń cewnika \n  cewnik nylonowy zbrojony , akceptuje prowadniki .035 do ,038 cala\n marker na końcu cewnika , widoczna w rtg końcówka cewnika\n długość cewnika 40 do 150\n średnica zewnętrzna 4F lub 4, F, 5 F, 6 F\n Pokrycie powłoką hydrofilną  \n",null,null,"szt.",100]
[4,"Prowadniki obwodowe z pokryciem polimerem hydrofilnym  \nprowadnik bezrdzeniowy z pokryciem hydrofilnym o średnicy 0,014 ‘‘ ; 0,016 ‘’ ; 0,018” ; 0,20” ; 0,25” ; 0,032” , 0,35” , 0,038”  \ndługości 120 cm, 150 cm , 180 cm ,200 cm, 220cm ,260 cm ,300 cm ,  400cm , 450 cm  \ndobre kontrastowanie w rtg \nmożliwość dostarczenie prowadników o konstrukcji hybrydowej ( z rdzeniem nitinilowym , końcówkami ze sprali platynowo-irydowej , spirali złotej lub stalowej ) \n\n",null,null,"szt.",100]
[4,"Zestaw do mikroembolizacji\n-     cewnik 2,4 F , 2,7 F , 2,8 F o długości 110, 130 , 150 cm z 0,7 mm znacznikiem na końcówce \nz końcówką o zagęszczonym oplocie i większej sprężystości końcówki .\nWystępuje w wersko coaksjalnej z prowadnikiem  ,016 w zestawie o długości 200 cm  z miękką platynową końcówką pokryty substancją hydrofilną \nKompatybilny z wypychanymi coilami ,018”\n",null,null,"szt.",30]
[5,"Coile embolizacyjne \nrozmiary 018 , 025 , 035 , 038\nwypychane i z kontrolą uwalniania \nwykonane z platyny lub inconelu \nz kosmkami dakronowymi i hydrocoile za właściwościami zwiększania objętości po implantacji. \nwprowadzane przez cewnik ze światłem ,035\n \n",null,null,"szt.",30]
[6,"Stenty uniwersalne \n Stent nitinolowy samorozprężalny wykrawany laserowo \n Skracalność poniżej 10 % \n Markery instrumentu wprowadzającego i markery na stencie. \n stenty giętkie \n Zakres długości stentów  20 mm do 120 mm\n system dostawczy max 6 F dla stentów o średnicy do 14 mm i 10 F dla średnic stentów powyżej 14 mm\n zakres średnic 4 mm do 34 mm",null,null,"szt.",20]
[7,"igła do arteriogeafi        jednoczęściowa  i wieloczęściowe z koszulką teflonową ze skrzydełkami\n o średnicy wewnętrznej 0,035” i 0,038”.\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 -sprzęt do interwencji naczyniowych IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: nitinol\n· Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire\n· Grubość strutów: 140 µm\n· Szerokość strutów: 85 µm\n· Skracalność poniżej 2%\n· Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu\n· Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic\n· Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność\n· 12 „koron” w jednym segmencie\n· Konstrukcja „peak to valley”\n· Konstrucka wieloelementowa  - każdy z segmentów działa niezależnie\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n\n",null,null,"szt.",20]
[2,"Introducer zbrojony typu „crossover” -\n· Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over) i 100 cm. (cross i prosta)\n· Średnica 4, 5, 6 F\n· Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej\n· Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”\n· Fabrycznie taperowana\n· Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik",null,null,"szt.",200]
[3,"Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: nitinol\n· Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire\n· Grubość strutów: 140 µm\n· Szerokość strutów: 85 µm\n· Skracalność poniżej 2%\n· Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu\n· Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic\n· Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo\n· Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność\n· 12 „koron” w jednym segmencie\n· Konstrukcja „peak to valley”\n· Konstrucka wieloelementowa  - każdy z segmentów działa niezależnie\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n\n",null,null,"szt.",20]
[4,"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035”  :\n· Semi compliant \n· Długości 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80/90 cm. oraz 130 – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.)\n· Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· Ciśnienie nominalne 7 atm.\n· RBP 12 – 20 atm.; 20 atm. dla 3-4 mm. średnicy, 16 atm. dla 5 – 6 mm. średnicy, 14 atm. dla 7 – 8 mm. średnicy, 12 atm. dla 9 – 10 mm. średnicy.\n\n",null,null,"szt.",150]
[5,"Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: stal\n· Długości 15, 25, 38, 56 mm.\n· Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję stentu\n· Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56)\n· Shaft 5F, pokryty hydrofilnie\n· Ciśnienie nominalne 9 bar\n· RBP 15 bar (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 bar (dla średnic 9 – 10 mm.)\n· Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm.\n· Konstrucka hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n",null,null,"szt.",30]
[6,"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014”:\n· Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm.\n· Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm., 120 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnic1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F\n· Shaft proksymalny 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy, dystalny 3 F\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· Ciśnienie nominalne 6 atm\n           RBP 15 atm (dla średnic 1.5 – 3 mm.) i 13 atm (dla średnic 3.5 – 4 mm.)\n\n",null,null,"szt.",50]
[7,"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” \n· Semi compliant (4 – 8%)\n· Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.)\n· Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· RBP 15 atm (dla średnic 2.5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.)\n\n",null,null,"szt.",100]
[8,"Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący\n· Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018”\n· Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon\n· Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”) \n· Dostępne długości: 10;20;40 mm.\n· Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”\n· Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm \n· Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą\n· Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu\n· Wskazania: iliac, femoral, ilio-femoral, popliteal, and infra popliteal arteries, and lesions of native or synthetic arterio - venous, renal arteries\n\n",null,null,"szt.",10]
[9,"Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem\n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: CrCo\n· Długości 12, 15, 19 mm.\n· Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx\n· jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F \n· Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.\n· Ciśnienie nominalne 10 atm\n· RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)\n· Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm.\n· Konstrucka podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 -stentgrafty do zabiegów obwodowych I "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgrafty małe do naczyń obwodowych:\nstalowe,  kryte obustronnie ePTFE, łącznie z końcami stentu,\nporowatość ePTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności\nzamontowane fabrycznie na balonie,\nrozmiary małe:\nśrednica 5, 6, 7, 8, 9, 10mm  oraz długość 16, 22, 38, 59mm\nNiski profil:  6,7F \nMożliwość dopręzania stentów do większej średnicy przy niewielkich   skróceniach  do 12mm\nDługość prowadnika 80cm i 120cm\nProwadnik 0.035”\n",null,null,"szt.",10]
[2,"Stentgrafty duże do naczyń obwodowych:\nstalowe,  kryte obustronnie ePTFE, łącznie z końcami stentu,\nporowatość ePTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności\nzamontowane fabrycznie na balonie,\nrozmiary duże:\nśrednica 12, 14, 16 mm  oraz długość 29, 41, 61 mm\nprofil:  9, 11F\nMożliwość dopręzania stentów do większej średnicy przy niewielkich   skróceniach  nawet do 22mm\nDługość prowadnika 80cm i 120cm\nProwadnik 0.035”\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 6-cewniki balonowe pokrywane lekiem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Powierzchnia balonu pokryta powłoką będącą mieszanką proporcji 1:1 leku Paclitaxel w dawce 3µg/mm2 i substancji Shellac. Cewnik balonowy typu over the wire  0.035(OTW). Długość robocza 80 i 135cm. Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 4F.Nominalne ciśnienie 6atm. Średnice cewnika balonowego:4.0-5.0-6,0-7,0-8,0 Długości:20-40mmi-60- 80-120-150mm dla wszystkich średnic , Dwu oraz trzy zakładkowe składanie balonu zapobiegające efektowi \"wash off\". Hydrofilne pokrycie dystalnego segmentu cewnika.    ",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  7 -    Stentgrafty dozabiegów obwodowych III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Urządzenie do podawania kontrastu\n- umożliwia ręczne podanie kontrastu \n- objętość podawanego kontrastu od 0,1 do 32 ml\n- ciśnienie kontrastu 6 razy większe niż przy użyciu standardowej strzykawki\n- łatwe napełnianie urządzenia\n- sterylne opakowanie\n",null,null,"szt.",5]
[2,"1.Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. Długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 25cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n",null,null,"szt.",5]
[3,"1. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 15cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n\n\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[null,null,"",{"$nulls":4},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 8 - zestaw do mechanicznej trombektomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik wielopoziomowy dawkujący -  pozwala systemowi dostarczyć energię i  leki jednocześnie, aby przyspieszyć rozpuszczanie skrzepów. Długość cewnika 106cm - 135cm . Strefa terapii od 6-50cm",null,null,"szt.",30]
[2,"Cewniki uwalniające lek - długość  od 10mm-250mm\n- Średnica od 1,5mm-6.0mm\n- 3-gr cewnika balonowego z lekiem Paclitaxel 2,2ug/mm2\n- crossing profile dla wszystkich rozmiarów 0,038” mniej niż 1.0mm\n- uwalnianie leku Paclitaxel przy 6atm lub wyższej RBP 22atm\n- specjalny elastyczny Tip do krętych naczyń\n- Wersja RX współpraca z prowadnikiem 0,014”\n- Ciśnienie od 6atm-22atm\n- Utrata leku przy wprowadzaniu jedyne 5%\n- Lek utrzymuje się 60 dni po zabiegu\n",null,null,"szt.",30]
[3,"Sondy do trombektomii mechanicznej \n· kompatybilne z systemem napędowym Straub Medical Drive System\nsondy do trombektomii starej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F (umożliwiają: oderwanie i zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· sondy do trombektomii świeżej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F; 10 F (umożliwiają: zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· zakres długości 85 – 110 cm\n· kompatybilne z prowadnikiem 0,018”\n· w zestawie z prowadnikiem, obłożeniem na napęd oraz woreczkiem zbiorczym\n",null,null,"szt.",40]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 9","index":8,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,7],[5,0,5,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 9 -sprzęt do interwencji naczyniowych V "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," pętla nitinolowa do usuwania ( śr. pętli 2, 4 , 5, 10, 15, 20, 30 mm , śr. introducera 3, 4 , 5, 6 F i 105 ,155 cm dł. )\n kleszczyki z jednym ruchomym ramieniem \n trójpętlowy nitinolowy zestaw do chwytania prowadnika w cewniku cewnik z dodatkowym kanałem na prowadnik   \n\n",null,null,"szt.",5]
[2,"cewniki diagnostyczne- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna (wysmuklona), wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze cewnikowanie tętnic\n typy ukształtowania końcówki: Renal, Newton, Multipurpose, Simmons, J-Curve, Cobra , DAV , MAN , VANSCHIE 1 , VANSCHIE 2, VANSCHIE 3, VANSCHIE 4, VANSCHIE 5 , TIPS , VSC , VS , VTK ,RIM , MIK  . Minimum 40 rodzajów specjalistycznych zakończeń cewnika \n  cewnik nylonowy zbrojony , akceptuje prowadniki .035 do ,038 cala\n marker na końcu cewnika – BICON TIP , widoczna w rtg końcówka cewnika\n długość cewnika 40 do 125 cm \n dobra sterowalność 1:1\n średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, 5 F, 6 F \n",null,null,"szt.",500]
[3," Prowadnik zbudowany z litego drutu stalowego o najwyższym stopniu sztywności \n Pokrycie teflonowe \n Zakres długości 180 -260 cm \n bezpieczna spiralna końcówka o kształcie typu prostym LES , zagiętym - LES , podwójnym zagięciu do łuku aorty LESDC , AUS , AES .\n",null,null,"szt.",50]
[4,"Koszulki interwencyjne \n. średnica 5F do 22 F , zbrojone , pokryte powłoką hydrofilną\n.  długość 45 do 90 cm \n.  końcówki typu : Balkin , HNL, Rabbe , KSAW \n. znacznik RTG na końcówce ,\n\n",null,null,"szt.",150]
[6,"Stenty żylne  \n Stent nitinolowy samorozprężalny wykrawany laserowo \n Skracalność poniżej 10 % \n Markery instrumentu wprowadzającego i markery na stencie. \n stenty giętkie z trzykrotnie grubszego materiału niż Stenty naczyniowe \n Zakres długości stentów  60 mm do 140 mm\n system dostawczy max 6 F dla stentów o średnicy do 14 mm i 10 F dla średnic stentów powyżej 14 mm\n  średnice 14, 16 mm \n",null,null,"szt.",10]
[9,"Filtr  czasowy lub stały \nFiltr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy,samorozprężalny : jugular, femoral lub unaliwersny z  podwójnym filtrowaniem , maxymalny rozmiar naczynia 30 mm , załadowany na 7 i 8,5 F introducer\nFiltr stały wykonany ze stalowego drutu , dostarczany od góry lub od dołu , maxymalny rozmiar naczynia 40 mm , załadowany do introducera 12 F\n",null,null,"szt.",5]
[10,"zestaw do usuwania filtra czasowego.",null,null,"szt.",5]
[11,"Stenty samorozprężane pokrywane lekiem \n Stent nitinolowy samorozprężalny wykrawany laserowo z tubularnego nitinolu ,\n Pokryty paklitaksolem w formie niepolimerowej ,\n Markery instrumentu wprowadzającego i markery na stencie ,\n System wprowadzający zbrojony 6F ,\n Zakres długości stentów  20 mm do 80 mm ,\n Zakres średnic 4 do 10 mm , \n\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 10","index":9,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 10- stent do tętnic podkolanowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Samorozprężalny stent  zamkniętokomórkowy.\n Wykonany z 6 par włókien nitinolowych zaplecionych helikalnie, krawędzie zaplecione do wewnątrz.\nWysoka odporność na:\n• zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia).\n• Skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia)\nTechnika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy\n Możliwość modelowania stentu po jego implantacji.\nWysoka siła radialna.\nWysoka odporność na zgniatanie\nWskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa.\nRozmiary: 4-7mm średnica, 40-200mm długość stentu. \nDługość kateteru 80 lub 120cm.\nKompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018”.   \n",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 11 - Stenty na cewniku balonowym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Inflator wysokociśnieniowy\nZakres ciśnienia: 0-30 atm.\nPojemność strzykawki : 25 cc \nErgonomiczny kształt\nKonstrukcja dostosowana dla osób prawo- i leworęcznych\nPrecyzyjna regulacja ciśnienia\nManometr oznaczony co 1 atm.\nSystem spustowy zapewniający możliwość szybkiego opróżniania balonu\nManometr obracający się o 90 ˚\nKlarowny cylinder, ułatwiający obserwację pęcherzyków powietrza\nDodatkowa podziałka na cylindrze co 1 cc\n",null,null,"szt.",200]
[2,"Stent montowany na balonie-Materiał stal - 316L\nBardzo . dobra widzialność w skopii\nMRI – bez przeciwwskazań\nUtrata długości przy rozprężaniu < 5%\nZmiejszenie średnicy po rozprężeniu < 2%\nSiła radialna powyżej 6atm\nGrubość profilu stentu 0,2 mm    \nKateter 5.5F\n8 rozmiarów średnicy stentu od 4mm do 12mm, w zakresie 4-10mm co 1mm\n13 rozmiarów długości stentu od 10mm do 90mm (10; 16; 20; 25; 30; 35, 40; 45, 50; 60; 70; 80; 90)  \nMożliwość stosowania z prowadnikiem .014”; .018”; .035''  \nCiśnienie nominalne 12 atm\nCiśnienie maksymalne 20 atm\nDostępna długość cewnika 70cm, 80cm, 110cm, 150cm  ",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 12","index":11,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[28,1,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 12 - sprzęt do interwencji  naczyniowych VI"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n• Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”\n• Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n• Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm)\n• Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n• Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty\n",null,null,"szt.",600]
[2,"• Prowadnik sztywny - prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE\n• Średnice: 0,035”oraz 0,038” \n• Długości: 75/145/180/260cm\n• Końcówki \n Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J\n Prosta: 1 cm lub 4 cm dł\n",null,null,"szt.",100]
[3,"• Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C\n• Super sztywny o miękkiej (10 lub 15cm) sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm\n• Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem\n• Średnica 0,035” \n• Długość: 185 i 300 cm\n\n",null,null,"szt.",10]
[4,"• cewnik balonowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n• Średnice balonu: 3 – 12 mm\n• Długości balonu: 20 – 200 mm\n• Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm\n• Kompatybilny z koszulkami: \n 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm)\n• Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM\n• Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm \n• Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność\n• Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany\n",null,null,"szt.",200]
[5,"• Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym\n• Stent wykonany ze stopu stali 316L\n• Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji\n• Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika 75 oraz 135cm\n• Cewnik balonowy wysokociśnieniowy,  RBP 12atm\n• Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent o dużej statycznej sile radialnej\n• Stent o małej skracalności < 2%\n• Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%\n",null,null,"szt.",20]
[6,"• Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.\n• Pokryty na całej długości tkaniną z PET\n• Pleciony w kształt tubularnej siatki,\n• O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia \n• Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny,\n• Średnice: 6-14mm \n• Długości 20/30/50/70 mm nominalnie\n• Kompatybilny z koszulkami 10-12 F\n",null,null,"szt.",10]
[7,"• Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n",null,null,"szt.",20]
[8,"• Stent dostosowany do naczyń szyjnych\n• Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail,\n• Długość cewnika dostawczego 135cm\n• Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel.\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów.\n\n",null,null,"szt.",10]
[9,"• Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki\n• Długości cewnikow 65 - 100cm\n• Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec \n• Wiele rodzajów krzywizn końcówki\n\n",null,null,"szt.",500]
[10,"Przedłużacze wysokociśnieniowe \n· Długośc: 25-152 cm\n· Ciśnienie: 500-1200 PSI\n· Łączniki wykonane z przezroczystego materiału",null,null,"szt.",600]
[11,"Koszulki naczyniowe \n· Introducer pokryty substancją hydrofilną\n· Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n· Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n· Kółko do przyszycia Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n· Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki\n\n\n",null,null,"szt.",600]
[12,"Prowadnik Specjalistyczny 0,018” \n· Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n· Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n· Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n· Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n· Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.\n \n",null,null,"szt.",100]
[13,"• System neuroprotekcji:prowadnik 0,014\" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką\n• Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,\n• Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku,\n• Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów\n• Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm\n• Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F\n\n",null,null,"szt.",10]
[14,"• Stent samorozprężalny nitynolowy\n• Średnice: 5-8 mm\n• Długości: 20 – 200 mm\n• Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm\n• Maksymalny crossing profile 0,083”\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów\n• Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami  \n• Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji\n",null,null,"szt.",20]
[15,"• Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018” \n• Długości: 130, 190 i 300 cm \n• Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”\n• Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem\n• Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”\n• Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu\n",null,null,"szt.",100]
[16,"• Średnice balonu: 1,5 -  4 mm (co 0,5 mm)\n• Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm\n• Długości cewnika: 90 - 150 cm\n• Kompatybilny prowadnik: 0,014”\n• Kompatybilna koszulka: 4 F\n• Profil wejścia końcówki: 0,017” \n• Ciśnienie RBP: 12-14 atm\n• Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów)\n• Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność\n• Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany\n\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 13","index":12,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[23,1,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 13 - sprzęt do interwencji naczyniowych VII"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatykow everolimus;   dostepnne, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F,  srednice od 2,25 do 4,0mm dlugosci od 8 do 38mm dla średnic 2,5 -4,0mm, posiadajace wskazanie do zabiegow BTK , RBP 18atm dla wszystkich średnic",null,null,"szt.",20]
[2,"Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich    i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",200]
[3,"Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej\n- stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” \n- możliewość zastosowania introducera 6F i  cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów\n- długośc układu wprowadzającego 80  i 135cm\n- dostępne średnice od 5 do 10mm\n- dostepne dlugości od 20 do 100mm \n- dla srednic 5-8 mm dostępne również długosci 120 i 150 mm\n- mechanizm uwalniania stentu  mozliwy  do obsługi jedna ręką\n",null,null,"szt.",20]
[4,"stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dodtępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej",null,null,"szt.",30]
[5,null,null,null,"szt.",null,null,null,0,0,0]
[6,"System protekcji dystalnej typu filtr\nmożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)\ndługość systemu >/=190 cm i >/=300cm\ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)\n",null,null,"szt.",30]
[7,"Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana\n- stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu\n- kompatybilny z prowadnikiem 0’018”\n- możliwośc zastosowania introducera 4F \n- długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm\n- dostępne średnice od 3 do 8mm\n- dostępne długości od 20 do 100 mm\n-  stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych\n",null,null,"szt.",10]
[8,"Cewnik balonowy wielozadaniowy\n- kompatybiny z prowadnikiem 0,035”\n- dostępne srednice od 3,0 do 14mm\n- dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm;   20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm,  i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm,  ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm  dostepna dł. 250mm, \n- długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm\n- możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm\n- NP 4-8atm   RBP > 7atm,  a dla srednic 3,0 > 27atm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich  i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",200]
[9,"System zamykający typu szewnego\nZaopatruje naczynia po dostepie od 8,5 do 24F\nZamkniećie za pomocą 2 nici polyestrowych, nieabsorbowalnych . System kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038”\n",null,null,"szt.",10]
[10,"Prowadniki zabiegowe\n- sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary\n- dostępne również  prowadniki 0,014”; 0,018”   oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. ",null,null,"szt.",200]
[11,"Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”.  Dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”.  3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej.  Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika.\nDostępne długości 145, 190, 300 cm\n",null,null,"szt.",100]
[12,"Systemy zamykające do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasdzie nitynolowego klipsa\n",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 14","index":13,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[16,1,16,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[""]
["Zadanie 14 - cewnik do rekanalizacji tętnic obwodowych: do tętnic udowych powierzchownych oraz tętnic podudzi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik do rekanalizacji tętnic udowych powierzchownych oraz podudzi kompatybilny z urządzeniem do rekanalizacji; średnica cewnika 5F; dostępne cewniki w wersji RX i OTW; kompatybilne z prowadnikiem w rozm. 0.014\"; końcówka cewnika z platyny;  długość robocza cewnika 140-146cm",null,null,"szt.",5]
[2,"Cewnik balonowy - rozmiar balonów: śred. 1.25 - 5mm;                                                                   dł. 15-220mm- w zależności od rozmiaru;                                                                                                        2. kompatybilny z prowadnikiem 0.014\";                                                           yp OTW;                                                                                                   materiał: QuadFlex;                                                                                     . dł. Systemów roboczych: 100cm, 130cm, 150cm, w zależności od rozm.;                                                                                                            profil: 4F                                                                                                      RBP: 16-13 atm;                                                                                         powłoka hydrofobowa: SILX;                                        ",null,null,"szt.",100]
[3,"Cewnik balonowy - rozmiar balonów: śred. 2mm - 6mm;                                                                   dł. 40mm-220mm- w zależności od rozmiaru;                                                                                                         kompatybilny z prowadnikiem 0.035\"; 0,08,0,14                                                          typ OTW;                                                                                                                                                                              dł. Systemów roboczych: 75cm,110cm, w zależności od rozm.;                                                                                                             . profil:4F, 5-6F                                                                                                    RBP: 13-16atm;                                                                                          powłoka hydrofobiczna: SILX;                                                                      . balon wykonany w technologii KrossLock                  ",null,null,"szt.",50]
[4,"Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na obu końcach ok. 2mm\ndostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,10mm,12mm,13,5mm\n długości stentgraftu w średnicach od 5-8mm to 20,30,40,60,80,100,120mm\ndługość stentgraftu w średnicach od 9-13,5mm to 30,40,60,80,100,120mm\ndługość systemu wprowadzającego to 80cm i 117cm kompatybilne z prowadnikiem 0,035”\nna zakończeniach markery tantalowi, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki radiocieniujące)\nwewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombolizie)\nzalecana koszulka odpowiednio 8F.9F 10F\n",null,null,"szt.",5]
[5,"Cewnik wspomagający do cewnika do rekanalizacji; dostępne w wersji: proste, zagięte, taperowane zagięte;  cewnik kompatybilny z koszulką 7F; średnica wewnątrzna cewnika: .067\" (1.7mm)",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 15","index":14,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,7],[5,0,5,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 15 -sprzęt do interwencji naczyniowych V "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Stent kobaltowo-chromowy\n• stent o budowie zamkniętokomórkowej\n• długości stentu: 18mm, 30mm, 37mm, 55mm, 75mm\n• średnice stentu: 5,0 - 10,0 mm\n• długość szaftu 80 i 130 cm\n• jednorodne komórki na całej długości stentu (brak wyodrębnionych komórek i elementów łączących), różne grubości przęsła w zależności od średnicy stentu (120um-5-7mm; 152um 8-10mm),\n• szerokość strutu 120um dla wszystkich średnic\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035\"\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu\n• duża siła radialna\n• rozmiar koszulki 6 F (dla średnicy 5-9mm) i 7F (dla średnicy 10mm) \n• bardzo krótki czas inflacji i deflacji\n• podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność\n",null,null,"szt.",30]
[2,"• Cewnik aspiracyjny \n• Przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi\n• Służy do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej\n• System dostępny w dwóch wersjach - kompatybilnej z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F\n• Pojedynczy, dystalnie położony otwór i krótka końcówka z markerem widocznym w skopii \n• cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie\n• strzykawka aspiracyjna o objętości 20cm3 w komplecie z cewnikiem\n• marker na dystalnym końcu cewnika, w odległości 1,5mm od końca cewnika\n• światło wewnętrze cewnika ID=0.041”, światło zewnętrzne cewnika OD=0.068”\n\n",null,null,"szt.",10]
["cd 2","\n• długość cewnika 145cm\n• wskaźnik przepływu dla cewnika wynosi 44cm3/min\n• system kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F\n• wymiar dystalny cewnika 4F\nW komplecie znajduje się cewnik Export, dwie strzykawki 20cm3, dwa koszyczki, przedłużacz 25 cm z kranikiem\n"]
[3,"• Cewnik balonowy typu rapid exchange\n• średnice od 1,25 - 7,0 mm (w zakresie 2,0 - 4,0 mm co 0,25mm);\n• długości od 10 do 40 mm;\n• długość szaftu 140 -160 cm\n• ciśnienie nominalne 7 - 8 bar\n• ciśnienie RBP 14-18 bar\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014\"\n• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n• powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,\n• profil końcówki (tip/entry profile) 0,017\";\n• profil balonu (crossing profile) od 0,022\" dla 1,25 mm, 0,024\" dla 3,0 mm; do 0,028\" dla 7,0;\n• balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.\n• bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s\n• posiadają dwa markery\n• konstrukcja ze wzmocnionym szaftem",null,null,"szt.",60]
[4,"• stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol\n• konstrukcja wielosegmentowa, otwartokomórkowa \n• stent elastyczny, odporny na załamanie, \n• stent polerowany galwanicznie w celu wytworzenia gładkich powierzchni pozbawionych krawędzi\n• stent o bardzo dużej pamięci kształtu,\n• Skracalność stentu od 1% (dla stentu o śr. 4mm) do 7% (dla stentu o śr. 10mm)\n• osiem markerów z tantalu umieszczonych na obu końcach stentu oraz dodatkowe markery w systemie wprowadzającym – przed i za stentem \n• długości stentu:  20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm\n• średnice stentu od 4,0 do 10,0 mm\n• długości systemu wprowadzającego 80cm, 130cm\n• kompatybilny z rozmiarem koszulki 6F (dla wszystkich średnic)\n• prowadnik 0,035\" w systemie OTW\n\n",null,null,"szt.",30]
["cd 4","\n• precyzyjne kontrolowane uwalnianie stentu dzięki podwójnemu mechanizmowi uwalniania - możliwe wolne lub szybkie uwalnianie stentu: poprzez obroty pokrętła lub przesunięcie suwaka \n• brak przeskoków podczas uwalniania –dodatkowa osłonka stabilizująca shaft systemu wprowadzającego, redukuje tarcie i zmniejsza ilość siły potrzebnej do rozprężenia stentu\n• System doprowadzający zabezpieczony blokadą chroniącą przed niekontrolowanym uwolnieniem stentu\n"]
[5,"• cewnik over the wire\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035\"\n• wysokie ciśnienie RBP 11 - 18 bar\n• ciśnienie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm\n• dostępne średnice od 3,00 do 12,00 mm\n• długości od 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm w zależności od średnicy balonu\n• długość shaftu 80cm, 130cm\n• technologia zapobiega odkształcaniu się balonu (brak efektu banana)\n• średnica systemu dostawczego 5F - 6F\n• kompatybilny z introduktorem 5F – 7F\n• 2 doskonale widoczne w skopii markery platynoirydowe\n",null,null,"szt.",200]
[6,"• cewnik over the wire\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,018”\n• ciśnienie RBP 12-25 bar\n• długości balonu: 20mm,  40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm dla średnic 2,0-3,5mm, dodatkowo długość 200, 250, 300 dla średnicy 4,0, 5.0 i 6.0mm, średnica 7.0 max. długość 250mm\n• średnice balonu: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 6,0mm, 7,0 mm\n• długości szaftu 90, 130, 180cm\n• pokrycie hydrofilne BIKINI – tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na dystalnym odcinku szaftu (23 cm) zapobiega ślizganiu się balonu w trakcie inflacji \n• niski profil\n• rozmiar koszulki 4F -5F\n• 2 platynoirydowe markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n",null,null,"szt.",50]
[7,"• cewnik OTW i RX\n• dostępna wersja RX dla średnic 2,0 - 4,0 mm; średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm dla wersji OTW\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014\"\n• ciśnienie RBP 14-16 bar\n• długości balonu: 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, dostępna wersja z balonem taperowanym dla długości balonu 210 mm oraz średnic 2,0/2,5, 2,5/3,0, 3,0/3,5, 3,5/4,0 mm\n• długość shaftu 120cm i 150 cm(średnica proks./środ./dyst.(F) 3,9/3,3/2,8) i wersja RX (średnica proks./dyst.(F) 2,0/3,3)\n• materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia - FLEXITEX Ultra™\n• niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F dla wszystkich średnic\n• podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n• kontrolowana podatność balonu\n• zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego\n",null,null,"szt.",100]
[8,"• Ergonomiczna budowa strzykawki ułatwiająca stosowanie – rękojeść w kształcie „pistoletu” łatwa w obsłudze lewą lub prawą ręką\n• Maksymalne ciśnienie 20 atm.ub  30 atm. \n• Strzykawka o pojemności 20 ml, wykonana z przezroczystego materiału\n• Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji\n",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 16","index":15,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 16- Stentgrafty aortalne I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG\n• Markery cieniujące znajdują się:\n1. wokół proksymalnego pierścienia\n2. wzdłuż bocznego prostego szwu\n3. na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej\n4. na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej\n5. na okrągłym dystalnym końcu\n• Unikalny system mocowania części proksymalnej z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n• Zbrojony na całej długości\n• Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n• Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n• Średnica „main body” od 24 do 31mm\n• Długość „main body” od 96 do 142mm\n• Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n• Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n• Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n• System wprowadzający 22F\n• System części kontralateralnej 20F\n• Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego \nczęści proksymalnej jak i dystalnej\n• Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni\nSpecjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n• Dostarczany w zestawie z 2koszulami, 2 prowadnikami o najwyższym stopniu sztywności, 1balonem do doprężenia\n\n\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 17","index":16,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[9,0,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 17  -    Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu lub nitinolu  dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. \n-  Posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu   wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. \n- System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) , branchowej z odnogami na tętnice biodrową wewnętrzną .\n\n",null,null,"szt.",10]
["cd 1","\nStentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce:\n- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .\n- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej . \n- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi \n- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy \n- długości jednego elementu 75 do 225 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm\n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta . \n- system posiada introducer  z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa , zbrojoną pokrytą hydrofilnie koszulkę z zastawką redukcyjną pracującą w zakresie średnic ,035 cala do 22F .\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 18","index":17,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 18- stentgrafty aortalne III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","1.       Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający.",null,null,"szt.",10]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta."]
["cd.1","System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej"]
[null,"Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie  nr 19","index":18,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7],[20,7,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 19  Stentgrafty aortalne IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"                                                                                                                                                                                                       Stentgraft   aortalno brzuszny z systemem mocowania podnerkowym, repozycjonowany\n\n",null,null,"szt.",10]
["cd 1","1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n5. możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi\n6. możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi\n"]
["cd 1","7. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-29 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n8. dobra widoczność w RTG\n9. cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i 2 prowadniki w zestawie\n10. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta "]
["1 cd","\nInformacje dodatkowe\n1. budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n2. konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n3. elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych \n4. możliwość implantacji w pękających tętniakach\n\n\n\n\n"]
["cd 1"," Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach\nParametry techniczne stentgraftu do aorty piersiowej\n      1.  szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu\n      2.  pokrycie stentgraftu materiałem PTFE \n      3.  system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak   \n           szwów/\n      4. system wprowadzający 18,20,22,24 Fr\n      5. długość stentgraftu: od 10 do 20 cm\n      6. stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm\n      7. giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów \n          z ostrym łukiem aorty"]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 20","index":19,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 20 - Stentgrafty aortalne  V"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","\nStentgraft aortalny:\n- stent rozwidlony z fiksacją nadnerkową\n- budowa złożona wielomodułowa\n - wykonany z nitynolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane oraz kloszowate\n- optymalna widoczność systemu w obrazie RTG , obecność markerów na brzegach pokrycia, w\n   rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek\n- część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość\n- bezpieczny system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający kontrolę\n  szybkości uwalniania oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu \n  dokładnego pozycjonowania\n- zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej na \n  wyskość 15 mm powyżej brzegu tkaniny, z dodatkowymi elementami mocującymi (igły)\n- minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, maksymalny kąt podnerkowy - 75°;\n   potwierdzone w instrukcji użytkowania",null,null,"szt.",10]
["cd 1","w modelach standardowych: średnica części aortalnej 23 – 36 mm, średnica części biodrowej\n  10-28 mm; całkowita długość pokrycia stentgraftu 120, 145, 170 mm z możliwością\n   przedłużenia; długość nogawki kontralateralnej: 82,93,124,156,199 mm\n- w standardzie dostępne rurki brzuszne o średnicy 23-36mm i  długości 70mm\n- średnica systemu wprowadzającego 18-20 FR – część główna; system części kontralateralnej\n  14-16 FR \n\n"]
["cd 1","w standardzie dostępny system artalno – jednobiodrowy, o śr. 23-36mm i długości porycia 155– \n195mm z możliwością przedłużenia oraz poduszki zamykające o śr. 8-24mm i długości 31-35mm\n- balon do modelowania stentgraftu w zestawie\nW tej samej cenie możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: stengraft do tetniaków aorty piersiowej wieloczęściowej.\n- stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej\n- budowa złożona wielomodułowa\n- wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą\n   metalowymi elementami,                                          w standardzie dostępne modele proste i zwężające się oraz różne typy zakończeń:"]
["cd 1"," \n a. stentgraft umożliwiający mocowanie bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub\n    szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitinolowej nie pokrytej \n    tkaniną;\n b. podobne zakończenie końca dalszego umożliwia mocowanie nad odejściem pnia trzewnego;\n c. całkowicie pokryty tkaniną koniec bliższy i dalszy (średnica 22-46mm) – szczególnie istotny\n     w leczeniu rozwarstwień\n- średnica stentgraftu 22-46 mm ( części proste); 26-46mm ( części zwężające się); długość 100 –\n   212mm z możliwością przedłużenia\n- optymalna widoczność w obrazie RTG\n- obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu\n- system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający bezpieczne dostarczanie\n  stentgraftu do worka tętniaka oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu, średnica systemu \n  wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich modeli stentgraftu\n- system wprowadzający umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego\n  stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania\n- możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu – w zależności od sytuacji\n- balon niskociśnieniowy w zestawie\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 21","index":20,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 21 - małe stentgrafty do zabiegów obwodowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgrafty małe do naczyń obwodowych:\nstalowe,  kryte obustronnie ePTFE, łącznie z końcami stentu,\nsystem Rapid Exchange\nporowatość ePTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności\nzamontowane fabrycznie na balonie,\nrozmiary:\nśrednica 5, 6, 7mm  oraz długość 16, 21, 24 mm\nprofil introducera:  5Fr lub 6Fr\nMożliwość dopręzania stentów do większej średnicy przy niewielkich  skróceniach do 8mm\nDługość prowadnika: 140cm\nProwadnik 0.014”\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 22","index":21,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 56  /2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 22  -  Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft posiada pokrycie z tkaniny poliestrowej. Stent zbudowany jest na bazie ni linolowego stentu  dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- Stentgraft segmentalny składa się z dwóch części : body – główna część graftu wraz z noga ipsilateralną , nogaweki contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę \n- Posiada  fiksację nadnerkową za pomocą wolnego niepowleczonego segmentu wystającego 15 mm ponad powleczenie . \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 20-22 F (body) i 16-18 F  (nogawki) . Introducer wyposażony w pełni kontrolowalny system uwalniający . ",null,null,"szt.",10]
["cd 1","Możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści systemu lub płynnego przez ręczne ściśgnięcie koszulki zewnętrznej.\n- Główny element stentgraftu ( body) dostarczane opcjonalne z dwoma długościami odejścia nogi contralateralnej 80 mm i 100 mm licząc od początku powleczenia .\n- Zakresy średnic : Body - 24-34 mm , Nogawki -12-24 mm , przedłużka Body- 26-36 mm , przedłużka Nogawki 14-26 mm .\n- Zakresy długości : Body 150 -170 mm przy odejściu nogi contra lateralnej na długości 80 lub 100 mm .\n\n"]
["cd 1","\nStentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy \n- posiada pokrycie z tkaniny poliestrowej.  Stentgraft zbudowany jest na bazie nitinoloweg  stentu.\n- fiksacja proksymalną za pomocą wystającej nitinolowe korony pierwszego segmentu wzmacniającej jednocześnie uszczelnienie.\n- fiksacja dystalna za pomocą niepowleczonego nitinolowego wolnego segmentu wzmacniającego jednocześnie uszczelnienie dystalnej części.\n- dostępne wymiary  24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 mm średnicy \n- \n"]
["cd 1","\n- długości jednego elementu 130 do 230 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 400 mm\n- występuje w wersji samorozprężalnego stentu bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień. \n- dostępne  modyfikacje stentu powlekanego wraz z protezą naczyniową . \n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej (dwuczęściowej ) i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta . \n- system posiada introducer  z możliwością kontrolowanego uwalniania fiksacyjnej części proksymalnej .Zwalnianie części proksymalnej możliwe dopiero po pełnym uwolnieniu stentgraftu i umiejscowieniu części proksymalnej.  Wyposażony w pełni kontrolowalny system uwalniający . Możliwość wyboru opcji uwalniania skokowego, za pomocą systemu dźwigniowego na rękojeści introducera lub płynnego przez ręczne ściśgnięcie koszulki zewnętrznej.\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 23","index":22,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2012"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 23- Stentgraft do aorty piersiowo brzusznej typu „E-xtra design” branchowo – fenestrowany "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1," System bez koszulowy zbudowany na bazie nitinolowego stentgraftu  z pokryciem poliestrowym . \n- Otwory dopasowane do warunków anatomicznych pacjenta . Wykonane fenestry posiadają rękawy uszczelniające  i oznaczenia markerowe , otwory branchowe  długości 15 mm i nachylone  pod kątem 45 stopni do ściany stentgraftu , oznaczone markerami wejście do rękawka i jego dystalny koniec. \n- Projektowany i wykonywany dla pacjenta na indywidualne zamówienie  .\n",null,null,"szt.",6]
[2]
["cd.`"," \n- Oznaczenia kierunkowe  na systemie wprowadzającym za pomocą centralne umieszczonego  E – markera . \n- Introducer o długości 950 mm i średnicy 22 F posiada kontrolowalnie otwieraną części proksymalną i rękojeść pozwalającą na precyzyjne stopniowe uwalnianie całego systemu .\n- System posiada możliwość korekty położenia  , celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. \n- Konstrukcja systemu pozwala na cewnikowanie naczyń drogą od łuku aorty .\n- Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych , pnia trzewnego i t. krezkowej górnej. \n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]