{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":14,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,13],[17,1,17,13],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,12,27,12],[26,13,27,13],[23,0,23,13],[26,0,27,0],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[61,5,62,5],[19,0,19,13],[61,6,62,6],[60,0,60,13],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,1,6,7],[22,0,22,13],[14,1,14,13],[15,1,15,13],[16,1,16,13],[8,0,8,1],[11,1,11,13],[12,1,12,13],[13,1,13,13],[87,7,87,12],[83,1,83,26],[82,0,82,12],[85,7,85,12],[86,7,86,12],[77,0,77,12],[81,0,81,12],[79,0,80,12],[61,7,62,7],[72,0,72,13],[61,0,62,0],[61,12,62,12],[61,13,62,13],[61,9,62,9],[61,8,62,8],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,13,44,13],[24,0,24,13],[43,6,44,6],[43,12,44,12],[26,7,27,7],[59,0,59,13],[25,0,25,13],[42,0,42,13],[39,0,39,13],[38,0,38,13],[40,0,40,13],[41,0,41,13],[43,0,44,0],[43,5,44,5],[43,7,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/60/2013"]
[]
[]
["………………………………………………………………………………"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                                                                         Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
[]
[]
[null,"Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dopasowanym do mebli użytkownika. Konstrukcja i uchwyty nie odbiegające"]
[null,"od tych mebli. Wszystkie blaty, podstawy biurek i wieńce górne z płyty gr. 25mm. Boki, półki, wieniec dolny, przegrody - gr. 18mm."]
[null,"Fronty - drzwiczki i czoła szuflad - gr. 16mm. Wszystkie meble zamykane na klucz. Plecy HDF - kolor szary."]
[null,"Do oferty należy dołączyć katalog oferowanych mebli."]
[null,"Krzesła - tapicerka min. 40 tyś. cykli Martindale ścieralności. Kolorystyka jak na krzesłach użytkownika.   "]
[null,"Konieczność załączenia atestu na ścieralność i trudnopalność tkaniny oraz atestu z badań wytrzymałościowych dla każdego z krzeseł."]
[null,"Należy również załączyć karty katalogowe z oferowanymi modelami krzeseł potwierdzające zgodność wymiarów."]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,4,5,6,7,8,null,null,9,10]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Jed. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)                                                                                                                                                                                               ","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto            (poz.9 + poz.10)"]
["Pokój 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - wykaz mebli, które muszą się znaleźć w pomieszczeniu - obowiązek załączenia do oferty aranżacji wnętrza.                                                                                                                                                                      Miejsce usytuowania szafki gospodarczej zostanie ustalone w czasie wizji lokalnej i jest związane z umiejscowieniem węzła sanitarnego."]
["WSKAZÓWKI DO WYKONANIA ARANŻACJI:                                                                                                                                                                                                                                                                                W pomieszczeniu musi się znaleźć 8 stanowisk pracy. W przypadku usytuowania na środku - muszą być oddzielone przegrodami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Każde stanowisko to: biurko, kontener mobilny, wózek na komputer, szuflada na klawiaturę i krzesło obrotowe - jeśli w wykazie jest mniej znaczy to, że użytkownik posiada brakujące elementy na stanie i należy je uwzględnić w aranżacji.                                                                                                                                                                                                                W pomieszczeniu znajdują się dwa punkty z ujęciem i odpływem wody. Jedno z nich musi być wykorzystane we wnętrzu szafki gospodarczej. Drugie zostanie usunięte.                                                                                                                                                                                                                                              "]
["W pomieszczeniu poza wykazanymi meblami musi zmieścić się szafka 2-drzwiowa 80/44,5/82,5, która posłuży na drukarki sieciowe.                                                                                                                                                                                                                                                             Aranżację przedstawić w formie rzutu ze wskazaniem odległości jakie powstaną przy tym ustawieniu w miejscach komunikacji i odległości jaka zostanie dla użytkowanika biurka (na krzesło) oraz wizualizacja."]
[]
[1,"Szafka gospodarcza ok. 120/63/222,5 cm: konstrukcja szafy identyczna z konstrukcją aktowych. Dolna część szafy musi posiadać dwie komory zamykane osobnymi drzwiami. W jednej z nich musi zmieśćić się lodówka ( na stanie użytkownika) i należy do niej odpowiednio przygotować komorę z wentylacją (pomiary lodówki należy pobrać w czasie wizji lokalnej). Druga część dołu to miejsce na syfon i zlew. Dolna część szafy nie powinna mieć pleców - ewentualnie tylko wzmocnienia poprzeczne nie kolidujące z instalacją na ścianie. Dolna część szafy przykryta blatem kuchennym - posforming min 3,8 cm gr- w blacie tym przy tylnej krawędzi w części lodówkowej powinna być osadzona kratka wentylacyjna. Od strony ściany - listwa maskująca i zabezpieczająca ścianę. W blacie należy osadzić zlew jednokomorowy- tylko nad częścią bez lodówki. Ponad blatem szafka powinna zwężać się łukiem ku górze aby wieniec górny miał głębokość ok 45 cm. W tej części plecy należy umieścić tak aby nie kolidowały z baterią na ścianie i ewentualnymi gniazdkami elektrycznymi. Szerokość górnej części należy wzmocnić pionową, płytszą od boków szafki przegrodą. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[null," Po obu stronach należy rozmieścić min 5 półek - te w części nad lodówką z regulacją wysokości. Cała górna część szafy - ponad blatem - zamykana żaluzją z lameli pcv. Zwijak żaluzji umieszczony pod górnym wieńcem szafki. Elementy pleców z płyty laminowanej - nie HDF. ",null,null,"szt.",{"$nulls":5},0,0]
[2,"Szafa ubraniowa 100/60/ 222,5 cm: konstrukcja szafy ubraniowej identyczna z konstrukcją aktowej. W górnej części szafy - 2 półki w tym jedna konstrukcyjna. Na dole dodatkowa półka - również konstrukcyjna. Szafa 2 - drzwiowa. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[3,"Biurko płytowe 140/60/72 cm: blat i podstawa wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 25mm.  Krawędzie blatów wykończone PCV 2mm. W blatach po dwie przelotki (8 cm średnicy) usytuowane tak, aby wprowadzały okablowanie do ewentualnie zastosowanych kanałów kablowych poziomych. Jeśli biurka staną w szeregu należy zapewnić możliwość przeprowadzenie kabli pod całym szeregiem - czyli uwzględnić przepusty w nogach. ",null,null,null,"szt.",8,{"$nulls":4},0]
[4,"Kontener mobilny 43/60/48 cm: korpus wg opisu ogólnego. 3 szuflady wykonane z płyty, prowadzenie rolkowe. Zamek centralny, kółka 35mm.",null,null,null,"szt.",8,{"$nulls":4},0]
[5,"Przegroda nadblatowa mocowana do biurka 140/56,5 cm panel dł. 140 i wys. 56,5 cm mocowany na kątownikach do spodu blatu biurka..",null,null,null,"szt.",4,{"$nulls":4},0]
[6,"Mobilny wózek na komputer 27,5/51,5/55/5 cm: podstawa z płyty 25mm gr i jeden bok z płyty gr 18mm z zaoblonymi rogami. Wózek na kółkach 35mm. Na boku zamocowany uchwyt i pasek z rzepem do utrzymania stacji komputera. ",null,null,"szt.","szt.",8,null,null,null,0,0]
[7,"Szuflada na klawiaturę 62/43/10 cm: szuflada z tworzywa w kolorze popielatym z małym schowkiem od frontu na drobiazgi. ",null,null,null,"szt.",8,null,null,null," ",{"$error":"#VALUE!"}]
[8,"Półka wisząca na przegrodę 80/22/18 cm: półka do przegrody ma posiadać dwa boki wykonane z blachy, która płynnie przechodzi w uchwyt zaczepowy. Boki z wcięciem nadającym lekkości. ",null,null,"szt.","szt.",6,null,null,null,0,0]
[9,"Krzesło obrotowe z mechanizmem typu Active-1. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Wys. całego krzesła  - 90-109 cm, szer siedziska nie mniej niż 46 cm, głębokość siedziska - ok. 44 cm. Wysokość oparcia regulowana 48-55 cm. Tapicerka wg opisu..  ",null,null,"szt.","szt.",8,null,null,null,0,0]
[10,"Szafa aktowa 80/44,5/222,5 cm: korpus wg opisu ogólnego. Ściany boczne szafy są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny.  Półki z możliwością regulacji co 50mm. Zamek baskwilowy - dwa klucze z numerem seryjnym.  ",null,null,"szt.","szt.",10,null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"Kanały kablowe 120/8/8 cm: kanał wykonany z blachy malowanej proszkowo na alu mocowany jedną krawędzią do spodu blatu biurka. ",null,null,"szt.","szt.",8,null,null,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["Pokój 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - wykaz mebli, które muszą się znaleźć w pomieszczeniu - obowiązek załączenia do oferty aranżacji wnętrza.                                                                                                                                                                      Miejsce usytuowania szafki gospodarczej zostanie ustalone w czasie wizji lokalnej i jest związane z umiejscowieniem węzła sanitarnego."]
[]
["WSKAZÓWKI DO WYKONANIA ARANŻACJI:                                                                                                                                                                                                                                                                                W pomieszczeniu musi się znaleźć 6 stanowisk pracy. W przypadku usytuowania na środku - muszą być oddzielone przegrodami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Każde stanowisko to: biurko, kontener mobilny, wózek na komputer, szuflada na klawiaturę i krzesło obrotowe - jeśli w wykazie jest mniej znaczy to, że użytkownik posiada brakujące elementy na stanie i należy je uwzględnić w aranżacji.                                                                                                                                                                                                                W pomieszczeniu znajdują się dwa punkty z ujęciem i odpływem wody. Jedno z nich musi być wykorzystane we wnętrzu szafki gospodarczej. Drugie zostanie usunięte.                                                                                                                                                                                                                                               "]
["W przypadku usytuowania biurek w szeregu należy zapewnić możliwość przeprowadzenia kabli pod całym szeregiem - czyli uwzględnić przepusty w nogach - również w biurkach, które posiada użytkownik.                                                                                                                                                                                                                                                             Aranżację przedstawić w formie rzutu ze wskazaniem odległości jakie powstaną przy tym ustawieniu w miejscach komunikacji i odległości jaka zostanie dla użytkowanika biurka (na krzesło) oraz wizualizacja."]
[]
[12,"Szafka gospodarcza ok. 120/63/189,5 cm: konstrukcja szafy identyczna z konstrukcją aktowej. Dolna część szafy musi posiadać dwie komory zamykane osobnymi drzwiami. W jednej z nich musi zmieścić się lodówka ( opisana w pozycji poniżej) i należy do niej odpowiednio przygotować komorę z wentylacją. Druga część dołu to miejsce na syfon i zlew. Dolna część szafy nie powinna mieć pleców - ewentualnie tylko wzmocnienia poprzeczne nie kolidujące z instalacją na ścianie. Dolna część szafy przykryta blatem kuchennym - posforming min 3,8 cm gr- w blacie tym przy tylnej krawędzi w części lodówkowej powinna być osadzona kratka wentylacyjna. Od strony ściany - listwa maskująca i zabezpieczająca ścianę. W blacie należy osadzić zlew jednokomorowy- tylko nad częścią bez lodówki. Ponad blatem szafka powinna zwężać się łukiem ku górze aby wieniec górny miał głębokość ok 45 cm. W tej części plecy należy umieścić tak aby nie kolidowały z baterią na ścianie i ewentualnymi gniazdkami elektrycznymi. Szerokość górnej części należy wzmocnić pionową, płytszą od boków szafki przegrodą.  ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[null,"Po obu stronach należy rozmieścić min 3 półki - te w części nad lodówką z regulacją wysokości. Cała górna część szafy - ponad blatem zamykana żaluzją z lameli pcv. Zwijak żaluzji umieszczony pod górnym wieńcem szafki. Elementy pleców z płyty laminowanej - nie HDF. ",{"$nulls":9},0]
[13,"Nadstawka szafki gospodarczej ok.. 120/45/74 cm: szafka 3 - drzwiowa dopasowana do umieszczenia na szafce gospodarczej. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[14,"Lodówka do szafki gospodarczej: chłodziarka nadająca się do umieszczenia w szafce - do wstawienia w część lodówkową min 60 litrów pojemności. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[15,"Szafa ubraniowa 100/60/189,5 cm: konstrukcja szafy ubraniowej identyczna z konstrukcją aktowych. W górnej części szafy - 1 półka konstrukcyjna . Szafa 2 - drzwiowa.",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[16,"Nadstawka szafy ubraniowej 100/60/74 cm. Nadstawka 2 - drzwiowa. Konstrukcja wg opisu ogólnego. ",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[17,"Przegroda nadblatowa mocowana do biurka 160/56,5 cm, panel dł. 160 i wys. 56,5 cm mocowany na kątownikach do spodu blatu biurka.",null,null,null,"szt.",3,{"$nulls":4},0]
[18,"Półka wisząca, na przegrodę 80/22/18 cm: półka do przegrody ma posiadać dwa boki wykonane z blachy, która płynnie przechodzi w uchwyt zaczepowy. Boki z wcięciem nadającym lekkości. ",null,null,null,"szt.",6,{"$nulls":4},0]
[19,"Biurko płytowe 160/80/72 cm: blat i podstawa wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 25mm.  Krawędzie blatów wykończone PCV 2mm. W blatach po dwie przelotki (8 cm średnicy) usytuowane tak, aby wprowadzały okablowanie do ewentualnie zastosowanych kanałów kablowych poziomych. W przypadku usytuowania biurek w szeregu należy zapewnić możliwość przeprowadzenie kabli pod całym szeregiem - czyli uwzględnić przepusty w nogach. ",null,null,null,"szt.",1,null,null,null," ",{"$error":"#VALUE!"}]
[20,"Mobilny wózek na komputer 27,5/51,5/55/5 cm: podstawa z płyty 25mm gr i jeden bok z płyty gr 18mm z zaoblonymi rogami. Wózek na kółkach 35mm. Na boku zamocowany uchwyt i pasek z rzepem do utrzymania stacji komputera. ",null,null,"szt.","szt.",5,null,null,null,0,0]
[21,"Szuflada na klawiaturę 62/43/10 cm: szuflada z tworzywa w kolorze popielatym z małym schowkiem od frontu na drobiazgi. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[22,"Kontener mobilny 43/60/48 cm: korpus wg opisu ogólnego. 3 szuflady wykonane z płyty, prowadzenie rolkowe. Zamek centralny, kółka 35mm.",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[23,"Szafa aktowa 80/44,5/189,5 cm: korpus wg opisu ogólnego. Ściany boczne szafy są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny.  Półki z możliwością regulacji co 50mm. Zamek baskwilowy - dwa klucze z numerem seryjnym.  ",null,null,"szt.","szt.",13,null,null,null,0,0]
[24,"Nadstawka aktowa 80/44,5/74 cm: korpus wg opisu ogólnego. Nadstawka 2-drzwiowa. Zamek",null,null,"szt.","szt.",13,null,null,null,0,0]
[25,"Szafka niska 80/44,5/72 cm: korpus wg opisu ogólnego. Ściany boczne szafy są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny.  Półki z możliwością regulacji co 50mm. Zamek .",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[26,"Kanały kablowe 140/8/8 cm:Kanał wykonany z blachy malowanej proszkowo na alu mocowany jedną krawędzią do spodu blatu biurka. ",null,null,"szt.","szt.",6,null,null,null,0,0]
["Pokój 461 i 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - pomieszczenie częśćiowo umeblowane. Szafy z nadstawkami staną w szeregu z istniejącymi.                                                                                                                                                                                                                            Miejsce usytuowania szafki gospodarczej zostanie wskazane w czasie wizji lokalnej i jest związane z umiejscowieniem węzła sanitarnego.                                                                                                                                                                                                           Należy pobrać pomiary uwzględniając ujęcie i odpływ wody oraz gniazdka."]
[]
[27,"Szafka gospodarcza ok. 130/63/189,5 cm: konstrukcja szafy identyczna z konstrukcją aktowych. Dolna część szafy musi posiadać dwie komory zamykane osobnymi drzwiami. W jednej z nich musi zmieścić się lodówka ( opisana w pozycji poniżej) i należy do niej odpowiednio przygotować komorę z wentylacją. Druga cześć dołu to miejsce na syfon i zlew. Dolna część szafy nie powinna mieć pleców - ewentualnie tylko wzmocnienia poprzeczne nie kolidujące z instalacją na ścianie. Dolna część szafy przykryta blatem kuchennym - posforming min 3,8 cm gr- w blacie tym przy tylnej krawędzi w części lodówkowej powinna być osadzona kratka wentylacyjna. Od strony ściany - listwa maskująca i zabezpieczająca ścianę. W blacie należy osadzić zlew jednokomorowy- tylko nad częścią bez lodówki. Ponad blatem szafka powinna zwężać się łukiem ku górze aby wieniec górny miał głębokość ok 45 cm. W tej części plecy należy umieścić tak aby nie kolidowały z baterią na ścianie i ewentualnymi gniazdkami elektrycznymi. Szerokość górnej części należy wzmocnić pionową, płytszą od boków szafki przegrodą. ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[null," Po obu stronach należy rozmieścić min 3 półki - te w części nad lodówką z regulacją wysokości. Cała górna część szafy - ponad blatem zamykana żaluzją z lameli pcv. Zwijak żaluzji umieszczony pod górnym wieńcem szafki. Elementy pleców z płyty laminowanej - nie HDF. "]
[28,"Lodówka do szafki gospodarczej: chłodziarka nadająca się do umieszczenia w szafce - do wstawienia w część lodówkową min 60 litrów pojemności. ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[29,"Kontener dostawny 43/60/72 cm: korpus wg opisu ogólnego. 4 szuflady wykonane z płyty, prowadzenie rolkowe. Zamek centralny, ściany boczne kontenera są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny. Nad szufladami - piąta-wysuwany piórnik z tworzywa. ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[30,"Szafa aktowa 80/44,5/189,5 cm: korpus wg opisu ogólnego. Ściany boczne szafy są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny.  Półki z możliwością regulacji co 50mm. Zamek baskwilowy - dwa klucze z numerem seryjnym.  ",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[31,"Nadstawka aktowa 80/44,5/74 cm: korpus wg opisu ogólnego. Nadstawka 2-drzwiowa. Zamek",null,null,null,"szt.",2,{"$nulls":4},0]
[32,"Szafka niska 80/44,5/72 cm: korpus wg opisu ogólnego. Ściany boczne szafy są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny.  Półki z możliwością regulacji co 50mm. Zamek .",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[33,"Stolik Ø 60 wys. ok.. 50 cm: blat gr. 2,5 cm osadzony na komplecie 4 metalowych - chromowanych nóg Ø 6 cm. Regulacja do poziomowania. ",null,null,"szt.","szt.",2,null,null,null,0,0]
[34,"Półki i podpórki ( takie jak w szafach użytkownika) do zmiany szafy ubraniowej w aktową. ",null,null,"szt.","szt.",5,null,null,null,0,0]
[35,"Krzesło obrotowe z tapicerowanym oparciem: krzesło z mechanizmem synchronicznym - ze zmianą nachylenia siedziska. Tapicerowane siedzisko i obie strony oparcia. Podłokietniki - regulowane z miękkimi nakładkami. Mechanizm zmiany głębokości siedziska. Wys całego krzesła  - 102-113 cm, szer siedziska nie mniej niż 49 cm, głębokość siedziska - ok. 47 cm. Wysokość oparcia 54-62 cm. Tapicerka wg opisu. ",null,null,null,"szt.",2]
[36,"Fotel typu kubełek z miękkimi plecami przechodzącymi w boki. Bez widocznych elementów konstrukcyjnych- wszystko pokryte tapicerką. Szer 70, gł 63 wys 77 cm. ",null,null,"szt.","szt.",4,null,null,null,0,0]
["Pokój 425 i korytarz - pomieszczenia częściowo umeblowane."]
[37,"Biurko płytowe kątowe 140/120/72 cm. Nogi z płyty w bokach głębokości 80 i 60 cm. W narożniku noga metalowa. Przelotka w rogu blatu Ø 8 cm. ",null,null,"szt.","szt.",1,null,null,null,0,0]
[38,"Szafa aktowa 80/44,5/222,5 cm: korpus wg opisu ogólnego. Ściany boczne szafy są jednocześnie bokami cokołu. Za cokołem ukryte regulatory wys 58mm - zakres reg. 1,5 cm. Regulacja przez wieniec dolny.  Półki z możliwością regulacji co 50mm. Zamek baskwilowy - dwa klucze z numerem seryjnym.  ",null,null,null,"szt.",3,null,null,null,0,0]
[39,"Kontener mobilny 43/60/48 cm: korpus wg opisu ogólnego. 3 szuflady wykonane z płyty, prowadzenie rolkowe. Zamek centralny, kółka 35mm.",null,null,null,"szt.",1,{"$nulls":4},0]
[]
["UWAGA"]
[]
[]
[]
[]
["I. Przed przystąpieniem do realizacji zadania niezbędne jest ponowne dokonanie pomiarów przez Wykonawcę; ustalenie kolorystyki mebli, w które będą doposażane poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie przez Wykonawcę wzornika obić (należy przedstawić wzornik z minimum 5 kolorami) "]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]