{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["z-1 zestaw"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"z-1 zestaw","index":0,"n_rows":123,"n_cols":8,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,5,76,7],[77,5,77,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[50,5,50,7],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[64,1,64,7],[75,1,75,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[75,5,75,7],[50,3,50,4],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[101,1,101,2],[102,1,102,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[90,1,90,2],[99,1,99,2],[100,1,100,2],[97,1,97,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[98,1,98,2],[95,1,95,2],[95,5,95,7],[96,5,96,7],[98,5,98,7],[97,5,97,7],[96,1,96,2],[96,3,96,4],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[93,5,93,7],[94,5,94,7],[91,5,91,7],[92,5,92,7],[87,5,87,7],[88,5,88,7],[90,5,90,7],[79,5,79,7],[84,5,84,7],[81,5,81,7],[87,3,87,4],[79,3,79,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[80,3,80,4],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[98,3,98,4],[90,3,90,4],[91,3,91,4],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[97,3,97,4],[95,3,95,4],[94,3,94,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[79,1,79,2],[81,1,81,2],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[80,1,80,2],[74,1,74,2],[76,1,76,2],[89,1,89,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[20,1,20,4],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[32,1,32,7],[37,3,37,7],[46,0,47,0],[47,1,48,2],[47,3,48,4],[47,5,48,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[41,3,41,7],[44,0,44,7],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[67,1,67,2],[65,5,65,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[67,5,67,7],[121,4,121,7],[122,4,122,7],[82,3,82,4],[82,5,82,7],[83,3,83,4],[83,5,83,7],[120,4,120,7],[101,5,101,7],[102,5,102,7],[103,5,103,7],[49,5,49,7],[112,0,112,7],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[110,3,110,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[105,3,105,4],[106,3,106,4],[65,3,65,4],[75,3,75,4],[81,3,81,4],[71,3,71,4],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[107,3,107,4],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[68,5,68,7],[99,5,99,7],[100,5,100,7],[80,5,80,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[78,5,78,7],[89,5,89,7],[104,5,104,7],[105,5,105,7],[106,5,106,7],[111,5,111,7],[110,1,110,2],[111,1,111,2],[107,5,107,7],[108,5,108,7],[109,5,109,7],[110,5,110,7],[111,3,111,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[109,1,109,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 20 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1- zestaw do  wideoendoskopii w wysokiej rozdzielczości 1080p"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wideogastroskop",1]
[2,"Tor wizyjny składający się  z:"]
["2.1","Procesor HDTV 1080.p",1]
["2.2","Ksenonowe źródło światła",1]
["2.3","Kabel wideoendoskopu ",1]
["2.4","Medyczny wózek endoskopowy",1]
["2.5","Konwerter złącz",1]
["2.6","Medyczny monitor",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/20 /2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,"zadanie  1 …………………………………"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
[null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….……………………………………………."]
[null,null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
[null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….……………………………………………."]
[null,null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","Wideogastroskop"]
["1.1","Obrazowanie w standardzie HDTV1080p"]
["1.2","Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy."]
["1.3","Grubość całej sondy endoskopowej - 9,2 mm"]
["1.4","Kanał roboczy- 2,8 mm"]
["1.5","Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm"]
["1.6","Zginanie końcówki  endoskopu: G: 210 o. D:90o, L:100o, P:100 o"]
["1.7","Pole widzenia - min. 140 o"]
["1.8","Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4"]
["1.9","Długość sondy roboczej - 1030 mm."]
["1.10","Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających."]
["1.11","Typ konektora- jednogniazdowy."]
["1.12","Endoskop kontatybilny z posiadajnymi myjniami ETD bez konieczności przerabiania myjni lub przyłączy."]
["1.13","Wideogaastroskop kompatybilny z oferowanym  procesorem i żródłem światła"]
["2.","Tor wizyjny "]
["2.1","Procesor obrazu HDTV 1080p"]
[1,"Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i,SXGA,,SDTV."]
[2,"Cyfrowe wyjścia HDTV1080:DVI-D, 2X HD-SDI"]
[3,"Analogowe wyjścia HDTV1080:RGB"]
[4,"Wyjścia wideo standard: S-video,Composite"]
[5,"Wejścia HDTV: HD-SDI"]
[6,"Wyjścia komunikacyjne :Ethernet/DICOMM, Firewire"]
[7,"Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim"]
[8,"Polskie czcionki komunikatów procesora"]
[9,"Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta"]
[10,"Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick"]
[11,"Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF"]
[12,"System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów."]
[13,"Trzy tryby przesłony : auto, maksymalny, średni"]
[14,"Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu - 27 trybów"]
[15,"Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu"]
[16,"Równoczesny- optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego- uwydatniający naczynia oraz zmiany"]
[17,"3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła"]
[18,"Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu."]
[19,"Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze-2, na klawiaturze-4."]
[20,"Współpraca z endoskopem EXERA posiadanymi przez Zamawiającego oraz ENDOBASE."]
[null," Żródło światła"]
[1,"Lampa ksenon 300 Watt"]
[2,"Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w żródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony"]
[3,"Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej- 35W."]
[4,"Automatyczna regulacja mocy światła"]
[5,"Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni"]
[6,"Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia."]
[7,"Insuflacja powietrza 0-3 stopni"]
[8,"Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez Zamawiającego"]
[9,"Możliwość podłaczenia  wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora"]
[10,"Obsługa poprzednich wersji endoskopów EXERA posiadanych przez Zamawiającego"]
[11,"Żródło światła kompatybilne z wideogastroskopem opisanym w pozycji 1"]
[null,"Monitor medyczny HDTV"]
[1,"Rozdzielczość 1920x1080"]
[2,"Przekątna ekranu - 32 \""]
[3,"Wejścia: HD-SDI,DVI,VGA,S-VIDEO,COMPOSITE"]
[null,"Wózek endoskopowy"]
[1,"Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół"]
[2,"Wieszak na dwa endoskopy"]
[3,"Możliwość umieszczania wieszaka z lewej lub prawej strony wózka"]
[4,"Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem- góra, dół, lewo, prawo.Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka."]
[5,"Transformator separujący umożliwiający podłczenie urządzeń."]
[6,"4 półki do ustawienia urządzeń, możliwość regulacji  wysokości dla co najmniej 2 półek."]
[7,"Szerokość użytkowa półek: góra: 409 mm, środkowa: 473 mm, dolna:617 mm"]
[3,"Gwarancja : min  24 miesiące"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]