{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zad.1","zad.2","zad.3","zad.4","zad.5","zad.6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad.1","index":0,"n_rows":129,"n_cols":8,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,1],[58,2,58,5],[59,0,59,1],[51,0,51,1],[52,2,52,5],[53,0,53,1],[56,2,56,3],[56,4,56,5],[46,2,46,5],[47,0,47,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[41,0,41,1],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[45,0,45,1],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[39,0,39,1],[40,2,40,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,0,33,1],[34,2,34,5],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[91,5,91,7],[92,5,92,7],[78,5,78,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[76,3,76,4],[87,3,87,4],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[82,3,82,4],[82,5,82,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[66,5,66,7],[118,0,118,7],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[81,3,81,4],[127,4,127,7],[128,4,128,7],[126,4,126,7],[90,5,90,7],[95,5,95,7],[84,5,84,7],[87,5,87,7],[88,5,88,7],[89,5,89,7],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[83,1,83,2],[63,0,64,0],[64,1,65,2],[64,3,65,4],[64,5,65,7],[61,0,61,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[14,1,14,4],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,0,27,1],[28,2,28,5],[29,0,29,1],[35,0,35,1],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[95,3,95,4],[90,1,90,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[95,1,95,2],[91,3,91,4],[94,1,94,2],[94,3,94,4],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[81,5,81,7],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[83,5,83,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[91,1,91,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[76,1,76,2],[93,5,93,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[67,5,67,7],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[90,3,90,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[67,3,67,4],[96,1,96,2],[97,1,97,2],[117,1,117,2],[96,3,96,4],[97,3,97,4],[117,3,117,4],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[98,3,98,4],[107,1,107,2],[96,5,96,7],[97,5,97,7],[117,5,117,7],[98,1,98,2],[99,1,99,2],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[105,3,105,4],[106,3,106,4],[98,5,98,7],[99,5,99,7],[100,5,100,7],[106,5,106,7],[105,5,105,7],[104,5,104,7],[103,5,103,7],[102,5,102,7],[101,5,101,7],[113,1,113,2],[107,3,107,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[110,3,110,4],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[110,1,110,2],[111,1,111,2],[112,1,112,2],[107,5,107,7],[108,5,108,7],[109,5,109,7],[110,5,110,7],[114,3,114,4],[114,5,114,7],[111,3,111,4],[112,3,112,4],[113,3,113,4],[123,0,125,4],[94,5,94,7],[116,1,116,2],[115,1,115,2],[115,3,115,4],[115,5,115,7],[111,5,111,7],[112,5,112,7],[113,5,113,7],[114,1,114,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 57 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Automatyczny skaner szkiełek mikroskopowych wraz ze stacją załadowczą i wyposażeniem",1]
[2,"Licencja na Oprogramowanie zarządzające danymi zeskanowanych preparatów",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57 /2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*……………."]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*……………."]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*……………."]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*……………."]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*……………."]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*……………."]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","Automatyczny skaner szkiełek mikroskopowych wraz ze stacją załadowczą i wyposażeniem"]
[2,"Urządzenie skanujące preparaty histopatologiczne i cytologiczne pod powiększeniem 2x, 10x, 20x, 40x, 60x i 100x bez konieczności stosowania soczewek pośrednich z możliwością skanowania szkiełek o wymiarach 75x25mm. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, łatwo wymienialne obiektywy."]
[3,"Stacja załadowcza na co najmniej 100 preparatów.   "]
[4,"System na bazie mikroskopu optycznego z optyką korygowaną do nieskończoności do światła przechodzącego."]
[5,"Uchwyt rewolwerowy, zmotoryzowany,  wymienny na co najmniej 6 obiektywów."]
[6,"Rama mikroskopu, ergonomiczna, stabilna z wbudowanym precyzyjnym napędem osi Z,"]
[7,"Obiektywy:\na) Obiektyw co najmniej plan apochromatyczny o powiększeniu 2x i długości fokalnej nie większej niż 45mm, odległość robocza min. 6,2 mm, apertura numeryczna min. 0,08,\nb) Obiektyw co najmniej plan apochromatyczny o powiększeniu 10x i długości fokalnej nie większej niż 45mm, odległość robocza min. 3.1 mm, apertura numeryczna min. 0.4,\nc) Obiektyw co najmniej plan apochromatyczny o powiększeniu 20x i długości fokalnej nie większej niż 45mm, odległość czołowa min. 0.6 mm, apertura numeryczna min. 0.75,\nd) Obiektyw co najmniej plan apochromatyczny o powiększeniu 40x i długości fokalnej nie większej niż 45mm odległość robocza min. 0.18 mm, apertura numeryczna min. 0.95, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.11-0.23\ne) Obiektyw co najmniej plan fluorytowy o powiększeniu 60x i długości fokalnej nie większej niż 45mm odległość robocza min. 0.2 mm, apertura numeryczna min. 0.9, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.11-0.23,\nf) Obiektyw co najmniej plan apochromatyczny o powiększeniu 100x i długości fokalnej nie większej niż 45mm, odległość robocza min. 0,13 mm, apertura numeryczna min. 1.40, olejowy.\n"]
[8,"Zmotoryzowany precyzyjny stolik skanujący w osiach XY."]
[9,"Automatyczny zapis obrazu w trakcie trwania skanowania bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu akwizycji."]
[10,"Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy min. 100W, wg systemu Kohlera."]
[11,"Zmotoryzowany kondensor z uchylną soczewką czołową i miejscami na co najmniej 8 elementów optycznych dla dodatkowych technik obserwacji"]
[12,"Filtry neutralne o przepuszczalności nie większej niż 6% i 25% zapewniające stają redukcję zbyt intensywnego oświetlenia."]
[13,"Kamera cyfrowa do obserwacji i skanowania w jasnym polu:\nKamera z elementem światłoczułym 2/3’’ CCD,  rozdzielczość min. 2452 x 2054 pikseli, wielkość piksela min. 3.45 μm x 3.45 μm, złącze PC FireWire™ IEEE1394b.\n"]
[14,"Kamera cyfrowa do obserwacji i skanowania we fluorescencji:\nKamera z elementem światłoczułym 2/3’’ CCD,  rozdzielczość nie większa niż 1,376 x 1,032 pikseli, wielkość piksela  min.6.45 µm x 6.45 μm, chłodzenie elementem Peltier, złącze FireWire™ IEEE1394a.\n"]
[15,"Zestaw do fluorescencji sterowany z poziomu oprogramowania z filtrami do wzbudzenia światłem UV, niebieskim i zielonym"]
[16,"Oświetlacz fluorescencyjny z karuzelą na co najmniej 6 kostek z filtrami oparty na lampie halogenkowej o mocy min.120W kontrolowany z poziomu oprogramowania."]
[17,"Możliwość rozbudowy o elementy do prowadzenia obserwacji techniką kontrastu fazowego, kontrastu interferencyjno-różniczkowego i polaryzacji."]
[18,"Możliwość rozbudowy o dodatkowe obiektywy."]
[19,"Stacja robocza do obsługi systemu – 1szt.\na) Stacja z oprogramowaniem do zarządzania skanerem umożliwiającym sterowanie zmotoryzowanymi funkcjami skanera oraz automatyzacje procesu skanowania. \n b) Definiowanie pola skanowania, jego parametrów (powiększenie), \nc) sterowanie funkcjami kamery, \nd) skanowanie manualne i automatyczne. \ne) Skanowanie wybranych obszarów z różnymi powiększeniami. \nf) Automatyczne tworzenie mapy ostrości z możliwością wyboru jej parametrów.  Tworzenie obrazów o pogłębionej głębi ostrości. \ng) Automatyczna akwizycja obrazów w osi Z (Z stack) dla wybranych fragmentów lub całego preparatu z przeglądaniem poszczególnych warstw – min. 15 warstw. \nh) Zapisywanie obrazów w formie nieskompresowanej oraz kompresji „na żywo” w czasie skanowania. \ni) Tworzenia protokołów dla poszczególnych rodzajów preparatów.\nj) Automatyczne ustawienia kamer dla różnych technik obserwacyjnych.\nk) Zaawansowany system zarządzania pamięcią pomagający w efektywnej pracy z obrazami  dużych rozmiarów (kilkaset GB).\nl) Obsługiwanie formatów plików zewnętrznych co najmniej JPG,JPG2000, \nTIFF,BMP,\nm) Wszystkie procesy (takie jak: bezstykowe łączenie obrazów, kompresja obrazów,  \nautomatyczne skalowanie, regulacja i wyrównywanie kontrastu i jasności, korekcja tła, \n filtry, automatyczne ustawianie czasu ekspozycji dla zintegrowanej kamery,  \nautomatyczne ogniskowanie) zachodzące w trakcie skanowania bez opóźnienia \n w czasie. \nn) Ręczne tworzenie mapy ostrości preparatu,\no) System musi posiadać możliwość rozbudowy o inne techniki obserwacji oraz  \nelementy optyczne.\np) komputerowa stacja robocza dedykowana do obsługi skanera.\n\n"]
[20,"Stacje robocze do analizy obrazów wirtualnych – 4 szt.\nq) Prędkość procesora min. 1,5GHz,\nr) Zainstalowana pamięć min. 8GB,\ns) Pojemność pamięci podręcznej min. 4MB,\nt) Pojemność robocza dysku min. 512GB SSD,\nu) Przekątna robocza ekranu min. 14cali,\nv) Bezprzewodowy dostęp do bazy danych wirtualnych obrazów umożliwiający zapis obrazów,\n"]
[21,"Stacje zdalnego dostępu do obrazów wirtualnych – 4szt.\na) Przekątna robocza co najmniej 9,7 cali;\nb) Rozdzielczość robocza ekranu nie gorsza niż: 2048 x 1536 pikseli \nc) Wbudowana pamięć co najmniej: 128 GB \nd) Bezprzewodowy dostęp do bazy danych wirtualnych obrazów za pomocą Wi-Fi (802.11a/b/g/n) lub poprzez 3G/4G,\ne) Typ zasilania: akumulator litowo-polimerowy\n"]
[22,"Wyposażenie do preparacji materiału do skanowania:\na) W pełni zautomatyzowany, precyzyjny układ do wycinania ze skrawków parafinowych oparty na laserze UV o długości fali 355nm,\nb) Możliwość wycinania skrawków z preparatów na membranach ze szkiełek i szalek Petriego,\nc) Baza w układzie odwróconym z wymiennymi obiektywami i optyką co najmniej semi planapochromatyczną co najmniej o powiększeniach 4x 10x 20x 40x z automatyczną zmianą powiększenia i wszystkich technik obserwacji,\nd) Uchwyt na co najmniej 3 membrany,\ne) Programowa kontrola przesuwu położenia XY w zakresie co najmniej 120x100mm i dokładnością nie gorszą niż 0,025um,\nf) Dotykowy panel sterujący o przekątnej min.22 cale z możliwością precyzyjnego zaznaczania miejsca do preparacji,\ng) Możliwość wizualizacji preparowanych skrawków techniką jasnego pola i kontrastu intereferencyjno-różniczkowego i fluorescencji dla wszystkich powiększeń układu,\nh) Zestaw do fluorescencji sterowany z poziomu oprogramowania z filtrami do  \nwzbudzenia światłem UV, niebieskim i zielonym.\ni) Zintegrowana kamera cyfrowa CCD z aktywnym chłodzeniem Peltier z możliwością  \nzbierania do 20pfs.\n"]
[23,"Wyposażenie do tworzenia preparatów do skanowania:\na) Precyzyjny układ do szybkiego zaklejania skrawków wycinanych z badanego materiału wykorzystujący film pokryty żywicą, elastycznie dopasowujący się do tkanki,\nb) Możliwość umieszczenia do 20 szkiełek w jednym cyklu/magazynku,\nc) Możliwość zaklejenia powyżej 100 szkiełek/godz,\nd) Brak konieczności stosowania kancerogennego medium do zaklejania,\ne) System dosuszania szkiełek ułatwiający szybsze umieszczenie w stacji załadowczej skanera.\n"]
[24,"Wyposażenie do archiwizacji zeskanowanych przypadków:\na) Co najmniej dwa moduły umożliwiające przechowywanie i łatwy dostęp do co najmniej 20 000 bloczków z formie szufladowej każdy,\nb) Co najmniej dwa moduły umożliwiające przechowywanie i łatwy dostęp i co najmniej 80 000 zeskanowanych szkiełek w specjalnej formie szufladowej przystosowanej do szkiełek o wymiarach 76x26mm każdy.\n"]
[25,"Stelaż do zamontowania stacji roboczej umożliwiający zainstalowanie całego systemu."]
[26,"Gwarancja min. 24 miesiące."]
[27,"Serwis gwarancyjny realizowany przez przedstawiciela na terenie Polski."]
[28,"Poświadczenie spełnienia parametrów oryginalnymi katalogami producenta."]
[29,"Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem "]
[30,"Licencja na Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy danych typu SQL wirtualnych slajdów i zarządzania danymi zeskanowanych preparatów."]
[31,"Oprogramowanie umożliwiające współpracę ze skanerem szkiełek mikroskopowych poprzez tworzenie obrazów mikroskopii wirtualnej, automatyczne sterowanie urządzeniem, zmianą powiększenia obiektywów, technik obserwacji, intensywnością oświetlenia, przesuwem stolika XY, ogniskowaniem w osi Z,"]
[32,"Możliwość zarządzania (przechowywania, udostępniania) danymi zeskanowanych preparatów (obrazem, danymi opisowymi preparatu, właściwościami)."]
[33,"Możliwość udostępniania wirtualnych preparatów w sieci lokalnej i sieci Internet."]
[34,"Możliwość nadawania praw dostępu użytkownikom bazy danych. "]
[35,"Możliwość umieszczenia opisów zawierających dane pacjenta jak również automatyczne wstawianie parametrów skanowania. "]
[36,"Możliwość edycji wirtualnych slajdów:\na) oglądanie wirtualnego slajdu pod powiększeniami odpowiadającymi mikroskopowym powiększeniom od 2x do 1000x z zachowaniem symulacji mikroskopu i możliwością porównywania kilku preparatów, \nb) dodawanie znaczników i opisów na wirtualnym slajdzie, \nc) zaznaczania i udostępniania innym użytkownikom regionów zainteresowania na preparacie wirtualnym.\n"]
[37,"Możliwość przeprowadzenia telekonsultacji i telekonferencji „on line’ z możliwością definiowania praw dla poszczególnych użytkowników – tworzenie bazy danych z dostępem ograniczonym hasłem lub przez administratora systemu. "]
[38,"Zsynchronizowany system oglądania całego preparatu, tak, żeby każdy uczestnik konferencji widział na swoim monitorze ten sam fragment preparatu w tym samym czasie,"]
[39,"Możliwość oglądania różnych preparatów w tym samym czasie przez uczestników"]
[40,"Możliwość oglądania różnych miejsc tego samego preparatu w tym samym czasie przez różnych uczestników."]
[41,"Możliwość kontroli przeglądanych przez użytkowników obrazów przez osobę prowadzącą konferencję."]
[42,"Wskaźnik myszki prowadzącego konferencję widziany przez jej wszystkich uczestników."]
[43,"Moduł do przeprowadzania konferencji dla min. 20 użytkowników jednocześnie."]
[44,"Zarządzanie bazą danych na serwerze z poziomu oprogramowania zainstalowanego na skanerze. "]
[45,"Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające przechowywanie na serwerze i udostępnianie preparatów wirtualnych pochodzących z systemów znanych na rynku producentów."]
[46,"Moduł dydaktyczno-ekspercki dla patomorfologów współpracujący z systemami mikroskopii wirtualnej umożliwiający przeprowadzanie testów i wystawiania oceny przypadków."]
[47,"System backupu oparty na autoloaderze LTO:\na) Min. 8 slotów (kaset LTO-5 o pojemności co najmniej 1500/3000 GB).\nb) Całkowita pojemność danych min. 12TB/24TB (bez kompresji/z kompresją).\nc) Autoloader do zamontowania w szafie serwera.\nd) Co najmniej 7 kaset zainstalowanych w autoloaderze, przeznaczonych na backup danych oraz jedna kaseta czyszcząca.\ne) Licencja oprogramowania do zarządzania backupem danych dla jednego serwera i macierzy dyskowej.\nf) Możliwość wykonania kopii całościową danych zawartych w macierzy dyskowej.\ng) Możliwość wykonania backupu przyrostowy na wolnej części taśmy.\n"]
[48,"Dokumentacja dotycząca struktury bazy danych wraz z relacjami i opisem zawartości tabel i ich atrybutów dla celów integracji z innymi systemami.Opis sposobu i standardu gromadzenia plików graficznych wraz ze strukturą katalogów oraz zasad nazewnictwa plików."]
[49,"Licencja na relacyjną bazę danych niezbędną do eksploatacji oprogramowania będącego elementem przedmiotu zamówienia.Licencja będzie udzielona w zakresie umożliwiającym eksploatację bazy danych w zakresie umożliwiającym eksploatację oprogramowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia."]
[50,"Gwarancja min. 24 miesiące."]
[51,"Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. \nWskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.2","index":1,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,5,73,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[47,5,47,7],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[47,3,47,4],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[71,1,71,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[56,1,56,2],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[61,5,61,7],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[63,5,63,7],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[70,1,70,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[71,3,71,4],[41,0,41,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,0,26,1],[27,2,27,5],[28,0,28,1],[31,2,31,3],[43,0,44,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[63,1,63,2],[61,3,61,4],[83,4,83,7],[84,4,84,7],[82,4,82,7],[70,5,70,7],[64,5,64,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[65,5,65,7],[46,5,46,7],[74,0,74,7],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[67,3,67,4],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[31,4,31,5],[32,0,32,1],[33,2,33,5],[34,0,34,1],[79,0,81,4],[39,0,39,1],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[37,0,37,1],[38,2,38,5],[66,5,66,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[58,5,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Automatyczny system barwienia rutynowego i specjalnego (immunohistochemicznego,hybrydyzacji In situ)",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*………………………………………………………………………"]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa :*…………………………………………………………………………"]
[]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*………………………………………………………………………"]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa :*…………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*………………………………………………………………………"]
[null,null,"Typ (model):*………………………………………………………………………."]
["Nazwa :*…………………………………………………………………………"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","W pełni automatyczny aparat do barwień immunohistochemicznych (ICH) oraz hybrydyzacji in situ (ISH)"]
[2,"Aparat barwiący 50 szkiełek IHC jednocześnie w trakcie procesu barwienia"]
[3,"Możliwość barwienia 15 szkiełek ISH"]
[4,"Aparat z możliwością termostatowania 60 odczynników  w temperaturze ok. 18st"]
[5,"Nowoczesna technologia barwienia oparta na metodzie „dynamicznej szczeliny”, wykorzystująca dwa niezależne roboty (ramiona robotyczne) do wykonywania prac na jednym pokładzie aparatu"]
[6,"Automatyczne odkrywanie antygenów i ciągłe ładowanie preparatów, podczas pracy aparatu"]
[7,"Możliwość ciągłego ładowania preparatów, jak i ładowania partiami"]
[8,"Możliwość ładowania praparatów posortowanych według pacjentów, jak i według przeciwciał"]
[9,"Immunohistochemia i hybrydyzacja in situ mogą być wykonywane w tym samym czasie"]
[10,"Odkrywanie preparatów wykonywane w wysokim i niskim pH w tym samym czasie"]
[11,"Odczynniki mogą być ładowane podczas pracy aparatu"]
[12,"Aparat posiada komorę barwiącą z kontrolowaną temperaturą "]
[13,"Technologia hybrydyzacji in situ możliwa do wykonania w nie dłużej  niż  4 h"]
[14,"Logowanie do systemu umożliwia personalne ID, możliwości ograniczonego dostępu do wszystkich funkcji"]
[15,"Możliwość integracji z systemem komputerowym w laboratorium"]
[16,"Możliwość używania przeciwciał pierwotnych innych firm"]
[17,"Aparat zapewniający segregację odpadów na bezpieczne i niebezpieczne zawierające DAB "]
[18,"Barkody 2D na szkiełkach i odczynnikach"]
[19,"Aparat może pracować, kiedy nie wszystkie odczynniki są w aparacie"]
[20,"Po załadowaniu szkiełek – aparat informuje o wszystkich potrzebnych odczynnikach i max. czasie ich dołożenia"]
[21,"Możliwość drukowania wszystkich protokołów"]
[22,"Ekran dotykowy przeznaczony do obsługi aparatu"]
[23,"Aparat w zestawie posiada:skaner,drukarkę"]
[24,"Możliwość uruchamiania pilnych barwień poza kolejnością"]
[25,"Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem"]
[26,"Gwarancja minimum 24 miesiące"]
[27,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. \nWskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.3","index":2,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,2,39,5],[40,0,40,1],[35,0,35,1],[34,2,34,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[38,0,38,1],[83,5,83,7],[85,5,85,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[84,5,84,7],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[82,1,82,2],[83,3,83,4],[85,3,85,4],[83,1,83,2],[85,1,85,2],[84,1,84,2],[84,3,84,4],[79,1,79,2],[78,1,78,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[59,5,59,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[75,1,75,2],[55,5,55,7],[55,3,55,4],[65,5,65,7],[63,1,63,2],[62,5,62,7],[62,3,62,4],[64,5,64,7],[64,1,64,2],[62,1,62,2],[58,5,58,7],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[95,4,95,7],[96,4,96,7],[94,4,94,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[73,5,73,7],[72,3,72,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[15,1,15,4],[12,0,14,0],[45,5,46,7],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,0,28,1],[44,0,45,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[41,3,41,4],[29,2,29,5],[30,0,30,1],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,0,33,1],[41,5,41,7],[42,0,42,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[59,1,59,2],[48,1,48,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[57,1,57,2],[56,1,56,2],[49,1,49,2],[58,1,58,2],[57,3,57,4],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[69,1,69,2],[66,1,66,2],[69,5,69,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[68,1,68,2],[66,5,66,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[67,1,67,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[71,3,71,4],[70,3,70,4],[70,1,70,2],[76,3,76,4],[73,3,73,4],[71,1,71,2],[74,1,74,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[76,1,76,2],[48,5,48,7],[64,3,64,4],[66,3,66,4],[69,3,69,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[56,3,56,4],[48,3,48,4],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[91,0,93,4],[78,5,78,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[78,3,78,4],[77,3,77,4],[86,0,86,7],[77,1,77,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Automatyczny system identyfikacji praparatów -eliminujący wpływ czynnika ludzkiego na oznaczenie i identyfikację preparatów naukowych składajacy się z: *\n"]
[null,"1.1.drukarka do kasetek histopatologicznych","1 szt"]
[null,"1.2 drukarka do szkiełek mikroskopowych","2 szt"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"* należy wycenić tylko pozycję 1.1  i 1.2"]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57 /2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ(model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ(model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ(model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","drukarka do kasetek histopatologicznych oparta na technologii termotransferowej - 1 sztuka"]
["1.1","Wydruk odporny na standardowe odczynniki chemiczne stosowane w laboratorium histopatologii"]
["1.2.","Wydajność taśmy termotransferowej w kolorze czarnym minimum 4300 kasetek"]
["1.3.","Możliwość druku w kolorze. Wydajność taśmy termotransferowej do druku kolorowego minimum 1000 kasetek"]
["1.4.","Rozdzielczość wydruku minimum 300 dpi"]
["1.5.","Prędkość druku minimum 8 kasetek na minutę"]
["1.6","Całkowita pojemność podajnika na kasetki minimum 160 kasetek"]
["1.7.","Minimum 4 podajniki na kasetki umożliwiające załadowanie do urządzenia równolegle 4 różnych kolorów kasetek"]
["1.8.","Możliwość druku na standardowych kasetkach z przykrywkami lub bez przykrywek z gładkim polem do opisu pod kątem 35 lub 45 (kasetki ogólnie dostępne z możliwością zakupu z dowolnego źródła)"]
["1.9.","W pełni automatyczne drukowanie kasetek z dowolnie wybranego podajnika"]
["1.10","Pojemność zasobnika na kasetki wydrukowane minimum 7 kasetek"]
["1.11","W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania barkodów, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu)"]
["1.12","Jednostka sterująca z oprogramowaniem do obsługi urządzenia (możliwość aktualizacji oprogramowania)"]
["1.13","Czytnik kodów kreskowych"]
["1.14","Możliwość integracji z systemem komputerowym w laboratorium"]
["1.15","Pen czyszczący do głowicy drukującej"]
["1.16","Gwarancja minimum 24 miesiące"]
["1.17","Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem "]
["1.18","Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski"]
[2,"drukarka do szkiełek mikroskopowych - 2 szt."]
["2.1","Drukarka do szkiełek mikroskopowych oparta na technologii termotransferowej"]
["2.2","Wydruk odporny na standardowe odczynniki chemiczne stosowane w laboratorium histopatologii"]
["2.3","Rozdzielczość wydruku minimum 300 dpi"]
["2.4","Prędkość druku minimum 7 szkiełek mikroskopowych na minutę"]
["2.5","Magazynek na szkiełka mikroskopowe o pojemności minimum 100 szkiełek"]
["2.6","Podajnik na zadrukowane szkiełka o pojemności minimum 15 szkiełek mikroskopowych"]
["2.7","Możliwość druku na standardowych szkiełkach z emaliowanym polem do opisu ze ściętymi krawędziami (szkiełka ogólnie dostępne z możliwością zakupu z dowolnego źródła)"]
["2.8.","Zestaw składający się z drukarki do szkiełek, oprogramowania, komputera, monitora"]
["2.9","Czytnik kodów kreskowych"]
["2.10","Możliwość aktualizacji oprogramowania"]
["2.11","W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania barkodów, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu)"]
["2.12","Możliwość druku w kolorze. Wydajność taśmy termotransferowej do druku kolorowego minimum 1000 szkiełek"]
["2.13","Wydajność jednej taśmy do druku termotransferowego w kolorze czarnym minimum 5000 sztuk szkiełek mikroskopowych"]
["2.14","Możliwość integracji z systemem komputerowym w laboratorium"]
["2.15","Gwarancja minimum 24 miesiące"]
["2.16","Pen czyszczący do głowicy drukującej"]
["2.17","Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski"]
["2.18","Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. \nWskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.4","index":3,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,1],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,0,31,1],[32,2,32,5],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[41,5,41,7],[55,5,55,7],[46,5,46,7],[35,0,35,7],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[41,3,41,4],[59,3,59,4],[57,5,57,7],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[55,3,55,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[47,3,47,4],[59,5,59,7],[44,1,44,2],[49,1,49,2],[50,3,50,4],[55,1,55,2],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[53,1,53,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[46,3,46,4],[57,1,57,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[56,1,56,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[37,0,38,0],[38,1,39,2],[38,3,39,4],[38,5,39,7],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,0,26,1],[74,4,74,7],[63,3,63,4],[65,0,65,7],[75,4,75,7],[73,4,73,7],[64,5,64,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[63,5,63,7],[70,0,72,4],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[60,5,60,7],[62,3,62,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[52,5,52,7],[58,5,58,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[44,3,44,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[42,1,42,2],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[54,5,54,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[43,1,43,2],[45,3,45,4],[27,2,27,5],[28,0,28,1],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[40,5,40,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[41,1,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikroskop konsultacyjny wielostanowiskowy umożliwiajacy równoległą ocenę materiału przez kilku specjalistów patomorfologów:konieczny do weryfikacji rozpoznań i standaryzacji barwień w badaniach naukowych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………."]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………."]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","Ergonomiczny statyw z pokrętłem zmiany intensywności oświetlenia w frontowej części mikroskopu, nisko położonymi pokrętłami przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości)."]
[2,"Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.  "]
[3,"Zintegrowany moduł wyłączania oświetlenia mikroskopu przy bezczynności dłuższej niż 30min. Czujnik w przedniej części mikroskopu."]
[4,"Wbudowany w bazę mikroskopu min. 3 pozycyjny zatrzaskowy zmieniacz filtrów zawierający : 2 neutralne filtry szare redukujące moc światła do nie więcej niż 6% i 25% mocy, filtr światła dziennego typu LBD."]
[5,"Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 100W z oświetleniem wg systemu Koehlera"]
[6,"Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania  w mikrofotografii."]
[7,"Optyka w systemie korekcji do nieskończoności"]
[8,"Maksymalne pole widzenia co najmniej FN=26."]
[9,"Kondensor  z uchylną soczewką czołową o aperturze co najmniej NA=0,9-0,17."]
[10,"Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 7 obiektywów z miejscem na wsuwkę z polaryzatorem."]
[11,"Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty,"]
[12,"Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni."]
[13,"Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm."]
[14,"Nasadka binokularowa z fototubusem,  nachylona pod kątem 30stopni z wbudowaną regulacją dioptryjną +/-5 dioptrii, zwrotnica podziału światła co najmniej trójpozycyjna okulary/fototubus (100/0, 20/80, 0/100)."]
[15,"Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min. 22."]
[16,"Obiektywy o długości optycznej nie większej niż 45mm, o powiększeniach / aperturze / odległości roboczej (WD):\na) min. Plan Apochromat 2x/ min.NA=0,08/ min. WD=6,2mm,\nb) min. Plan Apochromat 4x/ min.NA=0,16/ min. WD=13mm,\nc) min. Plan Apochromat 10x/ min.NA=0,40/ min. WD=3,0mm,\nd) min. Plan Apochromat 20x/ min.NA=0,75/ min. WD=0,60mm,\ne) min. Plan Apochromat 40x/ min. NA=0,95/ min. WD=0,18mm,\nf) min. Plan Apochromat 60x (olejowy)/ min.NA=1,35/ min.WD=0,15mm,\ng) min. Plan Apochromat 100x (olejowy)/ min. NA=1,40/ min. WD=0,13mm.\n"]
[17,"Zestaw do polaryzacji w świetle przechodzącym: obrotowy polaryzator i analizator w zakresie 360stopni."]
[18,"Adaptacja do podłączenia kamery z gwintem typu C i faktorze 0,63x."]
[19,"Przystawka konsultacyjna dla co najmniej 4 dodatkowych obserwatorów (2 z lewej i 2 z prawej strony głównego obserwatora) wyposażone w:\na) co najmniej 4 ergonomiczne nasadki dwuokularowe z regulacją kąta nachylenia w zakresie co najmniej 5-35stopni,\nb) co najmniej 4 okulary szerokopolowe o polu widzenia min. 22mm i powiększeniu 10x,\nc) co najmniej 4 okulary szerokopolowe o polu widzenia min.22mm i powiększeniu 10x z niezależną regulacją ostrości w zakresie co najmniej +5/-5 dioptrii,\nd) wbudowany wskaźnik strzałkowy z możliwością zmiany koloru podświetlenia wskaźnika na obrazie co najmniej w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym.\n"]
[20,"Tor wizyjny do przeprowadzania konsultacji:\n• element światłoczuły CDD (1/1.8”),\n• rozdzielczość min. 4800x3600 pikseli,\n• czasy ekspozycji (przedział) min: 23us do 60s,\n• czas odświeżania: 27fps ,\n• chłodzenie elementem Peltier,\n• możliwość pracy w trybie monochromatycznym,\n• automatyczna kontrola kontrastu,\n• automatyczna kontrola balansu bieli,\n• zakres dynamiki: 14bit,\n• binning min.2x,\n• mocowanie: standard C-mount\n• kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej kompatyilności).\n"]
[21,"Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu:\n• Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu,\n• Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji,\n• Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)\n• Nagrywanie filmów w formacie .avi\n• Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,\n• Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,\n• Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,\n• Wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu, \n• Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu\n• Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,\n• Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,\n• Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips,\n• Operacje na obrazach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów, ,\n• Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni,\n• Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu,\n• Łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB zdjęć wielowymiarowych,\n• Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, \n koła, elipsy, wieloboku ze statystyką pomiarów,\n• Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego,\n• Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych  \nmodułów funkcyjnych,\n• Rozbudowa oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego  \nzakupu oprogramowania,\n• Oprogramowanie od tego samego producenta co kamera  \n(zapewnienie najlepszej kompatybilności).\n"]
[22,"Stacja robocza o parametrach nie gorszych niż:\n• Procesor min. 3,2GHz, 1600MHz, 6MB; \n• Pamięć RAM 8GB,\n• Dysk twardy min. 2TB (RAID1), \n• Napęd DVD+/-RW, \n• System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji obrazu,\n• Wyświetlacz LED z matrycą LCD min. 24cale,\n• Rozdzielczość min. 1920x1080.\n• Stelaż do zamontowania stacji roboczej o wymiarach co najmniej 120x60c\n"]
[23,"Okres gwarancji: min. 24 miesiące."]
[24,"Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. \nWskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.5","index":4,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,5,36,7],[38,3,38,4],[44,3,44,4],[37,5,37,7],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[41,3,41,4],[40,3,40,4],[37,3,37,4],[46,3,46,4],[38,5,38,7],[44,5,44,7],[46,5,46,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[25,5,25,7],[56,4,56,7],[57,4,57,7],[55,4,55,7],[31,5,31,7],[47,0,47,7],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[45,1,45,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[28,0,29,0],[29,1,30,2],[29,3,30,4],[29,5,30,7],[26,0,26,7],[25,3,25,4],[38,1,38,2],[44,1,44,2],[42,1,42,2],[41,1,41,2],[43,1,43,2],[40,1,40,2],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[32,3,32,4],[49,1,51,5],[32,5,32,7],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[33,5,33,7],[34,5,34,7],[35,5,35,7],[46,1,46,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Licencja na Wieloczynnikową analizę obrazu uwzględniająca pomiary mofometryczne, standaryzację odczynów immunohistochemicznych,ocenę podścieliska nowotworowego oraz unaczynienia",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","Zaawansowane oprogramowanie do wieloczynnikowej analizy obrazu uwzględniające pomiary morfometryczne, standaryzację odczynów immunohistochemicznych, ocenę podścieliska nowotworowego oraz unaczynienia wraz z oprogramowaniem statystycznym"]
[2,"Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów powstałych ze skanów preparatów w  skanerach szkiełek mikroskopowych"]
[3,"Automatyczne wykrywanie i analiza jąder komórkowych na obrazie mikroskopowym z możliwością klasyfikacji na podstawie intensywności wybarwienia poprzez funkcję threshold"]
[4,"Analiza obrazów immunofluorescencyjnych , kolokalizacji różnic w cytoplazmie, jądrze komórkowym lub markerów w ścianach komórkowych."]
[5,"Analiza morfometryczna HER2 ze szczegółowymi pomiarami morfometrycznymi każdej z wykrytych komórek,"]
[6,"Analiza obrazów uzyskanych podczas skanowania Tissue Micro Array (TMA)."]
[7,"Zaawansowane oprogramowanie umożliwiające tworzenie odcisków morfologicznych i profili ekspresji biomarkerów zeskanowanych preparatów, wybranych obszarów, naczyń, komórek lub przestrzeni międzykomórkowych z możliwością uzyskania danych dla:\na) jąder komórkowych:\na. indeksów pozytywnych, \nb. Wyników Allreda (z wynikiem proporcji i nasilenia) \nc. Liczby i odsetka ujemnych i dodatnich jąder o niskich / średnich / wysokich intensywność barwienia, \nd. Liczby i odsetek małych / średnich / dużych jądrach, \ne. Kolokalizacji biomarkerów dla znaczników fluorescencyjnych, \nf. Współczynników Pearsonsa i Mandersa dla znaczników fluorescencyjnych, \nb) Komórek:\na. właściwości analizowanych komórek, \nb. Liczby i odsetka negatywnych komórek i komórek małej / średniej / wysokiej intensywności barwienia \nc. Liczba i odsetek małych / średnich / dużych komórek \nd. Liczba i procent z HER-2 0, 1 +, 2 + 3 + komórki \ne. Średnia intensywność w błonie lub cytoplazmie, komórki całkowitego \nf. Średnia membrana / intensywność cytoplazma \ng. Średnia wielkość komórek \nh. Kolokalizacja lub koekspresja w różnych przedziałach dla znaczników fluorescencyjnych \ni. Pearsons i Manders Współczynniki korelacji dla znaczników fluorescencyjnych \nc) Naczyń:\na. Średnia i mediana grubość ścianki naczynia \nb. Gęstość naczynia (z i bez prześwitu) \nc. Liczba i odsetek małych / średnich / dużych naczyń\nd. Liczba i odsetek naczyń o negatywne / niskie / średnie / wysokie intensywności barwienia w ścianie naczynia \ne. Średnia i mediana wielkości naczynia, \nf. Średnia i mediana grubość ścianki naczynia,\nd) Markerów:\na. Powierzchni markera, \nb. Bezwzględnej i procentowej powierzchni hematoksyliny i do dwóch markerów IHC, \nc. Bezwzględnej i procentowej powierzchni obszarów o niskiej / średniej / wysokiej intensywności barwienia \nd. Średniej intensywności barwienia, \ne. Kolokalizacji dla podwójnych barwień IHC i fluorescencji \nf. Współczynniki Pearsonsa i Mandersa dla znaczników fluorescencyjny"]
[8,"Zaawansowane oprogramowanie statystyczne o parametrach co najmniej:\na) Statystyki opisowe, analiza przekrojowa oraz eksploracyjna analiza danych\nb) Korelacje\nc) Obliczanie statystyk podstawowych w arkuszach\nd) Interakcyjny kalkulator prawdopodobieństwa\ne) Testy t i inne testy różnic pomiędzy grupami\nf) Tabele liczebności, tabele wielodzielcze, tabele zbiorcze, tworzenie i analiza wielokrotnych odpowiedzi\ng) Metody regresji wielorakiej\nh) Statystyki nieparametryczne, ANOVA/MANOVA\ni) Dopasowanie rozkładów\n2. Zaawansowane modele statystyczne: \na) Rozkłady i Symulacje\nb) Komponenty wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA\nc) Analiza czasu przeżycia i awaryjności\nd) Ogólna estymacja nieliniowa (oraz szybka regresja logistyczna i probit)\ne) Analiza log-liniowa tabel liczności\nf) Analiza szeregów czasowych i prognozowanie\ng) Modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH)\nh) Ogólne modele liniowe (GLM)\ni) Ogólne modele regresji (GRM)\nj) Uogólnione modele liniowe (GLZ)\nk) Ogólne modele cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS).\n3. Analizy wielowymiarowe:\na) Analiza skupień\nb) Analiza czynnikowa\nc) Składowe główne i klasyfikacja\nd) Analiza kanoniczna\ne) Analiza rzetelności i pozycji\nf) Drzewa klasyfikacyjne\ng) Analiza korespondencji\nh) Skalowanie wielowymiarowe\ni) Analiza dyskryminacyjna\nj) Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej\n4. Analiza mocy testów:\na) Obliczanie wielkości próby\nb) Estymacja przedziałów ufności\nc) Kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa.\n"]
[9,"dostarczone oprogramowanie ma być objęte licencją umożliwiajacą jego użytkowanie przez Zamawiającego nieograniczone w czasie (bez dodatkowych opłat)"]
[10,"Użytkownik może wykonać kopię Oprogramowania dla celów archiwalnych"]
[11,"dostarczone oprogramowanie może być zainstalowane na dwóch komputerach (licencja dwustanowiskowa) i używane w danej chwili przez jednego użytkownika na  każdym komputerze.Jednoczesne wykorzystywanie Oprogramowania przez większą liczbę osób nie  będzie prowadzone."]
[12,"2 licencje stanowiskowe"]
[13,"Sieciowa pamięć masowa typu NAS do przechowywania analizowanych obrazów:,\na. Częstotliwość procesora co najmniej: 2 GHz; \nb. Rodzaj pamięci: DDR3; \nc. Maksymalna ilość dysków: 4 szt.; \nd. Pojemność urządzenia: co najmniej 16 TB; \na. Szybkość interfejsu dysku: co najmniej  600 MB/s; \nb. Prędkość obrotowa silnika: co najmniej 5900 obr./min; \nc. Pojemność pamięci podręcznej: co najmniej 64 MB;\nd. Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; \ne. Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych): co najmniej 4 szt.; \nf. Ilość półek na dyski Hot Swap: co najmniej 4 szt.; \ng. Interfejsy: 2 x RJ-45, 2 x eSATA, 2 x USB 2.0,2 x USB 3.0; \nh. Moc zasilacza (zasilaczy): co najmniej 120 Wat; \ni. Obsługiwane protokoły i standardy co najmniej: TCP/IP, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server, CIFS/SMB, CIFS, SMB, AFP 3.3, NFS, FTP, FTP/FTPS, SFTP, TFTP, HTTP,  Telnet, SSH, iSCSI -Internet SCSI, SNMP, SMTP, SMSC, Bonjour, RSYNC, Printserver, AFP, , LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), DDNS,\nj. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SSL - Secure Sockets Layer, TLS - Transport Layer Security, PPTP - Point to Point Tunneling Protocol, UDP - \n datagramowy protokół użytkownika, TCP, RADIUS - zdalne uwierzytelnianie  \nużytkowników, PAP - Password Authentication Protocol,  \nEAP – Extensible Authentication Protocol, Jumbo frame support, trunking,  \nIEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol; \nk. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows, Mac OS 10.X, Linux, UNIX;\n"]
[14,"Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem"]
[15,"Gwarancja co najmniej 24 miesiące."]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
[]
[null,"Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. \nWskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.6","index":5,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[67,3,67,4],[67,1,67,2],[69,3,69,4],[12,0,14,0],[41,3,41,4],[66,3,66,4],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[64,1,64,2],[62,1,62,2],[48,3,48,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[62,5,62,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[64,5,64,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[62,3,62,4],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[59,1,59,2],[56,1,56,2],[58,1,58,2],[57,1,57,2],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[53,3,53,4],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[48,5,48,7],[52,1,52,2],[56,5,56,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[16,1,16,4],[41,5,41,7],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,0,28,1],[29,2,29,5],[30,0,30,1],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[47,5,47,7],[53,5,53,7],[52,3,52,4],[79,4,79,7],[80,4,80,7],[78,4,78,7],[65,5,65,7],[69,5,69,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[70,0,70,7],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[32,4,32,5],[33,0,33,1],[34,2,34,5],[39,2,39,5],[35,0,35,1],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[32,2,32,3],[75,0,77,4],[38,0,38,1],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[40,0,40,1],[69,1,69,2],[63,1,63,2],[42,0,42,7],[44,0,45,0],[45,1,46,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"W pełni zautomatyzowany zestaw do tworzenia multibloków z materiału histopatologicznego utrwalonego pozwalajacy na jednoczasowe oznaczenia immunohistochemiczne kilkunastu do kilkudziesieciu przypadków składajacy się z:*"]
[null,"1.1.System do TMA wraz ze stanowiskiem roboczym i stacją roboczą ",1]
[null,"1.2.Stacja robocza do obróbki i przetwarzania danych-umożliwiająca wspólpracę z TMA i eksportowanie wirtualnych praparatów (z monitorem 29,9\")",1]
[null,"1.3.System pozwalajacy na obróbkę praparatów parafinowych do TMA-mikrotom,łaźnia wodna,płyta grzewcza",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"* należy wycenić tylko pozycje 1.1; 1.2 i 1.3"]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null," Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
[" Nazwa:*……………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null," Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
[" Nazwa:*……………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null," Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
[" Nazwa:*……………………………………………………………………………"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 6"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","W pełni automatyczny system do przygotowywania mikromacierzy tkankowych (TMA) na 12 bloczków docelowych oraz 60 bloczków źródłowych, zewnętrzną stacją roboczą z min. 4GB RAM, dyskiem twardym min. 500 GB, DVD-RW, procesorem czterordzeniowym i monitorem o przekątnej ekranu min 22” oraz czterema zewnętrznymi twardymi dyskami o pojemności min 2TB każdy do przenoszenia i archiwizowania danych"]
[2,"Automatyczny pomiar wysokości bloczka donorowego przez czujnik oraz automatyczny dobór głębokości pobrania, nawiercenia i osadzenia rdzenia"]
[3,"Ładowanie bloczków bez zatrzymywania urządzenia – praca ciągła"]
[4,"Projektowanie układu bloczka docelowego ustawianie punktu odniesienia na planie bloczka - tworzenie grup dla większej liczby dawców na jednym bloczku "]
[5,"Niezależne sterowanie igłami pobierającą i nakłuwającą bloczek docelowy (punczer i drill) "]
[6,"Prędkość pracy: ok. 10 sek./rdzeń"]
[7,"Cztery różne średnice macierzy: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm"]
[8,"Kaseta PCR do odbierania rdzeni przeznaczonych do ekstrakcji DNA – bezpośrednio do probówek PCR (6 x 10 probówek)"]
[9,"Automatyczne czyszczenie punczera w bloku parafinowym - zapobiegające kontaminacji próbek do PCR "]
[10,"Współpraca z plastikowymi kasetami o wymiarach: 29 mm (wys.) x 41 mm (szer.) x 6 mm (gł.) oraz bloczkami parafinowymi o maksymalnych wymiarach 24 mm (wys.) x 37 mm (szer.) x 7.5 mm (gł.)."]
[11,"2 kamery: zdjęcia bloczka docelowego oraz widok etykiety "]
[12,"Widok bloczka dawcy na monitorze dla precyzyjnego pobierania (nakłuwania)"]
[13,"Zachowanie obrazu bloczka źródłowego jako pliku JPG"]
[14,"Stacja robocza sterująca systemem wraz z oprogramowaniem pozwalającym na eksport danych dotyczących przygotowywanych mikromacierzy do następujących formatów: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .xml  "]
[15,"Możliwość importowania danych pacjenta i bloczka źródłowego z pliku Excel "]
[16,"Stacja robocza do obróbki i przetwarzania danych - eksportu wirtualnych preparatów umożliwiająca współpracę z systemem TMA (dysk min. 1TB, w RAID 1 lub 5,16 GB pamięci RAM, 2 procesory klasy zgodnej z architekturą x 86 lub podobne z oprogramowaniem  systemu operacyjnego umożliwiającego działanie oprogramowania użytkowego z monitorem przekątnej  ekranu min. 758,36 mm 4MP (2560 x 1600 pikseli) z kalibrowaną luminescencją DICOM, piksel 0,2505 mm, wykonanym w technologii TFT AM Color LCD Dual Domain IPS-Pro lub równoważną"]
[17,"W pełni automatyczny elektryczny mikrotom obrotowy z oddzielnym panelem sterowania, służący do przygotowywania skrawków preparatów w zakresie grubości od 0,5 do 100 μm i pozwalający na ustawienia: od 0,50 - 5,0 μm w skokach co 0,5 μm,  od 5,0 - 20,0 μm w skokach co 1,0 μm,  od 20,0 - 60,0 μm w skokach co 5,0 μm, od 60,0 - 100,0 μm w skokach co 10,0 μm oraz pozwalający na przesuw preparatu dzięki silnikowi kroczącemu o 28 mm ± 1mm (przesuw pionowy 70 mm)"]
[18,"Łaźnia wodna parafinowa flotacyjna do rozpłaszczania i suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych o mocy nominalnej 350 VA z wyświetlaczem LCD i precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 15oC do 40oC"]
[19,"Płyta grzewcza do wyprostowywania skrawków parafinowych o mocy nominalnej 350 VA z wyświetlaczem LCD i precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 15oC do 40oC"]
[20,"Insturkcje obsługi lub materiały informacyjne potwierdzajace spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim"]
[21,"Instruktaż pracowników Zamawiającego przed uruchomieniem"]
[22,"Gwarancja co najmniej 24 miesiące."]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. \nWskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]