{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zadanie 1-separator komórkowy ","z-d 2mikroskop konsu z przyst j","zadanie 3-Mikroskop konsultacyj","zadanie 4system do dokumentacji","zadanie 5-Kardiomonitor "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1-separator komórkowy ","index":0,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,5,73,7],[74,5,74,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[62,5,62,7],[61,5,61,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[74,1,74,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[88,4,88,7],[83,0,83,7],[85,0,85,7],[86,4,86,7],[87,4,87,7],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[57,3,57,4],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[51,3,51,4],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[44,1,44,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[41,1,41,2],[43,1,43,2],[44,3,44,4],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[40,1,40,2],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[36,0,36,7],[37,0,38,0],[37,1,38,2],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[32,0,32,7],[33,0,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[31,0,31,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Separator komórkowy",1]
[2,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["UWAGA! Kwota w wierszu \"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu\" nie może wynosić 0,00 zł."]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ …../2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1- separator komórkowy"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie:\n- procedur terapeutycznych: \n- terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza),\n- terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa)\n- terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza\n- terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza)\n- usuwanie płytek krwi (trombafereza)\n- usuwanie krwinek białych (leukafereza)\n- procedur preparatywnych: \n- poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej \n - koncentratu granulocytarnego \n - koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa) \n- dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku"]
[2,"Separator pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi)."]
[3,"Aparat zasilany 220-240V,50 Hz"]
[4,"\nAparat jezdny łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 100kg - separator zaprojektowany z myślą o zespołach wyjazdowych docierających do pacjenta w celu wykonania procedury, separatora na podstawie jezdnej (zawieszenie wyposażone w ruchome obrotowe koła w zakresie 360 stopni), o niskiej masie urządzenia umożliwiającej łatwy i dogodny transport w każdej płaszczyźnie zarówno pionowej jak i płaszczyźnie poziomej dzięki dodatkowemu zespołowi kół, wpływających na wysoki stopień mobilności, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie\n\n"]
[5,"Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dBa"]
[6,"Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu."]
[7,"Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń"]
[8,"Automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący , interpretujący i automatycznie regulujący stanem separacji - prawidłowa separacja także w przypadku zmian hematokrytu pacjenta."]
[9,"Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta)"]
[10,"Automatyczne dostosowanie parametrów procedury podczas wypełnienia i zastosowaniu koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie różnym od hematokrytu pacjenta"]
[11,"Automatycznie sterowane dozowaniem antykoagulantu"]
[12,"System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu"]
[13,"System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych"]
[14,"System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu- zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury"]
[15,"Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 120 ml/min dla procedury MNC"]
[16,"Minimalny przepływ wejściowy dla procedury MNC: 10ml/ min lub poniżej"]
[17,"Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 140 ml/min dla procedury TPE"]
[18,"Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85%"]
[19,"Możliwość podłączenia filtra/ kolumny lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego"]
[20,"Czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie do urządzenia filtra/ kolumny "]
[21,"Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do, co najmniej 100 ostatnich protokołów przeprowadzonych procedur. "]
[22,"Możliwośc podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej."]
[23,"Możliwość podłączenia drukarki w celu wydrukowania raportów."]
[24,"Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie"]
[25,"Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu"]
[26,"Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania."]
[27,"Zabiegi terapeutyczne: terapeutyczna wymiana osocza, terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek, pobieranie komórek macierzystych, usuwanie płytek, usuwanie krwinek białych"]
[28,"Detektor obecności antykoagulantu"]
[29,"Detektor obecności płynu zastępczego"]
[30,"Detektor hemolizy"]
[31,"Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana \nz separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia\n"]
[32,"Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych.\nObjętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza\n"]
[33,"Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/ dawcy. Nawet do 25% w przypadku procedury TPE."]
[34,"Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct≤2% "]
[35,"Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5%"]
[36,"Możliwość podania bolusa, realizowana przez urządzenie"]
[37,"Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta"]
[38,"Opcja płukania zestawu przed rozpoczęciem procedury, jeśli pacjent wykazuje wrażliwość na substancję sterylizującą jednorazowy zestaw"]
[39,"Komory kroplowe antykoagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienie zestawu."]
[40,"Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu"]
[41,"Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2015 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"z-d 2mikroskop konsu z przyst j","index":1,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,5,61,7],[62,5,62,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[60,5,60,7],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[62,1,62,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[59,1,59,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[47,5,47,7],[59,5,59,7],[51,5,51,7],[49,3,49,4],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[50,3,50,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[66,0,66,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[52,5,52,7],[51,3,51,4],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[59,3,59,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[32,0,32,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[39,0,40,0],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[48,1,48,2],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[47,3,47,4],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[46,5,46,7],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[45,5,45,7],[71,4,71,7],[68,0,68,7],[69,4,69,7],[70,4,70,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikroskop konsultacyjny z przystawką dla dodatkowego obserwatora \"face to face\"",1]
[null,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["UWAGA! Kwota w wierszu \"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu\" nie może wynosić 0,00 zł."]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ …../2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie - nr 2 mikroskop konsultacyjny z przystawką dla dodatkowego obserwatora \"face to face\""]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Ergonomiczny statyw z pokrętłem zmiany intensywności oświetlenia w frontowej części mikroskopu, nisko położonymi pokrętłami przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości).\nwspółosiowe pokrętła ruchu\n"]
[2,"Zakres przesuwu w osi Z co najmniej 25mm, przesuw zgrubny nie więcej niż 15mm/obrót, przesuw dokładny nie więcej niż 100um/obrót, dokładność nie większa niż 1um, \nFunkcja wyłączająca źródło światła w przypadku nie korzystania dłuższego niż 30 minut,\nPole widzenia nie gorsze niż FN=26mm.\n"]
[3,"Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.  "]
[4,"Wbudowany w bazę mikroskopu min. 3 pozycyjny zatrzaskowy zmieniacz filtrów zawierający: 2 neutralne filtry szare redukujące moc światła nie więcej niż 6% i nie więcej niż 25% mocy, filtr światła dziennego typu LBD."]
[5,"Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 100W z oświetleniem wg systemu Koehlera."]
[6,"Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania  w mikrofotografii."]
[7,"Optyka w systemie korekcji do nieskończoności."]
[8,"Maksymalne pole widzenia co najmniej FN=26."]
[9,"Kondensor  z uchylną soczewką czołowa wyposażoną w biały kapturek kontrastowy o regulowanej aperturze NA w zakresie co najmniej 0,9-0,17 z regulacją wysokości i z wbudowaną regulowaną, wyskalowaną przesłoną aperturową."]
[10,"Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów."]
[11,"Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej."]
[12,"Ergonomiczny uchwyt na preparat mikroskopowy z łatwą wymianą preparatów. Lewostronny element dociskowy."]
[13,"Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni."]
[14,"Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm."]
[15,"Ergonoczmina nasadka binokularowa nachylona pod kątem 30stopni z wbudowaną regulacją dioptryjną +/-5 dioptrii i regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75mm."]
[16,"Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min. 22."]
[17,"Obiektywy o długości optycznej nie większej niż 45mm, o powiększeniach /  odległości roboczej (WD)/ aperturze numerycznej (NA)/ \na) Min. Plan Fluorytowy 4x/ min. WD=17mm/ min. NA=0,13,\nb) Min. Plan Fluorytowy 10x/ min. WD=10mm/ min. NA=0,30,\nc) Min. Plan Fluorytowy 20x/ min. WD=2,0mm/ min. NA=0,50,\nd) Min. Plan Fluorytowy 40x/ min. WD=0,50mm/ min. NA=0,75,\ne) Min. Plan Fluorytowy 60x/ min. WD=0,20mm/ min. NA=0,90\n"]
[18,"Przystawka konsultacyjna dla dodatkowego obserwatora w pozycji „face to face”."]
[19,"Ergonomiczna nasadka binokularowa, szerokopolowa min. FN=22mm, z regulacją kąta nachylenia w zakresie co najmniej od 5st. do 35st.- 1 sztuka."]
[20,"Okulary szerokopolowe z polem widzenia min. FN=22 co najmniej jeden z niezależną regulacją ostrości."]
[21,"Wbudowany wskaźnik strzałkowy LED z możliwością zmiany barwy zielony/czerwony."]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2015rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3-Mikroskop konsultacyj","index":2,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[56,5,56,7],[54,5,54,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[55,5,55,7],[46,5,46,7],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,5,48,7],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[48,1,48,2],[64,4,64,7],[61,0,61,7],[62,4,62,7],[63,4,63,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,1,45,2],[41,0,41,7],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,7],[37,5,37,7],[39,0,39,2],[39,3,39,7],[40,0,40,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,2],[37,3,37,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikroskop konsultacyjny z wyposażeniem",1]
[2,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["UWAGA! Kwota w wierszu \"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu\" nie może wynosić 0,00 zł."]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…….",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3 - mikroskop konsultacyjny z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","CE",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1," Manualny, kodowany, 5-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych, Automatyczny odczyt położenia obiektywu przez Light Manager  . Automatyczne przesyłanie informacji o obiektywie do kamery lub oprogramowania ."]
[2," Baza mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stołka w osi Z, zakres przesuwu 25mm, przesuw zgrubny 15mm/obrót, przesuw dokładny 100um/obrót, dokładność 1um, mechanizm blokady dowolnego położenia stolika, Light Manager z możliwością indywidualnego ustawienia intensywności oświetlenia dla wszystkich obiektywów w połączeniu ze źródłem światła  i uchwytem rewlowerowym , pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu, zewnętrzny zasilacz 5V 2,5A, oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera z polem widzenia FN=26,5, zawiera klucz allena i adapter AC."]
[3," Nasadka binokularowa , nachylenie 30°, regulacja rozstawu okularów 48-75 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie."]
[4,"Okular szerokopolowy z regulacją ostrości, liczba polowa (FN 22)"]
[5," Okular szerokopolowy"]
[6," Mechaniczny stolik przedmiotowy z unikatowym, bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie 250°, lewostronne nisko położone pokrętła napędowe ;osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych 76x52mm"]
[7," Uchwyt dla pojedynczego grubego preparatu 24x76mm, lewostronny element dociskowy. Kondensor z uchylną soczewką czołową; apertura numeryczna NA 0,9-0,17; biały kapturek kontrastowy"]
[8," Źródło światła True colour LED zapewnia równomierne oświetlenie odpowiadające 30W lampie halogenowej, czas życia do 20 000h"]
[9," Plan Achromat C obiektyw 100x , imersyjny. Odległość czołowa 0.13 mm, apertura numeryczna 1.25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka. Długość optyczna nie większa niż 45mm."]
[10," Plan Achromat C obiektyw 10x . Odległość czołowa 10.6 mm, apertura numeryczna 0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. Długość optyczna nie większa niż 45mm."]
[11," Plan Achromat C obiektyw 40x . Odległość czołowa 0.6 mm, apertura numeryczna 0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Długość optyczna nie większa niż 45mm,"]
[12," Plan Achromat C obiektyw 4x . Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0.10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego. Długość optyczna nie większa niż 45mm."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2015 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4system do dokumentacji","index":3,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[46,1,46,2],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[63,4,63,7],[60,0,60,7],[61,4,61,7],[62,4,62,7],[45,1,45,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"System do dokumentacji materiałów znakowanych chemiluminescenyjnie, fluorescencyjnie i kolorymetrycznie",1]
[2,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["UWAGA! Kwota w wierszu \"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu\" nie może wynosić 0,00 zł."]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ …../2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Komora ciemniowa z oświetleniem światłem białym typu epi-white, UV w transmisji, dodatkowo oświetlenie LED czerwone, zielone i niebieskie, szeroko otwierane drzwi z automatycznym wyłączaniem światła UV. Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych: fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli tzw. Stain-Free"]
[2,"Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczna z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym typu LED"]
[3,"Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu bez potrzeby otwierania drzwi do mini-ciemni. Transiluminator o regulowanej mocy światła, długość fali  światła: 302 nm, obszar oświetlenia o wymiarach co najmniej 25x26 cm. Transiluminator wysuwany z komory ciemniowej z automatycznym wyłączaniem światła UV. Automatyczny sześciopozycyjny zmieniacz filtrów. Maksymalny rozmiar próbek co najmniej 28x26 cm"]
[4,"Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD.\nKamera CCD (co najmniej): Rozdzielczość minimalnie 1392x1040 pikseli (1.4 megapikseli), głębia zapisu odcieni co najmniej 16 bitowa. Obiektyw sterowany elektronicznie o zmiennej ogniskowej z zakresu co najmniej 12-75 mm, jasność obiektywu kamery co najmniej 1.2.  Chłodzenie kamery do co najmniej -30°C.\nRozmiary piksela w kamerze CCD  co najwyżej 6,45x6,45 mikrometra. Obsługa przez przetwornik CCD kamery co najmniej  65 535 odcieni szarości.\n"]
[5,"Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji i uruchomienia systemu zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) bez ingerencji użytkownika. Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki. Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji."]
[6,"Urządzenie musi posiadać co najmniej sześciopozycyjny zmieniacz filtrów zdalnie sterowany z poziomu oprogramowania. Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z  próbkami znaczonymi bromkiem etydyny."]
[7,"Urządzenie musi posiadać: \nZestaw lamp LED światła niebieskiego, filtr do pracy z barwnikami, w tym: jak Cy2, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Pro-Q Emerald 488, Qdot 523, Qdot 605, Qdot 625, Qdot 705. Zestaw lamp LED światła zielonego, filtr do pracy z barwnikami, w tym: jak  Cy3, Flamingo, Krypton, Pro-Q Diamond, Alexa Fluor 546, DyLight 549, Rhodamine. Zestaw lamp LED światła czerwonego, filtr do pracy z barwnikami, w tym: jak Alexa Fluor 680, DyLight 649, DyLight 680, IRDye 680.\n"]
[8,"Zapis: obrazów żeli i blotów białkowych i detekcja białka  bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologia Stain-Free. Gotowe żele oraz roztwory do ich wylewania pozwalające na pracę w technologii Stain-Free muszą być dostępne w ofercie producenta systemu. Urządzenie musi być wyposażone w system korekcji niedoskonałości układu optycznego dla każdej z aplikacji dokonywany w trakcie instalacji (i uruchamiania systemu)"]
[9,"Urządzenie musi posiadać w zestawie płytę do konwersji światła UV do światła białego (tzw. ekran do światła białego) umożliwiającą rejestrację np. żeli barwionych srebrem lub Coomassie Blue w trybie transiluminacji. Urządzenie musi posiadać w zestawie płytę (tzw. ekran wzbudzania) do konwersji światła UV do światła niebieskiego umożliwiającą rejestrację żeli barwionych barwnikami: SYBR Safe, SYBR Green"]
[10,"Sterowanie urządzeniem z komputera. Funkcjonalność akwizycji (transmisji) obrazu z do komputera. Do sterowania urządzeniam, akwizycji i obróbki danych musi być jeden program. "]
[11,"Oprogramowanie do sterowania, akwizycji obrazu i analizy obrazu (analiza ilościowa i jakościową). Technologia korekcji obrazów Dynamic Flat Fielding. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe. Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć,  ich obróbkę oraz raportowanie wyników. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych. Licencja bezterminowa programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych umożliwiające użytkowanie na co najmniej 12 kompueterach.  Oprogramowanie powinno posiadac funkcję normalizacji wykorzystującą technologię StainFree dedykowaną dla białek „House keeping proteins” oraz dla „Białek całkowitych”. Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (co najmniej: obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu)"]
[12,"Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych. Samouczek on-line dostępny z menu programu"]
[13,"Zestaw komputerowy zawierający komputer stacjonarny z monitorem do zbierania danych o co conajmniej następujących parametrach: procesor architektury x86 o  szybkości co najmniej 8107 jednostek  w/g http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, pamięć operacyjna co najmniej:  8GB, dysk twardy o pojemności co najmniej:  1000GB (standard podłączenia dysku nie gorszy niż SATA-3), napęd optyczny DVD-RW,   system operacyjny umożliwiajacy użytkowanie oprogramowania \"Optimed\" jakie posiada Zamawiający, wersja systemu do użytku w firmie, system operacyjny 64-bitowy,  mysz optyczna, monitor  co najmniej:  przekątna 21,5’’, rozdzielczość 1920 x 1080                                                                                                                         Laptop  do analizy wyników o parametrach (co najmniej):\nprzekątna ekranu 15,6 cala,  procesor architektury x86 o  szybkości co najmniej 4590 jednostek  w/g http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html,  pamięć RAM 8GB,  dysk twardy o pojemności 240GB (standard podłączenia dysku nie gorszy niż SATA-3, technologia zapisu danych na dysku półprzewodnikowa),  mysz optyczna, system operacyjny umożliwiajacy użytkowanie oprogramowania \"Optimed\" jakie posiada Zamawiający, wersja systemu do użytku w firmie, system operacyjny 64-bitowy. \n\n"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego systemu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej  system– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2015 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5-Kardiomonitor ","index":4,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,2],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[31,0,31,7],[32,0,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,7],[34,3,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[34,0,34,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[14,1,14,4],[30,0,30,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[42,5,42,7],[41,1,41,2],[37,0,38,0],[37,1,38,2],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[40,1,40,2],[42,1,42,2],[55,4,55,7],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[50,0,50,7],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[40,5,40,7],[57,4,57,7],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[56,4,56,7],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[41,5,41,7],[43,1,43,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5     kardiomonitory"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kardiomonitor z wyposażeniem",4]
[2,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....…………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["UWAGA! Kwota w wierszu \"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu\" nie może wynosić 0,00 zł."]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 5 Kardiomonitor z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Kardiomonitor kompatybilny pod względem akcesoriów (czujniki, kable, mankiety, moduły pomiarowe), sposobu obsługi i wymiany danych z systemem monitorowania IntelliVue znajdującym się w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych."]
[2,"MONITOROWANE PARAMETRY\n-EKG/HR\n-oddech\n-pulsoksymetria                                                             \n-nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi oraz inwazyjny pomiar krwi\n-temperatura\n"]
[3,"EKRAN\nEkran kolorowy,dotykowy, typ TFTprezentacja min 3 krzywaych dynamicznych i wartości numerycznych, przekątna min 9 cali\nPrezentacja trendów graficznych i tabelarycznych.\n"]
[4,"OBSŁUGA\nProsta, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego\n"]
[5,"ZASILANIE\nZasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe  zapewniające monitorowanie wszystkich parametrów przez min 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego\n"]
[6,"FUNKCJE SIECIOWE\nMonitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet z centralą monitorującą IntelliVue znajdującą się w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych IHIT.\n"]
[7,"Alarmy\nCo najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru.\n"]
[8,"WYPOSAŻENIE (minimalne) do każdego kardiomonitora:\n-przewód 3 lub 5 elektrodowy EKG\n-czujnik wielorazowy elastyczny dla pacjentów dorosłych\n-mankiety do pomiaru ciśnienia  u pacjentów dorosłych w min. 3 rozmiarach; wielorazowe\n-mocowanie ścienne na kardiomonitor z koszykiem na akcesoria i możliwością płynnej regulacji położenia w min 2 płaszczyznach\n"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2015 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"……………………………………………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]