{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zadanie 1 -pompa strzykawkowa","zadanie 2- aparat EKG 12 - kana","zadanie 3-zamrażarka","zadanie 4- stacja uzdatn. wody","zadanie 5-mankiety, czujniki, p"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 -pompa strzykawkowa","index":0,"n_rows":96,"n_cols":8,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,5,84,7],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[83,1,83,2],[82,1,82,2],[81,1,81,2],[80,1,80,2],[87,1,87,2],[86,1,86,2],[85,1,85,2],[84,1,84,2],[93,4,93,7],[94,4,94,7],[95,4,95,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[92,0,92,7],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[68,5,68,7],[67,5,67,7],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[61,1,61,2],[53,3,53,4],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[60,3,60,4],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[73,1,73,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[46,5,46,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[78,1,78,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[77,1,77,2],[76,1,76,2],[50,5,50,7],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[57,5,57,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[45,5,45,7],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[63,3,63,4],[71,3,71,4],[63,5,63,7],[71,5,71,7],[50,3,50,4],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[39,5,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[79,3,79,4],[79,1,79,2],[79,5,79,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pompa infuzyna strzykawkowa",3]
[2,"Stacja dokująca",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  1- pompy infuzyjnych ze strzykawkami oraz stacja dokującą"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I","Pompy infuzyjne strzykawkowe:"]
[1,"Klasa ochronności II - zgodnie z CE/MPG"]
[2,"Stopień ochrony min CF"]
[3,"Zasilanie; 220-230 V 50/60 Hz+/-10%"]
[4,"Zasilacz wbudowany w urządzenie"]
[5,"Waga poniżej 2,5 kg"]
[6,"Programowanie daty i czasu"]
[7,"Programowanie pompy w języku polskim"]
[8,"Pompa wyposażona w klawiaturę numeryczną"]
[9,"Wewnętrzna biblioteka leków (min.120) z możliwością wymiany wszystkich zapisanych leków.  "]
[10,"Rozmiary strzykawek; 2/3 ,5 ,10 ,20 ,30, 50/60"]
[11,"Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (w tym min. 5 polskich )"]
[12,"Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki przez pompę"]
[13,"Strzykawka mocowana automatycznie od przodu pompy"]
[14,"Podstawowa szybkości przepływu min.  0,01-2000 ml "]
[15,"Dokładność podaży; +/-2%"]
[16,"Możliwość monitorowania objętości całej infuzji"]
[17,"Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji  - min. 10 progów w zakresie min. od 50 mmHg do 900 mmHg"]
[18,"Programowanie szybkości podaży w jednostkach masy"]
[19,"Programowana objętość dawki uderzeniowej od 0,1 ml "]
[20,"Programowana szybkość dawki uderzeniowej min.  do 2000 ml/h (dla strzykawek 50ml.)"]
[21,"Dwa tryby podaży bolusa: \nprogramowany i „z ręki”\nMożliwość wyłączenia jednego z trybów\n"]
[22,"Automatyczna redukcja ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji"]
[23,"Funkcja pauzy "]
[24,"Możliwość konfiguracji menu pompy"]
[25,"Alarmy i sygnały ostrzegawcze\n• brak sieci, \n• słaby akumulator, \n• rozładowany akumulator, \n• okluzja, \n• pusta strzykawka, \n• koniec pauzy, \n• zas do końca infuzji, \n• awaria pompy, \n• KVO\n"]
[26,"Autokontrola urządzenia w czasie pracy"]
[27,"Monitorowanie stanu akumulatora"]
[28,"Świadectwo CE"]
[29,"Instrukcja w języku polskim"]
["II","Stacja dokująca"]
[1,"Stopień ochronności: Clasa I, IPX 1"]
[2,"Możliwość podłączenia pomp strzykawkowych opisanych w powyżej"]
[3,"Stacja posiadająca zaczepy umożliwiające mocowanie do kolumny infuzyjnej, stojaka lub szyny poziomej "]
[4,"Stacja zapewniająca wspólne zasilanie elektryczne pomp w niej zamontowanych"]
[5,"Możliwość wpinania/ wypinania pomp niezależnie od  ich lokalizacji w stacji"]
[6,"Możliwość rozbudowy stacji dokującej o funkcję przekazywania danych z pomp do informatycznej sieci szpitalnej lub centrali infuzji. "]
[7,"Możliwość rozbudowy stacji o funkcję komunikacji przewodowej z gniazdem Ethernet "]
[8,"Komunikacja pompy ze stacją dokującą za pośrednictwem portu podczerwieni"]
[9,"Waga do 4 Kg"]
[10,"Deklaracja zgodności CE"]
[11,"Instrukcja w języku polskim"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2- aparat EKG 12 - kana","index":1,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,3,57,4],[57,1,57,2],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[47,3,47,4],[50,1,50,2],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[43,1,43,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[66,4,66,7],[63,0,63,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,36,4],[35,5,36,7],[32,0,32,2],[32,3,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[38,5,38,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[39,5,39,7],[50,5,50,7],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[58,1,58,2],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[58,5,58,7],[58,3,58,4],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[52,3,52,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat EKG 12 - kanałowy do badań spoczynkowych wraz z wózkiem",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2 - aparat EKG 12 - kanałowy do badań spoczynkowych wraz z wózkiem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Jednoczesna rejestracja 12 odprowadzeń EKG"]
[2,"Łatwa obsługa - typowe badanie wykonywane przy użyciu 1 przycisku"]
[3,"Zapis na papierze formatu A4 w rolce z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania"]
[4,"Dostępne prędkości zapisu: 5, 10, 25, 50 mm/s"]
[5,"Wbudowany kolorowy ekran LCD rozdzielczość min. 320 x 240, do jednoczesnego podglądu 12 odprowadzeń EKG"]
[6,"Regulacja czułości min. 5-10-20 mm/mV"]
[7,"Pasmo przenoszenia sygnału EKG: min. 0,05 - 300Hz"]
[8,"Cyfrowy filtr dolnoprzepustowy 40 Hz"]
[9,"Cyfrowa eliminacja pływania linii izoelektrycznej"]
[10,"Wysoka odporność na zakłócenia, CMRR >100 dB"]
[11,"Wysoka częstotliwość próbkowania sygnału dla rejestracji i analizy - minimum 1000 próbek/sek./kanał"]
[12,"Wysoka częstotliwość próbkowania sygnału umożliwiająca wykrywanie impulsów stymulatora serca - minimum 30 000 próbek/sek./kanał"]
[13,"Zintegrowane zasilanie sieciowo - akumulatorowe ( z w pełni naładowanego akumulatora możliwość wykonania min. 30 zapisów EKG w trybie AUTO lub 40 minut zapisu ciągłego). Akumulator bezobsługowy - kwasowo- ołowiowy (lub równoważny bez ujemnego efektu pamięci)"]
[14,"Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylacyjny"]
[15,"Automatyczne pomiary parametrów amplitudowo - czasowych zespołów PQRST"]
[16,"Interpretacja sygnału EKG z podaniem kryteriów diagnozy"]
[17,"Możliwość wyposażenia w bezprzewodowy moduł przekazywania sygnału EKG do aparatu z ergonomicznie ukształtowanym kablem pacjenta oraz z wymiennymi odprowadzeniami. Zasięg modułu bezprzewodowego min. 5m"]
[18,"Waga aparatu z wewnętrznym akumulatorem nie większa niż 3,9 kg"]
[19,"Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim"]
[20,"Oryginalny mobilny wózek producenta z półką lub koszykiem na akcesoria"]
[21,"Wyposażenie: klipsowe elektrody kończynowe, przyssawkowe elektrody przedsercowe, 4 rolki papieru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3-zamrażarka","index":2,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[33,0,33,7],[21,5,21,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,39,0],[38,1,39,2],[38,3,39,4],[38,5,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[73,4,73,7],[70,0,70,7],[71,4,71,7],[72,4,72,7],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[46,1,46,2],[45,1,45,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25./2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25/2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3- zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa "]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa "]
[1,"Zamrażarka pionowa, szafowa"]
[2,"Pojemność komory w zakresie 490 - 570 litrów"]
[3,"Wymiary zewnętrzne: szerokość w zakresie 84 - 103cm; głębokość w zakresie 85 - 99cm; wysokość - do 198cm (celem umożliwienia transportu wewnętrznego do miejsca docelowego jeden z parametrów szerokość lub głębokość nie może przekraczać 90 cm - drzwi do pomieszczenia mają wymiar szerokość 91 cm x wysokość 199cm)"]
[4,"Zakres temperatur od -50ºC do -86ºC, nastawianie temperatury z dokładnością 1ºC"]
[5,"Komora podzielona na co najmniej 4 izolowane sekcje"]
[6,"Drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie do każdej sekcji z możliwością demontażu"]
[7,"Komporesory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczneia co najmniej +32ºC"]
[8,"Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system mrożenia"]
[9,"Możliwość utrzymania materiału w stanie zamrożenia w przypadku braku zasilania przez 24 h (bez otwierania drzwiczek)"]
[10,"Automatyczne uruchamianie po odcięciu i ponownym załączeniu zasilania"]
[11,"Podłączenie do sieci 220/230 V / 50 Hz"]
[12,"Energooszczędność: średnie zużycie mocy nie większe niż 270W (13,6kWh/dzień)"]
[13,"Cyfrowy kontroler temperatury"]
[14,"Alarm optyczny i dźwiękowy przekroczenia temperatury zadanej (możliwość wyciszenia alarmu)"]
[15,"Alarm uruchamiany w przypadku zaniku napięcia lub błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia, awarii czujników"]
[16,"Trwała obudowa, odporna na rdzę i zarysowania"]
[17,"Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej o jakości nie gorszej niż 304L"]
[18,"Na wyposażeniu podgrzewany port zapobiegający powstawaniu podciśnienia w komorze"]
[19,"Możliwość podłączenia pod zewnętrzny system monitoringu temperatury z jedną czujką temperatury o zakresie pracy -70ºC do -85ºC"]
[20,"Zamrażarka wyposażona w kółka oraz nóżki"]
[21,"Znak CE"]
[22,"Gwarancja co najmniej 24 miesiące"]
[23,"Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce (załączyć list autoryzacyjny)"]
[24,"Dokument potwierdzający zaoferowane parametry techniczne"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4- stacja uzdatn. wody","index":3,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,54,0],[48,1,48,7],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[57,5,57,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[57,3,57,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[57,1,57,2],[56,1,56,2],[55,1,55,2],[54,1,54,2],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[62,0,62,7],[63,4,63,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy, z montażem i uruchomieniem",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25/2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 4- stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy, z montażem i uruchomieniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I","Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy, z montażem i uruchomieniem  - 1 szt."]
[1,"Zapotrzebowanie:                                                                                                                                                                                                             - woda zmiękczona = min. 1,0 m3/h                                                                                                                                                                              - woda RO = min. 0,04 m3/h                                                                                                                                                                                        - woda RO = min. 2,0 m3/d"]
[2,"Technologia uzdatniania:                                                                                                                                                                                              Dwustopniowa technologia uzdatniania:                                                                                                                                                                                             Zmiękczanie:                                                                                                                                                                                                                - wydajność godzinowa Qmax. = 1,2 m3/h, przy spadku ciśnienia ∆p = 0,6 bar,                                                                                                               - pojemność jonowymienna 70ºF x m3,                                                                                                                                                                            - objętość złoża: min. 11 dm3,                                                                                                                                                                                          - rodzaj złoża: kationit silnie kwaśny,                                                                                                                                                                         "]
[null,"- rodzaj złoża: kationit silnie kwaśny,                                                                                                                                                                          - sterowanie objętościowe,                                                                                                                                                                                                            - minimalne ciśnienie robocze: 1,4 bar,                                                                                                                                                                           - maksymalne ciśnienie robocze: 0,8 bar,                                                                                                                                                                                  - przeciwprądowy system regeneracji,                                                                                                                                                                           - zużycie soli na jedną regenerację max. 2kg,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "]
[null,"- czas trwania regeneracji: około 1 godziny,                                                                                                                                                                                             - przygotowanie solanki z wody miękkiej,                                                                                                                                                                      - min. i maks. temperatura wody: 4 - 49ºC,                                                                                                                                                                      - zbiornik ciśnieniowy kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym,                                                                                                                         - zbiornik soli w obudowie kompaktowej,                                                                                                                                                                     - wymiary maks. (wys. x szer. x głęb.): 70 x 40 x 50 cm,                                                                                                                                          "]
[null,"- zasilanie elektryczne 24 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                  Demineralizacja:                                                                                                                                                                                                                    - System RO wydajność min. Q = 2m3/d, przy ciśnieniu sieci zasilającej P = 2,7 - 6,0 bar,                                                                                                                                                 - usuwalność soli 98%,                                                                                                                                                                                                - przystosowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym,                                                                                                                                             - sterowanie napięciem bezpiecznym 24 VAC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "]
[null,"- wstępny filtr węglowy"]
[3,"Zbiornik retencyjny:                                                                                                                                                                                                     - min. pojemność 60 l.,                                                                                                                                                                                               - układ kontroli poziomu,"]
[4,"Układ podnoszenia ciśnienia:                                                                                                                                                                                         - Q min. 1,0 m3/h H = 40 m H2O,                                                                                                                                                                                     - pompa ze stali nierdzewnej,                                                                                                                                                                                         - układ stabilizacji ciśnienia,                                                                                                                                                                                          - zasilanie elektryczne: U = 230V"]
[5,"Gwarancja: 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5-mankiety, czujniki, p","index":4,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[9,0,9,7],[19,1,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 25 /2012",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, czujniki na palec i przewody EKG"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi                                                                                                                                                          Powierzchnia pokryta warstwą antybakteryjną.                                                                                                                                                                  Obwód kończyny 27 - 36cm, szerokość mankietu 13cm.                                                                                                                                       Zintegrowany przewód ze złączem do przewodu (do poz. 3), łączącego z kardiomonitorem IntelliVue MP30.",18]
[2,"Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi                                                                                                                                                          Powierzchnia pokryta warstwą antybakteryjną.                                                                                                                                                                  Obwód kończyny 34 - 43 cm, szerokość mankietu 16cm.                                                                                                                                       Zintegrowany przewód ze złączem do przewodu (do poz. 3), łączącego z kardiomonitorem IntelliVue MP30.",8]
[3,"Przewód połączeniowy do mankietów ciśnieniowych                                                      Przewód kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kardiomonitorami IntelliVue MP30, długość min. 3 m, zapięcie mankietu przez szybkozłącze.",4]
[4,"Czujni SpO2 dla pacjentów dorosłych                                                                                                                                                                      Czujnik na palec, wielorazowego użytku, wykonany z elastycznego materiału odpornego na uszkodzenia, nie zawierający lateksu, dla pacjentów dorosłych.                                                                                                                                                                                                         Czujnik kompatybilny z kardiomonitorami IntelliVue Mp30. Długość przewodu min. 2m.",4]
[5,"Czujnik SpO2 dla pacjentów dorosłych                                                                                                                                                             Czujnik na palec typu klips, wielorazowego użytku, nie zawierający lateksu, dla pacjentów dorosłych.                                                                                            Czujnik kompatybilny z kardiomonitorem IntelliVue MP30. Długość przewodu min. 2m.",6]
[6,"Przewód główny EKG                                                                                                                                                                                                 Przewód zbiorczy EKG do kardiomonitora IntelliVue MP30, kompatybilny z posiadanymi przewodami 3-odprowadzeniowymi - poz. 8.                                             Długość min. 1,5 m.                                                                                                                                                                                       Graficzne oznaczenie rozmieszczenia elektrod.",6]
[7,"Przewód 3 odprowadzeniowy                                                                                                                                                                            Przewód 3 odprowadzeniowy EKG do kardiomonitorów IntelliVue Mp30, kompatybilny z posiadanymi przewodami głównymi - poz. 7.                                                                                                    Długość min. 0,5 m.                                                                                                                                                                                         Oznaczenia elektrod kodowane kolorami zgodnie z IEC.",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]