{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["akumulatory","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"akumulatory","index":0,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,6,63,7],[64,6,64,7],[65,6,65,7],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[62,3,62,4],[59,1,59,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[60,1,60,2],[57,1,57,2],[59,3,59,4],[56,3,56,4],[54,1,54,2],[58,1,58,2],[52,3,52,4],[48,6,48,7],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[49,1,49,2],[53,1,53,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[53,3,53,4],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[46,3,46,4],[39,3,39,4],[78,4,78,7],[79,4,79,7],[70,0,70,7],[49,3,49,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[62,6,62,7],[77,4,77,7],[60,3,60,4],[69,0,69,7],[16,1,16,4],[50,3,50,4],[47,3,47,4],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[42,0,42,7],[39,5,39,7],[41,0,41,2],[29,0,29,1],[59,6,59,7],[58,6,58,7],[43,5,44,5],[43,6,44,7],[45,6,45,7],[46,6,46,7],[47,6,47,7],[60,6,60,7],[37,0,37,7],[41,3,41,7],[61,3,61,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[51,6,51,7],[52,6,52,7],[61,6,61,7],[52,1,52,2],[49,6,49,7],[50,6,50,7],[67,0,67,7],[0,0,0,1],[53,6,53,7],[54,6,54,7],[55,6,55,7],[56,6,56,7],[57,6,57,7],[51,3,51,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Dostawa  i montaż  akumulatorów  wraz z wymianą połączeń między akumulatorami dla dwóch UPS Galaxy PW 160 kVA\n\n",310]
[2,"Demontaż zużytych akumulatorów i ich utylizacja",310]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["AKUMULATORY"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"spełniające parametry ( takie same jak istniejące) - bądź równoważne",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *","PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","żywotność projektowana wg normy EUROBAT",null,"10 - 12 lat"]
["2.","technologia wykonania",null,"VRLA-AGM"]
["3.","napięcie nominalne",null,"12V"]
["4.","pojemność nominalna ( prąd 10h dla rozładowania do 1,8 V/celę przy 25°C)",null,"70 Ah"]
["5.","Wymiary"]
[null,"długość",null,"350 mm"]
[null,"szerokość",null,"167 mm"]
[null,"wysokość",null,"180 mm"]
[null,"wysokość całkowita",null,"180 mm"]
[6,"waga",null,"~22,5 kg"]
[7,"rezystancja wewnętrzna w stanie pełnego naładowania (25°C)",null,"~6 mΩ"]
[8,"dopuszczalny zakres temp. otoczenia"]
[null,"rozładowanie",null,"-20 st C do 60 st.C"]
[null,"ładowanie",null,"0st C do  50st  C"]
[null,"składowanie",null,"-20st C  do 60st  C"]
[9,"temperatura optymalna pracy",null,"20 °C ± 5°C"]
[10,"materiał obudowy",null,"ABS ( UL -94 HB),  "]
[11,"Charakterystyka stałoprądowa ( A przy 25°C)",null,"**"]
[12,"Charakterystyka stałomocowa ( W przy 25°C)",null,"**"]
[13,"zgodność baterii z normami IEC, DIN, PN, EN, CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["** parametry wskazane w tabeli na ark.2"]
["UWAGA!"]
["Oferta   niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) akumulatorów  zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowane akumulatory  –  są  nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletne i będą gotowe do użytkowania"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,12],[17,0,17,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":10},"Załacznik nr 1 c.d."]
[]
[]
["Parametry graniczne dla akumulatorów w zakresie charakterystyk stałoprądowej i stałomocowej"]
[]
["Charakterystyka stałoprądowa ( A przy 25 °C )"]
[]
["napięcie/czas","5 min","10 min","15 min","30 min","1 h","2 h","3 h","4 h","5 h","8 h","10 h","20 h"]
["9,6 V",234.5,172.7,134.6,82.03,45.5,27.21,18.79,15.56,13.1,8951,7424,3961]
["10,0 V",227.8,164.3,131.9,80.52,45.29,27.01,18.72,15.49,13.03,8878,7353,3889]
["10,2 V",221,158.5,129.8,79.13,44.87,26.8,18.57,15.42,12.95,8805,7281,3817]
["10,5 V",198.5,146.3,123.6,78.53,44.45,26.6,18.5,15.28,12.8,8733,7210,3745]
["10,8 V",179.1,133.4,113.9,77.19,43.4,26.12,18,14.92,12.56,8587,7139,3673]
["11,1 V",152,119.2,102.2,72.27,41.23,24.95,17.21,14.2,12.02,8223,6924,3457]
[]
["Charakterystyka stałomocowa ( W przy 25 ° C )"]
["napięcie/czas","5 min","10 min","15 min","30 min","1 h","2 h","3 h","4 h","5 h","8 h","10 h","20 h"]
["9,6 V",2474,1839,1468,920.5,525.8,320.7,223.6,185.5,156.3,106.9,86.72,47.5]
["10,0 V",2426,1783,1444,909.3,524.5,319,223.7,185.3,155.9,106.4,88.16,46.67]
["10,2 V",2398,1736,1428,902.8,520.5,317.1,222.7,184.9,155.4,105.7,87.38,45.81]
["10,5 V",2183,1616,1362,8966,5158,3148,221.8,183.2,153.2,104.8,86.52,44.94]
["10,8 V",1988,1490,1259,8822,5063,310.8,215.8,179,150.8,103,85.66,44.08]
["11,1 V",1745,1347,1133,830.9,484.6,299.2,206.5,170.3,144.3,98.68,83.09,41.49]