{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":22,"sheets":["zad nr1","zad nr 2","zad nr 3","zad nr 4","zad nr 5","zad nr 6 ","zad nr 7","zad nr 8","zad nr 9","zad nr 10","zad nr 11","zad nr 12","zad nr 13","zad nr 14","zad nr 15","zad nr16 ","zad17 ","zad18","zad19","zad20","zad21","zad22"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad nr1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36./2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 1 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki diagnostyczne\n- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, Uniselect, Berenstein, N.I.H., Vertebral,Pigtail, Universal Flush, Straight\n- cewnik zbudowany z poliuretanu \n- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika\n- cewnik zbrojony oplotem stalowym\n- możliwość wyboru pokrycia hydrofilnego\n- dobra sterowalność 1:1\n- długość 65-125 cm\n- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s\n- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s\n- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,051” i przepływie powyżej 26ml/s",null,null,"szt.",200]
[2," Stent stalowy montowany na balonie\n stent o średnicy 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm oraz 10 mm \ndługość stentów 12, 15, 18, 24, 30, 40, 60, 80mm\nśrednica kanału centralnego balonu 0,035”\ndługość systemu wprowadzającego: 80 i 135cm\nzgodny ze średnicą cewnika prowadzącego od 8F przy stencie o średnicy 4-7mm\nzgodny ze średnicą cewnika prowadzącego 9F przy stencie o średnicy 8, 9, 10mm\nCSI od 6 do 7F;\nsystem OTW\ndobra widoczność stentu na bazie Rtg\nmożliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji\nodporność na zgniatanie\nstent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach\ncewnik balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym i na zewnątrz \nzalecane ciśnienie napompowania 8atm.",null,null,"szt.",30]
[3,"Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail” \n- długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku 10 lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku",null,null,"szt.",40]
[4,"Cewnik balonowy do PTA 0.018” OTW \n- długości szaftu: 90 cm i 150 cm\n- średnice: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10mm\n- długości: 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm dla średnic 2.0-6.0mm oraz 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm dla średnic 7.0-10mm.\n- materiał balonu- DURALYN\n- RBP: 10-18 atm",null,null,"szt.",50]
[5,"Cewnik balonowy do PTA naczyń o dużej średnicy                                                                                                                                                                             - średnica kanału centralnego 0,035\"\n- średnice balonów 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm i 25mm\n- długości 2, 4, 6, 8cm  \n- RBP 6 atm\n- profil 8F do 12F\n- długość cewnika 80 cm lub 110cm",null,null,"szt.",3]
[6,"Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe \n- giętkie, \n- wykonane z przezroczystego poliuretanu, \n- zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, \n- końcówki typu Luer, \n- odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, \n- długości od 25cm do 120cm",null,null,"szt.",300]
[7,"Stent obwodowy rozszerzany balonem niezamontowany \n· Materiał stentu- stal nierdzewna\n· Stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo) bez połączeń przy pomocy lutów lub spawów o bardzo giętkich przęsłach.\n· odporność na zgniatanie\n· Długość stentu 30.3 mm\n· Średnica stentu 3.5 mm\n· Zgodność z koszulką 12F-14F\n· Kompatybilny z balonem 0,035” \n· Możliwość rozszerzenia stentu 8-12 mm\nStent obwodowy rozszerzany balonem niezamontowany \n· Materiał stentu- stal nierdzewna\n· Stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo) bez połączeń przy pomocy lutów lub spawów o bardzo giętkich przęsłach.\n· odporność na zgniatanie\n· Długość stentu 40-50 mm\n· Średnica stentu 4.6 mm\n· Zgodność z koszulką 12F-14F\n· Kompatybilny z balonem 0,035” \n· Możliwość rozszerzenia stentu 14-25 mm",null,null,"szt.",3]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 2","index":1,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[22,0,22,7],[9,0,11,0],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[9,10,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 2 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki diagnostyczne: dostępna gama 43 krzywizn (w tym: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA);  Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże motylki  na hub z karbowaniem polepszającym podparcie. Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu ułatwiająca wejście do ostium. Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą ; Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ dla 4F-0,040\" ( w końcówce taperowanej 0,037\") dla 5F-0,047\" (w końcówce taperowanej 0,037\"), w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F-0,040\"; dla 5F-0,051\" w końcówce taperowanej 0,044\", cewniki typu Flush bez zbrojenia;Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; Długości cewników 40 cm – 125 cm; dostępna wersja do przetok o dł. 30cm                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",200]
[null," Również dostępne wersje cewników:  średnica zewnętrzna 4F; 5F; 6F, średnica wewnętrzna 0,041” dla 4F; 0,047” dla 5F; 0,051” dla 6F, wytrzymałość ciśnieniowa od 750psi do 1000psi, miękka atraumatyczna końcówka, cewnik zbrojony, Długości 65cm – 110cm, cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, Krzywizny: Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve, Simmons / Sidewinder, Straight, Hinck headhunter 1, Hinck headhunter 2, Newton technique 1, Bentson – Hanafee – Wilson 1 i 2, MANI, Vertebral, Straight Pigtail Flush, Straight Flush; oraz  (Outlook): Średnica zewnętrzna 4F, Średnica wewnętrzna 0,041”,  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", "]
[null,"Cewnik posiadający progresywnie gęściej uplecione zbrojenie oraz zmienną sztywność materiału szaftu, zapewniające doskonałą popychalność oraz odporność na załamanie,  Cewnik o doskonałej pamięci kształtu, Wytrzymałość ciśnieniowa 1200psi, Przepływ do 15ml na sekundę, Długości cewników od 20cm do 100cm, Krzywizny: Cobra Middle, Simmons / Sidewinder 1, Simmons / Sidewinder 2, Vertebral, Vertebral Modified, Straight Pigtail, Mini – Cath"]
[2,"Prowadniki hydrofilne 0,035: Prowadnik nitynolowy,  Średnica 0,035”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; Dostępne prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; Doskonała pamięć kształtu końcówki; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitynolowego z powłoką poliuretanową  gwarantującą zachowanie integralności prowadnika nawet po kliku zastosowaniach",null,null,"szt.",200]
[3,"Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange; Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight; Szeroka gama sztywności końcówki: standard (7cm); newton LT (13,5cm); Newton LLT (18,5cm); Newton LLLT (23,5cm); Bentson (23cm); Super Stiff ; Pokrycie PTFE;Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: Idealnie gładka powierzchnia;Brak efektu łuszczenia się pokrycia; Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; Większa trwałość pokrycia;Doskonała pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, eliminacja możliwości rozerwania się prowadnika dzięki safety ribbon.",null,null,"szt.",300]
[4,"Strzykawka wysokociśnieniowa:  Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia;korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z żebrowaniem Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny;  5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację;Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;",null,null,"szt.",200]
[5,"Igły: Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G; Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm; Ergonomiczny, karbowany hub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach; kuleczka na hubie pozwalająca na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły\n• Igła 1-częściowa, podwójnie cieta w kształcie litery V\n• Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez\n• Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły\n• Bardzo ostra końcówka umożliwia łatwe przejście przez tkanki i ściany naczynia oraz precyzyjne nakłucie\n",null,null,"szt.",50]
[null,"• Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły",null,null,"szt."]
[6,"Koszulki z markerem na końcówce:  Zawiera introduktor i dylator, Długość 11 cm,  Średnica 4F – 8F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F), Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania;  Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację\nGładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną czteropłatkową, silikonową zastawkę hemostatyczną, górna część zastawki z kodowaniem kolorami rozmiarów;  Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, pokrętło kranika kodowane kolorami rozmiarów;  Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; Dylator z zatrzaskiem górna część kodowana kolorami rozmiarów; Rozmiary kodowane kolorami; Duże światło wewnętrzne\n",null,null,"szt.",300]
[7,"Y-konektor \n· Światło  wewnętrzne 9 F\n· Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy\n· Materiał: polikarbonat\n· Szczelna zastawka\nObrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu\n",null,null,"szt.",50]
[8,"System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych \n· Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik \n· Rozmiar 6F - 7F\n· Zakres pracy: 6 – 45 mm\n· Długość pętli 120 cm\n· Długość cewnika 100 cm\n· System składający się z trzech pętli nitinolowych\n· System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej\n· Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1\n· Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii\nCewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem",null,null,"szt.",10]
[9,"Torquer do prowadników hydrofilnych\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”-0,038”\n• Sterowalny jedną ręką\n• Stosowany do prowadników hydrofilnych jak i standartowych\n• Ułatwia sterowanie i obrót\n",null,null,"szt.",200]
[10,"Zestaw do trombolizy celowanej:\nZawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F); średnice: 4F i 5F; Długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135cm; Długość segmentu infuzyjnego: \no Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm;\no Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm;\nKompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji",null,null,"szt.",20]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 3","index":2,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 3 - Sprzęt diagnostyczny III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne\n- Materiał : nitinol\n- w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n- 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n- dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n- Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n- Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300 cm\n- Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia",null,null,"szt.",600]
[null,null,null,"wg załącznika do umowy","szt."]
[2,"Igła angiograficzna: igła z wytrzymałego poliuretanu lub ETFE umożliwiająca wprowadzanie prowadników \nhydrofilnych, dostępne rozmiary: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G i 24G, przezroczyste \nzakończenie umożliwiające obserwację przepływu wstecznego krwi z kaniulą wykonana \nz elastycznego, odpornego na zginanie materiału,",null,null,"szt.",1000]
[3,"Cewnik zbrojony 4F, 5F, 6F z podwójnym oplotem\n- średnica zewnętrzna 4F; 5F; 6F,\n-średnica wewnętrzna 1,03mm dla 4F; 1,20mm dla 5F; 1,30mm dla 6F,\n-wytrzymałość ciśnieniowa 750psi dla 4F, 1000psi dla 5F i 6F, - miękka atraumatyczna końcówka, - Długości 65cm – 110cm, - cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, \nKrzywizny: Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large,\nSidewinder, Straight, Hinck headhunter 1, Hinck headhunter 2, Newton technique 1,\nBentson– Hanafee\n1 i 2, MANI, Vertebral, Straight Pigtail Flush, Straight – Wilson",null,null,"szt.",200]
[4,"\"Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych \n- Cewnik podwójnie zbrojony stalową siatką dla 4F, pojedynczo zbrojony dla 5F  z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z NYLONU , zewnętrzna powierzchnia wykonana z POLYURETANU\n- końcówki pokryte hydrofilnie ( M Polymer) na odcinku 15, 25, 40 cm w zależności od kształtu końcówki i długości cewnika. \n- średnice 4F , 5F \n- długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm .\n- akceptują prowadnik ,038 \n-  Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm), \n- Średnice wewnętrzne: 4F 0,041″(1,03 mm) i dla 5F 0,043″(1,10 ",null,null,"szt.",50]
[5,"\"Zestaw do mikroembolizacji\nStruktura trójwarstwowa shaftu:\n- warstwa wewnętrzna z PTFE\n- warstwa środkowa: cieniująca spirala wzmocniona wolframem\n- warstwa zewnętrzna: poliestrowy elastomer i pigment z hydrofilnym powleczeniem polimerowym Mcoat\n-  cewnik 2,0 F, 2,4 F , 2,7 F , 2,8 F o długości 110/ 130/ 150 cm \n- możliwość kształtowania końcówki (cewnik dostarczany z mandrynem)\n-średnice prowadnika dla wersji koaksjalnych 0.021\"\" (0.53 mm)\n-długości  prowadnika dla wersji koaksjalnych   120 cm / 140 cm\n- złoty 3 cm znacznik cz. dystalnej prowadnika dla wersji koaksjalnych",null,null,"szt.",5]
[6,"Koszulki interwencyjne nerkowe zbrojone\n- średnica 5F , 6F , 7F , 8 F  pokryte częściowo powłoką hydrofilną\n- długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli :  45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; \n- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45 cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; \n- długość 45 , 65 cm \n- końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA \n- znacznik  5mm RTG na 5 końcówce. \n- stalowe zbrojenie na całej długości koszulki .\n- zastawka naczyniowa odłączalna od zestawu w prosty sposób,",null,null,"szt.",100]
[7,"\"Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym przeznaczony do aspiracji skrzepliny z centralnego i obwodowego układu krążenia.\n- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F,7F, 8F \n- 8F jest kompatybilny z koszulką naczyniową 6 F\n- pole powierzchni aspiracyjnej cewników 8 Fr. w częsci dystalnej/proksymalnej  1.58mm²/1.65mm²\n- średnica zewnętrzna w części dystalnej/proksymalnej 2,15mm/1,76 mm\n- system RX na długości 23 cm\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- długość cewnika 140 cm, korpus zbrojony oplotem dla lepszej popychalności i odporności na załamania\n- długość końcówki 6 cm,\n- specjalny kształt końcówki o skośnej krawędzi z zaokrąglonymi brzegami\n- pokrycie hydrofilne na długości 40cm\n- 1mm marker widoczny w skopii  umiejscowiony 4 mm od końcówki\n- Marker pozycjonujący: biały o długości 10cm umiejscowiony 90 cm od końcówki cewnika\nZestaw zawiera: 2x strzykawki 30ml, 1x końcówka do przepłukiwania ,1x koszyk- filtr, 1x przedłużka z kranikiem dwudrożnym.",null,null,"szt.",5]
[8,"Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych\n- open cell zig-zag cell design stent\n- wycinany z tuby nitinolowej o grubości 0.185 mm \n- poddany elektrolitycznemu polerowaniu \n- zaopatrzony w złote znaczniki na obu końcach (minimum 3 znaczniki na każdym z końcu)\n- akceptujący prowadnik 0,035” \n- dostępny w rozmiarach: średnice 6,7,8,9,10 mm, długości 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm\n- uwalniany za pomocą pokrętła na rękojeści\n- introducer o długości 135cm w systemie RX ( Rapid Exchange ), \n- kompatybilny z koszulką 6F",null,null,"szt.",20]
[9,"Niemetaliczne obwodowe spirale popychalne \nimplant wykonany z kopolimeru hydrofilnego i zacieniony siarczanem baru widocznym we fluoroskopii                                                                                                                                                                                       rozmiary: dla systemu  018 - od 2mm - 20mm i długości od 3cm - 10cm; dla systemu  035 - od 4mm - 14mm i długości od 4cm - 15cm ",null,null,"szt.",80]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"                        "]

{"sheet":"zad nr 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 4 -sprzęt do interwencji naczyniowych IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: nitinol\n· Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire\n· Grubość strutów: 140 µm\n· Szerokość strutów: 85 µm\n· Skracalność poniżej 2%\n· Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu\n· Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic\n· Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo\n· Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność\n· 12 „koron” w jednym segmencie\n· Konstrukcja „peak to valley”\n· Konstrucka wieloelementowa  - każdy z segmentów działa niezależnie\n· Brak efektu „rybiej łuski”",null,null,"szt.",20]
[2,"\"Introducer zbrojony typu „crossover” -\n· Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over) i 100 cm. (cross i prosta)\n· Średnica 4, 5, 6 F\n· Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej\n· Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”\n· Fabrycznie taperowana\n· Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik\"",null,null,"szt.",100]
[3,"\"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” \n· Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.)\n· Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n· RBP 15 atm (dla średnic 2.5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.)",null,null,"szt.",100]
[4,"Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikami 0,018. Długośc balonu 40,60,80,120.Srednice 3.0,  4.0 ,5.0 ,6.0 ,7.0. Lek Paclitacel. Dawka leku 3 µg/mm 2. Długośc systemów dostarczania 90cm i 130cm OTW. Ciśnienie nominalne 6atm. Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera.",null,null,"szt.",10]
[5,"Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem\n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: CrCo\n· Długości 12, 15, 19 mm.\n· Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx\n· jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F \n· Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.\n· Ciśnienie nominalne 10 atm\n· RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)\n· Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm.\n· Konstrucka podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna",null,null,"szt.",5]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 5","index":4,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36./2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 5 -stentgrafty do zabiegów obwodowych I "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgrafty małe do naczyń obwodowych:\nstalowe,wycinane laserowo,  kryte obustronnie ePTFE, łącznie z końcami stentu,\nporowatość ePTFE 100-120µm dla lepszej biokompatybilności\nzamontowane fabrycznie na balonie,\nśrednica 5, 6, 7, 8, 9, 10mm  oraz długość 16, 22, 38, 59mm\nNiski profil:  6,7F \nMożliwość dopręzania oraz kloszowania stentów do większej średnicy przy niewielkich   skróceniach  do 12mm\nDługość prowadnika 80cm i 120cm\nProwadnik 0.035” OTW  Ciśnienie nominalne 8ATM",null,null,"szt.",10]
[2,"Stentgrafty duże do naczyń obwodowych:\nstalowe,wycinane laserowo,  kryte obustronnie ePTFE, łącznie z końcami stentu,\nporowatość ePTFE 100-160µm dla lepszej biokompatybilności\nzamontowane fabrycznie na balonie z możliwością doprężenia oraz kloszowania stentu do większej średnicy przy niewielkich   skróceniach  nawet do 22mm\nśrednica 12, 14, 16 mm  oraz długość 29, 41, 61 mm\nprofil:  9, 11F \nDługość prowadnika 80cm i 120cm\nProwadnik 0.035” OTW",null,null,"szt.",5]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 6 ","index":5,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie  6 -    Stentgrafty dozabiegów obwodowych III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 5 cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f",null,null,"szt.",5]
[2,"1. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 15cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[null,null,"",{"$nulls":4},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36./2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 7 - zestaw do mechanicznej trombektomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik wielopoziomowy dawkujący -  pozwala systemowi dostarczyć energię i  leki jednocześnie, aby przyspieszyć rozpuszczanie skrzepów. Długość cewnika 106cm - 135cm . Strefa terapii od 6-50cm",null,null,"szt.",5]
[2,"Sondy do trombektomii mechanicznej \n· kompatybilne z systemem napędowym Straub Medical Drive System\nsondy do trombektomii starej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F (umożliwiają: oderwanie i zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· sondy do trombektomii świeżej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F; 10 F (umożliwiają: zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· zakres długości 85 – 110 cm\n· kompatybilne z prowadnikiem 0,018”\n· w zestawie z prowadnikiem, obłożeniem na napęd oraz woreczkiem zbiorczym",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 8","index":7,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[22,0,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 8 -sprzęt do interwencji naczyniowych V "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Długie zbrojone koszulki interwencyjne z bocznym ramieniem(y-conector)kompatybilne z prowadnikami 0,018\", 0,035\", 0,038\".  Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastycznośc i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatania.Marker na końcu koszulki. Koszulka hydrofilna na całej długości. Dostępne końcówki  ANLO, SHTL, ANL1.Średnica 4,5,6,7,8,9,10,11,12F.Długośc 45,55,80,90,110cm ",null,null,"szt.",50]
[2,"Długie zbrojone koszulki interwencyjne z zastawką hemostatyczną CheckFlow i portem bocznym. kompatybilne z prowadnikami  0,035\", 0,038\". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniwające optymalną elastycznośc i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatania. Krzywizna prosta RAABE z możliwością kształtowania końcówki\n. średnica 4,5,6,7,8,9 F\n.  długość 30,45,55,70,80,90cm",null,null,"szt.",50]
[3,"Koszulki wprowadzające średnica 14,16,18,20,22,24F akceptujący prowadnik 0,038\" długość osłonki 30,40,55cm długość poszerzadła 46,56,71cm",null,null,"szt.",5]
[4,"Cewniki diagnostyczne- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna (wysmuklona), wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze cewnikowanie tętnic\n typy ukształtowania końcówki: Renal, Newton, Multipurpose, Simmons, J-Curve, Cobra , DAV , MAN , VANSCHIE 1 , VANSCHIE 2, VANSCHIE 3, VANSCHIE 4, VANSCHIE 5 , TIPS , VSC , VS , VTK ,RIM , MIK  . Minimum 40 rodzajów specjalistycznych zakończeń cewnika \n  cewnik nylonowy zbrojony , akceptuje prowadniki .035 do ,038 cala\n marker na końcu cewnika – BICON TIP , widoczna w rtg końcówka cewnika\n długość cewnika 40 do 125 cm \n dobra sterowalność 1:1\n średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, 5 F, 6 F ",null,null,"szt ",200]
[5,"Cewnik kalibracyjny zbrojony na całej długości typu Pigtail i prosty o średnicy 4F,5F długość 90 - 110cm. Znaczniki tantalowe wtopione w cewnik na dłudości 14 lub 22cm. Segmenty  1cm, 8 bocznych otworów.",null,null,"szt.",50]
[6,"Prowadnik zbudowany z litego drutu stalowego o najwyższym stopniu sztywności \n Pokrycie teflonowe \n Zakres długości 180 -260 cm \n bezpieczna spiralna końcówka o kształcie typu prostym LES , zagiętym - LES , podwójnym zagięciu do łuku aorty LESDC , AUS , AES .",null,null,"szt",50]
[7,"Filtr  czasowy lub stały \nFiltr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy,samorozprężalny : jugular, femoral lub uniwersalny z  podwójnym filtrowaniem , maxymalny rozmiar naczynia 30 mm , załadowany na 7 i 8,5 F introducer\nFiltr stały wykonany ze stalowego drutu , dostarczany od góry lub od dołu , maxymalny rozmiar naczynia 40 mm , załadowany do introducera 12 F",null,null,"szt",5]
[8,"Zestaw do usuwania filtra czasowego. Filtr można usunąć wyłącznie z dostępu szyjnego.\n",null,null,"szt",5]
[9,"Stenty samorozprężane pokrywane lekiem \n Stent nitinolowy samorozprężalny wykrawany laserowo z tubularnego nitinolu ,\n Pokryty paklitaksolem w formie niepolimerowej ,\n Markery instrumentu wprowadzającego i markery na stencie ,\n System wprowadzający zbrojony 6F ,\n Zakres długości stentów  40 mm do 100 mm ,\n Zakres średnic 5 do 8 mm , ",null,null,"szt",5]
[10,"Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej - nitynolowy, zamkniętokomórkowy z dużą siłą radialną dł szaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F Śr 16-34mm, dł 30,40,50, 60,80,100mm Brak migracji stentu. Stosowany do zwężenia i rozwarstwienia aorty , syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1B.",null,null,"szt",2]
[11,"Samorozprężalne stenty do żyły,nitynolowe, z dużą siłą radialną, dł szaftu od 80 cm do 120cm, kompatybilne z koszulkmi 7F i 10F Śr 12-22mm, dł 60 - 150mm . Dedykowane do DVT, w syndromie May-Thurner, w zespołach pozakrzepowych.",null,null,"szt.",5]
[12,"Nożny zestaw wprowadzający: zawiera 4cm igłę 21G nitynolowy prowadnik 0,018\" i 7cm koszulkę wprowadzającą ze średnicą wew. 2,9F zewnętrzną 4F oraz zawór Check-Flo.",null,null,"szt",10]
[13,"Ultra-niskoprofilowy cewnik do PTA: system OTW kompatybilny z prowadnikem 0,014\" .Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F. Średnica balonu 1,5-3mm długośc 20mm-120mm Długośc szaftu 50,90,150cm. Ultra niski profil umożliwia przejście balonów przez zestaw wprowadzający do stopy.",null,null,"szt",15]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 9","index":8,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 9- stentgraft obwodowy montowany na balonie"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft obwodowy fabrycznie montowany na balonie\nStentgraft wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokrycie PTFE\nDługość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm\nSzeroki zakres rozmiarów: długość od 18 do 58mm; średnica od 5 do 10 mm\nSystem kompatybilny z prowadnikiem 0,035",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 10","index":9,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 10- sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej stosowane do naczyń wieńcowych i obwodowych kompatybilne z urządzeniami Volcano:kompatybilne z prowadnikiem 0,014” - 0,038”\n- shaft proksymalny 2,9F – 7,0F\n- średnica skanera 3,5F – 8,2F\n- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F – 9F",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 11","index":10,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 11 - sprzęt do interwencji  naczyniowych VI"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedno. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n• Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”\n• Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n• Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm)\n• Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n• Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty",null,null,"szt.",600]
[2,"Prowadnik sztywny - prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE\n• Średnice: 0,035”oraz 0,038” \n• Długości: 75/145/180/260cm\n• Końcówki \n Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J\n Prosta: 1 cm lub 4 cm dł",null,null,"szt.",100]
[3,"Cewnik balonowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n• Średnice balonu: 3 – 12 mm\n• Długości balonu: 20 – 200 mm\n• Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm\n• Kompatybilny z koszulkami: \n 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm)\n• Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM\n• Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm \n• Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność\n• Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany",null,null,"szt.",150]
[4,"Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.\n• Pokryty na całej długości tkaniną z PET\n• Pleciony w kształt tubularnej siatki,\n• O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia \n• Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny,\n• Średnice: 6-14mm \n• Długości 20/30/50/70 mm nominalnie\n• Kompatybilny z koszulkami 10-12 F",null,null,"szt.",5]
[5,"Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.",null,null,"szt.",30]
[6,"Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki\n• Długości cewnikow 65 - 100cm\n• Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec \n• Wiele rodzajów krzywizn końcówki",null,null,"szt.",200]
[7,"Przedłużacze wysokociśnieniowe \n· Długośc: 25-152 cm\n· Ciśnienie: 500-1200 PSI\n· Łączniki wykonane z przezroczystego materiału",null,null,"szt.",600]
[8,"Koszulki naczyniowe \n· Introducer pokryty substancją hydrofilną\n· Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n· Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n· Kółko do przyszycia Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n· Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki",null,null,"szt.",700]
[9,"Prowadnik Specjalistyczny 0,018” \n· Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n· Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n· Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n· Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n· Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.",null,null,"szt.",50]
[10,"System neuroprotekcji:prowadnik 0,014\" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką\n• Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,\n• Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku,\n• Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów\n• Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm\n• Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F",null,null,"szt.",5]
[11,"Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018” \n• Długości: 130, 190 i 300 cm \n• Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”\n• Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem\n• Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”\n• Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu",null,null,"szt.",50]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 12","index":11,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 12 sprzęt do interwencji naczyniowych VII"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , kompatybilne z koszulką 6F, długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej",null,null,"szt.",40]
[2," DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków everolimus;   kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F,  średnice od 2,5 do 4,0mm co 0,5mm dlugosci 28 i 38mm, posiadające wskazanie do zabiegow BTK , RBP 18atm dla wszystkich średnic",null,null,"szt.",5]
[3,"Stenty samorozprężalne do tętnic: udowej powierzchownej i podkolanowej\n- stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i 0018\"\n- możliwość zastosowania introducera  4F i 6F oraz cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów\n- długość układu wprowadzającego 80  i 135cm\n- dostępne średnice od 3 do 10mm\n- dostępne dlugości od 20 do 100mm \n- dla średnic 5-8 mm dostępne również długości 120 i 150 mm\n- mechanizm uwalniania stentu  możliwy  do obsługi jedną ręką",null,null,"szt.",20]
[4,"Cewnik balonowy wielozadaniowy\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n- dostępne średnice od 3,0 do 14mm\n- dostępne dlugości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm;   20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm,  i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm,  ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm  dostępna dł. 250mm, \n- długość układu wprowadzającego 80 i 135cm\n- możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm\n- NP 4-8atm   RBP > 7atm,  a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich  i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany",null,null,"szt.",150]
[5," Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n- dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia  i predylatacji  bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej ,  system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F  Dostępne  średnice 1,2;  1,5;  2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długość shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla więszkej siły penetracji przez zmianę",null,null,"szt.",100]
[6,"  Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana\n- dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki\n- proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia\n- dostępna prosta koncówka,  spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki  i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii\n- długość: 190 i 300 cm\n- dwa rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g)\n- Dostępny również prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncówki roboczej (ok 30cm\n- Dostępne standardowe prowadniki zabiegowe 0,035” z taperowana końcówka 0,025” o dł 17 cm",null,null,"szt.",100]
[7,"Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. \nWskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa.\nRozmiary:  średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stenty krótkie o dł. 20mm i długie o długości 180 i 200 mm)\nDługość kateteru 80 i 120cm.\nKompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018.   \n-wysoka odporność na:\na).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia)\nb).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia)\n-technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w\ntętnicy. \n-możliwość modelowania stentu po jego implantacji\n-wysoka siła radialna\nWymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia",null,null,"szt.",15]
[8,"Systemy zamykajace do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasdzie nitynolowego klipsa",null,null,"szt.",300]
[9,"System protekcji dystalnej typu filtr\nmożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar)\ndługość systemu >/=190 cm \ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)",null,null,"szt.",40]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 13","index":12,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36./2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 13 - cewniki i stenty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik balonowy ultra niepodatny. OTW rozmiary balonów: średnice w mm / dł. w cm; 3mm/2,4,10cm; 4mm/2,4,10,12,15,17,20cm\n pozostałe dostępne balony o średnicach: 5, 6,7mm; długości: 2,3,4,6,8,10,12,15,17,20cm\n pozostałe dostępne balony o śred. 8,9,10mm; dł. 2,3,4,6,8, (10)cm\n nominal pressure: 8atm; RBP: 24, 22,20 atm\n system wprowadzający w czterech długościach: 40cm; 80cm; 120cm; 135cm\n kompatybilny z prowadnikiem 0.035\"\"\n zalecana koszulka: 5Fr dla balonów o śred. 3, 4, 5mm; pozostałe: 6Fr,7Fr\n materiał balonu z włóknami kewlarowymi\n trzon cewnika zawierający urządzenie do ponownego zwijania balonu\n dystalny potrójny kanał i proksymalny kanał współosiowy\n końcówka atraumatyczna o dł. 4,5mm\n rozmiar shaftu: 5,6Fr dla śred. 3-10mm",null,null,"szt.",10]
[2,"Samorozprążalne stenty obwodowe nitinolowe do zastosowania w SFA i proximal poplitea\n wycinane laserowo z jednego kawałka\n helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej sile radialnej dynamiczne dopasowanie się do krzywizn naczynia bez zmiany średnicy stentu\n zalecany system wprowadzający: koszulka  6F\n długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm\n średnica kanału wewnętrznego dla prowadnika0,035”\n średnice stentów od 6 do 7 mm dla długości stentów: 100mm, 120 mm, 150mm, 170 mm, dostępne dla obydwu zaoferowanych długości\nsystemu wprowadzającego\n dostępne również w roz. Śred. 6mm i 7mm o dł. 200mm, przy systemie wprowadzającym o dł-80cm i 135cm\n po sześć markerów tantalowe po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG\n minimalna skracalność stentu po rozprężeniu\n multifunkcyjny system uwalniania stentu",null,null,"szt.",20]
[3,"Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem ,Rozmiar balonów: śred. 2; 2.5; 3; 3.5; 4mm, dł.40,80,120 mm: kompatybilny z prowadnikiem 0.014\"; oraz rozm. śred. 4-5-6mm o dl. 40-60-80-100-120-150mm kompatybilne z prowad. 0,035\" Typ OTW;  dł. Systemu roboczego: 150 cm - dla 0,014\"  i 130cm dla 0035;     zalecana koszulka 5-6F - w zalezn. od rozm.  Rozmiar shaftu:  5-6F- w zależn od rozm.                                                                                                                                                       RBP: 12-15 atm- w zależn od rozm. Ciśnienie nominalne 6-7 atm- w zależn od rozm.      Balon powleczony paklitakselem;      Dwa markery radiologiczne w postaci opasek wyznaczające długość balonu;    Wymagany nośnik paclitaxelu: sorbitol i polisorbat,  nie więcej niż 2% utraty paclitaxelu podczas 'transportu' balonu- potwierdzone badaniem 'shake test'     Stała dawka paclitaxelu na całej powierzchni balonu;  stężenie powierzchniowe paclitaxelu na balonie: nie więcej niż 2 ug/mm2",null,null,"szt.",100]
[4,"Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na obu końcach ok. 2mm\ndostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm,13,5mm\ndługości stentgraftu w średnicach od 5-8mm to 20,30,40,60,80,100,120mm\ndługość stentgraftu w średnicach od 9-13,5mm to 30,40,60,80,100,120mm\ndługość systemu wprowadzającego to 80cm i 117cm kompatybilne z prowadnikiem 0,035”\nna zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki radiocieniujące)\nwewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem \nzalecana koszulka odpowiednio 8F.9F 10F",null,null,"szt.",5]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 14","index":13,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 14 -sprzęt do interwencji naczyniowych V "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent kobaltowo-chromowy\n• stent o budowie zamkniętokomórkowej\n• długości stentu: 18mm, 30mm, 37mm, 55mm, 75mm\n• średnice stentu: 5,0 - 10,0 mm\n• długość szaftu 80 i 130 cm\n• jednorodne komórki na całej długości stentu (brak wyodrębnionych komórek i elementów łączących), różne grubości przęsła w zależności od średnicy stentu (120µm-5-7mm; 152µm 8-10mm),\n• szerokość strutu 120um dla wszystkich średnic\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035\"\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu\n• duża siła radialna\n• rozmiar koszulki 6 F (dla średnicy 5-9mm) i 7F (dla średnicy 10mm) \n• bardzo krótki czas inflacji i deflacji\n• podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność",null,null,"szt.",50]
[2,"Mikrocewnik wspomagający prowadnik w przechodzeniu trudnych anatomicznie zwężeń i okluzji\n• wykonany w całości ze stali medycznej\n• współpracujący z prowadnikiem 0.014\"\n• kompatybilny z koszulką naczyniową 3F - 4F\n• profil dystalny 2.0 F, proksymalny 2.3 F\n• Tip crossing profile 0.66mm\n• długość całkowita 100cm i 150cm\n• pokrycie hydrofilne 35cm w części dystalnej\n• 2 markery platynoirydowe odległe od siebie 1cm",null,null,"szt.",5]
[3,"Cewnik balonowy typu rapid exchange\n• średnice od 1,25 - 7,0 mm (w zakresie 2,0 - 4,0 mm co 0,25mm);\n• długości od 10 do 40 mm;\n• długość szaftu 140 -160 cm\n• ciśnienie nominalne 7 - 8 bar\n• ciśnienie RBP 14-18 bar\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014\"\n• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n• powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,\n• profil końcówki (tip/entry profile) 0,017\";\n• profil balonu (crossing profile) od 0,022\" dla 1,25 mm, 0,024\" dla 3,0 mm; do 0,028\" dla 7,0;\n• balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.\n• bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s\n• posiadają dwa markery\n• konstrukcja ze wzmocnionym szaftem",null,null,"szt.",50]
[4,"Stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol\n• konstrukcja wielosegmentowa, otwartokomórkowa \n• stent elastyczny, odporny na załamanie, \n• stent polerowany galwanicznie w celu wytworzenia gładkich powierzchni pozbawionych krawędzi\n• stent o bardzo dużej pamięci kształtu,\n• Skracalność stentu od 1% (dla stentu o śr. 4mm) do 7% (dla stentu o śr. 10mm)\n• osiem markerów z tantalu umieszczonych na obu końcach stentu oraz dodatkowe markery w systemie wprowadzającym – przed i za stentem \n• długości stentu:  20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm\n• średnice stentu od 4,0 do 10,0 mm\n• długości systemu wprowadzającego 80cm, 130cm\n• kompatybilny z rozmiarem koszulki 6F (dla wszystkich średnic)\n• prowadnik 0,035\" w systemie OTW",null,null,"szt.",30]
[5,"Cewnik OTW i RX\n• dostępna wersja RX dla średnic 2,0- 4,0 mm; średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm dla wersji OTW\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014\"\n• ciśnienie RBP 14-16 bar\n• długości balonu: 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, dostępna wersja z balonem taperowanym dla długości balonu 210 mm oraz średnic 2,0/2,5, 2,5/3,0, 3,0/3,5, 3,5/4,0 mm\n• długość shaftu 120cm i 150 cm(średnica proks./środ./dyst.(F) 3,9/3,3/2,8) i wersja RX (średnica proks./dyst.(F) 2,0/3,3)\n• materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia                                                                                                                              • niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F dla wszystkich średnic\n• podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n• kontrolowana podatność balonu\n• zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego",null,null,"szt.",50]
[6,"Ergonomiczna budowa strzykawki ułatwiająca stosowanie – rękojeść w kształcie „pistoletu” łatwa w obsłudze lewą lub prawą ręką\n• Maksymalne ciśnienie 20 atm.ub  30 atm. \n• Strzykawka o pojemności 20 ml, wykonana z przezroczystego materiału\n• Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji",null,null,"szt.",200]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 15","index":14,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,6,16,10],[18,6,18,10],[5,0,5,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36./2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 15- Stentgrafty aortalne I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG\n• Markery cieniujące znajdują się:\n1. wokół proksymalnego pierścienia\n2. wzdłuż bocznego prostego szwu\n3. na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej\n4. na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej\n5. na okrągłym dystalnym końcu\n• Unikalny system mocowania części proksymalnej z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n• Zbrojony na całej długości\n• Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n• Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n• Średnica „main body” od 24 do 31mm\n• Długość „main body” od 96 do 142mm\n• Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n• Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n• Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n• System wprowadzający 22F\n• System części kontralateralnej 20F\n• Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego \nczęści proksymalnej jak i dystalnej\n• Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni\nSpecjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n• Dostarczany w zestawie z 2koszulami, 2 prowadnikami o najwyższym stopniu sztywności, 1balonem do doprężenia",null,null,"szt.",5]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7}," podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr16 ","index":15,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7],[9,0,10,0],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 16  -    Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stengraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym.Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu lub nitinolu  dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. \n-  Posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu   wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. \n- System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) , branchowej z odnogami na tętnice biodrową wewnętrzną .",null,null,"szt.",5]
[null,"Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce:\n- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .\n- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej . \n- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi \n- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy \n- długości jednego elementu 75 do 225 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm\n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta . \n- system posiada introducer  z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa , zbrojoną pokrytą hydrofilnie koszulkę z zastawką redukcyjną pracującą w zakresie średnic ,035 cala do 22F ."]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad17 ","index":16,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[13,0,13,7],[9,0,12,0],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[9,6,12,6],[9,7,12,7],[9,8,12,8],[9,9,12,9],[9,10,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 17- stentgrafty aortalne III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","1.Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający.",null,null,"szt.",10]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta."]
[null,"System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej"]
[null,"Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[null,"     ",{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[null,"1.       Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający."]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta."]
[null,"2.       System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]

{"sheet":"zad18","index":17,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,5,13,5],[9,6,13,6],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[4,0,4,10],[6,0,6,10],[17,7,17,10],[14,0,14,7],[9,2,13,2],[9,3,13,3],[9,4,13,4],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[9,0,13,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 18 Stentgrafty aortalne IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"                                                                                                                                                                                                       Stentgraft   aortalno brzuszny z systemem mocowania podnerkowym, repozycjonowany\n\n",null,null,"szt.",10]
[null,"1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n5. możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi\n6. możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi"]
[null,"7. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-29 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n8. dobra widoczność w RTG\n9. cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i 2 prowadniki w zestawie\n10. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta "]
[null,"Informacje dodatkowe\n1. budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n2. konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n3. elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych \n4. możliwość implantacji w pękających tętniakach"]
[null," Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach\nParametry techniczne stentgraftu do aorty piersiowej\n1.  szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu\n2.  pokrycie stentgraftu materiałem PTFE \n3.  system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak   \n     szwów/                                                                                                                                                                                           4. system wprowadzający 18,20,22,24 Fr\n5. długość stentgraftu: od 10 do 20 cm\n6. stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm\n7. giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów \n    z ostrym łukiem aorty"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad19","index":18,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,8],[6,0,6,10],[13,0,13,7],[9,0,12,0],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[9,6,12,6],[9,7,12,7],[9,8,12,8],[9,9,12,9],[9,10,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 19 - Stentgrafty aortalne  V"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft aortalny:\n- stent rozwidlony z fiksacją nadnerkową\n- budowa złożona wielomodułowa\n - wykonany z nitynolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane oraz kloszowate\n- optymalna widoczność systemu w obrazie RTG , obecność markerów na brzegach pokrycia, w\n   rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek\n- część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość\n- bezpieczny system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający kontrolę\n  szybkości uwalniania oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu \n  dokładnego pozycjonowania\n- zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej na \n  wyskość 15 mm powyżej brzegu tkaniny, z dodatkowymi elementami mocującymi (igły)\n- minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, maksymalny kąt podnerkowy - 75°;\n   potwierdzone w instrukcji użytkowania",null,null,"szt.",10]
[null,"w modelach standardowych: średnica części aortalnej 23 – 36 mm, średnica części biodrowej\n  10-28 mm; całkowita długość pokrycia stentgraftu 120, 145, 170 mm z możliwością\n   przedłużenia; długość nogawki kontralateralnej: 82,93,124,156,199 mm\n- w standardzie dostępne rurki brzuszne o średnicy 23-36mm i  długości 70mm\n- średnica systemu wprowadzającego 18-20 FR – część główna; system części kontralateralnej\n  14-16 FR "]
[null,"w standardzie dostępny system artalno – jednobiodrowy, o śr. 23-36mm i długości porycia 155– \n195mm z możliwością przedłużenia oraz poduszki zamykające o śr. 8-24mm i długości 31-35mm\n- balon do modelowania stentgraftu w zestawie\nW tej samej cenie możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: stengraft do tetniaków aorty piersiowej wieloczęściowej.\n- stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej\n- budowa złożona wielomodułowa\n- wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą\n   metalowymi elementami,                                                                                                                                                                                        w standardzie dostępne modele proste i zwężające się oraz różne typy zakończeń:"]
[null," a. stentgraft umożliwiający mocowanie bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub\n    szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitinolowej nie pokrytej \n    tkaniną;\n b. podobne zakończenie końca dalszego umożliwia mocowanie nad odejściem pnia trzewnego;\n c. całkowicie pokryty tkaniną koniec bliższy i dalszy (średnica 22-46mm) – szczególnie istotny\n     w leczeniu rozwarstwień\n- średnica stentgraftu 22-46 mm ( części proste); 26-46mm ( części zwężające się); długość 100 –\n   212mm z możliwością przedłużenia\n- optymalna widoczność w obrazie RTG\n- obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu\n- system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający bezpieczne dostarczanie\n  stentgraftu do worka tętniaka oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu, średnica systemu \n  wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich modeli stentgraftu\n- system wprowadzający umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego\n  stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania\n- możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu – w zależności od sytuacji\n- balon niskociśnieniowy w zestawie"]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad20","index":19,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[4,0,4,10],[6,0,6,10],[12,0,12,7],[9,0,10,0],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 20  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"\"Koszulka interwencyjna z balonem \nWymagane parametry :\n- koszulka zbrojona                                                                                                                                                                                      - profil wejścia: 11F, 13F, 14 F\n- Średnice wewnętrzne koszulki po rozprężeniu ID : 14 F , 18 F , 19 F , 21F                                                                                                                                                                                                                                               - średnice zewnętrzne koszulki po rozprężeniu OD: 17F, 21F, 22F, 24F                                                                                                                                                                                                                                                     - długość robocza 25cm ,35 cm                                                                                                                                                                     - ciśnienie 20 ATM/bar\n- Koszula posiada balon wewnętrzy służący do uzyskania zaprogramowanej ",null,null,"szt.",2]
[null,"średnicy wewnętrznej"]
[2,"Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem\nnadnerkowym\n- Stengraft rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie\nmodułowej, składający się z części głównej i nogawek.\n- Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków , z podwójną\nkoroną i dwustopniową kontrolą uwalniania .\n- Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu\n- Body wykonane z PTFE wzmacniane dwuskładnikowym polimerem .\n- Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej\npowleczonej dwustronnie PTFE\n- Stengraft umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7\nmm\n- System wprowadzający o średnicy 14 F dla części głównej i dla\nnogawek\n- Oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22mm",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad21","index":20,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,0,6,10],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 21  -  Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn.netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: \nstentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej,\nwykonany z nitinolu z powłoką poliestrową,\nOdkryty stent na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej \nodejścia tętnic nerkowych.\nPrzedłużki biodrowe i aortalne,\nmożliwościa rozbudowy stent-graftu o moduł tzw. Iliac branch w cenie zestawu\nSystem wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 22 F,Długość całkowita stentgraftu podstawowego w 3 długościach: 130,150 lub 170mm\nDługość dodatkowej odnogi bocznej w zakresie od 50 do 100 mm bez strefy nakładania się,\n co najmniej trzy długości\nŚrednice proksymalne stentgraftu podstawowego: 24-34 mm, \nśrednice dystalne (główna odnoga boczna): 12-22 mm, \nMożliwoś wymiany na stentgraft aortalny piersiowy -Forma: tubularna lub stożkowa,\nOpcjonalnie stentgraft modyfikowany na wymiar pacjenta w części dystalnej lub proksymalnej o typie \n„scallop”\nDługości: co najmniej trzy w zakresie od 130 do 230 mm,\nŚrednice: 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 mm,\nRozmiar systemu wprowadzającego i koszulki naczyniowej: nie większy niż 24 F",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad22","index":21,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,7],[3,0,3,10],[5,0,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/36/2014"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 22 stentgrafty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej. System składa się ze stentu kobaltowo-chromowego z poliuretanowym EndoBagiem wypełnianym w trakcie zabiegu polimerem, z systemu wprowadzającego, uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do podłączenia do konsoli systemu. Stent z dołączonym EndoBagiem jest wcześniej zamontowany na balonie. \nStenty są produkowane w rozmiarach od 100 mm do 180 mm długości i średnicy 10 mm z EndoBagami o średnicy 6,0 cm. Zestaw posiada system wprowadzania 17Fr i jest kompatybilny z prowadnikami 0,035”\n- system wprowadzany jest przez tętnicę biodrową lub udową \n- szyja tętniaka aorty,  średnica wynosi od 18 do 32 mm. \n- szyja tętniaka aorty, minimalna długość ≥ 10 mm. \n- średnica tętnic biodrowych od 9 do 35 mm.\n",null,null,"szt.",10]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]