{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5","zadanie nr 6","zadanie nr 7","zadanie nr 8","zadanie nr 9","zadanie nr 10","zadanie nr 11","zadanie nr 12","zadanie nr 13","zadanie nr 14","zadanie nr 15","zadanie nr 16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[11,0,11,8],[21,1,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……..……....…..……… z dnia ……..……...…......……...……"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Sprzęt diagnostyczny I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń\n- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk\n- cewnik zbudowany z poliuretanu \n- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika\n- cewnik zbrojony oplotem stalowym\n- pokrycie hydrofilne\n- dobra sterowalność 1:1\n- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s\n- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s\n- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s",125]
[2,"Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE \n- końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve \n- prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem\n- prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem \n- prowadniki sterowalne w ofercie\n- długości od 45 do 260 cm, \n- średnica od 0,018” do 0,038”\n- dobre kontrastowanie w rtg",225]
[3,"Koszulki diagnostyczne, wprowadzające \n- średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 35 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki,\n- średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 45 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki,\n- średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki,\n- średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki.\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,\n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, \n- marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg,\n- koszulka zbrojona oplotem stalowym.",25]
[4,"Cewnik angiograficzny znakowany typu „pig-tail” \n- długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku",30]
[5,"Cewniki prowadzące zbrojone z ukształtowanym końcem ułatwiającym wejście do wybranego naczynia \n- dobra sterowalność, \n- typy ukształtowania końcówki: Hokey Stik, Cobra, Contrlateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight\n- silikonowa zastawka hemostatyczna,\n- miękka i atraumatyczna końcówka,\n- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika,\n- pokrycie cewnika materiałem PTFE ,\n- długość cewnika 50 lub 55 oraz 90 lub 100 cm, \n- duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej,\n- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,067” \n- średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” \n- średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” \n- średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” \n- średnica zewnętrzna 10F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,110”",15]
[6,"Prowadniki sterowalne, hydrofobowe i hydrofilne \n- średnica prowadnika 0,010” – 0.065” lub zmienna średnica -0,022”-0,035”-0,022” \n- długość prowadnika 180 cm, 195 cm, 260 cm i 300 cm, \n- platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach rtg) o długości 5 cm; 8 cm oraz 14cm\n- długość końcowych odcinków do kształtowania 4cm, 8cm oraz 14cm.\n- prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty \n- miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard\n- pokrycie PTFE lub teflonem lub hydrofilne.\n- dobra manewrowalność\n- dobre kontrastowanie końcówki w obrazie rtg",175]
[7,"Strzykawki ciśnieniowe z manometrem",150]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8],[20,1,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……....…..……… z dnia ……..……....……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Sprzęt diagnostyczny II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Cewniki angiograficzne  \n- Cewniki niesekektywne (flush catheters) i selektywne\n- końcówka cewnika miękka, polerowana, atraumatyczna dzięki zwężeniu\n- 44 rodzaje krzywizn końcówki\n- Cewnik pokrywany hydrofilnie\n- Średnice cewnika 4/5F i światło 0,035” oraz 0,038”\n- Długości cewnikow: 65,90 i 100 cm\n- Przeplyw ml/sec od 6ml/sec do 32ml/sec o (Pigtail 5 F – 65cm,Prosty 5F-65cm )\n- Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki",125]
[2,"Prowadniki specjalistyczne do zabiegów naczyniowych\n- Prowadnik sterowalny z rdzeniem ze stopu stali z tytanem\n- Siła skrętu prowadnika wynosi 1:1\n- Prowadnik pokrywany hydrofilnie\n- Średnica prowadnika 0,018”\n- Długości prowadnika 110/150/200/300cm,\n- Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n- Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,",40]
[3,"Prowadniki do małych naczyń\n- Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018 ‘’ o stalowym rdzeniu pokryty PTFE , końcówka prowadnika pokryta  silikonem\n- Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki  \n- Końcówka kształtowalna, wysoce cieniująca we fluoroskopie z licznymi markerami na powierzchni \n- Prowadnik o długościach 130,190, 300 cm \n- Końcówka prowadnika prosta bądź zagięta ‘’J” .",40]
[4,"Prowadniki sztywne do zabiegów naczyniowych\n- Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C\n- Supersztywny o miękkiej, 10 i 15 cm sekcji dystalnej, z supermiękkim zakończeniem długości 4 cm\n- Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego, pokrytego złotem\n- Średnika prowadnika 0.035”\n- Długość prowadnika 185 cm i 300 cm",30]
[5,"Koszulki naczyniowe\n- Introducer pokryty substancją hydrofilną\n- Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n- Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n- Kółko do przyszycia\n- Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n- Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki",500]
[6,"Łączniki do strzykawki automatycznej\n- Długośc: 25/51/76/102/122/152 cm\n- Ciśnienie: 500/1000/1200 PSI\n- Łączniki wykonane z przezroczystego materiału",500]
[7,"Prowadniki diagnostyczne\n- Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n- Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038\n- Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n- Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm\n- Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n- Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……....…..……… z dnia ……..……....……...……"]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Sprzęt diagnostyczny III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne\n- Materiał : nitinol\n- w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n- 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n- dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n- Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n- Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 cm\n- Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia",200]
[2,"Kaniulowana igła do nakłuć\n-Igła do nakłucia tętnicy, obtutator, kaniula;\n- Kaniula wykonana z PTFE;\n- Igła zawierająca filtr ( hydrofobowa membrana);\n- zestaw pakowany w sterylnym, sztywnym, plastikowym pojemniku;\n- Wymiary zewnętrzne kaniuli: 14/16/18/20/22/24G ( 2,15/ 1,70/ 1,30/ 1,10/ 0,85/ 0,67mm);\n- Wymiary wewnętrzne kaniuli: 1,75/ 1,30/ 0,95/ 0,80/ 0,60/ 0,47 mm;\n- Długość kaniuli: 64/ 51/ 32/ 25/ 19 mm;\n- Wielkości przepływów: 325/ 205/ 195/ 92/ 95/ 105/ 53/ 64/ 37/ 18 ml/ min.\n- Nasadka igły w różnych kolorach celem łatwego rozróżnienia rozmiaru.",600]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 - Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014’’      "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\nMateriał konstrukcyjny: CrCo\nDługości 12, 19 mm.\nŚrednice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\nDługości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140   Rx jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania\nKompatybilne z introducerem 4F i 5F\nProfil przejścia: 0,053  dla 4.5   5.0 mm., 0,067  dla 6.0   7.0.mm.\nCiśnienie nominalne 10 atm RBP 15 atm (dla średnic 4.5   6 mm.) i13 atm (dla średnicy 7mm.)\nGrubość strutów stentu 130 ľm dla średnic 4.5   5 mm. Konstrukcja podwójnej spirali optymalna elastyczność i siła radialna",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 - Stenty samorozprężalne do zabiegów obwodowych I "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"- stent Typu Slotted Tube materiał: Nitinol\n- stent elastyczny nadający się do  krętych i wąskich naczyń\n- stent o bardzo dużej pamięci kształtu- bliskie 0% skracanie się stentu podczas otwierania umożliwia dokładne pozycjonowanie stentu w zmianie\n- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu \n- aktywna siła radialna utrzymująca pełne światło naczynia przy zagięciu  \n- prowadnik  0,014”- 0,018”;  0,035”\n- długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm\n- średnice stentu: 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm; 12,0 mm \n- długości systemu dostawczego  80cm, 120cm (dla  śr. 6,0-12,0mm); 90cm, 130cm (dla śr 3,0-6,0mm)\n- niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F (dla śr  3,0-6,0mm) 6F (dla śr. 6,0-12,0mm)  ",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 6 - .    Stenty samorozprężalne do zabiegów obwodowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent samorozprężalny nitynolowy do zabiegów naczyniowych \n- Stent samorozprężalny wykonany z nitynolu w technice laserowego wycinania z jednego kawałka tuby\n- Stent o budowie zamkniętokomórkowej na obu końcach i otwartokomórkowej w części środkowej\n- Średnice stentu: 5–14 mm\n- Długości stentu: 20-120 mm\n- Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”\n- Stent pracujący w systemie over the wire\n- Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów\n- Markery na końcach: 4 lub 5 markerów na każdym końcu w zależności od rozmiaru\n- Możliwość kontrolowanego/stopniowego rozprężania stentu gwarantująca jego odpowiednio pozycjonowanie",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 7 - Stenty montowane na cewniku balonowym I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"- stent kobaltowo-chromowy \n- stent o budowie zamknięto-komórkowej\n- długości stentu: 18mm, 30mm, 37mm, 55mm\n- średnice stentu: 5,0 – 10,0 mm \n- długość szaftu 80 i 130 cm \n- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n- minimalny rozmiar koszulki 5 F, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F; 7F dla średnicy 10mm \n-  ciśnienie nominalne  9bar dla średnic 5-9mm; 8bar dla śr. 10mm\n- ciśnienie RBP  12-17bar",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 8","index":7,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[8,0,8,8],[12,1,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[]
["............................",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 8 - Stenty montowane na balonie II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stenty obwodowe montowane na cewniku balonowym\n─ Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym\n─ Stent wykonany ze stopu stali 316L\n─ Konstrukcja stentu polegające na połączeniu małych i dużych komórek, co zapewnia jednocześnie dobrą siłę radialną i elastyczność stentu\n─ Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji\n─ Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035” „over the wire”,\n─ Długość systemu wprowadzającego 75 oraz 135cm\n─ Cewnik balonowy wysokociśnieniowy,  RBP 12\n─ atm\n─ Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n─ Stent o dużej statycznej sile radialnej\n─ Stent o małej skracalności < 2%\n─ Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2%\n─ Długości stentu 17/25/27/37/57mm\n─  średnice 5/6/7/8/9/10 mm.\n─ Dobra widoczność stentu we fluoroskopi",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 9","index":8,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,5],[11,0,12,0],[11,3,12,3],[5,0,5,8],[8,0,8,8],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,2,12,2],[11,4,12,4],[11,5,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[]
["............................",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 9 - Cewniki balonowe do zabiegów obwodowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"-prowadnik 0,035”, over the wire\n- wysokie ciśnienie RBP: 18 atm: 3,00 – 4,00 (wszystkie długości); 17 atm dla 5,00 (dł. 20-60 mm); 6,00 (dł. 20 – 60 mm); 16 atm dla 7,00 (20  -  40 mm); 15 atm dla 5,00 (dł. 80 – 120 mm); 6,00 (dł. 80 -0120 mm); 14 atm dla 7,00 (dł. 60 – 80 mm); 8,00 (dł. 20 – 40 mm); 9,00 (dł. 20 – 40 mm); 11 atm dla 8,00 (dł. 60 – 80 mm); 9,00 (dł. 60 – 80 mm); 10,00 (wszystkie długości); 12,00 (wszystkie długości)\n- ciśnienie nominalne 8 atm dla 3,00 do 9,00; 6 atm dla 10,00 do 12,00\n- średnice od 3,00do 12,00 mm\n- długości od 20 do 120 mm \n– zmniejszona grubość ściany balonu zapewnia wyjątkową elastyczność\n- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia\n- zdolność zwijania się w 6 fałd po opróżnieniu  ",80]
[null," -średnica systemu dostawczego  5F\n- 2 doskonale widoczne w skopii markery\n- koszulka  5F dla średnic 3,00 do 7,00 mm; 6F dla 8,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00\n- bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności\n- krótkie czasy inflacji i deflacji balonu"]
[2,"- Cewnik balonowy typu rapid exchange\n- średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm); \n- długości od 10 do 40 mm;\n• długość szaftu 140 cm, w rozmiarach 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 także dostępny szaft o długości 160 cm;\n- ciśnienie nominalne 7 bar dla Ø 1,25 – 2,5 mm, 8 bar dla Ø 2,75 – 7,0 mm;\n• ciśnienie RBP \no 14 bar dla Ø 1,25 – 2,50 mm, \no 18 bar dla Ø 2,75, 3,0 mm, \no 17 bar dla Ø 3,25 – 4,0 mm, \no 16 bar dla Ø 4,5 – 7,0 mm;\n- ciśnienie ABP 24 atm\n- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n- powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,\n- profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”;\n- balon o rozmiarze 1,25 mm z jednym markerem RO jest specjalnie przeznaczony dla udrożnień;\n- profil balonu (crossing profile) od 0,022” dla 1,25 mm, 0,024” dla 3,0 mm; do 0,028” dla 7,0;\n- łatwo przechodzi przez kręte i wąskie naczynia, dobrze penetruje trudne, ciasne i zwapniałe zmiany.\n- balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.\n- posiadają dwa markery\n- konstrukcja ze wzmocnionym szaftem",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 10","index":9,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[]
["............................",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 10 - Cewniki balonowe do zabiegów obwodowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Cewniki balonowe uniwersalne do PTA\n- Kompatybilny z prowadnikiem 0,035’’\n- Długości cewnika: 60/80/120/135 cm\n- Średnice balonu; 3/4/5/6/7/8/9/10/12 mm,\n- Długości balonu: 20/40/80 mm,\n- Ciśnienie nominalne: 6 atm\n- Maksymalne ciśnienie RBP: 16 atm,\n- Balon półpodatny – semicompliant \n-Profil cewnika max 5F,\n- Balon zwinięty w min. czterech sekcjach wokół cewnika tzw „quad fold”\n-Cewnik pokryty powłoką hydrofilną\n- Laserowo zespolony balon z końcem cewnika – łatwe przechodzenie przez zwężenia, gładkie przejście z prowadnika do cewnika\n-Krótka, atraumatyczna końcówka\nDwa markery",80]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 11","index":10,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….…..…....…..……… z dnia ……..………...……...……"]
[]
["............................",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 11 - Balon tnący"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Balon tnący\n- Cewnik pracujący w systemie OTW i RX\n- Kompatybilny z prowadnikiem 0.014” i  0.018”\n- Długość cewnika 140 cm dla systemu RX i 50 – 135 cm dla systemu OTW\n- Śrenice balonu: 2 – 8 mm\n- Długości balonu: 15 mm w systemie RX i 20 mm w systemie OTW\n- Trzy lub cztery aterotomy rozmieszczone symetrycznie na balonie\n- Ciśnienie RBP: 10/12 atm\n- Profil cewnika max 4,2F\n- Kompatybilny z koszulką 6F (RX) i 7F (OTW)\n- Markery dla lepszej wizualizacji balonu",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 12","index":11,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[9,0,9,8],[15,1,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……..……....…..……… z dnia ……..……...…......……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 12 - Zestaw do zabiegów poniżej kolana I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent do zabiegów podkolanowych       \n- stent typu slotted tube wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego\n  - system doprowadzający typu over the wire\n   - ciśnienie nominalne 9 atm\n   - ciśnienie RBP 15 atm\n  - dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 (mm)\n  - dostępne długości: 10; 18; 38; 57; 76 (mm)\n  - prowadnik 0,014”\n- długość użytkowa szaftu 120 cm (śred proks./środ./dyst.(F) 3,3/3,3/2,8) i 150 cm (śred. proks./środ./dyst.(F) 3,9/3,3/2,8)\n- grubość ścianki stentu 70 µm dla średnic 2,0 - 2,5 mm; 80 µm dla 3,0-3,5 i 95 µm dla 4,0\n- introduktor 4F\n- 2 doskonale widoczne w skopii markery",20]
[2,"Balon do zabiegów podkolanowych   \n- Kompatybilny z prowadnikiem  0,014”,\n- cewnik over the wire dla śr. 1,50-4,0mm; RX dla śr. 2,0-4,0mm\n- pressure RBP 14-16 atm\n- długości : 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, 210mm\n- średnice od 1,5 – 4,0 mm\n- balon taperowany: śr. 2,0/2,5; 2,5/3,0; 3,0/3,5; 3,5/4,0mm długość dla wszystkich śr. 210mm\n- długość shaftu 120cm, 150cm\n- bardzo krótki czas inflacji i deflacji poniżej 5s\n - niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F\n- podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n- markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n- kontrolowana podatność balonu\n- zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP\n- bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego",40]
[3,"prowadnik 0,014”\n-  materiał: stal nierdzewna\n-  końcówka prowadnika 7cm z pokryciem polimerowym\n-  zintegrowana platynowa spirala w części dystalnej\n-  trzy stopnie twardości (FLP, MED, STF)\n- dostępne długości 195cm, 250cm, 300 cm",40]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 13","index":12,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[8,0,8,8],[14,1,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……..……....…..……… z dnia ……..……...…......……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 13 - Zestaw do zabiegów poniżej kolana II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana\n- stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu\n- kompatybilny z prowadnikiem 0’018”\n- możliwośc zastosowania introducera 4F dla wszystkich rozmoiarów\n- długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm\n- dostępne średnice od 3 do 8mm\n- dostępne długości od 20 do 60 mm",20]
[2,"Cewnik balonowy wysokociśnieniowy\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n- kompatybilne z prowadnikiem  0,018\"\n- RBP =/> 20 bar\n- dostępne długości 20 - 120mm \\\n- dostępne śr.2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm\n- długość układu dostarczającego 90 i 135-150cm\n- shaft prox. 3,6F\n- shaft dystal 3,4F",40]
[3,"Prowadniki zabiegowe\n- dostępne  prowadniki 0,014”; 0,018” i 0,035”",40]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 14","index":13,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[8,0,8,8],[12,1,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……..……....…..……… z dnia ……..……...…......……...……"]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 14 - Stenty do tętnic podkolanowych  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"• Stent nitynolowy \n• Cewnik wprowadzający stentu: długość 135 cm, \n• stent typu Rapid Exchange\n• Akceptuje prowadnik 0,035\" oraz cewnik prowadzący 6 Fr\n• Możliwość obsługi zestawu wprowadzającego jedną ręką przez operatora\n• Średnice stentu: 6,7,8, 9, 10 mm; dł. 40,60,80,100 mm ( dla śr. 9/10 mm dł. 40/60 mm)\n• Obecność złotych markerów celem lepszej widoczności w skopii",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 15","index":14,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[9,0,9,8],[13,1,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……..……....…..……… z dnia ……..……...…......……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 15 - Stenty nitinolowe pokrywane paclitaxelem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent samorozprężalny nitinolowy pokrywany paclitaxelem do naczyń obwodowych . Dostarczany na 7 F introducerze o dł. 120 cm. Śr. stentu 6, 7, 8 dł. stentu 4 , 6 , 8 cm",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[9,0,9,8],[13,1,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2010",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….……..……....…..……… z dnia ……..……...…......……...……"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 16 - Stenty samorozprężalne aortalne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Ilość [szt.]","Nr katalogowy","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 5)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Stent samorozprężalny nitinolowy o dużych rozmiarach \nDł. stentu 40-100 mm , śr stentu 16 – 32 mm .",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]