{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zadanie 1","zadanie2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":115,"n_cols":11,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[114,6,114,10],[109,2,109,7],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[13,0,13,10],[24,0,24,10],[32,0,32,10],[45,0,45,9],[48,0,48,10],[61,0,61,10],[111,0,111,4],[82,0,82,10],[86,0,86,10],[104,0,104,10],[90,0,90,10],[94,0,94,10],[96,0,96,10],[102,0,102,10],[62,0,62,10],[69,0,69,10],[80,0,80,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/13/2010"]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - meble medyczne i wyposażenie sal zabiegowych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto"," VAT           [%]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
["I. Poradnia Naczyniowa (parter)"]
[1,"Nadstawka 8 pojemnikowa wieszana na ścianie",null,null,"szt",1]
[2,"Biurko przelotowe, podstawa bez stężenia tylnego, prawa część blatu o gr min 38 mm, zaokrąglona dwustronnie promieniem min 200 mm, na dwóch podstawach: pierwsza w kształcie litery T o wym.: 600x300x710 mm montowana pod zaokrąglonym blatem, druga w kształcie litery L o wym: 600x300x710 mm. Wymiary w mm (sz/gł/wys): 1600x900x750",null,null,"szt",1]
[3,"Przystawka biurka blat o grubości min 38 mm, podstawa C kształtna. Wymiary w mm(sz/gł/wys): 1200x600x750",null,null,"szt",1]
[4,"Kontener mobilny 3 szufladowy wymiary w mm (sz/gł/wys): 500x500x550",null,null,"szt",2]
[5,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka, Wymiary w mm (sz/gł/wys): 900x320x400",null,null,"szt",2]
[6,"Szafka wisząca, otwarta, wewnątrz półka,Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 900x320x400)",null,null,"szt",1]
[7,"Krzesło do biurka ",null,null,"szt",3]
[8,"Krzesło dla pacjenta ",null,null,"szt",1]
[9,"Taboret z regulacją pneumatyczną, chromowany",null,null,"szt",1]
[10,"Szafa aktowa, podwójne drzwi wewnątrz 6 półek,Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 750x320x2100",null,null,"szt",1]
["II. ZABUDOWA ZE ZLEWAMI"]
[1,"Szafka stojąca 3 szufladowa w systemie Tandembox, 1 płytka i 2 głębokie szuflady, Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 600x560x850",null,null,"szt",1]
[2,"Szafka stojąca umywalkowa, podwójne drzwi,Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x560x850",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka stojąca 4 szufladowa w systemie Tandembox, 3 płytkie i 1 głęboka szuflada,Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x560x850",null,null,"szt",1]
[4,"Szafka stojąca zlewozmywakowa, podwójne drzwi,Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 900x560x850",null,null,"szt",1]
[5,"Blat postforming z rowkiem zaciekowym na powyższe szafki, w miejscu szafki zlewozmywakowej zamontowany jednokomorowy nierdzewny zlewozmywak z ociekaczem + bateria nadblatowa, w miescu umywalkowej zamontowana umywalka wpuszczana w blat + bateria nadblatowa, Wymiary w mm (sz/gł/wys): 3000x600x38",null,null,"szt",1]
[6,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka, Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x320x600",null,null,"szt",3]
[7,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka Wymiary w mm (sz/gł/wys): 900x320x600",null,null,"szt",1]
["III. ZABUDOWA Z LODÓWKĄ"]
[1,"Szafa dwudrzwiowa wewnątrz podział pionowy, strona lewa 4 półki, strona prawa 6 koszy na pełnym wysuwie,Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 750x600x2100",null,null,"szt",1]
[2,"Szafka stojąca z podziałem pionowym, strona lewa od góry szuflada, poniżej drzwi lewe wenątrz półka, strona prawa od góry szuflada, poniżej drzwi prawe wewnątrz pólka ,Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 1100x560x850",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka stojąca 4 szufladowa w systemie Tandembox, 3 płytkie i 1 głęboka szuflada,Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 400x560x850",null,null,"szt",1]
[4,"Szafka stojąca obudowa lodówki, wewnątrz lodówka do zabudowy z zamrażalnikiem,Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x560x850",null,null,"szt",1]
[5,"Blat postforming z rowkiem zaciekowym na powyższe szafki,Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 2700x600x38",null,null,"szt",1]
[6,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka Wymiary w mm (sz/gł/wys): 900x320x600",null,null,"szt",3]
[7,"Fotel obrotowy do pobrań krwi",null,null,"szt",2]
[8,"Taboret z oparciem i obręczą pod nogi ",null,null,"szt",1]
[9,"Szafka zlewozmywakowa podwójne drzwi, blat w blacie zamontowany pojedyńczy nierdzewny z ociekaczem zlewozmywak + bateria nadblatowa.Wymiary w mm ( sz/gł/wys): 900x560x890",null,null,"szt",1]
[10,"Wózek zabiegowy ",null,null,"szt",1]
[11,"Stelaż worka na śmieci zamontowany do wózka",null,null,"szt",1]
[12,"Nadstawka 8 pojemnikowa zamontowana na wózku",null,null,"szt",1]
["IV. Klinika Chirurgii Naczyniowej- Sala Opatrunkowa"]
[1,"Szafa dwudrzwiowa wewnątrz podział pionowy, strona lewa 6 koszy na pełnym wysuwie, strona prawa 6 koszy na pełnym wysuwie, Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 900x500x1900",null,null,"szt",1]
[2,"Krzesło dla pacjenta ",null,null,"szt",1]
["V. Sala pooperacyjna Klinika Chirurgii Naczyniowej"]
[1,"Nadstawka szafy podwójne drzwi, wewnątrz 2 półki, konstrukcja płyta meblowa.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 1200x650x840",null,null,"szt",1]
[2,"Szafka stojąca drzwi lewe, wewnątrz 2 głębokie kosze i 1 płytki kosz w systemie ISO na  pełnym wysuwie.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 660x450x810",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka stojąca 4 szufladowa w systemie Tandembox, 3 płytkie i 1 głęboka szuflada.Wymiary w mm ( sz/gł/wys): 620x700x810",null,null,"szt",1]
[4,"Szafka stojąca drzwi prawe, wewnątrz 2 głębokie kosze i 1 płytki kosz w systemie ISO na pełnym wysuwieWymiary w mm (sz/gł/wys): 660x450x810",null,null,"szt",1]
[5,"Blat postforming z rowkiem antyzaciekowym o gr 38 mm na powyższe szafki z zamontowanymi 4 szt ramki wentylacyjnej,Wymiary w mm (sz/gł/wys): 4160x660x38",null,null,"szt",1]
[6,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz 2 półki, 3 punkty świetlne na zasadzie karniszy 2 montowana na ścianie 1 na szafce wiszącejWymiary w mm   (sz/gł/wys): 700x320x750",null,null,"szt",1]
[7,"Punkt pielęgniarski - biurko w kształcie litery L blat jako 1 element, podstawa profil + płyta łaczony pod kątem 90 i 45 stopni, półka pod klawiaturę.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 1200 x600x38  - 2000x1200x710",null,null,"szt",1]
[8,"Kontener mobilny 3 szufladowy Wymiary w mm (sz/gł/wys): 500x500x550",null,null,"szt",1]
[9,"Fotel do biurka, tapicerwany w kolorze czarnym",null,null,"szt",1]
[10,"Wózek zabiegowy ",null,null,"szt",1]
[11,"Stelaż worka na śmieci zamontowany do wózka",null,null,"szt",1]
[12,"Nadstawka 8 pojemnikowa zamontowana na wózku",null,null,"szt",1]
["VI. Warszawa ul Chocimska5, Sala zabiegowa"]
["STRONA PRAWA:"]
[1,"Chłodziarka wolnostojąca bez zamrażarkiWymiary w mm (sz/gł/wys): 590x600x1850",null,null,"szt",1]
[2,"Szafka stojąca 4 szufladowa w systemie Tandembox, 3 płytkie i 1 głęboka szuflada.Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 900x560x850",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka stojąca umywalkowa, podwójne drzwi.Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 600x560x850",null,null,"szt",1]
[4,"Blat postforming z rowkiem antyzaciekowym na powyższe szafki, w miescu umywalkowej zamontowana umywalka wpuszczana w blat + bateria nadblatowa.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 2400x600x38",null,null,"szt",1]
[5,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 900x320x600",null,null,"szt",2]
[6,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x320x600",null,null,"szt",1]
["STRONA LEWA:"]
[1,"Szafka stojąca 4 szufladowa w systemie Tandembox, 3 płytkie i 1 głęboka szuflada.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x560x850",null,null,"szt",5]
[2,"Szafka stojąca zlewozmywakowa, podwójne drzwi.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 900x560x850",null,null,"szt",1]
[3,"Blat postforming z rowkiem antyzaciekowym na powyższe szafki, w miejscu szafki zlewozmywakowej zamontowany jednokomorowy nierdzewny zlewozmywak z ociekaczem + bateria nadblatowa.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 3000x600x38",null,null,"szt",1]
[4,"Szafka wisząca, podwójne drzwi, wewnątrz półka.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 600x320x600",null,null,"szt",5]
[5,"Wózek zabiegowy ",null,null,"szt",2]
[6,"Stelaż worka na śmieci zamontowany do wózka",null,null,"szt",2]
[7,"Nadstawka 8 pojemnikowa zamontowana na wózku",null,null,"szt",2]
[8,"Krzesło zabiegowe obrotowe, z oparciem, obręczą pod nogi",null,null,"szt",1]
[9,"Nadstawka 8 pojemnikowa wieszana na ścianie",null,null,"szt",2]
[10,"Taboret z oparciem i obręczą pod nogi",null,null,"szt",1]
["VII. Klinika Chirurgii Ogólnej - Sala opatrunkowa"]
[1,"Szafa dwudrzwiowa wewnątrz podział pionowy, strona lewa 6 koszy na pełnym wysuwie, strona prawa 6 koszy na pełnym wysuwie.Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 800x600x2000",null,null,"szt",1]
["VIII. Klinika Chirurgii Ogólnej - Sala pooperacyjna"]
[1,"Kontener mobilny 4 szufladowy, 3 płytkie 1 głęboka szuflada, góra z trójstronną aluminiową galeryjką o wys maks 35 mm, koła o średnicy min 75 mm w tym dwa z blokadą. 3 punkty świetlne w formie kinkietów.  Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 600x600x850",null,null,"szt",1]
[2,"Klinika Hematologii - Pokój badań odc-A",null,null,"szt"]
[3,"Szafa dwudrzwiowa wewnątrz 6 półek, zamek. Wymiary w mm (sz/gł/wys): 800x500x2100",null,null,"szt",2]
["IX. Klinika Hematologii - Pokój cytostatyków odc-B"]
[1,"Szafka stojąca 4 szufladowa w systemie Metabox, 3 płytkie i 1 głęboka szuflada.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 500x560x850",null,null,"szt",1]
[2,"Blat postforming z rowkiem zaciekowym na powyższe szafki, Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 2210x600x38",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka wisząca, drzwi lewe, wewnątrz półka.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 500x300x450",null,null,"szt",1]
["X. Klinika Hematologii - Pokój zabiegowy odc-C"]
[1,"Szafa dwudrzwiowa na płyny, wewnątrz 5 połek, 3 górne ruchome, 2 dolne stałe wzmocnione stężeniem pionowym, podstawa na min 5 nogach, zamek.Wymiary w mm   ( sz/gł/wys): 1000x500x2100",null,null,"szt",1]
[2,"Szafka wisząca, drzwi lewe, zamek, wewnątrz półka. Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 400x300x450",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka wisząca, drzwi prawe, zamek wewnątrz półka.Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 400x300x450",null,null,"szt",1]
["XI. Klinika Hematologii - Pokój zabiegowy odc-D"]
[1,"Szafka stojąca 3 szufladowa w systemie Metabox, 1 płytka i 2 głębokie szuflady.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 650x560x850",null,null,"szt",1]
["XII. Klinika Hematologii - Pokój badań odc-D"]
[1,"Półka czterostronnie okleinowana podwieszana do mebli i ściany.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 710x550x18",null,null,"szt",3]
[2,"Półka, front okleinowany, podwieszana we wnęce meblowej.Wymiary w mm   (sz/gł/wys): 807x490x18",null,null,"szt",2]
[3,"Szuflada wysokośc frontu 130mm, wraz z korpusem, podwieszana we wnęce meblowej.Wymiary w mm (sz/gł/wys): 800x500x130",null,null,"szt",1]
[4,"Drzwi lewe i prawe przystosowane do montażu we wnęce meblowej.Wymiary w mm (sz/gł/wys):400x18x540",null,null,"szt",2]
[5,"Szafa dwudrzwiowa wewnątrz 4 półki, zamek. Wymiary w mm   (sz/gł/wys):800x500x2000",null,null,"szt",1]
["XIII. Klinika Zaburzeń Hemostazy - Pokój badań"]
[null,"Szafa dwudrzwiowa na płyny, wewnątrz 5 połek, 3 górne ruchome, 2 dolne stałe wzmocnione stężeniem pionowym, podstawa na min 5 nogach, zamek.Wymiary w mm (sz/gł/wys):1000x500x2100",null,null,"szt",1]
["XIV. Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych"]
[null,"Wózek zabiegowy ",null,null,"szt",1]
[null,"Stelaż worka na śmieci zamontowany do wózka",null,null,"szt",1]
[null,"Nadstawka 8 pojemnikowa zamontowana na wózku",null,null,"szt",1]
[null,"Stolik medyczny 2-półkowy, metalowy lakierowany proszkowo",null,null,"szt",1]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
["Uwaga: przed przystapieniem do realizacji zadania niezbędne jest ponowne dokonanie pomiarów u Zamawiającego"]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":8},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[24,7,24,10],[25,7,25,10],[26,7,26,10],[10,0,10,10],[19,2,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/13/2010"]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - meble medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto"," VAT                          [%]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
["1.","Fotel do podawania cytostatyków",null,null,"szt",4]
["2.","Wieszak kroplówkowy, mobilny",null,null,"szt",5]
["3.","Stelaż podwójny do odpadów medycznych/komunalnych",null,null,"szt",4]
["4.","Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym",null,null,"szt",4]
["5.","Lampa zabiegowa, przejezdna",null,null,"szt",1]
["6.","Wózek do przewożenia chorych",null,null,"szt",1]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":7},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[19,2,19,7],[26,6,26,10],[11,0,11,10],[24,6,24,10],[25,6,25,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/13/2010"]
[]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 - krzesła i taborety na potrzeby laboratorium"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto"," VAT        [%]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
["1.","Krzesło  bez podłokietnika z siedziskiem i oparciem tapicerowane materiałem zmywalnym typu skaj. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 350-550 mm, siedzisko okrągłe.  Oparcie pleców tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane.Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 640 mm, z kółkami o średnicy  50 mm nie brudzącymi podłogi.Chromowana okrągła obręcz na stopy operatora z możliwością regulacji wysokości.",null,null,"szt.",40]
["2.","Krzesło  z podłokietnikiem, z siedziskiem i oparciem tapicerowane materiałem zmywalnym typu skaj. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 350-550 mm, siedzisko okrągłe.  Oparcie pleców tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane.Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 640 mm, z kółkami o średnicy  50 mm nie brudzącymi podłogi.Chromowana okrągła obręcz na stopy operatora z możliwością regulacji wysokości.",null,null,"szt.",10]
["3.","Krzesło bez podłokietnika z siedziskiem i oparciem tapicerowane materiałem zmywalnym typu skaj. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 540/700 mm, siedzisko okrągłe.  Oparcie pleców tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane.Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 640 mm, z kółkami o średnicy  50 mm nie brudzącymi podłogi.Chromowana okrągła obręcz na stopy operatora z możliwością regulacji wysokości.",null,null,"szt.",10]
["4.","Taboret laboratoryjny (typu stomatologicznego SIGMA) bez oparcia : wykonany z materiału zmywalnego, tapicerowany( miękkie siedzisko) odporny na działanie środków dezynfekcyjnch, regulowana wysokość siedziska i oparcia, obrotowy, siedzisko mocowane na pięcioramiennej podstawie, na kółkach z podnóżkiem",null,null,"szt.",6]
["5.","Taboret laboratoryjny  (typu stomatologicznego SIGMA) z oparciem : wykonany z materiału zmywalnego, tapicerowany( miękkie siedzisko) odporny na działanie środków dezynfekcyjnch, regulowana wysokość siedziska i oparcia, obrotowy, siedzisko mocowane na pięcioramiennej podstawie, na kółkach z podnóżkiem",null,null,"szt.",8]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":6},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,6,25,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[9,0,9,1],[20,2,20,7],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/13/2010"]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 4 - meble medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto"," VAT                           [%]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,"Szafka stojąca z szufladami wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Blat prosty, tylna krawędź podniesiona na wysokość 40 mm. Szafka wypsażona w pięć kolumn po cztery szuflady. Szuflady o równej wysokości użytkowej. Szuflady na prowadnicach na łożysku kulowym z funkcją samodociskową. W dwóch kolumnach szuflad szuflady o długości użytkowej 600 mm. W trzech kolumnach szuflady o długości użytkowej takiej jak wynika z technologii. Szafka na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, możliwość wypoziomowania szafki.Wymiary  w mm ( dł /szer /wys- 2900x500x1150)",null,null,"szt",1]
[2,"Szafka stojąca z szufladami wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Blat prosty, tylna krawędź podniesiona na wysokość 40 mm. Szafka wypsażona w cztery kolumny po cztery szuflady. Szuflady o równej wysokości użytkowej. Szuflady na prowadnicach na łożysku kulowym z funkcją samodociskową. W dwóch kolumnach szuflad, szuflady o długości użytkowej 600 mm. W dwóch kolumnach szuflady o długości użytkowej takiej jak wynika z technologii. Szafka na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, możliwość wypoziomowania szafki. Wymiary  w mm ( dł/ szer/ wys- 2680x500x1150)",null,null,"szt",1]
[3,"Szafka stojąca z szufladami wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Blat prsty, tylna krawędź podniesiona na wysokość 40 mm. Szafka wypsażona w cztery kolumny po cztery szuflady. Szuflady o równej wysokości użytkowej. Szuflady na prowadnicach na łożysku kulowym z funkcją samodociskową. W dwóch kolumnach szuflad, szuflady o długości użytkowej 600 mm. W dwóch kolumnach szuflady o długości użytkowej takiej jak wynika z technologii. Szafka na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, mozliwość wypoziomowania szafki. Wymiary szafki w mm ( dł/szer/wys- 2700x500x1150)",null,null,"szt",1]
[4,"Stolik opatrunkowy dwublatowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Stolik z blatem i półką prostą. Odległość między blatem a półką 400 mm. Rączka do prowadzenia w poziomie umieszczona z krótszego boku. Stolik na kołach o średnicy 100 mm, dwa koła z blokadą. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wymiary   w mm ( dł/szer/wys-  850 x 550x 800",null,null,"szt",3]
[5,"Szafa medyczna z pojedynczymi drzwiami pełnymi otwieranymi skrzydłowo wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi z zamkiem i uchwytem, zamykane na klucz otwierane z lwej strony na prawą. Wewnątrz szafy sześć półek regulowanych. Szafa na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, możliwość wypoziomowania szafy. Wymiary szafki w mm ( dł/szer/wys- 600 x 500 x 1940",null,null,"szt",1]
[6,"Szafa medyczna dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi otwieranymi skrzydłowo wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi z zamkiem i uchwytem, zamykane na klucz. Wewnątrz szafy sześć półek regulowanych. Szafa na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, możliwośc wypoziomowania szafy.Wymiary  w mm ( dł/ szer/ wys- 1200 x 500 x 1940)",null,null,"szt",1]
[7,"Szafa medyczna z pojedynczymi drzwiami pełnymi otwieranymi skrzydłowo wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi z zamkiem i uchwytem, zamykane na klucz. Drzwi otiwrane z lewej strony na prawą. Wewnątrz szafy sześć półek regulowanych. Szafa na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, możliwość wypoziomowania szafy.Wymiary w mm (dł/szer/wys- 480 x 480 x 2100)                        ",null,null,"szt",1]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
["Uwaga: przed przystapieniem do realizacji zadania niezbędne jest ponowne dokonanie pomiarów u Zamawiającego"]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":8},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,7],[20,0,20,4],[23,6,23,10],[14,4,15,4],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[7,0,7,10],[14,9,15,9],[14,10,15,10],[10,0,10,10],[16,0,17,0],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,5,17,5],[16,10,17,10],[16,4,17,4],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[16,9,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/13/2010"]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 5 - meble medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto"," VAT               [ %]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,"Stół mobilny z blatem prostym wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Stół wyposażony w dwie półki składane umieszczone przy krótszych bokach o długości 500mm i szerokości 600 mm. Po rozłożeniu półek blat stołu ma wymiary 2100 mm i jest prosty i stabilny. Stół na kołach o średnicy 80 mm, wszystkie koła skrętne z blokadą. Przy kołach odbojniki. Wymiary (dł/ szer /wys w mm) 1120x600x850",null,null,"szt",1]
[2,"Wózek zabudowany wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wózek wyposażony w dwoje drzwi otweranych skrzydłowo, drzwi z wnęką jak w lodówce. Od wewnętrznej strony w drzwiach na górze zamontowane 4 haczyki równo rozmieszczone o długości 80 mm do zawieszania cewników. Od wewnętrzej strony drzwi zamontowane dwie listwy zabezpieczające cewniki przed wypadaniem, listwy ruchome, żeby cewniki można było zawieszać bez zginania. Wewnątrz wózka na dole zamontowane trzy szuflady na łożysku kulowym z funkcją samodociskową. Po prawej stronie jedna szuflada o wysokości użytkowej 250 mm, po lewej stronie dwie szuflady umieszczone jedna pod drugą o równej wysokości użytkowej razem 250 mm. W pozostałej przestrzeni wewnątrz wózka dwie półki regulowane. Trzy przestrzenie wewnątrz wózka zaprojektowane tak, aby był spadek 3 stopniowy w stronę tylnej ściany wozka, jako zabezpieczenie przed zsuwaniem się przredmiotów umieszczonych na półkach.Dwie rączki do prowadzenia wózka unieszczone przy krótszych bokach.Rączki zaprojektowane tak, aby drzwi wózka można było otworzyć do 180 stopni",null,null,"szt",1]
[null,"W drzwiach zabezpieczenie przed zamykaniem się drzwi w razie krzywej podłogi.  Dodatkowo rączki muszą być składane, bo wózek musi zmieścić się we wnęce w szafie z poz. 3. Wózek na kołach o średnicy 100 mm, wszystkie koła skrętne z blokadą. Przy kołach odbojniki. Wymiary (dł/ szer /wys w mm) 800x600x1600."]
[3,"Szafa z wnęką na wózek wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Po lewej stronie szafy na dole wnęka na wózek z poz. 2. Wnęka o wielkści: długość 900 mm, wysokości 1650 mm. Nad wnęką do wózka i nad pozostałą częscią szafy na długości 1400 mm do samej góry przestrzeń zanykana dwojgiem drzwi otwieranych skrzydłowo, drzwi przeszklone szkłem przezroczystym, bezpiecznym. Drzwi z zamkiem i uchwytem. Wewnątrz przestrzeni cztery półki regulowane. Po prawej stronie szafy od dołu za wnęką na długości 1000 mm umieszczone cztery szuflady na prowadnicach na łożysku kulowym z funkcją samodociskową. Szuflady o długości 500 mm, umieszczone w dwóch kolumnach jedna pod drugą. Szuflady o wysokości użytkowej 250 mm. Nad szufladami do wysokości wnęki, czyli do wysokści 1650 mm szafka otwierana dwojgiem drzwi przeszklonych szkłem przezroczystym. Drzwi z zamkiem i uchwytem. Wewnątrz jedna półka regulowana.",null,null,"szt",1]
[null,"W górnej części szafy po prawej stronie szafka o długości 500 mm do samej góry szafy otwierana drzwiami przeszklonymi szkłem przezroczystym. Drzwi z zamkiem i uchwytem. Wewnątrz szafki cztery półki regulowane. Szafa na nogach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm, możliwość wypoziomowania szafy. Konstrukcyjny podział szafy dowolny w nadstawkach.Wymiary w mm dł/ szer /wys-1900x600x2300"]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
["Uwaga: przed przystapieniem do realizacji zadania niezbędne jest ponowne dokonanie pomiarów u Zamawiającego"]
[{"$nulls":8},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":8},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,6,21,10],[22,6,22,10],[23,6,23,10],[10,0,10,10],[14,9,15,9],[14,10,15,10],[16,2,16,7],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[7,0,7,10],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/13/2010"]
[]
[]
[]
[null,"..........................."]
[null,"[pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6 - meble medyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jed. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto"," VAT         [%]","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,"Stół trzyczęściowy do gabinetu zabiegowego",null,null,"szt",2]
[2,"Wózek zabudowany wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wózek wyposażony w dwoje drzwi otweranych skrzydłowo, drzwi z wnęką jak w lodówce. Od wewnętrznej strony w drzwiach na górze zamontowane 4 haczyki równo rozmieszczone o długości 80 mm do zawieszania cewników. Od wewnętrzej strony drzwi zamontowane dwie listwy zabezpieczające cewniki przed wypadaniem, listwy ruchome, żeby cewniki można było zawieszać bez zginania. Wewnątrz wózka na dole zamontowane trzy szuflady na łożysku kulowym z funkcją samodociskową. Po prawej stronie jedna szuflada o wysokości użytkowej 250 mm, po lewej stronie dwie szuflady umieszczone jedna pod drugą o równej wysokości użytkowej razem 250 mm. W pozostałej przestrzeni wewnątrz wózka dwie półki regulowane. Trzy przestrzenie wewnątrz wózka zaprojektowane tak, aby był spadek 3 stopniowy w stronę tylnej ściany wozka, jako zabezpieczenie przed zsuwaniem się przredmiotów umieszczonych na półkach.",null,null,"szt",1]
[null,"Dwie rączki do prowadzenia wózka unieszczone przy krótszych bokach. Rączki zaprojektowane tak, aby drzwi wózka można było otworzyć do 180 stopni. W drzwiach zabezpieczenie przed zamykaniem się drzwi w razie krzywej podłogi.  Dodatkowo rączki muszą być składane, bo wózek musi zmieścić się we wnęce w szafie z poz. 3. Wózek na kołach o średnicy 100 mm, wszystkie koła skrętne z blokadą. Przy kołach odbojniki. Wymiary (dłxszerxwys w mm) 800x600x1600."]
[null,null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"      ………...……………….....………………………….."]
[{"$nulls":6},"        podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"do reprezentowania firmy"]