{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5","zadanie nr 6","zadanie nr 7","zadanie nr 8","zadanie nr  9","zadanie nr 10","zadanie nr 11","zadanie nr 12","zadanie nr  13","zadanie 14","zadanie 15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Sprzęt diagnostyczny I "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń:\n- 1. końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna (wysmuklona), wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n2. typy ukształtowania końcówki: Renal, Newton, Multipurpose, Simmons, J-Curve, Cobra , DAV , MAN , VANSCHIE , TIPS , VSC , VS  VTK ,RIM , MIK  . Minimum 40 rodzajów specjalistycznych zakończeń cewnika \n3.  cewnik nylonowy zbrojony\n4. marker na końcu cewnika – BICON TIP , widoczna w rtg końcówka cewnika\n5. długość cewnika 45 do 125 cm \n6. dobra sterowalność 1:1\n7. średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, 5 F, 6 F \n\n",null,null,"szt",250]
["2.","Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności . \n\n1. Prowadnik zbudowany z litego drutu stalowego o najwyższym stopniu sztywności i ultrasztywny o spiralnej zewnętrznej strukturze z rdzeniem stalowym.\n2. Pokrycie teflonowe \n",null,null,"szt",30]
["3.","Koszulki interwencyjne wprowadzające \n1. średnica 5F do 22 F , zbrojone , pokryte powłoką hydrofilną\n2.  długość 45 do 90 cm \n3.  końcówki typu : Balkin , HNL, Rabbe \n4. znacznik RTG na końcówce ,\n\n",null,null,"szt",50]
["4.","Cewnik angiograficzny znakowany typu „pig-tail” \n- 1. Średnica 5 F \n2. Typ  :  , Pigtail , Straight , Central-flo Pigtail , Verrill Contralateral Flush\n3. Cieniujące 1 cm odcinki o kontrastującej przezierności , znaczniki na dł. 20 cm  \n4. Cewnik o litej strukturze zewnętrznej , nie posiada zewnętrznych znaczników lub opasek.\n5. Końcówka cewnika wyraźnie widoczna w skopii \n6. Długości  70, 100, 110 cm \n7. Akceptuje prowadnik  035’\n\n",null,null,"szt",10]
["5.","Strzykawki ciśnieniowe z manometrem                                                                                                                                                                                                                                1. maksymalne ciśnienie 30 atm\n2. pojemność strzykawki 20 cc \n\n",null,null,"szt",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[10,0,10,8],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Sprzęt diagnostyczny II "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki angiograficzne  \n- • Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki.\n• Długości cewnikow 65 - 100cm\n• Przeplyw od 6ml/sec do 32ml/sec \n• Wiele rodzajów krzywizn końcówki.\n\n",null,null,"szt.",250]
[2," Strzykawka wysokociśnieniowa  \n• Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie\n• Pojemność, co najmniej 20ccm,\n• Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm,\n• Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI\n• Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka,\n• Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji.\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Prowadniki sztywne do zabiegów naczyniowych\n- • Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE,\n• Średnice 0,035” oraz 0,038”, długości 75/145/180/260cm\n• Końcówka miękka na długości 6cm prosta oraz J 3mm, końcówka miękka o    długości 1 oraz 3,5cm prosta.\n\n",null,null,"szt",40]
[4,"Koszulki naczyniowe\n- • Introducer pokryty substancją hydrofilną\n• Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n• Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n• Kółko do przyszycia\n• Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n",null,null,"szt",300]
[5,"Łączniki do strzykawki automatycznej\n- • Długośc: 25-152 cm\n• Ciśnienie: 500-1200 PSI\n• Łączniki wykonane z przezroczystego materiału\n",null,null,"szt",300]
[6,"Prowadniki diagnostyczne\n- Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n- Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038\n- Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n- Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm\n- Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n- Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty",null,null,"szt",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[15,1,15,5],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Sprzęt diagnostyczny III "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne\n- Materiał : nitinol\n- w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n- 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n- dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n- Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n- Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 cm\n- Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia",null,null,"szt",100]
[2,"Cewnik diagnostyczny, hydrofilny:\n\n• Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm)\n• Średnice wewnętrzne: 0,041″(1,03 mm) i 0,043″(1,10 mm)\n• Różne rodzaje długości:  40/ 65/ 70/ 80/ 100/ 110/ 120/ 150 cm;\n• Zbrojony podwójnym, stalowym oplotem dla 4 Fr lub pojedynczym, stalowym oplotem dla 5 Fr.\n• W części dystalnej pokryty powłoką hydrofilną na odcinku o dł.15, 25 lub 40 cm,\n• Akceptujące w świetle wewnętrznym prowadnik o średnicy min. 0,038\";\n• Pełna kontrola obrotu;\n• Dostępne różne rodzaje krzywizn końcówki : Vertebral, COE 2, Yashiro,\nHink-Headhunter, Simmons-Sidewinder 1/2/3, Multipurpose, Mani, Bentson-Hanafee-Wilson 1/2/modified,Cobra Small/Middle/Large, Straight, Straight Tapered, Non-tapered Angled, Non-tapered Angled type T90, Angled Tapered; Internal Mamary short tip, J curve large;\n• Wytrzymujące ciśnienie: 750 psi dla 4 Fr i 1000 psi dla 5 Fr\n",null,null,"szt",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[7,0,7,8],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie 4 - Cewniki balonowe do zabiegów obwodowych I "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"• cewnik over the wire\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035\n• ciśnienie RBP 11-18 bar\n• średnice 3-12mm \n• długości od 20mm-300mm\n• materiał balonu oporny na zadrapania i uszkodzenia\n• zmniejszona grubość ściany balonu zapewniająca wyjątkową elastyczność\n• średnica koszulki od 5F-7F\n• 2 doskonale widoczne w skopii markery\n• krótkie czasy inflacji i deflacji balonu \n",null,null,"szt",80]
[2,"• Cewnik balonowy typu rapid exchange (dostępny w wersji OTW dla średnic 1,25 mm i 1,5 mm)\n• średnice od 1,25 – 7,0 mm (w zakresie 2,0 – 4,0 mm co 0,25mm); \n• długości od 10 do 40 mm;\n• długość szaftu 140 cm, w rozmiarach 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 także dostępny szaft o długości 160 cm;\n• ciśnienie nominalne 7 bar dla Ø 1,25 – 2,5 mm, 8 bar dla Ø 2,75 – 7,0 mm;\n• ciśnienie RBP \no 14 bar dla Ø 1,25 – 2,50 mm, \no 18 bar dla Ø 2,75, 3,0 mm, \no 17 bar dla Ø 3,25 – 4,0 mm, \no 16 bar dla Ø 4,5 – 7,0 mm;\n• ciśnienie ABP 24 atm\n• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n• powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu,\n• profil końcówki (tip/entry profile) 0,017”;\n• balon po opróżnieniu zwija się w 3 fałdy;\n• łatwo przechodzi przez kręte i wąskie naczynia, dobrze penetruje trudne, ciasne i zwapniałe zmiany.\n• balon typu semi-compliant o kontrolowanej podatności.\n• bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s\n• posiadają dwa markery\n",null,null,"szt",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[14,1,14,5],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 - Cewniki balonowe do zabiegów obwodowych II "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035”\n• Długości cewników: 40/60/75/80/120/135/150 cm\n• Średnice balonów: 3 – 18 mm\n• Długości balonów: 15/20/30/40/60/80/100 mm\n• RBP od 5 do 18 atm\n• Kompatybilny z koszulką 5-8F w zależności od rozmiaru \n• Dostępne w wersji semi-complant i non-compliant\n",null,null,"szt",80]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[14,1,14,5],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6.  Stentgrafty obwodowe I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","• Stentgraft obwodowy samorozprężalny\n• Platynowe druciki wplecione dla uzyskania lepszej widoczności w skopii\n• Stent pokryty na całej długości tkaniną PET\n• Stentgraft pleciony w kształt tabularnej siatki\n• Stentgraft o dużej elastyczności, miękkości i łatwości dostosowania się do kształtu naczynia\n• Stentgraft z możliwością ponownego założenia – w przypadku niecałkowitego rozprężenia można go złożyć i rozprężyć od nowa\n• Średnice: 6-14 mm\n• Długości: 20/30/50/70 mm nominalnie\n",null,null,"szt",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 7","index":6,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[14,1,14,5],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  7. Stentgraft nitinolowy kryty obwodowy samorozprężalny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na obu końcach ok. 2mm\ndostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,10mm,12mm,13,5mm\n długości stentgraftu w średnicach od 5-8mm to 20,30,40,60,80,100,120mm\ndługość stentgraftu w średnicach od 9-13,5mm to 30,40,60,80,100,120mm\ndługość systemu wprowadzającego to 80cm i 117cm kompatybilne z prowadnikiem 0,035”\nna zakończeniach markery tantalowi, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki radiocieniujące)\nwewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombolizie)\nzalecana koszulka odpowiednio 8F.9F 10F\n",null,null,"szt",10]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zadanie nr 8","index":7,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  8.   Stentgrafty obwodowe III    "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgrafty do naczyń obwodowych, stalowe, kryte obustronnie PTFE łącznie z końcami, zamontowane na balonie, średnica 5-10mm do prowadnika  6 F lub 7F, 12-16mm do prowadnika  9F  lub 11F, długości stentów od 16-61mm. Możliwość doprężania stentów do większej średnicy przy niewielkich skróceniach",null,null,"szt",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr  9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 9 .     Zestaw do stentowania tętnicy szyjnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","• Nitynolowy, samorozprężalny, zamkniętokomórkowy stent przeznaczony do tętnic szyjnych \n• Stent dynamicznie dopasowujący się do naczyń o średnicy od 4 do 9 mm – jedna uniwersalna średnica \n• Nominalna długość stentu: 21/32/40 mm\n• Niskoprofilowy system dostawczy 5F (0,068”/1,75mm)\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, RX\n• Powierzchnia komórki  nie większa niż 4,4mm2\n• Trzy markery tantalowe na obu końcach stentu oraz marker na dystalnym końcu systemu wprowadzającego\n",null,null,"szt",10]
["2.","System neuroprotekcji dystalnej \n• Prowadnik 0,014\" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką\n• Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,\n• Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku,\n• Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatosci 110mikronów\n• Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm\n• Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F\n• Możliwość używania w krętych naczyniach – zgodnie z instrukcją obsługi producenta\n",null,null,"szt",10]
["3.","• Cewnik typu semicompliant wykonany z wytrzymałego materiału\n• Cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”\n• Długości cewnika 80-150 cm\n• Średnice balonu: 1,5-8 mm\n• Długości balonu: 15-60 mm\n• Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 12/14 atm\n• Kompatybilny z koszulką 4/5 F\n\n",null,null,"szt",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 10 .     Zestaw do stentowania tętnicy szyjnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","System protekcji dystalnej typu filtr,                                  możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm,długość systemu >/=190 cm i >/=300cm\ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) w zakresie tetnic o śr 4-7 mm dostepny  jeden uniwersalny rozmiar\n",null,null,"szt",15]
["2.","Systemy zamykające miejsce wklucia - dostepne dwa rodzaje systemów – działajacy na zasadzie szwu i nitynolowego klipsa. System szewny z nicia poliestrowa, klipsowy z nitynolowym klipsem. Systemy zamykajace otwory 5-8F",null," ","szt",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 11","index":10,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[11,0,11,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 11. Zestaw do krioplastyki tętnic obwodowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed   miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik balonowy do krioplastyki",null,null,"szt",5]
[2,"Inflator ",null,null,"szt",5]
[3,"Naboje  ",null,null,"szt",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 12","index":11,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[8,0,8,8],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 12- Proteza naczyniowa rozwidlona z dzianego poliestru uszczelniana kolagenem."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz.10)"]
[1,"Proteza rozwidlona uszczelniana o długości 50 cm, dostępna w rozmiarach : 16/8,  18/9; 14/7 ,20/10, 12/6 ",null,null,"szt",25]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr  13","index":12,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,10,20,10],[11,4,20,4],[21,1,21,7],[5,0,5,8],[7,0,7,8],[11,0,20,0],[8,0,8,10],[11,5,20,5],[11,6,20,6],[11,7,20,7],[11,8,20,8],[11,9,20,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 13- Cewniki naczyniowe do embolektomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o szerokości:                               ",null,null,"szt",120]
[null,"2F i długości 60 cm "]
[null,"2F i długości 80 cm     "]
[null,"3F i długości 40 cm "]
[null,"3F i długości 80 cm   "]
[null,"4F i długości 40 cm    "]
[null,"4F i długości 80 cm "]
[null,"5F i długości 80 cm "]
[null,"6F i długości 80 cm  "]
[null,"7F i długości 80 cm"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[7,0,7,8],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 14- Cewniki do farmako-mechanicznej trombolizy "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik 8 Fr długości 80 cm lub 120 cm z oscylującym drutem dyspergującym o dł. 15 cm lub 30 cm ograniczonym balonami odcinającymi. Średnica balonów: 5 - 16 mm, maksymalna objętość napełninia: 3,6 ml. Otwory infuzjne: 5 lub 7 ( w zależności od rodzaju cewnika ), zintegrowany port aspiracji. Prędkość oscylacji: 300 - 5000 min ¯¹. Skład zestawu: oscylator  (przełącznik wł/wył, pasek translacji, regulator prędkości oscylacji, zasilanie bateryjne), drut dyspergujący, prowadnik 0,89 mm, cewnik 8 Fr ze zintegowanymi złączami: napełnienia 2-ch mankietów, infuzyjnym oraz do odsysania; strzykawka do odsysania Vac Lock 30 ml, strzykawkę do wlewów 12 ml, 2 strzykawki 6 ml do napełniania mankietów, karta produktu. Sterylny, gotowy do użycia.",null,null,"szt",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,8],[7,0,7,8],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/52 /2010"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 15 - Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz.10)"]
[1,"Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie:                                          • Stent wykonany ze stali 316L, w technologii slotted tube                                                             • Średnice stentu  4mm/ 5mm /6mm /7mm /8mm /9mm/ 10mm /12 mm                                                          • Długość od 16 mm do 100 mm                                       • Ciśnienie nominalne 6 atm.                                                                                                                                                                            • RBP min. 12 atm.                                                         • Skrócenie po implantacji poniżej 5% przy RBP                                                         • Średnica Shaft-u  nie większa niż 5.5F                                                                   • Długość systemu wprowadzającego  110 cm oraz 160 cm  \n\n",null,null,"szt",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]