{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Specyfikacja asortymentowo-cen."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Specyfikacja asortymentowo-cen.","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,1,8],[3,2,3,8],[81,0,81,1],[82,0,82,1],[21,6,21,9],[22,6,22,9],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[20,0,20,7],[5,2,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2020",{"$nulls":7},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                      Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wielorazowy mankiet do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z wyjmowanym pęcherzem, do dezynfekcji przez przetarcie, dla obwodu kończyny 25 - 35 cm, rzeczywisty wymiar mankietu: 14 x 51 cm, długość drenu: 50 cm. Mankiet wyposażony w konektor metalowy typu luer lock.",null,null,"szt.",26]
[2,"Wielorazowy mankiet do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z wyjmowanym balonem, do dezynfekcji przez przetarcie, dla obwodu kończyny 33 - 47 cm, rzeczywisty wymiar mankietu: 18 x 65 cm, długość drenu: 50 cm. Mankiet wyposażony w konektor",null,null,"szt.",26]
[3,"Jednorazowy mankiet do  pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z miękkiej włókniny, dla obwodu kończyny 25,5 - 36,5 cm, w rozmiarze wydłużonym. Mankiet wyposażony w konektor plastikowy typu luer lock. ",null,null,"szt.",600]
[4,"Jednorazowy mankiet do  pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z miękkiej włókniny, dla obwodu kończyny 35,5 - 46 cm. Mankiet wyposażony w konektor plastikowy typu luer lock. ",null,null,"szt.",400]
[5,"Wielorazowy czujnik temperatury do kardiomonitorów Philips, naskórny dla pacjentów dorosłych, średnica 11 mm, długość przewodu 3 m.",null,null,"szt.",26]
[6,"Wielorazowy czujnik SpO2 do kardiomonitorów Philips, silikonowy na palec, dla pacjentów dorosłych o wadze już od 30 kg, długość 3 m.",null,null,"szt.",10]
[7,"Wielorazowy czujnik  SpO2 do kardiomonitorów Philips, klips na ucho, dla pacjentów dorosłych o wadze już od 30 kg, długość 3 m.",null,null,"szt.",20]
[8,"Wielorazowy kabel główny do kardiomonitorów Philips, wtyczka 12 pin, 5 odprowadzeń, długość 2,5 m.",null,null,"szt.",4]
[9,"Wielorazowe odprowadzenia EKG do kardiomonitora Philips, wtyczka 1-rzędowa, 5 odprowadzeń, zakończenia typu klamra, długość 0,9 m.",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]