{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,5],[31,6,31,7],[31,8,31,10],[32,1,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,10],[15,1,15,5],[15,6,15,7],[15,8,15,10],[16,1,16,5],[16,6,16,7],[16,8,16,10],[11,0,14,0],[11,1,14,5],[11,6,14,7],[11,8,14,10],[9,0,10,0],[9,1,10,5],[9,6,10,7],[9,8,10,10],[7,0,8,0],[7,1,8,5],[7,6,8,7],[7,8,8,10],[5,1,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,10],[6,1,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,10],[17,1,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,10],[18,1,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,10],[19,1,19,5],[19,6,19,7],[19,8,19,10],[20,1,20,5],[20,6,20,7],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[23,1,23,5],[23,6,23,7],[23,8,23,10],[21,1,21,5],[21,6,21,7],[22,1,22,5],[22,6,22,7],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,10],[25,1,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,10],[24,1,24,5],[24,6,24,7],[24,8,24,10],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,10],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[29,8,29,10],[28,6,28,7],[28,8,28,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"          Załącznik nr 1.1"]
["Przedmiot zamówienia:",null,null,"          TROMBOELASTOMETR"]
[]
[{"$nulls":4},"Parametry graniczne/odcinające"]
[]
["Lp.","Parametry wymagane",{"$nulls":4},"Warunek               graniczny",null,"Parametry oferowane,opis                        /WYPEŁNIA OFERENT/"]
[1,"Aparat przenośny.",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[2,"Komputer zintegrowany z aparatem.                  Ekran dotykowy.",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[]
[3,"Ilość niezależnych stanowisk pomiarowych:            co najmniej cztery.",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[]
[4,"Automatyczna (elektroniczna) pipeta, umożliwiająca pracę o wysokiej dokładności(pobieranie, odmierzanie i mieszaniepróbek). ",{"$nulls":4},"Tak"]
[]
[]
[]
[5,"System detekcji powstawania skrzepu odporny na wibracje i wstrząsy mechaniczne.",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[6,"Komora umożliwiająca utrzymanie właściwej temperatury próbek krwi przed rozpoczęciem pomiarów oraz uzyskanie pomiarów o wysokiej dokładności i powtarzalności wyników",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[7,"Automatyczna kontrola i utrzymywanie żądanej  temperatury próbek testowych.",{"$nulls":4},"Tak"]
[8,"Standardowa temperatura pomiarowa 37°C. Możliwość zmiany temperatury standardowej prowadzonych testów do temperatury dla warunków hipotermii. Podać zakres możliwej zmiany temperatury.",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[9,"Automatyczne zaznaczanie wyników pomiarów przekraczających normy.",{"$nulls":4},"Tak"]
[10,"Archiwizacja co najmniej 20.000 wyników.",{"$nulls":4},"Tak/opisać"]
[11,"Możliwość wyboru ustawień pomiarowych przez użytkownika.",{"$nulls":4},"Tak"]
[12,"Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym.",{"$nulls":4},"Tak"]
[13,"Możliwość przeglądu wyników wykonywanych pomiarów.",{"$nulls":4},"Tak"]
[14,"Wyświetlanie na ekranie informacji, kierujących postępowaniem użytkownika podczas przygotowania próbek dla wybranego pomiaru.",{"$nulls":4},"Tak"]
[15,"Elektroniczna autokalibracja i samokontrola aparatu.",{"$nulls":4},"Tak"]
[]
["Lp.","Parametry wymagane",{"$nulls":4},"Warunek               graniczny",null,"Parametry oferowane,opis"]
[16,"Możliwości pracy w sieci LIS i LAN przy transmisji danych",{"$nulls":4},"Tak"]
[17,"Minimalna objętość krwi pełnej potrzebna do jednego pomiaru",{"$nulls":4},"określić      [μl]"]
[18,"Zestaw startowych odczynników i akcesoriów",{"$nulls":4},"Tak"]
[19,"Certyfikat CE na aparat.",{"$nulls":4},"Tak"]
[20,"Autoryzowany serwis na terenie Polski.",{"$nulls":4},"Tak"]
[]
[null,"- do oferty należy dołączyć folder ze zdjęciami"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}