{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,5],[1,0,1,5],[12,0,21,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/15/2009                           Załącznik nr 15 do SIWZ"]
["Informacja o serwerach"]
["Lp.","Funkcja","Data dostarczenia","Parametry sprzętowe","System operacyjny","Uwagi"]
[1,"Obsługa aplikacji endoskopowej","Wiosna 2006","Maxdata MAXDATA PLATINUM 200 I , 1 procesor Intel P4 3 GHz RAM 1 GB, dyski RAID 540 GB","Windows 2003 serwer","Do wykorzystania we wdrożeniu"]
[2,"Serwer obrazów RTG","Marzec 2006","HP ProLiant ML350 2 procesory Intel Xeon 3.0 GHz, RAM 3 GB, dyski RAID1  36 GB U320SCSI oraz  dyski RAID 5   4x 146 GB U320SCSI ","Windows 2003 serwer"]
[3,"Serwer opisów RTG","Marzec 2006","Intel Pentium 3,2 GHz, RAM 2 GB, Dyksi SATA  RAID1 80 GB","Linux"," "]
[4,"Serwer główny 1","Kwiecień 2006","Fujitsu-Siemens Prymergy RX600 S2    2 x procesor Intel Xeon 3,16 GHz, 4 GB RAM, dyski 4 x 73 GB SCSI w RAID","Windows 2003 serwer","Serwery przeznaczone na instalacje bazy danych. "]
[5,"Serwer główny 2","Kwiecień 2006","Fujitsu-Siemens Prymergy RX600 S2    2 x procesor Intel Xeon 3,16 GHz, 4 GB RAM, dyski 4 x 73 GB SCSI w RAID","Windows 2003 serwer","Serwery przeznaczone na instalacje bazy danych."]
[6,"Serwery pomocniczy","Kwiecień 2006","Fujitsu-Siemens Prymergy RX300 S2 2 x procesor Intel Xeon 3,0 GHz, 1 GB RAM, dyski 4 x 73 GB SCSI w RAID","Linux","Serwer do wykorzystania we wdrożeniu"]
[7,"Serwer FK/KP","Kwiecień 2006","Fujitsu-Siemens Prymergy RX300 S2 2 x procesor Intel Xeon 3,0 GHz, 1 GB RAM, dyski 4 x 73 GB SCSI w RAID","Novell 6.5 SBS"]
[8,"Serwer poczty","Kwiecień 2006","Fujitsu-Siemens Prymergy RX200 S2      2 x procesor Intel Xeon 3,0 GHz, 1 GB RAM, dyski 2 x 73 GB SCSI w RAID1","Linux"]
[null," "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}