{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":[" Ochrona rtg,pozycj.,przen "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":" Ochrona rtg,pozycj.,przen ","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,7],[29,0,29,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[2,3,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/    50   /2012"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"szacunek","Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[" Odzież i akcesoria ochronne rtg, pozycjonery żelowe i przenośnik taśmowo - rolkowy - doposażenie Pracowni Angiografii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Garsonka wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, na każdej oferowanej garsonce (kamizelka i spódnica) haft komputerowy bezpośredni na materiale (imię i nazwisko użytkownika). Równoważnik osłabienia Pb: Przód0,5PB/Tył 0,25PB. Rozmiar 60x100",null,null,"szt.",16]
[2,"Garsonka wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV ,  na każdej oferowanej garsonce (kamizelka i spódnica)haft komputerowy bezpośredni na materiale (imię i nazwisko użytkownika). Równoważnik osłabienia Pb: Przód 0,5PB/Tył 0,25PB. Rozmiar 60x110  ",null,null,"szt.",4]
[3,"Garsonka wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV,  na każdej oferowanej garsonce ( kamizelka i spódnica)haft komputerowy bezpośredni na materiale (imię i nazwisko użytkownika). Równoważnik osłabienia Pb: Przód 0,5PB/Tył 0,25PB. Rozmiar 68x110  ",null,null,"szt.",3]
[4,"Garsonka wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV,  na każdej oferowanej garsonce (kamizelka i spódnica)haft komputerowy bezpośredni na materiale (imię i nazwisko użytkownika). Równoważnik osłabienia Pb: Przód 0,5Pb/Tył 0,25Pb. Rozmiar 68x120 ",null,null,"szt.",3]
[5,"Garsonka wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV,  na każdej oferowanej garsonce (kamizelka i spódnica)haft komputerowy bezpośredni na materiale (imię i nazwisko użytkownika). Równoważnik osłabienia Pb: Przód 0,5Pb/Tył 0,25Pb. Rozmiar 52x100  ",null,null,"szt.",3]
[6,"Garsonka wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV,  na każdej oferowanej garsonce (kamizelka i spódnica)haft komputerowy bezpośredni na materiale (imię i nazwisko użytkownika). Równoważnik osłabienia Pb: Przód 0,5Pb/Tył 0,25Pb. Rozmiar 52x110",null,null,"szt.",1]
[7,"Osłony tarczycy wykonane z lekkiej dwu-pierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV. Równoważnik osłabienia Pb: 0,5 Pb. Rozmiar 8cm.",null,null,"szt.",20]
[8,"Pas odciążający",null,null,"szt.",20]
[9,"Okulary ochronne z anatomicznie dopasowanym kształtem oprawki, zapewniające pełną ochronę oczu  w kolorze ciemnoniebieskim. Oprawa wykonana z ultra lekkigo tworzywa - waga okularów max. 60 gr. Równoważnik osłabienia Pb: 0,75 Pb",null,null,"szt.",4]
[10,"Okulary ochronne z anatomicznie dopasowanym kształtem oprawki, zapewniające pełną ochronę oczu  w kolorze ciemnoniebieskim. Oprawa wykonana z ultra lekkigo tworzywa - waga okularów max. 60 gr + korekcja wady wzroku. Równoważnik osłabienia Pb: 0,75 Pb",null,null,"szt.",4]
[11,"Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z żelu silikonowego i pianki pokryty poliuretanem. Zastosowanie: pozycjonowanie stawu kolanowego. Rozmiar 510x150x150",null,null,"szt.",2]
[12,"Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z dwóch rodzajów żelu silikonowego pokryty poliuretanem. Zastosowanie ochrona ręki. Rozmiar 460x180x35",null,null,"szt.",2]
[13,"Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z dwóch rodzajów żelu silikonowego pokryty poliuretanem. Zastosowanie: ułożenie pacjenta na boku. Rozmiar 425x155x60",null,null,"szt.",2]
[14,"Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z żelu silikonowego i pianki pokryty poliuretanem. Zastosowanie ochrona pięt. Rozmiar 180x100x70",null,null,"szt.",4]
[15,"Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z żelu silikonowego i pianki pokryty poliuretanem. Zastosowanie ułożenie pacjenta na boku. Rozmiar 500x250x110",null,null,"szt.",1]
[16,"Specjalistyczny  pozycjoner głowy i szyi wykonany z pianki wiskoelastycznej, posiadający dwie  podpórki boczne i jedną tylną zapewniające stabilność ułożenia głowy ,posiadający antypoślizgową podstawę. Pozycjoner  zapewnia  ułożenie i stabilizację głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb zabiegu. rozmiar L\n\n",null,null,"szt.",3]
[17,"Specjalistyczny  pozycjoner głowy i szyi wykonany z pianki wiskoelastycznej, posiadający dwie  podpórki boczne oraz otwarty dostęp z tyłu głowy umożliwiający korektę kąta ułożenia, posiadający antypoślizgową podstawę. Pozycjoner  zapewnia  ułożenie i stabilizację głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb zabiegu. Rozmiar L\n\n",null,null,"szt.",1]
[18,"Plasterki naprawcze do pozycjonerów żelowych ",null,null,"szt.",5]
[19,"Przenośnik taśmowo - rolkowy.                                                                                                                                                                         Wymiary: 64 x 36 x 4 cm.                                                                                                                                                                         Waga: do 3kg.                                                                                                                                                                                              Nośność: 160kg",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]