{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie 1 -Termoblok","Zadanie 2 Aparat do elektrofor","Zadanie 3- Aparat do eletrof ZH","Zadanie 4- dygestorium"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 -Termoblok","index":0,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,5,54,7],[54,3,54,4],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[49,3,49,4],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[45,0,45,7],[48,5,48,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[41,0,41,7],[42,0,42,2],[42,3,42,4],[40,0,40,7],[15,1,15,4],[42,5,42,7],[67,4,67,7],[68,4,68,7],[59,0,59,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[66,4,66,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[53,1,53,2],[52,1,52,2],[50,5,50,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[51,5,51,7],[49,5,49,7],[51,3,51,4],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[50,3,50,4],[49,1,49,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/   25      /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Termoblok",2]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  25     /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - Termoblok"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Rozdzielczość nastawienia temperatury: 0,1°C"]
["2.","Zakres temperatury: od 25 do co najmniej 100°C"]
["3.","Zawiera blok na probówki 0,5 mL, 1,5 mL oraz co najmniej 48 x 0,2 mL"]
["4.","Wyświetlacz LCD"]
["5.","Cyfrowy minutnik z sygnałem dźwiękowym 1 min - 96 godz."]
["6.","Gwarancja: min 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na termobloki niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej termobloki– są nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2 Aparat do elektrofor","index":1,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[39,0,39,2],[39,3,39,7],[40,0,40,7],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[62,0,62,7],[65,4,65,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/   25      /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[null,"ZADANIE  NR 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  25      /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["ZADANIE NR 2- Aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Komora elektroforetyczna musi być  odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych "]
["2.","W celu ułatwienia użycia na komorze elektroforetycznej musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziom używanego buforu"]
["3.","Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy"]
["4.","Na pokrywie aparatu myszą być naniesione, ze względów bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) i (-) Końcówki przewodów elektrycznych pokrywy muszą być kompatybilne z zasilaczami Biorad Power Pac Basic i Power Pac HC”\n"]
["5.","Musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wymiarach 15 x 20 cm i 15 x 15 cm"]
["6.","Opcjonalnie aparat musi mieć możliwość doposażenie o tackę o wymiarach 15 x 10, 15 x 25  cm"]
["7.","Tacki muszą mieć naniesioną fluoryzującą, w świetle UV, linijkę"]
["8.","Aparat musi mieć jednoczęściowe urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy. "]
["9.","Opcjonalnie w ofercie producenta aparat musi mieć możliwość doposażenia o metalowe zastawki umożliwiające wylewanie żeli w aparacie"]
["10.","Aparat musi posiadać 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach bez regulacji długości zębów i 1 grzebień 15 zębowy z uchwytem (umożliwia regulację długości zębów)"]
["11.","Aparat musi posiadać 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 20 zębach bez regulacji długości zębów i 1 grzebień 20 zębowy z uchwytem (umożliwia regulację długości zębów)"]
["12.","Opcjonalnie w ofercie producenta muszą być dostępne grzebienie kompatybilne z pipetą wielekoanałową o 18, 14 i 10 zębach i grubości 0,75 mm oraz 1,5 mm"]
["13.","Opcjonalnie musi posiadać w ofercie grzebienie 10, i 30 zębowe o grubości 0,75 mm i 1,5 mm\n\n"]
["14.","Gwarancja: min 12 miesięcy"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat do elektroforezy niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej aparat do elektroforezy – jest nowy  (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3- Aparat do eletrof ZH","index":2,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,4,63,7],[64,4,64,7],[60,0,60,7],[62,4,62,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[34,0,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[33,0,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/   25   /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/   25    /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["ZADANIE NR 3 - Aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Komora elektroforetyczna musi być  odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych "]
["2.","W celu ułatwienia użycia na komorze elektroforetycznej musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziom używanego buforu"]
["3.","Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy"]
["4.","Na pokrywie aparatu myszą być naniesione, ze względów bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) i (-) "]
["5.","Musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wymiarach 15 x 25 cm, 2 szt."]
["6.","Opcjonalnie aparat musi mieć możliwość doposażenie o tackę o wymiarach 15 x 10, 15 x 20  cm"]
["7.","Tacki muszą mieć naniesioną fluoryzującą, w świetle UV, linijkę"]
["8.","Aparat musi mieć jednoczęściowe urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy. "]
["9.","Opcjonalnie w ofercie producenta aparat musi mieć możliwość doposażenia o metalowe zastawki umożliwiające wylewanie żeli w aparacie"]
["10.","Aparat musi posiadać 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach"]
["11.","Aparat musi posiadać 4 grzebienie o grubości 1.5 mm i 20 zębach\n\n"]
["12.","Opcjonalnie w ofercie producenta muszą być dostępne grzebienie kompatybilne z pipetą wielekoanałową o 18, 14 i 10 zębach i grubości 0,75 mm oraz 1,5 mm"]
["13.","Opcjonalnie musi posiadać w ofercie grzebienie 10, i 30 zębowe o grubości 0,75 mm i 1,5 mm"]
["14.","Gwarancja : min.12 miesięcy"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat do elektroforezy niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej aparat do elektroforezy – jest nowy  (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4- dygestorium","index":3,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,4,75,7],[76,4,76,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[69,0,69,7],[74,4,74,7],[63,1,63,2],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,39,0],[38,1,39,2],[38,3,39,4],[38,5,39,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[32,0,32,7],[56,1,56,2],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  25   /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 4 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Dygestorium nastołowe",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  25      /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["ZADANIE NR 4- Dygestorium nastołowe"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","dygestorium nastołowe bezwyciągowe z recyrkulacyjnym systemem filtracji powietrza"]
["2."," wyposażone w łatwy do  wymiany aktywny filtr węglowy do związków organicznych,  nieorganicznych i korozyjnych, takich jak: akrylamid, fenol, bromek etydyny, β-merkaptoetanol"]
["3.","zgodne ze standardem NF X.15-211 "]
["4."," kontrola nasycenia filtra"]
["5."," lampka ostrzegawcza informująca o nieprawidłowościach pracy dygestorium"]
["6."," ciche elektryczne wentylatory "]
["7."," zbiornik retencyjny zintegrowany pod blatem pozwalający na odzyskanie cieczy"]
["8."," ściany przezroczyste z szyby poliwęglanowej"]
["9."," 2 pokrywy ochronne"]
["10."," ergonomiczne otwory na ręce z przodu dygestorium"]
["11."," blat HPL"]
["12."," stalowa konstrukcja pokryta farbą epoksydowa RAL 9010 o wysokiej odporności chemicznej"]
["13."," napięcie 220 - 240 V,"]
["14."," Wymiary zewnętrzne: wysokość x szerokość x głębokość [mm] 980 x 800 x 620 "]
["15."," Wymiary wewnętrzne: wysokość x szerokość x głębokość [mm] 740 x 760 x 580/430\n "]
[null,"wewnętrzna pojemność obudowy 0,28 m3"]
["16."," średnia prędkość przy powierzchni 0,5 m/s"]
["17."," moc 47 W"]
["18.","natężenie absorbowane 0,2 A"]
["19."," poziom dźwięku : nie więcej niż  49 dB"]
["20."," przepływ 202 m3"]
["21."," waga 44 kg +/- 10%"]
["22.","W  wyposażeniu: \n- przepływomierz\n- wbudowany zegar\n- oświetlenie\n- osłonki, umożliwiające umieszczanie przewodów zasilających \n"]
[23,"Gwarancja: min 12 miesięcy"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na dygestorium  niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżejdygestorium– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]