{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3 ","zadanie 4 ","zadanie 5 "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,5,41,7],[40,1,40,2],[29,0,29,7],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[32,3,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[40,5,40,7],[39,5,39,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[14,1,14,4],[28,0,28,7],[38,5,38,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,36,4],[35,5,36,7],[37,5,37,7],[32,0,32,2],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[39,3,39,4],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[39,1,39,2],[56,4,56,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[53,0,53,7],[54,4,54,7],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[43,1,43,2],[55,4,55,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[47,1,47,2],[44,1,44,2],[42,1,42,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1doposażenie kompatybilne z aparatem USG TUS-A400/T1 Aplio 400. firmy TOSHIBA"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Moduł  DICOM \n",1]
[2,"Moduł EKG z trzema przewodami odprowadzającymi",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 1 Doposażenie aparatu USG APLIO 400"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Zamawiajacy posiada  aparat diagnostyczny USG\nTUS-A400/T1 Aplio 400 nr fabr. T1C11X2202.\n"]
[1," Zamawiający  wymaga:"]
[null,"-Wyposażenia aparatu w funkcjonalność obsługi DICOM i Work List"]
[null,"-wyposażenia aparatu w funkcjonalność wykonywania badań EKG"]
[null,"-skonfigurowania obsługi DICOM i Work List według wymagań Zamawiającego (przekazywanie wykonanych przez aparat zdjęć DICOM na serwer obrazów Zamawiającego, przyjmowanie listy badań do wykonania na aparacie z oprogramowania PACS/RIS Zamawiającego)"]
[null,"-skonfigurowania obsługi wykonywania badań EKG według wymagań Zamawiającego"]
[null,"-wspóldzialania oferenta z serwisem producenta oprogramowania RIS/PACS użytkowanego przez Zamawiajacego w zakresie skonfigurowania obslugi DICOM i Work List"]
[null,"-wspóldzialania oferenta z informatykami Zamawiajacego w zakresie skonfigurowania obslugi DICOM i Work List"]
[2,"Funkcjonalnosc DICOM ma obejmowac funkcje ( co najmniej): \nWeryfikacji obrazu DICOM, archiwizacji obrazu DICOM, wydruku obrazu DICOM, MWM (obslugi Work List), Query Retrive\n"]
[3,"W zakresie funkcjonalnosci wykonywania badan EKG Zamawiajacy wymaga dostarczenia modulu EKG z trzema przewodami odprowadzajacymi.\n\n"]
[4,"Gwarancja 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":59,"n_cols":8,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,5,46,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[38,5,38,7],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[28,0,28,7],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[27,0,27,7],[47,1,47,2],[31,3,31,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,36,4],[35,5,36,7],[31,0,31,2],[38,3,38,4],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[50,0,50,7],[48,1,48,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[57,4,57,7],[58,4,58,7],[55,0,55,7],[56,4,56,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 2 Urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Metoda pomiaru: oscylometryczna- na czerech kończynach"]
[2,"Mozliwość analizy danych za pośrednictwem dołączonego oprogramowania"]
[3,"Wymagania oprogramowania:"]
["a)","mozliwośc pracy jednostanowiskowej i wielostanowiskowej w sieci komputerowej"]
["b)","możliwość eksportu danych do arkusza Excel"]
["c)","klasyfikacja PAD/PAOD"]
[4,"Pokazane wartości:"]
["a)","prędkośc fali tętna lewej i prawej strony"]
["b)","czas szczytu i szerokości szczytu"]
["c)","krzywa skurczowa i rozkurczowa"]
[null,"Gwarancja  : 24 miesiące"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3 ","index":2,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,4,87,7],[88,4,88,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[85,0,85,7],[86,4,86,7],[79,0,79,7],[77,5,77,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[52,1,52,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[32,3,32,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[45,1,45,2],[32,0,32,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[14,1,14,4],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[61,5,61,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[76,5,76,7],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[76,1,76,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[77,3,77,4],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[57,5,57,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Lupy chirurgiczne powiększające ",3]
[2,"Uniwersalna lampa przenośna czołowa z wyposażeniem",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 3- lupy chirurgiczne powiekszające i uniwersalna lampa czołowa przenośna z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Lupy chirurgiczne powiększające "]
[1," Powiększenie w zakresie 2,0 do 4,9 razy – optymalizowane co 0.1 łącznie z szerokością pola widzenia (6 – 13 cm) i odległością do pola pracy– indywidualnie dla każdego użytkownika"]
[2," Szkła korekcyjne – dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, axix, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego)"]
[3,"   Korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła progresywne – w zależności od decyzji użytkownika"]
[4,"    Kąt nachylenia lupek: 20, 25 stopnii (indywidualne dla każdego  użytkownika)"]
[5,"  Płynna głębia ostrości w zakresie 13 cm (± 1 cm)"]
[6,"Lekkie tytanowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu,  grawerowane wg życzenia"]
[7,"  Konfiguracje lup : TTL (wklejane w szkła) lub Flip-up"]
[8," Szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane, pojedyncze silikonowe noski"]
[9,"  Plastikowe, eliptyczne obudowy lup z ukladem soczewek Galileusza bądź pryzmatycznym w zależności od powiększenia"]
[10,"  Masa poniżej 50g"]
[11," Wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne (możliwość mycia w bieżącej wodzie)"]
[12,"  Różne kolory i modele oprawek do wyboru"]
[13,"  Różne kształty oprawek: klasyczne, okrągłe, Victory  "]
[14,"   Etui ochronne do transportu"]
[15," Szyna do zamontowania diodowego oświetlenia czołowego"]
[16," Kompatybilne z uniwersalną przenośną lampą diodową."]
[null,"Uniwersalna lampa przenośna czołowa z wyposażeniem"]
[1,"Lampa diodowa kompatybilna ze wszystkimi typami lup operacyjnych  oraz oprawek okularowych (klips uniwersalny)"]
[2," Montowana koaksjalnie do pary lupek powiększających w celu wyeliminowania cieni z pola widzenia"]
[3," Skoncentrowana wiązka światła"]
[4,"waga kompaktowej baterii (maksymalnie 240 gram) z możliwością przypięcia do paska, lub do  kieszeni"]
[5,"Żywotność baterii 7 godzin (maxymalna moc 3), 10 godzin (moc 2), 17 godzin (moc 1), przy pełnym ładowaniu nieprzekraczającym 3 godzin"]
[6,"Przyciski regulacji mocy i intensywności światła"]
[7,"Wyposażenie :"]
["a)","1 szt  Bateria litowo-jonowa"]
["b)","1 szt.kabel z lampą"]
["c)"," 1 szt.ładowarka"]
["d)"," 1 opakowanie ochronne na lupy I lampę"]
["e)","1 instrukcja obsługi"]
["f)","1 szt.klips łączący lupy I lampę"]
["g)","1 szt Etui z klipsem"]
["h)","1 kpl Taśma do zausznika: prawa, lewa"]
["i)","1 szt Podstawka montowana ze śrubkami"]
[8,"Gwarancja 24 miesiące"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4 ","index":3,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[51,3,51,4],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[43,5,43,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[54,1,54,7],[52,3,53,4],[52,5,53,7],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[50,1,50,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[13,1,13,4],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[26,1,26,7],[31,3,31,7],[35,0,36,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[38,1,38,2],[51,1,51,2],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[63,4,63,7],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[46,1,46,2],[43,1,43,2],[49,1,49,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[5,"Wideogastroskop",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,"zadanie 4  wideogastroskop w rozdzielczością HDTV 1080p."]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
[null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….……………………………………………."]
[null,null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
["                                                                                      Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
[null,"Wideogastroskop"]
[1,"Obrazowanie w standardzie HDTV1080p"]
[2,"Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy."]
[3,"Grubość całej sondy endoskopowej - 9,2 mm"]
[4,"Kanał roboczy- 2,8 mm"]
[5,"Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm"]
[6,"Zginanie końcówki  endoskopu: G: 210 o. D:90o, L:100o, P:100 o"]
[7,"Pole widzenia - min. 140 o"]
[8,"Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4"]
[9,"Długość sondy roboczej - 1030 mm."]
[10,"Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających."]
[11,"Typ konektora- jednogniazdowy."]
[12,"Endoskop kontatybilny z posiadajnymi myjniami ETD bez konieczności przerabiania myjni lub przyłączy."]
[13,"Wideogastroskop kompatybilny z oferowanym w zadaniu nr 5 - procesorem i żródłem światła"]
[14,"Gwarancja : min  24 miesiące"]
[null,"Uwaga! Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5 ","index":4,"n_rows":105,"n_cols":8,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,1,93,7],[45,1,45,2],[103,4,103,7],[104,4,104,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[102,4,102,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[48,1,48,2],[55,1,55,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[35,3,35,7],[42,0,43,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[39,3,39,7],[40,0,40,2],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[17,1,17,4],[33,3,33,4],[33,5,33,7],[30,1,30,7],[12,0,12,7],[71,1,71,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[56,3,56,4],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[62,3,62,4],[60,1,60,2],[62,1,62,2],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[60,3,60,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[80,3,80,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[66,5,66,7],[68,5,68,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[65,5,65,7],[62,5,62,7],[80,5,80,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[80,1,80,2],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[78,3,78,4],[72,1,72,2],[81,1,81,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
["Tor wizyjny składający się  z:"]
[1,"Procesor HDTV 1080.p",1]
[2,"Ksenonowe źródło światła",1]
[3,"Medyczny wózek endoskopowy",1]
[4,"Medyczny monitor",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/7/2014"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,"zadanie 5  Tor wizyjny"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
[null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….……………………………………………."]
[null,null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Nazwa:* …………………………………………..…………………………………………….."]
[null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….……………………………………………."]
[null,null,null,"Typ a (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
[null,"Procesor obrazu HDTV 1080p"]
[1,"Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i,SXGA,,SDTV."]
[2,"Cyfrowe wyjścia HDTV1080:DVI-D, 2X HD-SDI"]
[3,"Analogowe wyjścia HDTV1080:RGB"]
[4,"Wyjścia wideo standard: S-video,Composite"]
[5,"Wejścia HDTV: HD-SDI"]
[6,"Wyjścia komunikacyjne :Ethernet/DICOMM, Firewire"]
[7,"Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim"]
[8,"Polskie czcionki komunikatów procesora"]
[9,"Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta"]
[10,"Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick"]
[11,"Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF"]
[12,"System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów."]
[13,"Trzy tryby przesłony : auto, maksymalny, średni"]
[14,"Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu - 27 trybów"]
[15,"Możliwośc uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu"]
[16,"Równoczesny- optyczny i cyfrpwy filtr ograniczający widmo światła czerwonego- uwydatniający naczynia oraz zmiany"]
[17,"3 tryby obrazowania w wąskim pasmie światła"]
[18,"Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu."]
[19,"Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze-2, na klawiaturze-4."]
[20,"Współpraca z endoskopem EXERA posiadanymi przez Zamawiającego oraz ENDOBASE."]
[null,"Procesor kompatybilny z wideogastroskopem z zadania nr 4"]
[null," Żródło światła"]
[1,"Lampa ksenon 300 Watt"]
[2,"Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w żródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony"]
[3,"Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej- 35W."]
[4,"Automatyczna regulacja mocy światła"]
[5,"Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni"]
[6,"Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia."]
[7,"Insuflacja powietrza 0-3 stopni"]
[8,"Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez Zamawiającego"]
[9,"Możliwość podłaczenia  wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora"]
[10,"Obsługa poprzednich wersji endoskopów EXERA posiadanych przez Zamawiającego"]
[null,"Żródło śwaitła kompatybilne z wideogastroskopem z zadania nr 4"]
[null,"Monitor medyczny HDTV"]
[1,"Rozdzielczość 1920x1080"]
[2,"Przekątna ekranu - 32 \""]
[3,"Wejścia: HD-SDI,DVI,VGA,S-VIDEO,COMPOSITE"]
[null,"Wózek endoskopowy"]
[1,"Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół"]
[2,"Wieszak na dwa endoskopy"]
[3,"Możliwość umieszczania wieszaka z lewej lub prawej strony wózka"]
[4,"Przegubowe ramię umozliwiające manipulację ramieniem- góra, dół, lewo, prawo.Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka."]
[5,"Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń."]
[6,"4 półki do ustawienia urządzeń, możliwość regulacji  wysokości dla co najmniej 2 półek."]
[7,"Szerokość użytkowa półek: góra: 409 mm, środkowa: 473 mm, dolna:617 mm"]
[8,"Gwarancja : min  24 miesiące"]
[null,"Uwaga! Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]