{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["zadanie 1 ","zadanie 2 ","zadanie  3","zadanie 4 ","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8 ","zadanie 9","zadanie 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 ","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,7,20,10],[6,0,6,10],[9,0,9,10],[16,1,16,7],[12,0,14,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - Stengraftydo zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujące tętnice nerkowe,trzewne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft z rękawkami i otworami\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym.\n \n",null,null,"szt.",2]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[null,"W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych Zamawiający będzie wymagał  dostarczenia  stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH) w ciągu 24 godzin"]
[2,"\nStentgraft z fenestrami na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 do 5 otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka.\n\n\n",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 ","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[14,0,15,0],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie2- Stengrafty do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","1) Rusztowanie z elektropolerowanego nitinolu powleczone poliestrem\n2) Atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej\n3).Stentgraft upakowany w dwie osłonki - zewnętrzną bardziej sztywną oraz wewnętrzną elastyczną\n4).Proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu\n5).Stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy\n6).Zakres średnic 22-46 mm, kategorie długości - 100, 150, 200 oraz 250mm, dostępność stentgraftów stożkowych\n\n",null,null,"szt.",5]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
["cd1","7).Możliwość dostarczenia zamiennie 3-modułowego stentgraftu brzusznego zbudowanego z nitinolu oraz niskoprofilowego dakronu, wyposażonego w koronę proksymalną z rzędami haczyków nad- i podnerkowych oraz tępe haczyki w odnogach\nkorpusu głównego\n8).Możliwość wykonania stentgraftów spersonalizowanych piersiowych/brzusznych o długości do 150 mm; z wcięciem proksymalnym lub dystalnym, fenestracją,\nrozszerzające się lub mocno zwężające (termin realizacji zamówienia na stentgraft spersonalizowany - do 21 dni)\n9).W zestawie prowadniki sztywne, koszulka naczyniowa, balon do modelowania stentgraftu , 3 stenty obwodowe kryte"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie  3","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[12,0,13,0],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Stengrafty do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujące tętnice nerkowe,trzewne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n4. możliwość repozycji i rotacji głównego ramienia stentgraftu \n5. system wprowadzający 18Fr\n6. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-32 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n7. w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, 2 prowadniki i 2 koszulki wprowadzające z dodatkowym mankietem uszczelniającym\n8. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta \n9. w cenie zestawu sześć stentgraftów obwodowych do 10 cm długości, wykonane z nitynolu powlekanego bezszwowo PTFE, pokryte heparyną,  do zaopatrzenia tętnic trzewnych\n",null,null,"szt.",5]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[null,"RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4 ","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4- protezy naczyniowe hybrydowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Naczyniowa proteza hybrydowa: wykonana z PTFE i nitynolu.Powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną.Średnice części wewnątrznaczyniowej 6,7,8, 9 mm.Proteza naczyniowa 6 mm. .Częśc wewnątrznaczyniowa długości 5 lub 10 cm.Proteza  naczyniowa długości 50cm Do użycia z prowadnikiem 0.035\" lub bez prowadnika.",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5- zestaw do stentowania tętnicy szyjnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent szyjny \nSamorozpreżalny, nitinolowy, otwartokomórkowy \nz siatką wykonaną z PTE (Politereftalan etylenu) \nDostępny w systemie OTW i RX\nKompatybilny z prowadnikiem 0,014” \nKompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F\nW systemie OTW kompatybilny z koszulą 6F\n4 markery na dystalnej i proksymalnej części stentu\ndługość 20, 30, 40, 60 mm\nśrednica 6,7,8,9,10 mm\n",null,null,"szt.",20]
[2,"Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji FILTERWIRE EZ\n·   Prowadnik 0,014\" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką\n·   Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,\n·   Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku,\n·   Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów\n·   Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm\n·   Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie6- STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ TYPU „E-XTRA DESIGN” BRANCHOWY, FENESTROWANY"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ TYPU „E-XTRA DESIGN” BRANCHOWY, FENESTROWANY  \nSystem bezkoszulowy zbudowany na bazie nitinolowego stentgraftu  z pokryciem poliestrowym. \nOtwory, rękawy zewnętrzne i do wewnątrz stentgraftu (inerbranch) dopasowane do warunków anatomicznych pacjenta. Otwory posiadają okrężne wzmocnienie  i oznaczenia markerowe, rękawy posiadają  długość 15 mm i nachylone  są pod kątem 45 stopni do ściany stentgraftu. Wejście do rękawka i jego dystalny koniec oznaczone są markerami. \nProjektowany i wykonywany dla pacjenta na indywidualne zamówienie.\nOznaczenia kierunkowe  na systemie wprowadzającym za pomocą centralne umieszczonego  E – markera. \nIntroducer o długości 950 mm, mechanizm uwalniania stentgraftu pozwalający na precyzyjne, stopniowe uwalnianie całego systemu. W przypadku elementu piersiowego system posiada dodatkowe, kontrolowane uwalnianie części proksymalnej.\nSystem posiada możliwość korekty położenia, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. \nKonstrukcja systemu pozwala na cewnikowanie naczyń drogą od łuku aorty.\n\n",null,null,"szt.",5]
["cd1","Pozwala na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego  i t. krezkowej górnej. \nCena obejmuje kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy                                                                                                                                                                                                                                                                                     stentgraftu standardowego, stenty pokrywane do połączenia elementu szytego na wymiar z tętnicami trzewnymi oraz akcesoria.\nBrak przeciwwskazań do wykonania badania MRI po implantacji stentgraftu"]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[6,0,6,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["ZADANIE NR  7 - protezy naczyniowe dziane rozwidlone"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",20]
[2,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/7 do 20/11 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",10]
[3,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm,  impregnowane solami srebra i triclosanem",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8 ","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,7],[10,0,10,10],[7,0,7,8],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR  8 - protezy z PTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 6 mm x dł 50 cm  ",null,null,"szt.",5]
[2,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 6 mm x dł 70 cm  ",null,null,"szt.",5]
[3,"Proteza naczyniowa z PTFE zbrojona zewnętrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej,  zbrojenie-usuwane pojedyńcze pierścienie, śred 8 mm, dł zbrojenia 30 cm, długość protezy 40 cm",null,null,"szt.",5]
[4,"Proteza naczyniowa z PTFE  zbrojona zewnetrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, , zbrojenie-usuwane pojedyńcze pierścienie, śred 7 mm, dł zbrojenia 30 cm, długość protezy 40 cm",null,null,"szt.",5]
[5,"Proteza naczyniowa z PTFE  zbrojona wewnetrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany cienkościennne- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, zbrojona wewnętrznie pojedyńczymi pierścieniami z PTFE,śred 8 mm, długość zbrojenia 40 cm, dł protezy 40 cm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[22,0,22,1],[23,0,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar 25 x 100mm",null,null,"szt.",8]
[2,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane heparyną; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar od 6/75mm do 14/75mm (6/8/10/12/14mm)",null,null,"szt.",12]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[21,0,21,1],[22,0,22,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łata naczyniowa, trójwarstwowa, z PTFE, z możliwością 3-krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, grubość 0,5mm, szerokość 1cm, długość 9cm.",null,null,"szt.",13]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]