{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3  ","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,30,8],[12,9,30,9],[12,10,30,10],[12,0,30,0],[6,0,6,10],[9,0,9,10],[31,1,31,7],[12,4,30,4],[12,5,30,5],[12,6,30,6],[12,7,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - Cewniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii zawierające kanał do wypełnienia balonu oraz kanał płuczący (do prowadnicy 0,035\") wraz z zaworem dwudrożnym typu Luer, bezlateksowe, o średnicy 5F mogące zastępować cewniki od 3F do 7F, o długościach 40 i 80 cm oraz rozmiarach balonu po napełnieniu od 5 mm do 14 mm.Cewniki dostępne w n.w rozmiarach.",null,null,"szt.",10]
[null,"zastępuje cewnik 3F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 5mm/15F"]
[null,"zastępuje cewnik 3F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 5mm/15F"]
[null,"zastępuje cewnik 4F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 9mm/27F"]
[null,"zastępuje cewnik 4F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 9mm/27F"]
[null,"zastępuje cewnik 5F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 11mm/35F"]
[null,"zastępuje cewnik 5F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 11mm/35F"]
[null,"zastępuje cewnik 6F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 13mm/39F"]
[null,"zastępuje cewnik 6F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 13mm/39F"]
[null,"zastępuje cewnik 7F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 14mm/42F"]
[null,"zastępuje cewnik 3F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 5mm/15F"]
[null,"zastępuje cewnik 3F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 5mm/15F"]
[null,"zastępuje cewnik 4F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 9mm/27F"]
[null,"zastępuje cewnik 4F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 9mm/27F"]
[null,"zastępuje cewnik 5F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 11mm/35F"]
[null,"zastępuje cewnik 5F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 11mm/35F"]
[null,"zastępuje cewnik 6F, dł 40 cm, średnica balonu po napełnieniu 13mm/39F"]
[null,"zastępuje cewnik 6F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 13mm/39F"]
[null,"zastępuje cewnik 7F, dł 80 cm, średnica balonu po napełnieniu 14mm/42F"]
[null,"RAZEM"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie2- Shunty szyjne i valvulotomy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Shunty szyjne:  - posiadają dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt dużemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej\n- t-port służy do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi oraz bezpiecznego usuwania drobnych skrzeplin\n- poszczególne elementy shuntu oznaczone są różnymi kolorami w celu łatwej ich identyfikacji\n- znaczniki na cewniku (co 1 cm) zapewniają kontrolowanie długości wprowadzania cewnika do tętnicy szyjnej\n- lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz. wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. wspólna)\n- zachowany wysoki przepływ krwi: ok. 200 cm3/min (wersja outlying) lub ok. 240 cm3/min (wersja inlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg  \n\n- outlying shunt: długość 31 cm,  średnice 8,9,10 F\n- inlying shunt: długość 15 cm, średnice 9,10 F\n\n\n",null,null,"szt.",6]
[2,"Valvulotom:  - służy do niszczenia zastawek w celu wykonania bypassu in situ\n- samodopasowujący sie do średnicy żyły\n- długość systemu - 110 cm lub 52 cm\n- teflonowa koszulka (średnica 1,3 mm) osłania ostrza w czasie wprowadzania systemu\n- rozstaw ostrzy od 1,8 do 6,0 mm, max. średnica urządzenia - 9 mm\n- posiada port do irygacji\n",null,null,"szt.",4]
[null,"RAZEM"]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3  ","index":2,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Sprzęt diagnostyczny do zabiegów wewnatrznaczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto   (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Standardowe i sztywne prowadniki: powleczenie „Polimer M\nDostępne wersje półsztywne \nprowadniki standardowe: średnice:0.018\"  / 0.025”/ 0.032” / 0.035” / 0.038”/ \nDługości  50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 220 cm / 260 cm\nprowadniki sztywne:\nŚrednice: 0.020\"  / 0.025”  / 0.035” / 0.038” \nDługości: 80 cm / 150 cm / 180 cm / 260 cm / 300 cm\nRóżny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm\nKońcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce \nRóżne krzywizny dystalne: prosty, 45º angled, 1,5mm J, 3mmJ, duble angulation /Bolia, dostępne z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n",null,null,"szt.",100]
[null,"Prowadnik specjalistyczny hybrydowy. Hybrydowa budowa rdzenia z usztywnionego nitinolu. Całość prowadnika składa się z dwóch połączonych rdzeni o zróżnicowanej sztywności - dystalna 25 cm część miękka z zakończeniem zagiętym 45° pokryta hydrofilnie (M coat) poliuretanem zawierającym wolfram, proksymalna część prowadnika bardzo sztywna pokryta spiralnie PTFE łatwo wyczuwalnym pod palcami. Dostępne długości 180 cm; 260 cm; 300 cm, średnice 0,014\"; 0,018\"; 0,035",null,null,"szt.",20]
[3,"Igła angiograficzna: igła z kaniulą wykonana z elastycznego, odpornego na zginanie, wytrzymałego poliuretanu lub ETFE  umożliwiająca wprowadzanie prowadników hydrofilnych, dostępne rozmiary: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G i 24G, przezroczyste zakończenie umożliwiające obserwację przepływu wstecznego krwi",null,null,"szt.",300]
[10,"Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej Materiał wykonania nitinol (NiTi) Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. Długość systemu 143 cm",null,null,"szt.",5]
[11,"Przedłużacze wysokociśnieniowe\n- elastyczne zbrojone polyuretanem  i półsztywne niezbrojone \nwykonane z czystego PCV - wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, \n- końcówki typu:  Male to Female, Rotating Adapter\n- długości  25, 50, 75, 76,  120, 122, 125, 152, 160, 183, 200, 244 \ncm",null,null,"szt.",300]
[12," System embolizacyjny popychalny o średnicy 0.018 \" i 0.035 \" zawierający platynową spiralę pokrytą rozszerzalnym hydrożelowym polimerem   Rozmiary dla systemu 0,018’’: \nnajmniejszy:2 mm x 2 cm\nnajwiększy: 14 mm x 10 cm                                                  Rozmiary dla systemu 0,035’’\nnajmniejszy:  4 mm x 4 cm\nnajwiększy rozmiar: 14 mm x 15 cm\n\n\n",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 -   łaty biologiczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty biologiczne  z osierdzia świńskiego, odporne na infekcje, zrosty i zwapnienia z  wysoką biokompatybilnością .Łaty pozbawione substancji toksycznych, pokrywające się komórkami śródbłonka ok. 6 tygodni  po implantacji oraz nie uwalniające gluteraldehydu do tkanki po implantacji . Łaty  przechowywane w roztworze soli fizjologicznej oraz 2% alkoholu benzylowym.  Rozmiar  2 x 9 cm",null,null,"szt.",3]
[2,"Łaty biologiczne  z osierdzia świńskiego, odporne na infekcje, zrosty i zwapnienia z  wysoką biokompatybilnością .Łaty pozbawione substancji toksycznych, pokrywające się komórkami śródbłonka ok. 6 tygodni  po implantacji oraz nie uwalniające gluteraldehydu do tkanki po implantacji . Łaty  przechowywane w roztworze soli fizjologicznej oraz 2% alkoholu benzylowym.  Rozmiar 0,8 x 8 cm",null,null,"szt.",7]
[3,"Biologiczny bezstentowy konduit aortalny:                                   wykonany  w 100% z materiału biologiczneg,                              brak elementów poliestrowych,                                                       wykonany ze świńskiej zastawki oraz osierdzia wołowego, produkowany z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej,                                                                                                           nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek,                                                                                 przechowywana w soli fizjologicznej z 2 % roztworem alkoholu benzylowego,                                                                                 brak konieczności płukania implantu przed implantacją, udokumentowana skuteczność w stsoowaniu u pacjentów z IZW",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[6,0,6,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["ZADANIE NR  5 - protezy naczyniowe dziane rozwidlone"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",20]
[2,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/7 do 20/11 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",10]
[3,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm,  impregnowane solami srebra i triclosanem",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - łaty naczyniowe dziane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar 25 x 100mm",null,null,"szt.",10]
[2,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane heparyną; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar od 6/75mm do 14/75mm (6/8/10/12/14mm)",null,null,"szt.",25]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/18/2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 7- STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ  BRANCHOWY, FENESTROWANY"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ BRANCHOWY, FENESTROWANY  \n• System pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne tętniaka w obrębie tętnic trzewnych z opcją otworów, podcięcia, rękawów zewnętrznych lub do wewnątrz stentgraftu (inerbranch)\n•  Rękawy zabezpieczające odejście tętnic trzewnych posiadają długość 15mm i nachylone są pod kątem 45 stopni do ściany stentgraftu. Wejście do rękawka i jego dystalny koniec oznaczone są markerami.\n• Otwory zabezpieczające odejście tętnic trzewnych posiadają okrężne wzmocnienie  i oznaczenia markerowe\n• Wykonany z nitinolu z pokryciem z poliestru\n• Oznaczenie kierunkowe  w postaci centralnie umiejscowionego  E–markera\n• System posiada możliwość korekty położenia, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych rękawków na kluczowe naczynia. \n• Konstrukcja systemu pozwala na cewnikowanie naczyń od strony łuku aorty\n• Mechanizm uwalniania stentgraftu „Squeeze-to-Realease” pozwalający na precyzyjne, stopniowe uwalnianie całego systemu\n•  Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI po implantacji stentgraftu\n• Stentgraft projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi\n• Termin wykonania: 18 dni roboczych od daty podpisania zamówienia wraz z rysunkiem technicznym, przygotowanym po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia.\n",null,null,"szt.",4]
["cd1","Pozwala na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego  i t. krezkowej górnej. \nCena obejmuje kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy                                                                                                                                                                                                                                                                                     stentgraftu standardowego, stenty pokrywane do połączenia elementu szytego na wymiar z tętnicami trzewnymi oraz akcesoria.\nBrak przeciwwskazań do wykonania badania MRI po implantacji stentgraftu"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]