{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":21,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2 ","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14","zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17","zadanie 18","zadanie 19","zadanie 20","zadanie 21"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":16,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie1 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Opatrunek wspomagający ucisk przeznaczony do uzyskania hemostazy po zabiegu z dostępu udowego\n• System na bazie samoprzylepnego opatrunku\n• Ucisk generowany przez napełnienie zbiornika powietrzem\n• Pojemność zbiornika 7ml i 40ml\n• Dostępne dwie długości: 12cm i 24cm\n• Kompatybilny z dowolną strzykawką z nakręcanym luer\n• Generowany nacisk: 2,87kg (rozmiar 12cm) i 9,31kg (rozmiar 24cm)\n• Przezroczysty zbiornik na powietrze umożliwiający obserwację miejsca nakłucia\n",null,null,"szt.",200]
[2,"Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange; Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight; Szeroka gama sztywności końcówki: standard (7cm); newton LT (13,5cm); Newton LLT (18,5cm); Newton LLLT (23,5cm); Bentson (23cm); Super Stiff ; Pokrycie PTFE;Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: Idealnie gładka powierzchnia;Brak efektu łuszczenia się pokrycia; Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; Większa trwałość pokrycia;Doskonała pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, eliminacja możliwości rozerwania się prowadnika dzięki safety ribbon.",null,null,"szt.",200]
[3,"• cewnik diagnostyczny  gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush\n• Dostępne rozmiary: 4F i 5F\n• Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki \n• Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach\n• Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą\n• Cewniki zbrojone stalowym oplotem\n• Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność\n• Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ\n• Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”\n• Długości cewników 40 cm – 125 cm\n• Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium\n• Doskonała pamięć kształtu\n• Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein\n",null,null,"szt",300]
[null,"• Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły",null,null,"szt.",null,null,null,0,0,0]
[4,"• Koszulka diagnostyczna - Zawiera introduktor i dylator\n• Długość 11 cm\n• Średnica 4F – 8F\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F)\n• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania\n• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację\n• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem\n• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną\n• Ramię boczne zakończone kranikiem\n• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego\n• Dylator z zatrzaskiem\n• Rozmiary kodowane kolorami\n• Duże światło wewnętrzne\n\n",null,null,"szt.",200]
[5,"Y-konektor \n· Światło  wewnętrzne 9 F\n· Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy\n· Materiał: polikarbonat\n· Szczelna zastawka\nObrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu\n",null,null,"szt.",50]
[6,"Torquer do prowadników hydrofilnych\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”-0,038”\n• Sterowalny jedną ręką\n• Stosowany do prowadników hydrofilnych jak i standartowych\n• Ułatwia sterowanie i obrót\n",null,null,"szt.",200]
[7,"Strzykawka wysokociśnieniowa:  Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia;korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z żebrowaniem Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny;  5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację;Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;",null,null,"szt",200]
[8,"• cewnik do trombolizy - Zawiera cewnik , prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F)\n• Dostępne średnice: 4F i 5F\n• Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm\n• Długość segmentu infuzyjnego: \no Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm\no Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n• Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki\n• Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany\n• Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 ","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[20,1,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2- Sprzęt diagnostyczny II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Standardowe i sztywne prowadniki:\n- Prowadniki standardowe nitinolowe pokryte M- coat:                     średnice:0.018\"  / 0.025”/ 0.032” / 0.035” / 0.038”/ \ndługości  50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 220 cm / 260 cm\n- Prowadniki sztywne nitinolowe pokryte M- coat::\nśrednice: 0.020\"  / 0.025”  / 0.035” / 0.038” \ndługości: 80 cm / 150 cm / 180 cm / 260 cm / 300 cm\nRóżny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm\nDostępne wersje półsztywne . Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce \nRóżne krzywizny dystalne: prosty, 45º angled, 1,5mm J, 3mmJ, duble angulation /Bolia, dostępne z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip\n- Prowadnik sztywny składający się w części proksymalnej z trzonu ze specjalnej stali powleczonego PTFE oraz bardzo giętkiej końcówki dystalnej. Końcówka składa się z widocznej pod monitorem rentgenowskim spiralnej sprężynki wykonanej ze specjalnej stali (rdzeń), owiniętej warstwą wolframu powleczonego złotem. Długość robocza prowadnika wynosi, w zależności od modelu, 190 cm lub 300 cm.",null,null,"szt.",400]
[2,"Igła angiograficzna: igła z kaniulą wykonana z elastycznego, odpornego na zginanie, wytrzymałego poliuretanu lub ETFE  umożliwiająca wprowadzanie prowadników hydrofilnych, dostępne rozmiary: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G i 24G, przezroczyste zakończenie umożliwiające obserwację przepływu wstecznego krwi",null,null,"szt.",1000]
[3,"Cewnik zbrojony 4F, 5F, 6F z podwójnym oplotem\n- średnica zewnętrzna 4F; 5F; 6F,\n -średnica wewnętrzna 1,03mm dla 4F; 1,20mm dla 5F;  1,30mm dla 6F,\n -wytrzymałość ciśnieniowa  750psi dla 4F,  1000psi dla 5F i 6F, \n - miękka atraumatyczna końcówka,\n - Długości 65cm – 110cm,\n - cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, \nKrzywizny: Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve, Simmons / Sidewinder, Straight, Hinck headhunter 1, Hinck headhunter 2, Newton technique 1, Bentson – Hanafee – Wilson 1 i 2, MANI, Vertebral, Straight Pigtail Flush, Straight \nFlush ",null,null,"szt.",400]
[4,"Cewnik wspierający, do trudnych przejść\n- Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr\n- Długości  65, 90, 135, 150 cm\n- Trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm\n- Shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej\n- Końcówka dystalna taperowana na 12 mm (wyprofilowana zwężająca się), do wyboru zagięta 30° lub prosta\n- Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm \n- od końcówki dystalnej widoczne gołym okiem i pod skopią\n- Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni",null,null,"szt.",10]
[5,"Prowadnik specjalistyczny hybrydowy. Hybrydowa budowa rdzenia z usztywnionego nitinolu. Całość prowadnika składa się z dwóch połączonych rdzeni o zróżnicowanej sztywności - dystalna 25 cm część miękka z zakończeniem zagiętym 45° pokryta hydrofilnie (M coat) poliuretanem zawierającym wolfram, proksymalna część prowadnika bardzo sztywna pokryta spiralnie PTFE łatwo wyczuwalnym pod palcami. Dostępne długości 180 cm; 260 cm; 300 cm, średnice 0,014\"; 0,018\"; 0,035",null,null,"szt.",50]
[6,"Koszulki interwencyjne nerkowe zbrojone\n- średnica 5F , 6F , 7F , 8 F  pokryte częściowo powłoką hydrofilną\n- długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli :  45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; 90 cm /15 cm;\n- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45 cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; 90 cm / 5 cm ;\n- długość 45 , 60, 90 cm \n- końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA \n- znacznik  5mm RTG na 5 końcówce. \n- stalowe zbrojenie na całej długości koszulki .\n- zastawka naczyniowa odłączalna od zestawu w prosty sposób,",null,null,"szt.",150]
[7,"Cewniki hydrofilne do badań naczyniowych\n- Cewnik podwójnie zbrojony stalową siatką dla 4F, pojedynczo zbrojony dla 5F  z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z NYLONU , zewnętrzna powierzchnia wykonana z POLYURETANU\n- końcówki pokryte hydrofilnie na odcinku 15, 25, 40 cm w zależności od kształtu końcówki i długości cewnika.\n- średnice 4F , 5F\n- długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm .\n- akceptują prowadnik ,038\n-  Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm),\n- Średnice wewnętrzne: 4F 0,041″(1,03 mm) i dla 5F 0,043″(1,10 )\n",null,null,"szt.",30]
[8,"Przedłużacze wysokociśnieniowe \n\n- elastyczne zbrojone polyuretanem  i półsztywne niezbrojone wykonane z czystego PCV\n- wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, \n- końcówki typu:  Male to Female, Rotating Adapter\n- długości  25, 50, 75, 76,  120, 122, 125, 152, 160, 183, 200, 244 cm\n\n\n",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 -sprzęt do interwencji naczyniowych III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent niskoprofilowy samorozprężalny stosowany do długich zwężeń lub niedrożności w tętnicach obwodowych odcinka biodrowego i udowo-podkolanowego                                                                               .Stenty pracujące z prowadnikiem 0.018\"(4F) i 0.035\"(6F).\nMateriał konstrukcyjny:nitinol.                                                      Dostępne długości:30,40,60,80,100,120,150,170,200mm. Dostępne średnice:4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm. Długość systemów dostarczania 70lub90cmoraz 120lub135cm Over The Wire.Skracalność poniżej2% dlam stentów udowo-podkolanowych. Kompatybilny z introduktorem 4F dla wszystkich średnic i długości (do 200mm włącznie)systemu 0.018\" oraz max. 6F dla systemu 0.035\".Shaft do 3.6F pokryty hydrofobowo (dla systemu 0.018\"). Konstukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. Brak efektu  \"rybiej łuski\". Pokrycie pasywne przyspieszające endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia.Możliwość zamiany na system 0.035\" - 6F w zakresie tętnic 5-7mm.                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",30]
[2,"Introducer zbrojony \n• Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) \n• Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej\n• Średnica 4, 5, 6 F\n• Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”\n• Fabrycznie taperowana\n• Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik\n• Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F\n",null,null,"szt.",150]
[3,"\"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018”i 0.035\" \n· Semi compliant (4 – 8%)\n· Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 , 8.0, 9.0,  10 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80- 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F(system 0.018)oraz 6F(system 0.035\")\n· Shaft 3,8F, coaxial (dla systemu 0.018\") i shaft 5F dual-lumen(dla systemu 0.035\")– wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu.\n· RBP 15 atm (dla średnic 2.5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.). Ciśnienie nominalne :6atm. (system 0.018\") i 7atm (system 0,035\").\n\n\n",null,null,"szt.",150]
[4,"Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący\n• Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 - 3,5mm. ; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm., oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm. (średnice 4, 5, 6mm. ) \n• Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające nylonowy balon\n• Brak pokrycia substancją śliską\n• Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm.,\n• Dostępne długości: 10, 20, 40, 100 mm.\n• Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”\n• Dostępne długości systemu : 50, 90, 137, 155 cm \n• Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą\n• Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu\n• Ciśnienie nominalne 8 atm., Ciśnienie RBP 14 – 20 atm.\n• Kompatybilne z introducerem 5F (2 – 3.5 mm.) i 6F (4 – 6 mm.).\n",null,null,"szt.",10]
[5,"Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” \n• Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n• Materiał konstrukcyjny: stal\n• Długości 15, 25, 38, 56 mm.\n• Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.\n• Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire\n• 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu\n• Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie \n• Shaft 5F, pokryty hydrofilnie\n• Ciśnienie nominalne 9 atm\n• RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.)\n• Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm.\n• Konstrukcja hybrydowa - helikalna konstrukcja stentu w jego środkowej części i pierścieniowa na jego obu końcach pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu.\n• Wystawanie balonu (overhang) od 1.0 – 2.5 mm.,\n• Brak efektu „rybiej łuski”\n• Skracalność poniżej 3%\n",null,null,"szt.",30]
[6,"Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem\n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: CrCo\n· Długości 12, 15, 19 mm.\n· Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx\n· jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F \n· Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.\n· Ciśnienie nominalne 10 atm\n· RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)\n· Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm.\n· Konstrucka podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 -biosyntetyczna proteza naczyniowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sciana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej średnica 5,6 lub 8mm dłługośc 50cm",null,null,"szt.",8]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,7],[5,0,5,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 5 sprzęt do interwencji naczyniowych IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1," ",3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Długie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,018”, 0,035”; 0,038\". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Końcówka atraumatyczna ,niezbrojona redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości.  Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa. Dostępne końcówki: proste, ANL0, SHTL, ANL1; Średnica koszulek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12F. Długość koszulki: 45, 55, 80, 90, 110cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,059\" w 4F do 0,162\" w 12F. Dostępne koszulki w rozmiarze 4-12F w wersji z z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018\"/0,035\"; 0,018\"/0,038\"; \n \n",null,null,"szt.",70]
[2,"Zbrojone koszulki naczyniowe: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami 0,018\", 0,035\"; 0,038\"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą \"cross-over\". średnica koszulek 4; 5,5; 6; 7; 8; 9F; dostępne długości: 40, 45, 55cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059\" w 4F do 0,126\" w 9F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018\"/0,035\"; 0,018\"/0,038\"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector) ",null,null,"szt.",30]
[3,"Pętla naczyniowa do usuwania ciał obcych: wykonana z nitinolu, dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwiająca uchwycenie obiektów po każdym kątem, platynowy cieniodajny oplot pętli.średnice 2,4,5, 10,20,30mm. ",null,null,"szt ",10]
[4,"Prowadnik ekstra sztywny. Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z miękką , sprężynową końcówką, na całej długości pokryty teflonem. Giętka końcówka o długości 3cm - 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości  145, 180 cm i 260, 300 cm.  Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie \"J\" , Double Curved, Extended Curve. Dostępna wersja ultra sztywna.     \n",null,null,"szt",100]
[5,"Filtry do żyły głównej dolnej. Filtr o średnicy 30mm i długości 45mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiada haczyki do fiksacji.Kompatybilny z prowadnikiem 0.035\"",null,null,"szt",5]
[6,"Zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Filtr można usunąć z dostępu szyjnego.średnica koszulki usuwającej 11F, długość 60cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej : śr.6.3F dł.80cm",null,null,"szt",3]
[7,"Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035\"; Długość shaftu: 120cḿ; Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 34ml; 46ml",null,null,"szt",10]
[8,"Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F,  długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem  0,035”\n",null,null,"szt",60]
[9,"Stenty obwodowe uwalniające lek.Paklitaksel.Nitynolowe, pokrywane lekiem antypoliferacyknym, nie zawierające polimeru. Współpracujące z prowadnikiem 0.035\".Wycinane laserem z rury nitinolowej.8złotych znaczników. Poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z  zapewniająca brak skracania stentu po uwolnieniu.. System wprowadzający 6F, średnice:5.6.7.8 mm długości:\"40,60,80,100,120mm Shaft: 80i 125cm",null,null,"szt",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6 - sprzęt do interwencji  naczyniowych V "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadnik diagnostyczny \n• Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n• Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”\n• Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n• Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm)\n• Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n• Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty\n\n",null,null,"szt.",800]
[2,"• Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE\n• Średnice: 0,035”oraz 0,038” \n• Długości: 75/145/180/260cm\n• Końcówki \na. Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J\nb. Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Cewnik prowadzący 0.014,0.018,0.035 odporny na złamanie i zginanie. Dystalny koniec taperowany. Trzy markery RO w odległości 15mm,. Długość cewników :90,135,150cm. Pokrywane hydrofilnie na długości 40cm",null,null,"szt.",20]
[4,"Spirale wykonane z platyny o średnicy pierwotnej 0.018, 0.035\".pokryte w łoskami z dakronu przyspieszającego embolizcję",null,null,"szt.",30]
[5,"Cewniki balonowe dedykowane do tętnic szyjnych w systemie RX o długości 80-150cm Kompatybilne z prowadnikiem 0.014 i 0.018\". Średnice :1.5mm do 8mm. Długości 10/15/20/30/40/60mm. Kompatybilne z koszulką 4F i 5F w zależności od średnicy.Ciśnienie nominalne6atm RBP14atm",null,null,"szt.",40]
[6,"strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie, Pojemność co najmniej 20ccm, Wytrzymałośc ciśnieniowa do 26 atm, manometr o skali w jednostkach: atm i PSI, mechanizm zapadkowy blokujący i umożliwiający swobodny przesuw tłoka, strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji\n",null,null,"szt.",200]
[7,"• Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.\n• Pokryty na całej długości tkaniną z PET\n• Pleciony w kształt tubularnej siatki,\n• O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia \n• Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny,\n• Średnice: 6-14mm \n• Długości 20/30/50/70 mm nominalnie\n• Kompatybilny z koszulkami 10-12 F\n",null,null,"szt.",4]
[8,"Stent samorozprężalny obwodowy\n• Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n\n\n",null,null,"szt.",20]
[9,"stent kobaltowo-chromowy, rozprężalny na balonie. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035\". Niski profil kńcówki, miękki, elastyczny tip.Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Srednice5,6,7,8mm Długość shaftu 80 i 120cm.",null,null,"szt.",40]
[10,"• Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki\n• Długości cewnikow 65 - 100cm\n• Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec \n• Wiele rodzajów krzywizn końcówki\n\n",null,null,"szt.",400]
[11,"Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokryty powłoką z poliuteranu i warstwą hydrofilną. Zakończenie proste lub zagięte 45st. Srednice 0.018\", 0.035\", 0.038\". Długości: 80,150,180 i 260cm. Różne sztywności prowadnika.",null,null,"szt.",300]
[12,"Koszulki naczyniowe \n· Introducer pokryty substancją hydrofilną\n· Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n· Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n· Kółko do przyszycia Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n· Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki",null,null,"szt.",1000]
[13,"Prowadnik Specjalistyczny 0,018” \n· Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n· Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n· Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n· Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n· Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.\n \n",null,null,"szt.",100]
[14,"stent samorozprężalny nitinolowy, poktywany paclitaxelem. Dawka leku 0,0167mikrograma/mm2. Kompatybilny z koszulką 6F i prowadnikie, 0,035\n• Długość cewnika dostawczego 75 oraz 130cm. Długości stentu 40,60,80,100,120,150mm. Dostępne średnice 6 i 7mm. Triaxialny system uwalniania stentu.",null,null,"szt.",20]
[15,"• Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018” \n• Długości: 130, 190 i 300 cm \n• Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”\n• Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem\n• Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”\n• Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7 sprzęt do interwencji naczyniowych VI"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej i podkolanowej\n- stent nitylonowy tkany helikalnie w zamkniętej geometrii komórek oraz wycinany laserowo do wyboru operatora\n- kompatybilny z prowadnikiem 0018\"\n- możliwość zastosowania introducera max. 6F \n- długośc układu wprowadzającego 80 i 90cm i 120-135cm\n- dostępne średnice od 4 do 7mm dla stentu tkanego i od 3do 8mm dla stentu wycinanego\n- dostepne dlugości od 20 do 200mm  dla stentu tkanego i od 20 do 100mm dla stentu wycinanego\n\n",null,null,"szt.",5]
[2,"Cewnik balonowy wielozadaniowy\n- kompatybiny z prowadnikiem 0,035”\n- dostępne srednice od 3,0 do 14mm\n- dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm;   20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm,  i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm,  ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm  dostepna dł. 250mm, \n- długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm\n- możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm\n- NP 4-8atm   RBP > 7atm,  a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich                        i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",100]
[3," Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich                        i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n- dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia  i predylatacji  bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej ,  system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F  Dostępne  średnice 1,2;  1,5;  2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długośc shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla więszkej siły penetracji przez zmianę\n",null,null,"szt.",150]
[4,"  Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana\n- dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki\n- proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia\n- Dostepna prosta koncówka,  spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki  i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii\n- długość: 190 i 300 cm\n- dwie rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g)\n- Dostępny również prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm\n- Dostępne standardowe prowadniki zabiegowe 0,035” z taperowana końcówka 0,025” o dł 17 cm\n",null,null,"szt.",200]
[5,"Systemy zamykajace do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasdzie nitynolowego klipsa",null,null,"szt.",350]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[13,1,13,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[""]
["zadanie 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm  ",null,null,"szt.",30]
[2,"\"Samorozprążalne stenty obwodowe nitinolowe do zastosowania w SFA i proximal poplitea\n wycinane laserowo z jednego kawałka\n helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej\nsile radialnej dynamiczne dopasowanie się do\nkrzywizn naczynia bez zmiany średnicy stentu\n zalecany system wprowadzający: koszulka  6F\n długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm\n średnica kanału wewnętrznego dla prowadnika\n0,035”\n średnice stentów od 6 do 7 mm dla długości\nstentów: 100mm, 120 mm, 150mm, 170 mm, 200mm, 250mm dostępne dla obydwu zaoferowanych długości\nsystemu wprowadzającego\n dostępne również w roz. Śred. 6mm i 7mm o dł. 200mm, przy systemie wprowadzającym o dł-80cm i 135cm\n  po sześc markerów tantalowe po obu stronach stentu dla\nuwidocznienia w promieniowaniu RTG\n minimalna skracalność stentu po rozprężeniu\n multifunkcyjny system uwalniania stentu\n",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 9 -sprzęt do interwencji naczyniowych VII"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","z-","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pętla zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu \n- wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego\n- średnice:  5.0mm, 10.0mm, 15.0mm, 20.0mm, 25.0mm, 30.0mm, 35.0mm\n- długości pętli 65 lub 120cm, \n- cewnik prowadzący 4F lub 6F \n- w komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer\n",null,null,null,5]
[2,"mikrocewnik infuzyjny typu” flow directed” przeznaczony do infuzji leków i środków kontrastowych do naczyń obwodowych i mózgowych\noplot wzmacniający ze stali nierdzewnej \nkompatybilny z materiałem embolizacyjnym ONYX LES\ndostępne mikrocewniki kompatybilne z prowadnikiem:\n• 0.012” o długości całkowitej 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.3/1.7F prox/dyst, posiadające dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne\n• 0.014” o długości całkowitej 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.4/1.9F prox/dyst, posiadające dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne\n• 0.018” o długości całkowitej 135cm lub 158cm, o średnicy zewnętrznej 2.8/2.3F prox/dyst, posiadające jeden lub  dwa markery odległe 3cm od siebie, pokrycie hydrofilne\n• 0.027” o długości całkowitej 135cm lub 150cm, o średnicy zewnętrznej 2.8F/2.8F prox/dyst, posiadające jeden dystalny marker, pokrycie hydrofilne",null,null,"szt.",10]
[3,"• stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol\n• konstrukcja wielosegmentowa, otwartokomórkowa \n• stent elastyczny, odporny na załamanie, \n• stent polerowany galwanicznie w celu wytworzenia gładkich powierzchni pozbawionych krawędzi\n• stent o bardzo dużej pamięci kształtu,\n• Skracalność stentu od 1% (dla stentu o śr. 4mm) do 7% (dla stentu o śr. 10mm)\n• osiem markerów z tantalu umieszczonych na obu końcach stentu oraz dodatkowe markery w systemie wprowadzającym – przed i za stentem \n• długości stentu:  20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm\n• średnice stentu od 4,0 do 10,0 mm\n• długości systemu wprowadzającego 80cm, 130cm\n• kompatybilny z rozmiarem koszulki 6F (dla wszystkich średnic)\n• prowadnik 0,035\" w systemie OTW\n\n",null,null,"szt.",40]
[4,"Cewniki uwalniające lek :powłoka lekowa składająca się cząsteczek Paclitaxelu i nośnika w postaci mocznika\ndawka Paclitaxelu 3.5 µg/mm2\ncałkowity czas wnikania leku do ściany naczynia 30-60 sek.\nwykrywalność Paclitaxelu w ścianie naczynia do 180 dni\ncewnik over the wire\nkompatybilny z prowadnikiem 0,035\" i 0.018\"\nciśnienie RBP 12-20 bar, ciśnienie nominalne 8 bar dla 0.035\" i 7 bar dla 0.018\"\ndostępne średnice od 4,00 do 7,00 mm\ndługości 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm \ndługość shaftu 40cm, 80-90cm, 130cm\nkompatybilny z introduktorem 5F-7F\n2 doskonale widoczne w skopii markery\n Balony 0.035\" posiadają Certyfikat Europejski potwierdzający wskazanie do leczenie restenozy w stencie (ISR) oraz do przetok tętniczo-żylnych (AV)\n",null,null,"szt.",30]
[5,"System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika \n0,014” lub 0,018”, według uznania operatora.\nSystem dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do\nwyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. \nSystem zmontowany tak, iż najpierw przez zwężenie \nprzeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie \nprzeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F\nFiltr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w \nkoszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, \nmożliwość zastosowania w krętych naczyniach. \nFiltr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający \njego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika. \nSzkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery \nproksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra \nPięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do \n7mm. \nFiltr posiadający certyfikat CE do stosowaniu w tętnicach\nszyjnych, wieńcowych oraz obwodowych",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 10 -    zestaw do reinterwencji "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych\nZestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych oraz mankiety aortalne (cuff)\nDo wyboru przy zamówieniu\n",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 11 stentgrafty aortalne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej. ‐Siatka stentgraftu wykonana ze stopu kobaltowo‐chromowego, a jej pokrycie z materiału ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów\npolipropylenowych. ‐Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu\nchirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych\nwarunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. ‐System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej\noraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia dystalnego, które stosowane są w zależności od\nuwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. ‐Unibody jako główny jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach od 22 mm do 28 mm z\nmożliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi\nbiodrowe mają średnice od 13 mm do 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub\nzwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. ‐W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny, pętla, balon do doprężania stentgraftu. ‐Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz z elementami dodatkowymi dostarczane są w\ncenie stentgraftu.\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartośc ogłem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[null,"     ",{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[16,7,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie12 Stentgrafty aortalne podnerkowe repozycjonowane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"                                                                                                                                                                                          Stentgraft   aortalno brzuszny z systemem mocowania podnerkowym, repozycjonowany\nstentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi\n możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi\nszeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-29 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n dobra widoczność w RTG\n cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i 2 prowadniki w zestawie\n w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta \nnformacje dodatkowe:\n budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych \n możliwość implantacji w pękających tętniakach\nMożliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach\nParametry techniczne stentgraftu do aorty piersiowej\n      szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu\n      pokrycie stentgraftu materiałem PTFE \n      system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak   \n           szwów/\n      system wprowadzający 18,20,22,24 Fr\n      długość stentgraftu: od 10 do 20 cm\n   . stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm\n    giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów \n          z ostrym łukiem aorty",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2016","Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 13 - stentgrafty do zopatrywania aorty i tętnic biodrowych wewnętrznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft obwodowy: • wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokryty ePTFE o parametrach:\n• Długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm\n• Szeroki zakres rozmiarów\n• Długość 18, 22, 28, 38, 58 mm dla średnic 5, 6, mm\n• Długość 27, 37, 57 mm dla średnic 7, 8, 9, 10 mm\n• Giętki stentgaft i system wprowadzający\n• Średnica zestawu wprowadzającego 6F dla średnicy  5 i 6mm                   7F dla średnic 7, 8,9,10mm\n• System kompatybilny z prowadnikiem 0,035\n",null,null,"szt.",10]
[2,". STENTGRAFT  E-tegra z modułem iliac-branch \n• Stentgraft o budowie modułowej, wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym,\n• Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych\n• Znaczniki  widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie rozgałęzienia\n• Przedłużenia aortalne o średnicach 26-38mm\n• Przedłużenia biodrowe średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm \n• System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F\n• Długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130mm do 170mm\n• Długość odnogi bocznej  od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości\n• Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm\n• Średnice dystalne (główna odnoga boczna): 10-25 mm, odnoga krótka 13 mm\nZestaw obejmuje moduł tzw. iliac branch o parametrach:\no system wprowadzający 18F, pokrycie hydrofilne, długość robocza 43cm \no długość całkowita iliac branch  97,85,109 i 121 mm\no średnice proksymalne: 14,16,18  mm, średnice dystalna 10,12,14 mm\no średnica dystalna  odnogi bocznej 8 mm\no znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną\n\nBrak przeciwwskazań do wykonania badania MRI \nW zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym i biodrowym,  dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,0,15,0],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 14  -  Stentgrafty do aorty piersiowej i brzusznej "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• System pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne tętniaka w obrębie tętnic trzewnych z opcją otworów, podcięcia, rękawów zewnętrznych lub do wewnątrz stentgraftu (inerbranch)\n•  Rękawy zabezpieczające odejście tętnic trzewnych posiadają długość 15mm i nachylone są pod kątem 45 stopni do ściany stentgraftu. Wejście do rękawka i jego dystalny koniec oznaczone są markerami.\n• Otwory zabezpieczające odejście tętnic trzewnych posiadają okrężne wzmocnienie  i oznaczenia markerowe\n• Wykonany z nitinolu z pokryciem z poliestru\n• Oznaczenie kierunkowe  w postaci centralnie umiejscowionego  E–markera\n• System posiada możliwość korekty położenia, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych rękawków na kluczowe naczynia. \n• Konstrukcja systemu pozwala na cewnikowanie naczyń od strony łuku aorty\n• Mechanizm uwalniania stentgraftu „Squeeze-to-Realease” pozwalający na precyzyjne, stopniowe uwalnianie całego systemu\n•  Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI po implantacji stentgraftu\n• Stentgraft projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi",null,null,"szt.",15]
[null,"• Termin wykonania: 18 dni roboczych od daty podpisania zamówienia wraz z rysunkiem technicznym, przygotowanym po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia."]
[null,"Cena obejmuje kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy stentgraftu standardowego, stenty pokrywane do połączenia elementu szytego na wymiar z tętnicami trzewnymi oraz akcesoria"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie15 stentgrafty z polimerową technologią uszczelniania"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stengraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania, z mocowaniem nad i pod-nerkowym. Możliwość implantacji w przypadku tętniaków z szyją  o średnicy w zakresie od 18 do 34 mm i długości od 7 mm. System dostarczania o średnicy od 12F do 17F. Wykonaca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z stentgraftem osprzętu koniecznego do implantacji stentgraftu : koszulki wprowadzające, dwa prowadniki sztywne, jeden hydrofilny, dwa cewniki pig-tail kalibrowane oraz polimer.\n",null,null,"szt.",30]
[2,{"$nulls":5},1300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,8,14,8],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 16  -  Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"stentgraft piersiowy \nrusztowanie z elekrtopolerownego nitinolu, powleczone poliestrem\naraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej\nstentgraft upakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna – elastyczna \nproksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu\nstentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, wzmacniający konstrukcję stentgraftu \nzakres średnic stentgraftu: 22-46 mm, długości: 100, 150, 200 oraz 250 mm; dostępność stentgraftów prostych i stożkowych\nznaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego \nmożliwość zamiany na 3-modułowy stentgraft brzuszny zbudowany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem, z mocowaniem nadnerkowym oraz dodatkowymi haczykami podnerkowymi, wyposażony w tępe haczyki mocujące nogi. Zakres średnic proksymalnych od 20 do 36 mm, długość body – 80, 100 lub 120 mm; średnice dystalne nógod 9 do 24 mm, długość nóg od  80 do 160 mm. Dostępne przedłużki dla nóg oraz przedłużki proksymalne (“cuff”)",null,null,"szt.",5]
[null,"w zestawie: prowadniki typu Back-up Meier/Lunderquist, balon do modelowania stentgraftu, cewnik typu Pig-tail kalibrowany, koszulka wprowadzająca 14F "]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 17 -  Stentgrafty do aorty brzusznej i piersiowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aortalny:\n- stent rozwidlony z fiksacją nadnerkową\n- budowa złożona wielomodułowa\n - wykonany z nitynolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane oraz kloszowate\n- optymalna widoczność systemu w obrazie RTG , obecność markerów na brzegach pokrycia, w\n   rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek\n- część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość\n- bezpieczny system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający kontrolę\n  szybkości uwalniania oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu \n  dokładnego pozycjonowania\n- zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej na \n  wyskość 15 mm powyżej brzegu tkaniny, z dodatkowymi elementami mocującymi (igły)\n- minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, maksymalny kąt podnerkowy - 75°;\n   potwierdzone w instrukcji użytkowaniaw standardzie dostępny system artalno – jednobiodrowy, o śr. 23-36mm i długości porycia 155– 195mm z możliwością przedłużenia oraz poduszki zamykające o śr. 8-24mm i długości 31-35mm\n- balon do modelowania stentgraftu w zestawie\n",null,null,"szt.",10]
["cd1","\nW tej samej cenie możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach: stengraft do tetniaków aorty piersiowej wieloczęściowej.\n- stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej\n- budowa złożona wielomodułowa\n- wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem\n- stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą\n   metalowymi elementami,                                          w standardzie dostępne modele proste i zwężające się oraz różne typy zakończeń:stentgraft umożliwiający mocowanie bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub\n    szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitinolowej nie pokrytej \n    tkaniną;\n b. podobne zakończenie końca dalszego umożliwia mocowanie nad odejściem pnia trzewnego;\n"]
["cd1","\n c. całkowicie pokryty tkaniną koniec bliższy i dalszy (średnica 22-46mm) – szczególnie istotny\n     w leczeniu rozwarstwień\n- średnica stentgraftu 22-46 mm ( części proste); 26-46mm ( części zwężające się); długość 100 –\n   212mm z możliwością przedłużenia\n- optymalna widoczność w obrazie RTG\n- obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu\n- system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający bezpieczne dostarczanie\n  stentgraftu do worka tętniaka oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu, średnica systemu \n  wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich modeli stentgraftu\n- system wprowadzający umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego\n  stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania\n- możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu – w zależności od sytuacji\n- balon niskociśnieniowy w zestawie"]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 18","index":17,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 18  -  Stentgrafty do aorty brzusznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"  - stentgraft aortalny, brzuszny , odporny na zagięcia ramienia aortalnego z rejestracją do leczenia tętniaków z zagiętą szyją do 90 stopni\n- podnerkowa fiksacja typu „rybie usta” z nitinolowymi haczykami, odporny na zagięcie ramienia aortalnego \n- szkielet z drutu nitinolowego pokryty PTE  wykonany w technice halo stent zapewnia odpowiednią giętkość i dopasowanie się do anatomii naczyń \n- dwie części składowe: trzon (część główna stentgraftów połączona z nogawką ipsilateralną) o średnicy systemu wprowadzającego 7,6 mm: odnoga kontralateralna o średnicy systemu wprowadzającego 6,6 mm\n- stentgrafty oferowane są w rozmiarach - trzon: rozmiar szyi 22, 27, 31 mm, długość 81,96, 111, 126 mm, długość odnogi ipsilateralnej 63, 80 mm przy średnicy 12,14, 16, 18, 20 mm;  odnoga kontralateralna: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm średnicy przy długościach  56, 64, 73, 81, 90, 98, 106  mm. \n- dobra widoczność w promieniach RTG\n- elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych.\n- do stentgraftu dołączony jest zestaw elementów umożliwiających bezpieczną i efektywną implantację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 19","index":18,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[7,0,7,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[13,0,15,0],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,6,15,6],[13,5,15,5],[13,7,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie19  Stentgrafty do aorty brzusznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stengraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym.Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu lub nitinolu  dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. \n-  Posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu   wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. ",null,null,"szt.",5]
[null,"\n- System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) , branchowej z odnogami na tętnice biodrową wewnętrzną .Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce:\n- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .\n- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej . \n- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi \n- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy \n- długości jednego elementu 75 do 225 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm\n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta . \n- system posiada introducer  z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa , \n"]
[null,"zbrojoną pokrytą hydrofilnie koszulkę z zastawką redukcyjną pracującą w zakresie średnic ,035 cala do 22F ."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 20","index":19,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/…./2016","Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 20- protezy dziane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 30 cm, średnica:  6 mm, 7 mm, 8 mm,16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm",null,null,"szt.",50]
[2,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 60 cm, średnica:  6 mm",null,null,"szt.",5]
[3,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 100 cm, średnica:  8 mm",null,null,"szt.",1]
[4,"Proteza tkana, pierwotnie szczelna, długość 15 cm, średnica 24 mm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"umowa 293/2015 z dn 16.07.2015"]
[null,"Jotec Polska"]
[null,"Termin realizacji : 12 m-cy, dostawa cząstkowa 1-3  dni ",{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2016","Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/ P /43 /2016"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 21- Shunty szyjne i valvulotomy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Valvulotom:  - służy do niszczenia zastawek w celu wykonania bypassu in situ\n- samodopasowujący sie do średnicy żyły\n- długość systemu - 110 cm lub 52 cm\n- teflonowa koszulka (średnica 1,3 mm) osłania ostrza w czasie wprowadzania systemu\n- rozstaw ostrzy od 1,8 do 6,0 mm, max. średnica urządzenia - 9 mm\n- posiada port do irygacji\n",null,null,"szt.",3]
[null,"RAZEM"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]