{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,0,9],[14,7,14,10],[12,1,12,7],[5,0,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 45 /2012",{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 -stentgrafty do aorty piersiowo brzusznej fenestrowano/branchowe I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu , pokrycie poliestrowe . \nProjektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi .\nPozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych , pnia trzewnego i t. krezkowej górnej. \nIntroducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację .\nSystem posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu , celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. \nDostarczony  w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami  powlekanymi i koszulkami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka .\n\n\n",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,7],[6,0,6,10],[9,0,9,10],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 45 /2012",{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2 -Stentgrafty do zaopatrywania tętniaków aorty w odcinku piersiowo brzusznym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"System do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych uwzględniający zaopatrzenie tętnic nerkowych i trzewnych z dwoma systemami mocowania: w postaci haczyków lub niepokrytych protezą drutów nitynolowych. Stentgrafty wykonane z nitynolu, pokryte ePTFE bezszwowo łączone ze szkieletem stentgraftu.\nPodczas implantacji system umożliwia repozycję głównej części stentgraftu oraz jego rotację, co pozwala na precyzyjne umocowanie protezy wewnątrznaczyniowej.\nElastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – pozwala na pokonywanie  zagięć kątowych i stosowanie w krętych naczyniach trzewnych, nerkowych i biodrowych.\n\n\n",null,null,"szt.",2]
["cd 1","\nW skład systemu wchodzą stentgrafty brzuszne i piersiowe dopasowywane indywidualnie dla każdego pacjenta. Dodatkowo do głównej części stentgraftu dołączone są stentgrafty obwodowe w konfiguracji umożliwiającej ich dopasowanie do anatomii pacjenta.\nW zestawie znajdują się 3 stentgrafty brzuszne lub piersiowe oraz 7 stentgraftów obwodowych pokrytych heparyną, zestaw zawiera również przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta.\nW skład zestawu wchodzą również: cewnik balonowy do modelowania stentgraftów, koszulki wprowadzające z zastawką hemostatyczną,\nstent aortalny w rozmiarze XL. \nCzas dostawy maksymalnie 48 godzin\n\n"]
[2,"1. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem ptfe\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. Długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 15 cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[13,1,13,7],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/ 45 /2012",{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki hydrofilne: zbudowane z rdzenia nitynolowego, pokryte PTFE i śliską powłoką hydrofilną na całej długości, prowadniki o sztywności standardowej, dł. 260 cm o średnicach 0,018’’, 0,025’’, 0,032’’, 0,035’’, 0,038’’ ze stożkowatą końcówką długości 30 mm (0,035’’ z końcówką 10, 30, 50, 80mm; 0,038˝ z końcówką 10, 30 mm) proste i zagięte; prowadnik 0,035’’ dostępny też z podwójnym zagięciem końcówki ( typ Bolia) i stożkowaną końcówką 50 mm i 80 mm; Prowadnik sztywny 0,020’, 0,025’, 0,032’, 0,035’’, 0,038’’; dł. 260cm z końcówką stożkowaną 30 mm, z kształtem prostym lub zagiętym, J tip,",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]