{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["zadanie 1- wirówka","zadanie 2- wirówka z rotorem ho","zadanie 3-mikrowirówka ","zadanie 4- chłodziarko zamrażar","zadanie 5-chłodziarka","zadanie 6-płuczka i czytnik ","zadanie nr 7 phametr","zadanie 8- pipetor","zadanie 9-pipety","zadanie 10 zamrażarka )","zadanie 11-chłodziarka ","zadanie 12- chłodzarko zamraż","zadanie 13 system do drukowania","zadanie 14-system skanowania"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":16,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1- wirówka","index":0,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,5,67,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[56,5,56,7],[58,5,58,7],[57,5,57,7],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,5,66,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[53,3,53,4],[55,3,55,4],[51,3,51,4],[50,3,50,4],[52,3,52,4],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[56,3,56,4],[54,3,54,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[47,5,47,7],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[76,4,76,7],[73,0,73,7],[74,4,74,7],[75,4,75,7],[57,3,57,4],[57,1,57,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[61,1,61,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[61,5,61,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[61,3,61,4],[53,1,53,2],[65,1,65,2],[59,5,59,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[60,5,60,7],[62,5,62,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[60,1,60,2],[59,1,59,2],[60,3,60,4],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[59,3,59,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka uniwersalna bez chłodzenia z rotorem stałokątowym",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1 wirówka uniwersalna bez chłodzenia z rotorem stałokątowym"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","CE",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Mozliwość stosowania  rotorów kątowych oraz horyzontalnych – od 48 x 2 ml do 4 x 400 ml"]
[2," Wzrost temperatury w komorze roboczej podczas wirowania nie większy niż 12°C powyżej temperatury otoczenia"]
[3," System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie silnika"]
[4,"Łatwy demontaż rotorów poprzez naciśnięcie na rotorze dedykowanego do tego przycisku"]
[5,"Maksymalna prędkość obrotowa:"]
["a)","-          rotor kątowy - 15200 obr/min "]
["b)","-          rotor horyzontalny – 6000 obr/min "]
[6," Maksymalne przyspieszenie:"]
["a)","-          rotor kątowy – 25314 x g "]
["b)","-          rotor horyzontalny – 7164 x g"]
[7," Silnik indukcyjny, bezobsługowy "]
[8," Liczba programów : 6"]
[9,"Podświetlany ekran typu LCD informujący o ustawionych i rzeczywistych parametrach pracy wirówki"]
[10,"  Funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania"]
[11,"Co najmniej 9 krzywych przyspieszania i 10 krzywych hamowania"]
[12,"Zakres regulacji czasu do 9 godz. 99 minut + praca ciągła"]
[13," Niski  poziom hałasu nie wyższy niż 61 dBA"]
[14,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer.  x głęb. x wys.):  440 x 605 x 370 mm =/- 5 %"]
[15," Waga  około 58 kg "]
[16,"Posiadane dokumenty: certyfikat CE, produkt zgodny z IVD, ISO 9001 producenta, dokument autoryzacji serwisu na terenie Polski dla oferenta, oryginalny folder producenta (dopuszcza się w języku angielskim"]
[null,"Wymagane wyposażenie:"]
[17,"Rotor stałokątowy o pojemności 6 x 100ml  oraz  wkładki redukcyjne na probówki 6x50ml, 6x15ml"]
["a)"," maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 13 000 obr/min"]
["b)"," maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 18 510 x g"]
[18,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2- wirówka z rotorem ho","index":1,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,4,73,7],[74,4,74,7],[75,4,75,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[72,0,72,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[59,1,59,2],[56,1,56,2],[50,1,50,2],[60,1,60,2],[51,1,51,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[52,1,52,2],[58,1,58,2],[57,1,57,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[55,1,55,2],[50,3,50,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[57,5,57,7],[47,3,47,4],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[48,1,48,2],[45,1,45,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[38,3,38,7],[56,5,56,7],[54,5,54,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[56,3,56,4],[55,5,55,7],[53,5,53,7],[51,5,51,7],[47,5,47,7],[40,0,40,7],[46,3,46,4],[51,3,51,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[38,0,38,2],[43,1,43,2],[46,5,46,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[45,3,45,4],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka uniwersalna bez chłodzenia  z rotorem horyzontalnym",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 2 -Wirówka uniwersalna bez chłodzenia  z rotorem horyzontalnym"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","CE",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Mozliwość stosowania  rotorów kątowych oraz horyzontalnych – od 48 x 2 ml do 4 x 400 ml"]
[2," Wzrost temperatury w komorze roboczej podczas wirowania nie większy niż 12°C powyżej temperatury otoczenia"]
[3," System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie silnika"]
[4,"Łatwy demontaż rotorów poprzez naciśnięcie na rotorze dedykowanego do tego przycisku"]
[5,"Maksymalna prędkość obrotowa:"]
["a)","-          rotor kątowy - 15200 obr/min "]
["b)","-          rotor horyzontalny – 6000 obr/min "]
[6," Maksymalne przyspieszenie:"]
["a)","-          rotor kątowy – 25314 x g "]
["b)","-          rotor horyzontalny – 7164 x g"]
[7," Silnik indukcyjny, bezobsługowy "]
[8," Liczba programów : 6"]
[9,"Podświetlany ekran typu LCD informujący o ustawionych i rzeczywistych parametrach pracy wirówki"]
[10,"  Funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania"]
[11,"Zakres regulacji czasu do 9 godz. 99 minut + praca ciągła"]
[12," Niski  poziom hałasu nie wyższy niż 61 dBA"]
[13,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer.  x głęb. x wys.):  440 x 605 x 370 mm =/- 5 %"]
[14," Waga  około 58 kg "]
[15,"Posiadane dokumenty: certyfikat CE, produkt zgodny z IVD, ISO 9001 producenta, dokument autoryzacji serwisu na terenie Polski dla oferenta, oryginalny folder producenta (dopuszcza się w języku angielskim"]
[null,"Wymagane wyposażenie:"]
[16,"Rotor horyzontalny "]
["a)"," maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 13 000 obr/min"]
["b)"," maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 18 510 x g"]
[17,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3-mikrowirówka ","index":2,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,5,60,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[62,1,62,2],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[61,1,61,2],[60,3,60,4],[59,5,59,7],[59,3,59,4],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[45,5,45,7],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[45,1,45,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[46,1,46,2],[45,3,45,4],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[40,0,40,2],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[49,5,49,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[52,1,52,2],[52,5,52,7],[59,1,59,2],[69,4,69,7],[70,4,70,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[67,0,67,7],[68,4,68,7],[49,3,49,4],[60,1,60,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[51,1,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikrowirówka z chłodzeniem z wirnikiem kątowym",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  3 - mikrowirówka z chłodzeniem i wirnikiem kątowym"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wirówka z chłodzeniem"]
[2,"wstępne schładzanie bez/z wirowaniem"]
[3,"Obroty: 100 ÷ 18000 rpm"]
[4,"RCF : 24088 x g"]
[5,"Nastawianie czas wirowania:0 ÷ 99min 59s, lub ∞, rozdzielczość 1sek."]
[6,"Wymiary: 365 x 660 x 320mm [HxWxD] +/- 10 %"]
[7,"Temperatura pracy wirowania : -20C ÷ +40°C "]
[8,"wyświetlacz LCD"]
[9,"regulacja RPM/RCF"]
[10,"regulacja czasu wirowania"]
[11,"automatyczne otwieranie pokrywy"]
[12,"sygnalizacja niewyważenia"]
[13,"blokada pokrywy"]
[14,"awaryjne otwieranie pokrywy"]
[15,"Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020"]
[16,"Wirnik kątkowy  na 36 probówek typu Eppendorfa 2/1,5 ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą, maksymalne RPM wirnika 14 000 x g"]
[17,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4- chłodziarko zamrażar","index":3,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[38,5,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[64,0,64,7],[65,4,65,7],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[47,3,47,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[47,5,47,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[55,5,55,7],[54,5,54,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarko- zamrażarka",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  4 - chłodziarko - zamrażarka"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Liczba drzwi: 2"]
[2,"Klasa energetyczna  min A+"]
[3,"Wymiary(wys/szer/gł): 200 x 60 x 63 (+/- 5%)"]
[4,"Liczba obiegów: 2"]
[5,"Liczba kompresorów : 1"]
[6,"Kolor obudowy: biały"]
[7,"Sterowanie elektroniczne : MagiEye z wyświetlaczem temperatury LED"]
[8,"Pojemność chłodziarki (netto/brutto) 280 l./287 l. (+/- 5%)"]
[9,"Pojemność zamrażarki (netto/brutto) 89 l/111 l.(+/- 5%)"]
[10,"Czas przechowywania w przypadku awarii: 25 godzin"]
[11,"Rodzaj odszraniania lodówki i zamrażarki: automatycznie"]
[12,"Zdolność zamrażania: 16 kg"]
[13,"Zużycie energii w ciągu 24 h:  0,923 kWh"]
[14,"Gwarancja : min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem /katalogiem lub innym dokumentem"]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5-chłodziarka","index":4,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,1,56,2],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[66,4,66,7],[52,3,52,4],[54,5,54,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[54,1,54,2],[57,3,57,4],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[55,1,55,2],[67,4,67,7],[64,0,64,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[56,3,56,4],[65,4,65,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[53,5,53,7],[52,5,52,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[53,3,53,4],[48,5,48,7],[41,5,41,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 5- chłodziarka "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Klasa energetyczna A+"]
[2,"Kolor obudowy: biały"]
[3,"Wymiary(wys/szer/gł) 118x55x63 cm(+/-  5 %)"]
[4,"Pojemność:( netto/ brutto): 220 l/ 218 l ( +/-  5 %)"]
[5,"Rodzaj odszraniania : automatycznie"]
[6,"Oświetlenie: zarówka z boku"]
[7,"Uchwyt drążkowy"]
[8,"Zużycie energii w ciagu 24 h: nie więcej niż 0,363 kWh"]
[9,"Poziom głośności: nie więcej niż 40 dB"]
[10,"Napięcie 220-240 V"]
[11,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem /katalogiem lub innym dokumentem"]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6-płuczka i czytnik ","index":5,"n_rows":96,"n_cols":8,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,5,83,7],[84,5,84,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[84,1,84,2],[84,3,84,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[80,3,80,4],[79,3,79,4],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[69,5,69,7],[81,3,81,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[54,3,54,4],[98,4,98,7],[72,5,72,7],[90,0,90,7],[55,0,62,0],[91,0,91,7],[55,5,62,7],[68,1,68,2],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[55,3,62,4],[69,1,69,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[53,1,53,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[49,3,49,4],[53,3,53,4],[38,0,38,7],[40,5,41,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[40,3,41,4],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[53,5,53,7],[46,5,46,7],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[6,0,6,7],[29,0,29,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[10,0,10,7],[43,5,43,7],[49,5,49,7],[54,5,54,7],[43,3,43,4],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Uniwersalny czytnik mikropłytkowy",1]
[2,"Mikropłytkowa  płuczka paskowa",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie -6 czytnik mikropłytkowy i płuczka paskowa"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania  6"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"MINIMALNY PARAMETR GRANICZNY   ",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Odczyt płytek 6-,12-, 24-, 48- I 96-dołkowych, płasko- i okrągłodennych",null,"TAK"]
["2.","Zakres długości fali od 400 -750nm ",null,"TAK"]
["3.","Zakres odczytu 0-3.000 Abs",null,"TAK"]
["4.","Dokładność odczytu nie mniejsza niż +/- 1%",null,"TAK"]
["5.","Liniowość odczytu +/- 1%",null,"TAK"]
["6.","Powtarzalność odczytu nie mniejsza niż +/- 0.5%",null,"TAK"]
["7.","Ilość zainstalowanych filtrów nie mniej niż 4",null,"TAK"]
["8.","Praca bez komputera – warunek konieczny (oprogramowanie wewnętrzne)",null,"TAK"]
["9.","Pamięć wewnętrzna – min 50 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów",null,"TAK"]
["10.","Pamięć wewnętrzna – min. 8 przechowywanych wyników odczytu",null,"TAK"]
["11.","Pamięć wewnętrzna – 25 przechowywanych krzywych standardowych",null,"TAK"]
["12.","Oprogramowanie wewnętrzne – obróbka danych – transformacje, cut-offs, walidacja wyników  ( należy podać jakie)",null,"TAK należy podać jakie"]
["13.","Oprogramowanie wewnętrzne - modele dopasowania krzywej standardowej:",null,"TAK"]
[null,"- liniowa"]
[null,"- kwadratowa"]
[null,"- sześcienna"]
[null,"- 2- parametrowa"]
[null,"- 4- parametrowa"]
[null,"- dopasowana"]
[null,"- point to point"]
[14,"Oprogramowanie wewnętrzne – edycja punktów na krzywej kalibracyjnej",null,"TAK"]
[15,"Oprogramowanie wewnętrzne – walidacja czytnika za pomocą płytki kalibracyjnej",null,"TAK"]
[16,"Możliwość zakupu płytki kalibracyjnej do przeprowadzenia walidacji przyrządu",null,"TAK"]
[17,"Możliwość pracy pod kontrolą komputera PC z Windows",null,"TAK"]
[18,"Opcja pomiaru w kuwetach o drodze optycznej 1 cm.",null,"TAK"]
[19,"Płuczka - Płukanie pojedynczych pasków, lub całych płytek 96-dołkowych",null,"TAK"]
[20,"Płuczka - Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych",null,"TAK"]
[21,"Płuczka - 8-kanałowy grzebień płuczący",null,"TAK"]
[22,"Płuczka - Dokładność napełniania",null,"<3% CV"]
[23,"Płuczka - Pozostałości po płukaniu",null,"<5 µl/dołek"]
[24,"Płuczka - Czas płukania",null,"<130 s (3 cykle po 300 ml/dołek, płytka 96 dołków)"]
[25,"Płuczka - Pompa strzykawkowa",null,"TAK"]
[26,"Płuczka - Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie przynajmniej 75 protokołów płukania",null,"TAK"]
[27,"Płuczka - Maksymalna ilość cykli – min 10",null,"TAK"]
[28,"Płuczka - Wbudowana wytrząsarka",null,"TAK"]
[29,"Płuczka - Łączenie protokołów płukania",null,"TAK"]
[30,"Płuczka - Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu",null,"TAK"]
[31,"Płuczka - objętości rozdzielanego buforu od 25-3000 µl, wybór z krokiem 1 µl",null,"TAK"]
[32,"Czytnik i Płuczka  - Okres gwarancji -  min 24  m-ce",null,"TAK - podać jaki"]
[33,"Czytnik i Płuczka - Produkt tego samego producenta",null,"TAK"]
[34,"czytnik I Płuczka - Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce, dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację",null,"TAK"]
[35,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru",null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 7 phametr","index":6,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,38,2],[38,3,38,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,36,4],[35,5,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[32,0,32,2],[32,3,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[38,5,38,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[55,1,55,2],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[66,4,66,7],[61,0,61,7],[63,0,63,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[58,5,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"ph-metr",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55./2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 7- pH-metr"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 7"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"Minimalne parametry graniczne",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Zakresy pomiarowe ",null,"-2…16pH, ±2000mV, -20…+150°C"]
[2,"Rozdzielczość    0.01pH, 1mV, 0.1°C",null," 0.01pH, 1mV, 0.1°C"]
[2,"Błąd pomiaru (± 1 cyfra) ",null," ≤0.01pH, ≤1mV, ≤0.2°C"]
[3,"Powtarzalność (± 1 cyfra)      ",null," ±0.01pH, ±1mV, ±0.1°C "]
[4,"Impedancja wejściowa ",null,"> 1012 Ohm"]
[5,"Kompensacja temperatury ",null,"Automatyczna z użyciem czujki temperatury Pt 1000 (A.T.C) zewnętrznej lub wbudowanej w elektrodę albo wprowadzając wartość temperatury z klawiatury."]
[6,"Kalibracja pH ",null,"1, 2 lub 3 punktowa, programowana ważność 0h…7dni.\nAkceptowane wartości dla elektrody:\npotencjał asymetrii ±58mV\nnachylenie 41…62 mV/pH w 25°C\nczułość 70…105%\nAutomatyczne odrzucanie wadliwej elektrody.\nInformacja o przekroczeniu ważności kalibracji.\n"]
[7,"Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych ",null,"Akceptowane wartości pH: 2.00, 4.01, 7.00, 9.21 oraz 10.90 (w temperaturze 25°C)."]
[8,"Metoda pomiaru ",null,"Według stabilności sygnału lub pomiar ciągły."]
[9,"Wyświetlacz ",null,"Alfanumeryczny LCD z podświetleniem, min. 128x64 punkty."]
[10,"Język komunikacji",null,"Menu i obsługa w języku polskim\n\n"]
[11,"Diagnostyka przy włączeniu ",null,"RAM, EPROM, EEPROM, wyświetlacz i klawiatura. "]
[12,"Porty wejść / wyjść ",null,"Elektroda pomiarowa, kombinowana, wtyk BNC.\nElektroda referencyjna, wtyk typu „banan”.\nATC, czujnik typu Pt 1000, wtyk \"banan\" Ø 4mm lub „telefoniczny”.\nZasilanie mieszadła, wtyk typu RCA.\n"]
[13,"Zasilanie ",null,"220VCA/12VDC, zewnętrzny zasilacz sieciowy w dostawie."]
[14,"Spełnione normy bezpieczeństwa elektrycznego ",null,"Znak CE, 2004/95/EC."]
[15,"Spełnione normy kompatybilność elektromagnetycznej ",null,"Znak CE, 2004/108/EC."]
[16,"Warunki otoczenia pracy ",null,"Temperatura pracy +5…+40°C.\nTemperatura przechowywania -15…+55°C.\nWilgotność względna ≤80%.\n"]
[17,"Obudowa ",null,"Z tworzywa ABS."]
[18,"Gabaryty, masa ",null,"Nie większe niż 350x200x110 mm, waga nie przekraczająca 1100 gram.(+/- 10%)"]
[19,"Urządzenia musi składać się z:\n• pH-metru z mieszadłem magnetycznym, statywem, uchwytem z miejscem na elektrodę kombinowaną pH. Miernik, mieszadło i statyw muszą stanowić jedno urządzenie.\n• Bezobsługowej (wypełnionej żelowym elektrolitem) elektrody kombinowanej pH ze zintegrowanym przewodem zakończonym wtykiem BNC, zakres pomiarowy pH 0…14, zakres temperatury pracy 0…80oC, jedna diafragmy ceramiczna wbudowany czujnik temperatury typu Pt1000.\n• Zestawu certyfikowanych buforów o pH 4,01, 7,00 i 9,21 po min. 125 ml, roztworu elektrolitu 3M KCl oraz 3 znakowanych dla odpowiednich buforów, zakręcanych naczynek kalibracyjnych oraz 3 dipoli magnetycznych do mieszania.\n",null,"TAK",null,"sprawdzić ten parametr"]
[20,"Wymagana gwarancja : min. 5 lat.  ( na elektrody i sensory min. 6 miesięcy ).",null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2013rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8- pipetor","index":7,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,1,48,2],[50,1,50,2],[49,3,49,4],[57,4,57,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[49,1,49,2],[58,4,58,7],[59,4,59,7],[56,0,56,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,1,45,2],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[47,5,47,7],[49,5,49,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[41,0,41,7],[48,5,48,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pipetor",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 8 -pipetor"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 8"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Obsługa manualna"]
[2,"Zakres objętości  : rekomendowany 0,5-25 ml   ( z rozszerzeniem 0,1 - 200 ml )"]
[3,"waga 130 g"]
[4,"Możliwość sterylizacji  w 121 oC ( bez filtra membranowego)"]
[5,"Obudowa wykonana z PA6"]
[6,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9-pipety","index":8,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,3,56,4],[58,3,58,4],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[53,5,53,7],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[33,5,33,7],[46,1,46,2],[42,1,42,2],[47,3,47,4],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[47,1,47,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[43,3,43,4],[41,5,41,7],[31,0,31,7],[32,0,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[16,1,16,4],[30,0,30,7],[34,0,34,2],[34,3,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,38,0],[37,1,38,2],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[43,5,43,7],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[44,3,44,4],[46,3,46,4],[55,5,55,7],[68,4,68,7],[63,0,63,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[67,4,67,7],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[58,1,58,2],[56,5,56,7],[46,5,46,7],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[66,4,66,7],[50,3,50,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[58,5,58,7],[54,5,54,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pipeta automatyczna jednokanałowa o poj10-100 ul",1]
[2,"Pipeta automatyczna jednokanałowa o poj 20-200 ul ",1]
[3,"Pipeta automatyczna jednokanałowa o poj 100-1000 ul",1]
[4,"Pipeta automatyczna j 12 kanałowa  o poj 30-300 ul",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["zadanie 9 - pipety "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[{"$nulls":5},"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ  (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  9"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Oferowane pipety  jednokanałowe  są:"]
[2,"o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni)"]
[3,"wykonane z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek"]
[4," posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek"]
[5,"z możliwością autoklawowania pipety w całości"]
[6,"z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody)"]
[7,"Pipeta wyposażona w barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki\n"]
[8,"Oferowana pipeta 12 kanałowa  jest :"]
[9,"o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni)"]
[10,"Posiada możliwość zmniejszania ilości kanałów\n"]
[11,"Posiada system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek"]
[12,"Wykonana jest  z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek\r\n"]
[13,"Możliwość autoklawowania pipety w całości"]
[14,"Pipeta posiada czteromiejscowy wskaźnik nastawiania objętości\n"]
[15,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki"]
[16,"Z oddzielnym okienkiem ze wskaźnikiem cyfrowym umożliwiającym szybką kalibrację na ciecz o gęstości innej niż woda i szybki (przy pomocy jednego przekręcenia klucza) powrót do ustawień fabrycznych (na gęstość wody)\n"]
[17,"Pipety jednokanałowe i wielokanałowe sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji,  oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym   wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji\n"]
[18,"Wszystkie pipety pochodzą od jednego producenta"]
[19,"Gwarancja na pipety jednokanałowe i wielokanałowe  : min 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanych pipet  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej pipety są nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletne i będą  gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10 zamrażarka )","index":9,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,5,49,7],[50,5,50,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[60,0,60,8],[54,3,54,4],[48,5,48,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[41,1,41,2],[50,3,50,4],[50,1,50,2],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[45,3,45,4],[49,3,49,4],[55,3,55,4],[46,3,46,4],[49,1,49,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[54,1,54,2],[51,1,51,2],[55,5,55,7],[63,4,63,7],[64,4,64,7],[61,0,61,7],[62,4,62,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[56,1,56,2],[55,1,55,2],[59,0,59,8],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[46,5,46,7],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[36,0,36,7],[34,0,34,2],[34,3,34,7],[35,0,35,7],[37,0,38,0],[37,1,38,2],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[32,3,32,4],[32,5,32,7],[31,0,31,7],[32,0,32,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[30,0,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka szufladowa",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 10- zamrażarka szufladowa"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 10 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Liczba szuflad 7-8 ( w tym jedna tzw.BigBox)"]
[2,"Temperatura mrożenia  min. - 20 oC"]
[3," Pojemność całkowita: 320 - 325 l"]
[4," Klasa efektywności energetycznej: A++"]
[5," Zużycie energii: 279-282 kWh/rok"]
[6," Poziom hałasu:  nie więcej niż 42 dB"]
[7,"  Funkcja :  NoFrost"]
[8," Funkcja Touchcontrol  tj- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy"]
[9," Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce"]
[10,"System Multi-Alarm z funkcją pamięć i sygnałem informującym o otwartych drzwiach"]
[11," FreshSense - stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników"]
[12,"Oświetlenie LED"]
[13," Zdolność przech. w przypadku awarii:min.  25h"]
[14," System  tzw. Multi Airflow"]
[15," Wymiary urządzenia: wysokość 170-176 cm x szerokość 70-75 cm x głebokośc 78-80 cm"]
[16,"  Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony"]
[17,"Gwarancja: min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty  prospektem /katalogiem lub innym dokumentem"]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11-chłodziarka ","index":10,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,5,55,7],[57,5,57,7],[57,1,57,2],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[56,5,56,7],[55,3,55,4],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[32,0,32,2],[32,3,32,7],[38,1,38,2],[35,3,36,4],[33,0,33,7],[35,5,36,7],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[6,0,6,7],[28,0,28,7],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[10,0,10,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[67,0,67,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[49,3,49,4],[54,1,54,2],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[66,0,66,7],[49,1,49,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[55,1,55,2],[51,1,51,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania materiału biologicznego",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 11 - chłodziarka laboratoryjna do przechowywania materiału biologicznego"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania  11"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Chłodziarka labolatoryjna typu szafowego do przechowywania materiału biologicznego "]
["2.","Pojemność komory roboczej minimum 340 L"]
["3.","Zakres temperatury przechowywania od +3 do +8 °C"]
["4.","Sterowanie elektroniczne - wyświetlacz, system przycisków, w tym:  "]
[null,"zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury, alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania; alarm temperatury i otwarcia drzwi - optyczny i dźwiękowy; interfejs RS 485"]
["5.","Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym"]
[6,"Drzwi pełne, samodomykające się; otwierające się na prawą stronę"]
[7,"Automatyczne odszranianie"]
[8,"Złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe) - wejście dla zewnętrznego systemu monotoringu temperatury"]
[9,"Półki druciane powlekane tworzywem"]
[10,"Duża nośność półek - co najmniej 50 kg"]
[11,"Wymiary zewnętrzne max do 650x 650 x 1900 mm\n(szer. x gł. x wys.)\n"]
[12,"Obieg powietrza: dynamiczny"]
[13,"Ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od freonu"]
[14,"Zasilanie 220-240V / 50 Hz, "]
[15,"niski pobór mocy w ciągu 24 godzin: max 1,0 kWh "]
[16,"klasa klimatyczna SN-ST: zakres pracy w temperaturze otoczenia pomiędzy +10 a +35 °C"]
[null,"Wyposażenie"]
[17,"Minimum 4 półki ażurowe powleczone plastikiem"]
[null,"Wymagania pozostałe"]
[18,"Gwarancja - 24 miesiące"]
[19,"Serwis gwarancyjny: autoryzowany przez producenta "]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12- chłodzarko zamraż","index":11,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[60,5,60,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[61,5,61,7],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[57,1,57,2],[56,5,56,7],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[52,5,52,7],[51,1,51,2],[51,5,51,7],[53,3,53,4],[52,1,52,2],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[54,5,54,7],[53,5,53,7],[55,5,55,7],[59,5,59,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[48,5,48,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[55,1,55,2],[56,3,56,4],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[56,1,56,2],[74,4,74,7],[71,0,71,7],[72,4,72,7],[59,3,59,4],[61,3,61,4],[60,3,60,4],[73,4,73,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 12 - chłodziarko zamrażarkal laboratoryjna  "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 12"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Chłodziarko-zamrażalka laboratoryjna do przechowywania odczynników                                                                        "]
[2,"chłodziarka - komora górna: zamrażalka - komora dolna"]
[3,"Pojemność chłodziarki: do 240 L; zamrażalki: do 105L"]
[4,"Drzwi otwierane: na prawo"]
[5,"Wewnątrz chłodziarki (górnej komory) : min 4 półki druciane powlekane tworzywem"]
[6,"Dolna komora: zamrażarka na  3 szuflady (front szuflad przezroczysty)"]
[7,"Rozmrażanie lodówki: automatyczne; zamrażalki: ręczne"]
[8,"Zakres temperatur w środku: od +3 do +8 / od -9 do -30 °C"]
[9,"Rodzaj materiału wewnatrz: tworzywo sztuczne w kolorze białym"]
[10,"Sterowanie elektroniczne - 2 wyświetlacze, systemy przycisków, w tym:                                                                                                          - w zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury,\n- alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania                                   - alarm temperatury i otwarcia drzwi - optyczny i dźwiękowy\n- interfejs RS 485       "]
[11,"Układ chłodzenia: dynamicznydla chłodziarki                                                                 statyczny dla zamrażalki"]
[12,"Ekologiczny czynnik chłodniczy bez freonu"]
[13,"Zyżycie energii w ciągu 24h: max 2 kWh; Napięcie 220-240 V"]
[null,"Wyposażenie"]
[14,"Minimum 4 półki ażurowe powleczone plastikiem do chłodziarki;         3 szuflady do zamrażalki"]
[null,"Wymagania pozostałe"]
[15,"Gwarancja - 24 miesiące"]
[16,"Serwis gwarancyjny  :  Autoryzowany przez producenta "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13 system do drukowania","index":12,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,1,74,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[75,1,75,2],[90,4,90,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[82,0,82,7],[83,0,83,7],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[75,3,75,4],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[75,5,75,7],[71,1,71,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[70,1,70,2],[69,1,69,2],[70,3,70,4],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[50,1,50,2],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[42,1,42,2],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[29,0,29,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[38,5,38,7],[40,0,40,7],[33,0,33,2],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[53,0,53,7],[51,5,51,7],[51,3,51,4],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[52,1,52,2],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[71,3,71,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  13 - system do drukowania kodów kreskowych z programem do edycji etykiet"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Drukarka termotransferowa do druku etykiet z kodami kreskowymi",1]
[2,"Program do edycji etykiet",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 13 - system drukowania kodów kreskowych z programem do edycji etykiet"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania  13"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Przeznaczenie systemu:\n- drukowanie etykiet z kodami kreskowymi o różnych formatach: m.in. na mikropłytki w formacie SBS oraz na probówki o różnej średnicy \n- zaawansowany system edycji różnorodnych formatów etykiet, z elementami zarządzania poprzez automatyczne numeratory tworzonych etykiet, współpracujący  z innymi urządzeniami podłączonymi przez port szeregowy (np. czytnik kodów) "]
[" Poz.1 - Drukarka termotransferowa do druku etykiet z kodami kreskowymi"]
["1.","Drukarka termotransferowa drukująca na specjalnym papierze termotransferowym odpornym na mrożenie w zakresie -196/-80 st C"]
["2.","Minimalna szerokość druku: 100 mm"]
["3.","Obsługa różnych formatów druku: m.in. etykiet podłużnych (45mm x 10 mm) na mikropłytki oraz etykiet kwadratowych (15mm x 15 mm) po 3 w rzędach"]
["4.","Minimalna rozdzielczość: 200 dpi"]
["5.","Metalowy moduł drukujący"]
["6.","System zapobiegający marszczeniu się taśmy barwiącej podczas drukowania. "]
["7.","Możliwość użycia kalek żywicznych dla druku etykiet o wyższej trwałości"]
["8.","Możliwość przygotowania programów i zapisu ich bezpośrednio w pamięci drukarki, a tym samym użycie drukarki bez potrzeby podłączenia do komputera."]
["9.","Automatyczne wykrywanie emulacji DPL, ZPL, EPL"]
["10.","Wewnętrzny zasilacz"]
["11.","Instalacja drukarki i instruktaż przed uruchomieniem"]
["12.","Gwarancja: min 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru"]
[" Poz 2- Program do edycji etykiet "]
[13,"Program kompatybilny (współpracujący)  z oferowaną termotransferową drukarką etykiet"]
[14,"Druk przez porty lokalne i sieciowe"]
[15,"Druk przez sterownik drukarki"]
[16,"Wydruk podstawowych elementów: kod kreskowy, tekst, grafika. "]
[17,"Do każdego z elementów podstawowe ustawienia: położenie, wymiary, orientacja, nazwa, wartość "]
[18,"Wyświetlenie tła (na przykład dla etykiet wstępnie zadrukowanych)"]
[19,"Możliwość zainstalowania dodatkowego wyposażenia typu gilotyna-obcinarka etykiet"]
[20,"Możliwość druku w negatywie "]
[21,"Możliwość druku etykiet minimum w trzech kolumnach"]
[22,"Możliwość sterowania podstawowymi parametrami druku: liczba etykiet, liczba kopii, temperatura druku, szybkość druku."]
[23,"Możliwość ustawienia przesunięć odrywania, obcinania i wydruku etykiet"]
[24,"Możliwość wykorzystania automatycznych numeratorów (w tym szesnastkowych i ASCII) "]
[25,"Obsługa dowolnych baz danych przez ODBC: np. MS SQL, Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL."]
[26,"Generowanie etykiet logistycznych - kody EAN128 (GS1-128) "]
[27,"Możliwość generowania kodów kreskowych (1D) i dwuwymiarowych (2D), w tym m.in. (ITF14, EAN13, EAN8, 128, EAN13 zmienna ilość/cena, EAN2, EAN5, UPCA, HIBC, 3z9, 93, 2z5, 2z5 z sumą kontrolną, PDF417, DataMatrix, QRCode"]
[28,"Zapisywanie informacji o wydrukowanych etykietach (log)"]
[29,"Możliwość zdefiniowania użytkowników o różnych poziomach uprawnień"]
[30,"Możliwość zdefiniowania okienka operatora - zestaw przycisków z przyporządkowanymi wzorcami etykiet do wykorzystania np. w panelach dotykowych"]
[31,"Obsługa dowolnego urządzenia podłączonego przez port szeregowy (na przykład czytnika) "]
[32,"Wymagana instalacja oprogramowania na docelowym komputerze  i instrukaż przed uruchomieniem"]
[33,"Utworzenie wzorców etykiet wg potrzeb operatora podczas wdrożenia w cenie zakupionego programu"]
[33,"Bezterminowa licencja na program"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14-system skanowania","index":13,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[85,0,85,7],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[84,0,84,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,0,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,0,54,7],[53,1,53,2],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[42,0,42,7],[40,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[40,1,40,2],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[34,3,34,7],[35,0,35,7],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[34,0,34,2],[41,5,41,7],[40,3,40,4],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[30,0,30,7],[32,0,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14  System skanowania 2D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Skaner płytek/raków z probówkami z kodami 2D",1]
[2,"Skaner pojedynczy do probówek z kodami 2D",1]
[3,"Program zarządzający bazą danych generowaną przez w/w skanery 2D",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 55/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 14 - System skanowania 2D"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania  …………"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"Wymagane parametry techniczne",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Przeznaczenie systemu:                                                           a) skanowanie kodów 2D na spodzie probówek pojedynczych oraz probówek umieszczonych w rackach w formacie SBS 24, 48, 96 i 384 pozycje "]
[null,"b) system zarządzania informacją (baza danych) obsługujący skaner / skanery 2D oraz współpracujący z systemem skanowania stacji pipetującej "]
["Skaner płytek / racków z probówkami z kodami 2D"]
[2,"podstawowy typ kodu 2D",null,"Data Matrix"]
[3,"formaty płytek",null,"SBS 24, SBS 48, SBS 96, SBS 384"]
[4,"zgodność co najmniej z probówkami firm",null,"Matrix, ABgene, Nunc, REMP, Micronics, FluidX, Greiner"]
[5,"całkowity czas przetwarzania",null,"skanowanie i dekodowanie nie więcej niż 10 sekund na płytkę"]
[6,"kompatybilność z systemami operacyjnymi",null,"Windows XP, Windows 7 i Windows 8"]
[7,"eksport danych",null,"MS Excel, XML, JSON, tekst, obraz"]
[8,"zabezpieczenie przed szronieniem",null,"system pasywny, nie powodujący podgrzewania próbek"]
[9,"wymiary maksymalne",null,"szerokość: 170 mm; głebokośc: 290 mm, wysokość: 65 mm"]
[10,"aktualizacja oprogramowania",null,"dożywotnia"]
[11,"gwarancja",null,"min 24 miesiące"]
[12,"interface",null,"USB"]
["Skaner pojedynczy probówek z kodami 2D"]
[13,"typ",null,"pojedyncze probówki"]
[14,"typ kodu 2D",null,"Data Matrix"]
[15,"zgodność co najmniej z probówkami firm",null,"Matrix, ABgene, Nunc, REMP, Micronics, FluidX, Greiner"]
[16,"całkowity czas przetwarzania",null,"skanowanie i dekodowanie nie więcej niż 1 sekunda"]
[17,"kompatybilność z systemami operacyjnymi",null,"Windows XP, 7, 8"]
[18,"eksport danych",null,"MS Excel, XML, JSON, tekst, obraz"]
[19,"wymiary maksymalne",null,"szerokość: 90 mm, głebokość: 90 mm; wysokość: 65 mm"]
[20,"aktualizacja oprogramowania",null,"dożywotnia"]
[21,"gwarancja",null,"min 24 miesiące"]
[22,"interface",null,"USB"]
[23,"zasilanie",null,"USB"]
["Program zarządzający bazą danych generowaną przez w/w skanery 2D"]
[24,"liczba stanowisk",null,"wielostanowiskowy, wymagane minimum 3 stanowiska"]
[25,"obsługa skanerów",null,"z punktu A i B oraz systemu skanowania HAMILTON STARlet"]
[26,"typ bazy danych",null,"SQL"]
[27,"pojemność bazy",null,"ilość próbek ograniczona dostępną wielkością pamięci serwera bazy danych"]
[28,"struktura hierarchiczna pól ",null,"pacjent, próbka, płytka/rack, pudełko, karton, półka, zamrażarka/chłodnia, pomieszczenie, budynek"]
[29,"modyfikacja nazw pól",null,"tak"]
[30,"kody powtarzające się",null,"wykrywanie, weryfikacja i obsługa rozstrzygnięć użytkownika"]
[31,"wyszukiwanie informacji o położeniu i statusie próbki",null,"definiowane kryteria wyszukiwania przy pomocy odczytu ze skanera pojedyńczych probówek"]
[32,"prawa dostępu",null,"co najmniej administrator, super-użytkownik, użytkownik, gość"]
[33,"współpraca ze stacją pipetującą HAMILTON STARlet",null,"funkcja wbudowana w bazę danych lub wtyczka do programu Venus two sterującego stacją pipetującą mające za zadanie: współpraca z istniejącymi protokołami do archiwizacji i zapewniająca weryfikację w czasie rzeczywistym zgodności kodów wczytanych przez system skanowania stacji z przygotowaną listą zadań. Funkcja musi zapobiegać przetworzeniu niewłaściwych probówek umieszczonych na blacie roboczym stacji. "]
[34,"raporty",null,"pliki CSV i Excel w wersji edytowalnej i pdf"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2013 rok), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]