{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Nowe tory świadtłowodowe: główna szafa dystrybucyjna <-> szafy pozostałe"]
[]
["początek toru","koniec toru","szacunkowa długość w metrach","wymagania co do światłowodu"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa piętrowa budynek A parter",25,"1 światłowód 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa piętrowa budynek A I-wsze piętro",35,"2 światłowody każdy po 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa piętrowa budynek A II-wsze piętro",45,"1 światłowód 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa piętrowa budynek A III-wsze piętro",55,"1 światłowód 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa piętrowa budynek A IV-wsze piętro",65,"1 światłowód 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa piętrowa budynek A V-wsze piętro",40,"1 światłowód 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","szafa budynkowa budynek B parter",10,"2 światłowody każdy po 12 włókien"]
["szafa KRDK budynek B parter","Centralna Dyspozytoria bud. A piwnica",55,"2 światłowódy każdy po  12 włókien"]
[]
["Uwaga:  Zamawiający zmienia dotychczasowy Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) w głównej siedzibie na Ursynowie.  Stary GPD: Centralna Dyspozytornia bud. A, piwnica. Nowy GPD:  bud. B, parter, dawna serwerownia KRDK.","razem mb:",430]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}