{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[45,0,45,10],[26,0,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[20,0,20,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[17,0,17,7],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[1,4,1,6],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[40,1,40,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2014"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku",null,null,"szt.",300]
[2,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku",null,null,"szt.",100]
[3,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",50]
[4,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",300]
[5,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii",null,null,"szt.",20]
[6,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe",null,null,"szt.",20]
[7,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe",null,null,"szt.",20]
[8,"Klipsownica wielorazowa jednoelementowa",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Szczypce biopsyjne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki owalne z okienkiem i z igłą mocującą; łyżeczki uchylne  do bopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma"]
[null,"Szczypce biopsyjne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[2,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne  do bopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma  "]
[null,"Igły kolonoskopowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[3,"Igły iniekcyjne kolonoskopowe do ostrzykiwania i hemostazy, z dodatkowo usztywnioną osłonką zabezpieczającą przed przekłuciem kanału (jednorazowego użytku), blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 5mm, średnica igły 25G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm"]
[null,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[4,"Igły iniekcyjne gastroskopowe do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, o odpowiedniej sztywności i ostrości, igła umożliwiająca nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej, uchwyt z mechanizmem blokującym w obu kierunkach; długość ostrza igły maksymalnie 4 mm; średnica 21G (0,8 mm); maksymalna długość narzędzia 165 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. (pakowane sterylnie, gotowe do bezpośredniego użytku); do ostrzykiwania dużych żylaków przełyku lekiem oleistym Ethanolamina."]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[5,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[6,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy owalny o średnicy 15 mm, z drutu plecionego o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Pakowane sterylnie, gotowe do użycia. "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe oraz gastroskopowe (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[7,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt owalny: średnica pętli 25 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnych pakietach"]
[null,"Klipsownica wielorazowa jednoelementowa (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania"]
[8,"Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa xakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; autoklawowalna"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":95,"n_cols":11,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,1,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[87,1,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[85,1,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[79,1,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[75,1,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[71,1,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[67,1,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[53,1,53,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[57,1,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,10],[47,0,47,10],[48,1,48,3],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[55,1,55,10],[48,4,48,10],[49,1,49,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[90,0,90,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[30,0,30,7],[65,1,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[63,1,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy ustnik",null,null,"szt.",500]
[2,"Szczotka jednorazowego użytku dwustronna",null,null,"szt.",500]
[3,"Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów",null,null,"szt.",5]
[4,"Pułapki jednorazowe",null,null,"szt.",50]
[5,"Płytka do diatermii",null,null,"szt.",30]
[6,"Butelka na wodę",null,null,"szt.",2]
[7,"Filtry do pompy płuczącej",null,null,"szt.",10]
[8,"Zawór ssący",null,null,"szt.",2]
[9,"Zawory biopsyjne",null,null,"szt.",70]
[10,"Przyłącze do płukania",null,null,"szt.",2]
[11,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"l.",120]
[12,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"l.",75]
[13,"Zakrywka wodoodporna",null,null,"szt.",2]
[14,"Płyn myjący (detergent) do myjni ETD-3 PAA",null,null,"l.",60]
[15,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA",null,null,"l.",168]
[16,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA",null,null,"l.",150]
[17,"Wężyk kanału elewatora",null,null,"szt.",2]
[18,"Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania)",null,null,"szt.",3]
[19,"Dren do spłukiwania - wężyk do pompy płuczącej",null,null,"szt.",10]
[20,"Papier do drukarki",null,null,"szt.",30]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiajacy w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Ustniki jednorazowego użytku (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu"]
[null,"Szczotka jednorazowego użytku (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm"]
[null,"Szczotka wielorazowego użytku (poz. 3)- musi spełniać następujące wymagania"]
[3,"Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów oraz bronchoskopów; wielorazowego użytku"]
[null,"Pułapki jednokomorowe (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[4,"Jednorazowa pułapka na polipy; 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym"]
[null,"Płytka do diatermii (poz 5)- - musi spełniać następujące wymagania"]
[5,"Płytka pacjenta do diatermii jednorazowego użytku kompatybilna z posiadanym urządzeniem elektrochirurgicznym typu ESG-100. Każda płytka opakowana oddzielnie - 10 szt w opakowaniu."]
[null,"Butelka na wodę (poz. 6)- musi spełniać następujące wymagania"]
[6,"Butelka na wodę kompatybilna z posiadanymi endoskopami serii EXERA"]
[null,"Filtr do pompy płuczącej  (poz. 7)- musi spełniać następujące wymagania"]
[7,"Filtr kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą typ: OFP-1"]
[null,"Zawory ssące (poz. 8)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[8,"Zawory ssące wielorazowe kompatybilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. Gastroskopami, Kolonoskopami, Duodenoskopami."]
[null,"Zawory biopsyjne (poz. 9)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[9,"Zawory biopsyjne wielorazowe kompatybilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. Gastroskopami, Kolonoskopami, Duodenoskopami."]
[null,"Przyłącze do płukania (poz. 10)- musi spełniać następujące wymagania"]
[10,"Przyłącze do płukania kompatybilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II "]
[null,"Preparat dezynfekcyjny (poz. 11)- musi spełniać następujące wymagania"]
[11,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD.         W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni w temp. 59ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis), V - 5 minut. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z enzymatycznym preparatem myjącym (z poz. 17) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA "]
[null,"Enzymatyczny preparat myjący (poz.12)- musi spełniać następujące wymagania"]
[12,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60ºC. W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, nie zawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (z poz.16) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA "]
[null,"Zakrywka wodoodporna (poz. 13)- musi spełniać następujące wymagania"]
[13,"Zakrywka wodoodporna kompatybilna z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. Gastroskopami, Kolonoskopami, Duodenoskopami."]
[null,"Płyn myjący do myjni ETD-3 PAA (poz. 14) - musi spełniać następujące wymagania"]
[14,"Płyn myjący (detergent) kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA.Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3PAA.  Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol.Dozowanie:  ETD3 - 6ml/l. Opakowanie: zawierające 4l preparatu"]
[null,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA (poz. 15)- musi spełniać następujące wymagania"]
[15,"Płyn dezynfekujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA. Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S. Dozowanie: ETD3 - 12ml/l. Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu"]
[null,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA (poz. 16)- musi spełniać następujące wymagania"]
[16,"Płyn aktywujący do środka dezynfekcyjnego kompatybilny z płynem dezynfekującym oraz myjnią ETD-3 PAA. Opakowanie zawierające 4l preparatu"]
[null,"Wężyk kanału elewatora (poz. 17)- musi spełniać następujące wymagania"]
[17,"Wężyk kanału elewatora ETD2"]
[null,"Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) (poz. 18)- musi spełniać następujące wymagania"]
[18,"Rurka do spłukiwania do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych"]
[null,"Dren do spłukiwania (poz. 19)- musi spełniać następujące wymagania"]
[19,"Wężyk kompatybilny z pompą płuczącą typ OFP"]
[null,"Papier do drukarki (poz. 20)- musi spełniać następujące wymagania"]
[20,"Papier kompatybilny z drukarką posiadanego systemu  ENDOSKAN 2 PL raportującym poprawność mycia i dezynfekcji"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Nożyki mikrotomowe, pęsety, nożyczki, ostrza  i zestawy do barwienia"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nożyki mikrotomowe: żyletki mikrotomowe ze stali nierdzewnej; długość ostrza 80mm, kąt ostrza 35º, pokryte teflonem do:               *bardzo cienkiego skrawania każdego                                                         rodzaju tkanek oraz dużych biopsji;              *bardzo cienkiego i seryjnego skrawania tkanek (taśma);                                          *skrawania tkanek twardych ",null,null,"szt.",900]
[2,"Pęseta anatomiczna tępo zakończona, długość 14,5 cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",2]
[3,"Pęseta anatomiczna ostro zakończona, długość 14,5 cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",3]
[4,"Pęseta do szkiełek ze stali nierdzewnej,  długość 11 cm",null,null,"szt.",2]
[5,"Pęseta z bardzo ostrym zakończeniem, długość 12 cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",1]
[6,"Nożyczki z wymiennymi ostrzami wykonane ze stali nierdzewnej, długość nożyczek 155 mm",null,null,"szt.",1]
[7,"Ostrza wymienne ostre/tępe do nożyczek, wykonane ze stali nierdzewnej, długość 46 mm",null,null,"szt.",10]
[8,"Zestaw do barwienia 3 stanowiskowy, składajacy się z 3 pojemnków o pojemności 300 ml odpornych na działanie ksylenu i alkoholu, stelażu oraz koszyczka na 25 szkiełek podstawowych ",null,null,"szt.",1]
[9,"Zestaw do barwienia 12 stanowiskowy, składajacy się z 12 pojemnków o pojemności 300 ml odpornych na działanie ksylenu, alkoholu, stelażu oraz koszyczka na 25 szkiełek podstawowych ",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]