{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":25,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14","zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17","zadanie 18","zadanie 19","zadanie 20","zadanie 21","zadanie 22","zadanie 23","zadanie 24","zadanie 25"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":21,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne, obwodowe typu Amplatz\n- końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta lub J-curve \n- prowadniki o trzonie stalowym pokryty PTFE \n- prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem\n- długość 150 cm, 180cm lub 260 cm\n- średnica 0,035”i 0,038” \n- dobre kontrastowanie w rtg\n\n",null,null,"szt.",100]
[2,"Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń\n- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic\n- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk\n- cewnik zbudowany z poliuretanu \n- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika\n- cewnik zbrojony oplotem stalowym\n- pokrycie hydrofilne\n- dobra sterowalność 1:1\n- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s\n- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s\n- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s\n- długość od 65cm do 125cm\n- akceptujące prowadnik .035”; .038”\n- wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi\n",null,null,"szt.",100]
[3,"Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail”\n- długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku\n\n",null,null,"szt.",30]
[4,"Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe \n\n- giętkie, \n- wykonane z przezroczystego poliuretanu, \n- zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, \n- końcówki typu Luer, \n- odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, \n- długości od 25cm do 120cm\n\n",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"•prowadnik hydrofilnyśrednica 0,018”; 0,025”; 0,035”; 0,038”\n• Zakres długości 80 cm – 260 cm\n• Stały rdzeń\n• Końcówki: prosta i zakrzywiona\n• Dostępne prowadniki sztywne i standardowe\n• Pokrycie hydrofilne \n• Doskonała pamięć kształtu końcówki\n• Przeniesienie obrotu 1:1\n• Prowadnik z nitinolowym rdzeniem pokrytym płaszczem poliuretanowym (w technologii koekstruzji) z pokryciem hydrofilnym \n",null,null,"szt.",200]
[2,"Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange; Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight; Szeroka gama sztywności końcówki: standard (7cm); newton LT (13,5cm); Newton LLT (18,5cm); Newton LLLT (23,5cm); Bentson (23cm); Super Stiff ; Pokrycie PTFE;Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: Idealnie gładka powierzchnia;Brak efektu łuszczenia się pokrycia; Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; Większa trwałość pokrycia;Doskonała pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, eliminacja możliwości rozerwania się prowadnika dzięki safety ribbon.",null,null,"szt.",200]
[3,"Cewnik balonowy do PTA uwalniający lek \n• cewnik balonowy Over The Wire (OTW)\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n• dostępne długości użytkowe cewnika: 120cm i 150cm\n• średnice balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm\n• długości balonu: 40, 80; 120; 150mm\n• pokrycie hydrofilne na szafcie dystalnym\n• materiał balonu odporny na uszkodzenia: Poliamid / Nylon\n• ciśnienie RBP: 16atm dla średnic 2,0mm -  2,5mm i 14atm dla średnic 3,0mm – 4,0mm \n• ciśnienie nominalne 6atm \n• średnica szaftu proksymalna / dystalna: 3,8F / 3,1F\n• kompatybilność z koszulką 4F dla wszystkich średnic\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności\n• cewnik uwalniający Paklitaksel\n• dawka leku 3µg/mm2 powierzchni balonu\n• czas uwalniania leku 120 sekund\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035”:\n• dostępne długości użytkowe cewnika: 80cm i 135cm\n• średnice balonu: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0mm\n• długości balonu: 20, 40, 60, 80; 100 120; 150mm\n• pokrycie hydrofilne na szafcie dystalnym\n• materiał balonu odporny na uszkodzenia: Poliamid / Nylon\n• ciśnienie RBP 12 – 16atm \n• ciśnienie nominalne 6atm \n• zwijanie balonu w 4 fałdy dla średnic 4mm i 5mm oraz 6 fałd dla średnic 6mm – 8mm\n• kompatybilność z koszulką 5F i 6F\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności\n• cewnik uwalniający Paklitaksel\n• dawka leku 3µg/mm2 powierzchni balonu\n• czas uwalniania leku co najmniej 30 sekund\n",null,null,"szt",40]
[null,"• Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły",null,null,"szt.",null,null,null,0,0,0]
[4,"• Kosulka diagnostyczna - Zawiera introduktor i dylator\n• Długość 11 cm\n• Średnica 4F – 8F\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F)\n• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania\n• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację\n• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem\n• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną\n• Ramię boczne zakończone kranikiem\n• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego\n• Dylator z zatrzaskiem\n• Rozmiary kodowane kolorami\n• Duże światło wewnętrzne\n\n",null,null,"szt.",100]
[5,"Y-konektor \n· Światło  wewnętrzne 9 F\n· Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy\n· Materiał: polikarbonat\n· Szczelna zastawka\nObrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu\n",null,null,"szt.",50]
[6,"• Pętla Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik \n• Pojedyncza pętla ustawiona pod kątem 90 stopni\n• Pętla wolframowa, pokryta złotem, doskonale widoczna w skopii\n• Rozmiary pętli: 5mm; 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm; 35mm\n• Długość pętli 120cm\n• Długość cewnika 100cm\n• Pętla z wypustką ułatwiającą uchwycenie małych obiektów\n• Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1\n• Cewnik wykonany z Pebaxu odporny na załamania i zagięcia z markerem na dystalnym końcu\n\n",null,null,"szt.",10]
[7,"Zestaw zawiera:\n- cewnik diagnostyczny o dostępnych krzywiznach i rozmiarach: Multipurpose 125 cm, Multipurpose 100 cm, Straight Selective 65 cm;\n- dren do CO2 z zintegrowanym zaworem zwrotnym i filtrem antybakteryjnym\n\n",null,null,"szt",15]
[8,"Torquer do prowadników hydrofilnych\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”-0,038”\n• Sterowalny jedną ręką\n• Stosowany do prowadników hydrofilnych jak i standartowych\n• Ułatwia sterowanie i obrót\n",null,null,"szt.",200]
[9,"Strzykawka wysokociśnieniowa:  Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia;korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z żebrowaniem Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny;  5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację;Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji;",null,null,"szt",200]
[10,"• cewnik do trombolizy - Zawiera cewnik , prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F)\n• Dostępne średnice: 4F i 5F\n• Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm\n• Długość segmentu infuzyjnego: \no Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm\no Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm\n• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n• Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki\n• Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany\n• Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika\n",null,null,"szt.",10]
["cd10"," \n• System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego\n• Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji\n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Sprzęt diagnostyczny III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Standardowe i sztywne prowadniki hydrofilne\nśrednice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”;\ndługości 50, 80, 150, 180, 260, 300 cm;\nrdzeń nitinolowy pokryty powłoką  poliuretanu;  wykonany z jednego kawałka;  długości taperowanych końcówek dla wersji sztywnej 1, 3 i 5mm, dla wersji standardowej 1, 3, 5 i 8 mm; dostępne w wersji: z kształtowalną końcówką, podwójnie zagiętą końcówką, Bentson –Type, o różnych sztywnościach: standardowej, półsztywnej i sztywnej.\n",null,null,"szt.",200]
[null,null,null,"wg załącznika do umowy","szt."]
[2,"Igła angiograficzna: igła z kaniulą wykonana z elastycznego, odpornego na zginanie, wytrzymałego poliuretanu lub ETFE  umożliwiająca wprowadzanie prowadników hydrofilnych, dostępne rozmiary: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G i 24G, przezroczyste zakończenie umożliwiające obserwację przepływu wstecznego krwi",null,null,"szt.",400]
[3,"Koszulki interwencyjne zbrojone\nKoszulki interwencyjnej zbrojonej na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej.\nDostępne średnice 5F , 6F , 7F, 8F\nDostępne długości 45, 55, 65, 80, 90 cm\nkonfiguracja zakończeń : straight , hockey stick , multipurpose ,\nRDC, LIMA, MP, MO2, C1, C2, RE S, RE SS, CROSSOVER, BATES, HS\ndługość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli  65 cm / 35 cm, 45cm/ 5 cm\n- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45 cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ;\nZawiera w zestawie dylatator, odłączaną zastawkę hemostatyczną\n",null,null,"szt.",50]
[4,"Cewniki hydrofilne do badań naczyniowych\n- Cewnik podwójnie zbrojony stalową siatką dla 4F, pojedynczo zbrojony dla 5F  z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z NYLONU , zewnętrzna powierzchnia wykonana z POLYURETANU\n- końcówki pokryte hydrofilnie na odcinku 15, 25, 40 cm w zależności od kształtu końcówki i długości cewnika.\n- średnice 4F , 5F\n- długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm .\n- akceptują prowadnik ,038\n-  Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm),\n- Średnice wewnętrzne: 4F 0,041″(1,03 mm) i dla 5F 0,043″(1,10 )\n",null,null,"szt.",30]
[5,"Zestaw do mikroembolizacji\n-  średnice 2,0 F, 2,4 F , 2,6F,  2,7 F , 2,8 F o długościach 105/ 110/    130/ 150 cm\n- wersja koaksjalna dla mikrocewnika 2,4F, 2,7F i 2,8F, prowadnik odpowiednio 0,014”, 0.021\" i 0.016”\n- zakończenia dla średnicy 2,4F, 2,8F  proste , SWAN, BERN, J\n- zakończenia dla średnicy 2,6F : proste , 45o, 90 o, 130 o (J)",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 -sprzęt do interwencji naczyniowych IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent niskoprofilowy samorozprężalny stosowany do długich zwężeń lub niedrożności w tętnicach obwodowych odcinka biodrowego i udowo-podkolanowego                                                                               .Stenty pracujące z prowadnikiem 0.018\"(4F) i 0.035\"(6F).\nMateriał konstrukcyjny:nitinol.                                                      Dostępne długości:30,40,60,80,100,120,150,170,200mm. Dostępne średnice:4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm. Długość systemów dostarczania 70lub90cmoraz 120lub135cm Over The Wire.Skracalność poniżej2% dlam stentów udowo-podkolanowych. Kompatybilny z introduktorem 4F dla wszystkich średnic i długości (do 200mm włącznie)systemu 0.018\" oraz max. 6F dla systemu 0.035\".Shaft do 3.6F pokryty hydrofobowo (dla systemu 0.018\"). Konstukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. Brak efektu  \"rybiej łuski\". Pokrycie pasywne przyspieszające endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia.Możliwość zamiany na system 0.035\" - 6F w zakresie tętnic 5-7mm.                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",30]
[2,"Introducer zbrojony \n• Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) \n• Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej\n• Średnica 4, 5, 6 F\n• Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”\n• Fabrycznie taperowana\n• Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik\n• Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F\n",null,null,"szt.",50]
[3,"\"Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018”i 0.035\" \n· Semi compliant (4 – 8%)\n· Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 , 8.0, 9.0,  10 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80- 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire\n· 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F(system 0.018)oraz 6F(system 0.035\")\n· Shaft 3,8F, coaxial (dla systemu 0.018\") i shaft 5F dual-lumen(dla systemu 0.035\")– wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n· Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu.\n· RBP 15 atm (dla średnic 2.5 – 5 mm.) i 12 atm (dla średnic 6 – 7 mm.). Ciśnienie nominalne :6atm. (system 0.018\") i 7atm (system 0,035\").\n\n\n",null,null,"szt.",150]
[4,"Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący\n• Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 - 3,5mm. ; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm., oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm. (średnice 4, 5, 6mm. ) \n• Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające nylonowy balon\n• Brak pokrycia substancją śliską\n• Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0; 6,0 mm.,\n• Dostępne długości: 10, 20, 40, 100 mm.\n• Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”\n• Dostępne długości systemu : 50, 90, 137, 155 cm \n• Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą\n• Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu\n• Ciśnienie nominalne 8 atm., Ciśnienie RBP 14 – 20 atm.\n• Kompatybilne z introducerem 5F (2 – 3.5 mm.) i 6F (4 – 6 mm.).\n",null,null,"szt.",5]
[5,"Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” \n• Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n• Materiał konstrukcyjny: stal\n• Długości 15, 25, 38, 56 mm.\n• Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.\n• Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire\n• 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu\n• Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie \n• Shaft 5F, pokryty hydrofilnie\n• Ciśnienie nominalne 9 atm\n• RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.)\n• Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm.\n• Konstrukcja hybrydowa - helikalna konstrukcja stentu w jego środkowej części i pierścieniowa na jego obu końcach pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu.\n• Wystawanie balonu (overhang) od 1.0 – 2.5 mm.,\n• Brak efektu „rybiej łuski”\n• Skracalność poniżej 3%\n",null,null,"szt.",30,1400,8,42000,3360,45360]
[6,"Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem\n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: CrCo\n· Długości 12, 15, 19 mm.\n· Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx\n· jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F \n· Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.\n· Ciśnienie nominalne 10 atm\n· RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)\n· Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm.\n· Konstrucka podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 -sprzęt do interwencji naczyniowych V"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika \n0,014” lub 0,018”, według uznania operatora.\nSystem dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do\nwyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. \nSystem zmontowany tak, iż najpierw przez zwężenie \nprzeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie \nprzeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F\nFiltr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w \nkoszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, \nmożliwość zastosowania w krętych naczyniach. \nFiltr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający \njego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika. \nSzkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery \nproksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra \nPięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do \n7mm. \nFiltr posiadający certyfikat CE do stosowaniu w tętnicach\nszyjnych, wieńcowych oraz obwodowych",null,null,"szt.",10]
[2,"Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z \nmateriałem embolizacyjnym ONYX LES\n- Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.012,  o średnicy zewnętrznej \n2,3/1,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,015”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.\n- Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.014, mikrocewnik o średnicy \nzewnętrznej 2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik \npokrywany hydrofilnie.- Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, \nkompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i\nśrednicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik \npokrywany hydrofilnie.\n",null,null,"szt.",5]
[null,"\n- Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.021, \nmikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker,\ncewnik pokrywany hydrofilnie."]
[3,"Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. \nAterektom wyposażony w cztery widiowe ząbki na krawędzi ostrza . \nWycięta blaszka miażdżycowa jest gromadzona w specjalnym zbiorniku. \nCewniki w 2 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 3,5mm do 7mm oraz 2mm do 4mm. \nCewnik o długości 110/113cm, kompatybilny z koszulką 8F, do małych naczyń kompatybilny z koszulką 6F\nZestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. \nProwadnik dostępu: 0,014ʺ \nPrzeznaczone do tętnic: udowych i podkolanowych.",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 6-biosyntetyczna proteza naczyniowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sciana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej średnica 5,6 lub 8mm dłługośc 50cm",null,null,"szt.",8]
[2,"Sciana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej średnica 5,6 lub 8mm dłługośc 35cm",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  7 -    Stentgrafty do  zabiegów obwodowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"1. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do5 cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n",null,null,"szt.",6]
[2,"1. Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n2. Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n3. „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n5. Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 15cm\n6. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n7. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n8. Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n",null,null,"szt.",8]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[null,null,"",{"$nulls":4},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 8 - zestaw do mechanicznej trombektomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sondy do trombektomii mechanicznej \n· kompatybilne z systemem napędowym Straub Medical Drive System\nsondy do trombektomii starej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F (umożliwiają: oderwanie i zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· sondy do trombektomii świeżej skrzepliny dostępne w rozmiarach: 6F; 8 F; 10 F (umożliwiają: zassanie skrzepliny, fragmentację skrzepliny, usunięcie z naczynia)\n· zakres długości 85 – 110 cm\n· kompatybilne z prowadnikiem 0,018”\n· w zestawie z prowadnikiem, obłożeniem na napęd oraz woreczkiem zbiorczym\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,7],[5,0,5,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 9 -sprzęt do interwencji naczyniowych V I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Długie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,018”, 0,035”; 0,038\". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Końcówka atraumatyczna ,niezbrojona redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości.  Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa. Dostępne końcówki: proste, ANL0, SHTL, ANL1; Średnica koszulek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12F. Długość koszulki: 45, 55, 80, 90, 110cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,059\" w 4F do 0,162\" w 12F. Dostępne koszulki w rozmiarze 4-12F w wersji z z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018\"/0,035\"; 0,018\"/0,038\"; \n \n",null,null,"szt.",50]
[2,"Zbrojone koszulki naczyniowe: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami 0,018\", 0,035\"; 0,038\"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą \"cross-over\". średnica koszulek 4; 5,5; 6; 7; 8; 9F; dostępne długości: 40, 45, 55cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059\" w 4F do 0,126\" w 9F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018\"/0,035\"; 0,018\"/0,038\"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector) ",null,null,"szt.",50]
[3,"Angiograficzne cewniki diagnostyczne, selektywne, flush: zakres średnic: 4; 4.1; 5; 6F. Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości; Miękka atraumatyczna końcówka cewnika typu Beacon-Tip dobrze widoczna w obrazie rtg, wyprofilowana tak aby umożliwić wybiórcze cenwnikowanie tętnic ; Cewniki typu flush bez zbrojenia;  Min. 40 różnych typów ukształtowania końcówek (w tym: HH, Newton, MPA, SIM, J-Curve, DAV, MAN, Vanschie, TIPS, VSC, VTK, VERT, PIG)  Duże światło wewnętrzne od ,039\" do ,047\"; kompatybilne z prowadnikami 0,035\" i 0,038\"; dobra sterowalność 1:1; Długość od 40 do 125 cm. Dostępne w 5 konfiguracjach końcówki Van Schie Używane do cewnikowania rozwidlonych, wewnątrznaczyniowych stentgraftów tętniaka aorty brzuszne aby łatwo dopasować się do naczyń biodrowych o krętym przebiegu",null,null,"szt ",400]
[4,"Prowadnik ekstra sztywny. Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z miękką , sprężynową końcówką, na całej długości pokryty teflonem. Giętka końcówka o długości 3cm - 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości  145, 180 cm i 260, 300 cm.  Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie \"J\" , Double Curved, Extended Curve. Dostępna wersja ultra sztywna.     \n",null,null,"szt",100]
[5,"Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0.014\", 0.018”, 0.035”; długości cewników 65/90/135/150 cm;końcówka prosta i angled oraz angld2; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Markery glebokosci  na odcinku 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F,  2,6F (kompatybilne z koszulka do stopy 2,9F).     Cewnik 4,0F koncowki prosta i DAV, dł 90, 135, 150cm.z tangstenowymi markerami na dł 5, 10, 15cm.",null,null,"szt",10]
[6,"Nożny zestaw wprowadzający: Zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018\", 7cm koszulkę wprowadzającą mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej.",null,null,"szt",10]
[7,"Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035\"; Długość shaftu: 120cḿ; Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 34ml; 46ml",null,null,"szt",10]
[8,"Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F,  długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem  0,035”\n",null,null,"szt",60]
[9,"Prowadnik hydrofilny typu Roadrunner: zbudowany z nitinolu; powleczony substancją hydrofilną; sztywność shaftu - standard,  końcówka prosta i angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika   0,018\"; 0025\";0.035\"; 0,038\"; długość 80, 150, 180, 260cm; dodatkowa długość 320cm dla śr. 0,018\" i  0,035\";  Dostępny sztywny shaft dla śr. 0,035\" i 0,038\"",null,null,"szt",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 10- stentgraft obwodowy montowany na balonie"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Stentgraft obwodowy fabrycznie montowany na balonie\nStentgraft wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokrycie PTFE\nDługość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm\nSzeroki zakres rozmiarów: długość od 18 do 58mm; średnica od 5 do 10 mm\nSystem kompatybilny z prowadnikiem 0,035\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 11- sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej stosowane do naczyń wieńcowych i obwodowych kompatybilne z urządzeniami Volcano:kompatybilne z prowadnikiem 0,014” - 0,038”\n shaft proksymalny 2,9F – 7,0F\n średnica skanera 3,5F – 8,2F\n kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F – 9F",null,null,"szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 12 zestaw do embolizacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Spirala embolizacyjna do wypełniania dużych objętości -przecieku typu 2  w leczeniu tętniaków aorty. Spirala o średnicy 0,020\" o wysokiej objętości kompatybilna z mikrocewnikami. Zbudowana z trzech warstw metalu - wewn etrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna platynowa. Dostępna w 2 wariantach - standardowym(utrzymuje kształt otwartej spirali) oraz miękkim(wypełnia utworzony kształt). Dostępne długości: wersja standardowa:5do60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm. Spirala otwiera sięd o średnic 3-32mm(standard) oraz 2-20mm(miękka)",null,null,"szt.",20]
[2,"uchwyt wyzwalający spirale",null,null,"szt.",2]
[3,"Separator - narzędziewspomagające trombektomię kompatybilne z cewnikami o długościach 175lub 190cm",null,null,"szt.",2]
[4,"Zestaw do udrażniania naczyń złożony z cewników o średnicy dystalnej 5 lub 3,4F i długości odpowiednio 132 lub 150 cm. Przewody wysokociśnieniowe, pojemnik z filtrem. Na czas obowiązywania kontraktu producent zapewni nieodpłatną pompę próżniową kompatybilną z cewnikami.",null,null,"szt.",10]
[5,"Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolicacyjnych: zakończenie proste lub wygięte (45,90lub130stopni). Długość całkowita150cm.Średnica wewnętrzna - 0.025\"",null,null,"szt.",5]
[6,"Cewnik do usuwania skrzeplin z tętnic szyjnych. Średnica dystalna cewnika 5,75 lub 5,4F długość 132cm. Cewnik skonstruowany z 12 lub 14 stref o różnej elastyczności zapewniający lepszą bezpieczną nawigację w tętnicy szyjnej oraz odporność na zaginanie",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 13 - sprzęt do interwencji  naczyniowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadnik diagnostyczny \n• Prowadnik stalowy, pokryty PTFE\n• Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”\n• Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm\n• Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm)\n• Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem\n• Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty\n\n",null,null,"szt.",300]
[2,"• Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE\n• Średnice: 0,035”oraz 0,038” \n• Długości: 75/145/180/260cm\n• Końcówki \na. Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J\nb. Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł\n",null,null,"szt.",50]
[3,"• Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.\n• Pokryty na całej długości tkaniną z PET\n• Pleciony w kształt tubularnej siatki,\n• O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia \n• Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny,\n• Średnice: 6-14mm \n• Długości 20/30/50/70 mm nominalnie\n• Kompatybilny z koszulkami 10-12 F\n",null,null,"szt.",10]
[4,"Stent samorozprężalny obwodowy\n• Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n\n\n",null,null,"szt.",20]
[5,"Stent samorozprężalny szyjny  \n• Stent dostosowany do naczyń szyjnych\n• Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail,\n• Długość cewnika dostawczego 135cm\n• Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel.\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów.\n\n",null,null,"szt.",4]
[6,"• Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki\n• Długości cewnikow 65 - 100cm\n• Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec \n• Wiele rodzajów krzywizn końcówki\n\n",null,null,"szt.",100]
[7,"Przedłużacze wysokociśnieniowe \n· Długośc: 25-152 cm\n· Ciśnienie: 500-1200 PSI\n· Łączniki wykonane z przezroczystego materiału",null,null,"szt.",400]
[8,"Koszulki naczyniowe \n· Introducer pokryty substancją hydrofilną\n· Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy\n· Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń\n· Kółko do przyszycia Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F\n· Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki",null,null,"szt.",600]
[9,"Prowadnik Specjalistyczny 0,018” \n· Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n· Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n· Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n· Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n· Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.\n \n",null,null,"szt.",50]
[10,"• Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018” \n• Długości: 130, 190 i 300 cm \n• Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”\n• Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem\n• Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”\n• Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"Cewnik balonowy poz 16"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 14 sprzęt do interwencji naczyniowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dodtępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej",null,null,"szt.",30]
[2,"Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej i podkolanowej\n- stent nitylonowy tkany helikalnie w zamkniętej geometrii komórek oraz wycinany laserowo do wyboru operatora\n- kompatybilny z prowadnikiem 0018\"\n- możliwość zastosowania introducera max. 6F \n- długośc układu wprowadzającego 80 i 90cm i 120-135cm\n- dostępne średnice od 4 do 7mm dla stentu tkanego i od 3do 8mm dla stentu wycinanego\n- dostepne dlugości od 20 do 200mm  dla stentu tkanego i od 20 do 100mm dla stentu wycinanego\n\n",null,null,"szt.",15]
[3,"Cewnik balonowy wielozadaniowy\n- kompatybiny z prowadnikiem 0,035”\n- dostępne srednice od 3,0 do 14mm\n- dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm;   20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm,  i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm,  ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm  dostepna dł. 250mm, \n- długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm\n- możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm\n- NP 4-8atm   RBP > 7atm,  a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich                        i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",150]
[4," Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich                        i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n- dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia  i predylatacji  bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej ,  system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F  Dostępne  średnice 1,2;  1,5;  2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długośc shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla więszkej siły penetracji przez zmianę\n",null,null,"szt.",50]
[5,"  Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana\n- dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki\n- proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia\n- Dostepna prosta koncówka,  spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki  i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii\n- długość: 190 i 300 cm\n- dwie rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g)\n- Dostępny również prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie koncowki roboczej (ok 30cm\n- Dostępne standardowe prowadniki zabiegowe 0,035” z taperowana końcówka 0,025” o dł 17 cm\n",null,null,"szt.",100]
[6,"Systemy zamykajace do naczyń - do  wyboru systemy  szewne i  na zasdzie nitynolowego klipsa",null,null,"szt.",300]
[7,"System protekcji dystalnej typu filtr\nmożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)\ndługość systemu >/=190 cm \ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)\n",null,null,"szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[14,1,14,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[""]
["Zadanie 15 -sprzęt do interwencji naczyniowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm  \n\"",null,null,"szt.",20]
[2,"\"Samorozprążalne stenty obwodowe nitinolowe do zastosowania w SFA i proximal poplitea\n wycinane laserowo z jednego kawałka\n helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej\nsile radialnej dynamiczne dopasowanie się do\nkrzywizn naczynia bez zmiany średnicy stentu\n zalecany system wprowadzający: koszulka  6F\n długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm\n średnica kanału wewnętrznego dla prowadnika\n0,035”\n średnice stentów od 6 do 7 mm dla długości\nstentów: 100mm, 120 mm, 150mm, 170 mm, dostępne dla obydwu zaoferowanych długości\nsystemu wprowadzającego\n dostępne również w roz. Śred. 6mm i 7mm o dł. 200mm, przy systemie wprowadzającym o dł-80cm i 135cm\n  po sześc markerów tantalowe po obu stronach stentu dla\nuwidocznienia w promieniowaniu RTG\n minimalna skracalność stentu po rozprężeniu\n multifunkcyjny system uwalniania stentu\n",null,null,"szt.",15]
[3,"Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem ,Rozmiar balonów: śred. 2; 2.5; 3; 3.5; 4mm, dł.40,80,120 mm: kompatybilny z prowadnikiem 0.014\"; oraz rozm. sred. 4-5-6mm o dl. 40-60-80-100-120-150mm  kompatybilne z prowad. 0035 Typ OTW;  dł. Systemu roboczego: 150 cm - dla 0014  i 130cm dla 0035;     zalecana koszulka 5-6F - w zalezn. od rozm.  Rozmiar shaftu:  5-6F- w zalezn od rozm.                                                   7. RBP: 12-15 atm- w zalezn od rozm. Ciśnienie nominalne 6-7 atm- w zalezn od rozm.      Balon powleczony paklitakselem;      Dwa markery radiologiczne w postaci opasek wyznaczające długość balonu;    Wymagany nośnik paclitaxelu: sorbitol i polisorbat,  nie więcej niż 2% utraty paclitaxelu podczas 'transportu' balonu- potwierdzone badaniem 'shake test'     Stała dawka paclitaxelu na całej powierzchni balonu;  14. stężenie powierzchniowe paclitaxelu na balonie: nie więcej niż 2 ug/mm2",null,null,"szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":15,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 16 -sprzęt do interwencji naczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Stent kobaltowo-chromowy\n• stent o budowie zamkniętokomórkowej\n• długości stentu: 18mm, 30mm, 37mm, 55mm, 75mm\n• średnice stentu: 5,0 - 10,0 mm\n• długość szaftu 80 i 130 cm\n• jednorodne komórki na całej długości stentu (brak wyodrębnionych komórek i elementów łączących), różne grubości przęsła w zależności od średnicy stentu (120um-5-7mm; 152um 8-10mm),\n• szerokość strutu 120um dla wszystkich średnic\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035\"\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach stentu\n• duża siła radialna\n• rozmiar koszulki 6 F (dla średnicy 5-9mm) i 7F (dla średnicy 10mm) \n• bardzo krótki czas inflacji i deflacji\n• podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność\n",null,null,"szt.",50]
[2,"• Cewnik balonowy typu rapid exchange\n• średnice od 2.0mm - 7,0 mm (w zakresie 2,0 - 4,0 mm co 0,25mm);\n• długości od 20 .30.40.60. 80 mm;\n• długość szaftu 135cm\n• ciśnienie nominalne 7 bar\n• ciśnienie RBP 15-17 bar\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014\"\n• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe tylko z 6F;\n• posiadają dwa markery\n• konstrukcja ze wzmocnionym szaftem",null,null,"szt.",30]
[3,"• stent Typu Slotted Tube, materiał: Nitinol\n• konstrukcja wielosegmentowa, otwartokomórkowa \n• stent elastyczny, odporny na załamanie, \n• stent polerowany galwanicznie w celu wytworzenia gładkich powierzchni pozbawionych krawędzi\n• stent o bardzo dużej pamięci kształtu,\n• Skracalność stentu od 1% (dla stentu o śr. 4mm) do 7% (dla stentu o śr. 10mm)\n• osiem markerów z tantalu umieszczonych na obu końcach stentu oraz dodatkowe markery w systemie wprowadzającym – przed i za stentem \n• długości stentu:  20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm\n• średnice stentu od 4,0 do 10,0 mm\n• długości systemu wprowadzającego 80cm, 130cm\n• kompatybilny z rozmiarem koszulki 6F (dla wszystkich średnic)\n• prowadnik 0,035\" w systemie OTW\n\n",null,null,"szt.",30]
[4,"• cewnik OTW i RX\n• dostępna wersja RX dla średnic 2,0 - 4,0 mm; średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm dla wersji OTW\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,014\"\n• ciśnienie RBP 14-16 bar\n• długości balonu: 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, dostępna wersja z balonem taperowanym dla długości balonu 210 mm oraz średnic 2,0/2,5, 2,5/3,0, 3,0/3,5, 3,5/4,0 mm\n• długość shaftu 120cm i 150 cm(średnica proks./środ./dyst.(F) 3,9/3,3/2,8) i wersja RX (średnica proks./dyst.(F) 2,0/3,3)\n• materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia - FLEXITEX Ultra™\n• niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F dla wszystkich średnic\n• podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu\n• markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu\n• kontrolowana podatność balonu\n• zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP\n• bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego\n",null,null,"szt.",30]
[5,"• Ergonomiczna budowa strzykawki ułatwiająca stosowanie – rękojeść w kształcie „pistoletu” łatwa w obsłudze lewą lub prawą ręką\n• Maksymalne ciśnienie 20 atm.ub  30 atm. \n• Strzykawka o pojemności 20 ml, wykonana z przezroczystego materiału\n• Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji\n",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 17","index":16,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 17- opatrunek uciskowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Opatrunek wspomagający ucisk przeznaczony do uzyskania hemostazy po zabiegu z dostępu udowego\n• System na bazie samoprzylepnego opatrunku\n• Ucisk generowany przez napełnienie zbiornika powietrzem\n• Pojemność zbiornika 7ml i 40ml\n• Dostępne dwie długości: 12cm i 24cm\n• Kompatybilny z dowolną strzykawką z nakręcanym luer\n• Generowany nacisk: 2,87kg (rozmiar 12cm) i 9,31kg (rozmiar 24cm)\n• Przezroczysty zbiornik na powietrze umożliwiający obserwację miejsca nakłucia",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 18","index":17,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[9,0,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 18  -    Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aorty brzusznej i piersiowej:\nStentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego Z-stentu /  nitinolu (do wyboru przez Operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft segmentalny składający się z trzech części: body – główna część graftu, nogawek: kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16/18-22F (body) i 14/16F (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body – 22-32mm / 22-36mm, nogawki 9/10 do 24mm, przy długościach: 36 / 39 do 120 / 122 mm. Nogawki dostępne w dwóch wersjach: segmentowej oraz spiralnej. \n",null,null,"szt.",5]
["cd 1","System może być dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, z okluderem (wersji uni-iliac). \nMożliwość zamiany na stentgraft piersiowy.\nStentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie stalowego  Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej, posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. Dostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy, i długościach: 115-216mm dla części proksymalnej i 136-198mm dla części dystalnej. Możliwość zastosowania części temperowanych i podwójnie temperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia.   \nW zestawie: 2  prowadniki sztywne typu Amplatz i Lunderquist, 1 cewnik typu Vanschie, 1 balon lateksowy do naprężania stentgraftu, \n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 19","index":18,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 19- stentgrafty aortalne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","   Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający.",null,null,"szt.",5]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta.",{"$nulls":6},0,0,0]
["cd.1","System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej"]
["cd.1","Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[null,"     ",{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[null,"1.       Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej. Stent - graft składa się z samorozprężającej się siatki stentu wykonanej ze stopu kobaltowochromowego, pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych i umieszczany w aorcie przez system wprowadzający."]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta."]
[null,"2.       System składa się ze stent - graftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i przedłużenia odnogowego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Każdy dodatkowy element jest osobno wprowadzany do układu naczyniowego pacjenta. Główny element i każda z odnóg biodrowych wykonane są z pojedynczego odcinka drutu kobaltowo chromowego. Główny element jednomodułowy jest produkowany w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe mają średnicę 13 i 16 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W skład zestawu wchodzi również prowadnik sztywny typu Amplatz, pętla, balon do doprężania stent – graftu,. Przedłużki proksymalne i dystalne stentgraftu wraz elementami dodatkowymi dostarczane są w cenie stent – graftu."]

{"sheet":"zadanie 20","index":19,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7],[20,7,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 20 Stentgrafty aortalne IV"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"                                                                                                                                                               Stentgraft   aortalno brzuszny z systemem mocowania podnerkowym, repozycjonowany\n\n",null,null,"szt.",10]
["cd 1","1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. system mocowania podnerkowego w postaci haczyków \n4. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n5. możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi\n6. możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi\n"]
["cd 1","7. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-29 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n8. dobra widoczność w RTG\n9. cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i 2 prowadniki w zestawie\n10. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta "]
["cd1","\nInformacje dodatkowe\n1. budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania\n2. konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zabiegu\n3. elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania  zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych \n4. możliwość implantacji w pękających tętniakach\n\n\n\n\n"]
["cd 1"," Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach\nParametry techniczne stentgraftu do aorty piersiowej\n      1.  szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu\n      2.  pokrycie stentgraftu materiałem PTFE \n      3.  system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak   \n           szwów/\n      4. system wprowadzający 18,20,22,24 Fr\n      5. długość stentgraftu: od 10 do 20 cm\n      6. stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm\n      7. giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów \n          z ostrym łukiem aorty"]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 21 - stentgrafty aortalne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym\nOpis :\n- Stengraft rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek.\n- Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków , z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania .\n- Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu\n- Body wykonane z PTFE wzmacniane dwuskładnikowym polimerem .\n- Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej  dwustronnie PTFE\n- Stengraft umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7 mm\n- System wprowadzający o średnicy 14 F dla części głównej i dla nogawek\n- Oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22mm\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 22","index":21,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 22  -  Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: \nstentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej,wykonany z nitinolu z powłoką poliestrową,\nOdkryty stent na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych.\nPrzedłużki biodrowe i aortalne,możliwościa rozbudowy stent-graftu o moduł tzw. Iliac branch w cenie zestawu\nSystem wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 22 F,Długość całkowita stentgraftu podstawowego w 3 długościach: 130,150 lub 170mm\nDługość dodatkowej odnogi bocznej w zakresie od 50 do 100 mm bez strefy nakładania się, co najmniej trzy długości\nŚrednice proksymalne stentgraftu podstawowego: 24-34 mm, średnice dystalne (główna odnoga boczna): 12-22 mm, \nMożliwoś wymiany na stentgraft aortalny piersiowy -Forma: tubularna lub stożkowa,Opcjonalnie stentgraft modyfikowany na wymiar pacjenta w części dystalnej lub proksymalnej o typie \n„scallop”\nDługości: co najmniej trzy w zakresie od 130 do 230 mm,\nŚrednice: 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 mm,\nRozmiar systemu wprowadzającego i koszulki naczyniowej: nie większy niż 24 F",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 23","index":22,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 23 stentgrafty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej. System składa się ze stentu kobaltowo-chromowego z poliuretanowym EndoBagiem wypełnianym w trakcie zabiegu polimerem, z systemu wprowadzającego, uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do podłączenia do konsoli systemu. Stent z dołączonym EndoBagiem jest wcześniej zamontowany na balonie. \nStenty są produkowane w rozmiarach od 100 mm do 180 mm długości i średnicy 10 mm z EndoBagami o średnicy 6,0 cm. Zestaw posiada system wprowadzania 17Fr i jest kompatybilny z prowadnikami 0,035”\n- system wprowadzany jest przez tętnicę biodrową lub udową \n- szyja tętniaka aorty,  średnica wynosi od 18 do 32 mm. \n- szyja tętniaka aorty, minimalna długość ≥ 10 mm. \n- średnica tętnic biodrowych od 9 do 35 mm.\n",null,null,"szt.",10]
[2,{"$nulls":5},1300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 24","index":23,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 24  -  Stentgraft do aorty piersiowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"STENTGRAFT PIERSIOWY  :\nStentgraft wraz z systemem wprowadzającym do zaopatrzenia tętnika aorty piersiowej\nStentgraft piersiowy wykonany z  nitinolu  z powłoką poliestrową, formą tubularna lub stożkowa \nZnaczniki platynowo-irydowe \nDługości:  co najmniej trzy w zakresie od 130 do  230 mm\nŚrednice: 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 mmRozmiar systemu wprowadzającego i koszulki naczyniowej: nie większy niż 24 F \nwprowadzany na prowadniku sztywnym 0.035”\nUnikalny mechanizm uwalniania stentgraftu „Squeeze-to-Realease”\nStentgrafty  z fiksacją proksymalną za pomocą wystającej nitinolowej korony \npierwszego segmentu, wzmacniającej jednocześnie uszczelnienie\nSTENT AORTALNY  :\nStent aortalny wykonany z nitinolu\nZastosowanie zarówno do zabiegów EVAR oraz TEVAR,\nDwa rodzaje kształtu w celu zapewnienia właściwego umiejscowienia:o Poszerzenie dwustronne na obu końcach - kształt kości: \n średnice części proksymalnej i dystalnej: od 14 do 36 mm;  średnica części środkowej od 14 do 36 mm o Poszerzenie jednostronne na jednym końcu - stożkowo: \n średnice części proksymalnej od14 do 36 mm  średnice części dystalnej od 18 do 40mm\nDugość: 70mm, 100mm, 130mmRozmiar systemu wprowadzającego: 12, 14, 16 F\nCzęść proksymalna i dystalna stentu zakończona pięcioma znacznikami\nUnikalny mechanizm uwalniania stentu „Squeeze-to-Realease” \nZestaw zawiera prowadnik sztywny oraz balon niskociśnieniowy.",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 25","index":24,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony nr IHiT/P/49/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 25  -  Stentgrafty do aorty brzusznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej\n- 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna\n- system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia\n- nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F\n- system posiada koszulkę hydrofilną, zbrojoną\n- stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo)\n- stentgraft posiada pokrycie dacronowe\n-stentgraft w górnej części body posiadający haki- minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem nerek\n- zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm\n- markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu \n- możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]